공사계약 특수조건

1. 본 특수조건은 『4.19사거리 주변 노후원형관로 보수공사(비굴착)』에 적용한다.

2. 설계도서상 각 공종별 물량은 계약물량의 범위 내에서 실작업 물량에 대하여 정산 시행한다.

3. 도로 등 굴착을 필요로 하는 공사의 경우에는 계약자가 가스, 전기, 상․하수도 등 지하매설물 관련 도면등을 관계기관에서 확인하여 안전수칙에 따라 시행하여야 한다.

4. 지하매설물 등을 관리하는 관계부서에서의 관계자를 사전에 입회시켜 지하매설물의 위치, 보존상태에 대한 이상 유․무를 확인한 후 발주처에 보고, 승인을 받아 시공하여야 한다.

5. 공사시행과정 및 상기 사항 불이행으로 인하여 발생되는 민․형사상의 손해에 대한 책임은 계약자가 전적으로 부담한다.

6. 본 공사는

- 건설산업기본법 제8조에 의한 상 · 하수도설비공사업 면허를 보유한 업체로

- 『건설기술 진흥법』 및 『환경기술 및 환경산업 지원법』에 따라 지정된 하수관로 비굴착 전체보수(보강튜브 경화공법) 신기술개발업체(각 해당 법률에 따라 지정된 보호기간 또는 유효기간 내의 경유로 한정) 또는 신기술협약자(『건설신기술 협약 등에 관한 규정』 및 『환경신기술 협	약 등에 관한 규정』에 따라 협약증명서를 발급받은 업체)

(투찰 마감일까지 G2B 첨부문서에 신기술인증서 또는 협약증명서를 등재한 업체)

※ 협약증명서 발급기관

· 건설신기술: 한국건설교통신기술협회

· 환경신기술: 한국환경산업기술원

- 『지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률』 제9조에 따라 입찰 공고일 현재 주된 영업소가 서울시에 소재한 업체.

7. 공사 준공자료는 서울시 하수도관리전산시스템(GIS) 입력 자료를 제출하여야 한다.

가. 준공도면(평면도, 종․횡단면도)

나. 하수관거 CCTV 동영상 자료 및 조사보고서

다. 도면표기사항 : 맨홀(지거법 및 이점법), 하수관거(유수방향 표시), 우수받이, 횡단하수거, 연결관 등[도형자료의 각종 제원은 TABLE로 작성(엑셀 등 활용)]

라. 기타자료 : 하수관거 되메우기전 실측사진 대장, 유량계산서 등