붙임6		행정정보시스템 및 안전지도 자료 현행화 방법

□ 행정정보시스템 현행화

❍ 일제 및 정기, 수시 조사 결과 변동사항 발견 시 즉시 수정

❍ 고장 발견 시

조사부 입력		소방용수시설 조사부 상 고장정보 탭 선택, 고장일자 및 고장코드, 고장 내용 입력

❍ 보수 완료 검수 시

조사부 입력		소방용수시설 조사부 상 고장정보 탭 선택, 보수 완료일, 보수 결과 입력

❍ 이설 완료 검수 시

조사부 입력		행정정보시스템 소방용수 상 소방용수 기본정보 탭 선택, 이전 설치일 입력

❍ 도색 및 보온 공사 검수 시

소방용수시설 조사부 상 시설관리 탭 선택, 도색 혹은 보온 및 메모 입력		행정정보시스템 소방용수 상 추가 정보 탭 선택, 도색년월일 또는 보온년월일 입력

❍ 유의 사항

※ 정기 조사 및 일제 조사 결과 입력시 고장 소화전 있을 경우
다중 선택 금지(다중 선택 후 입력시 동일하게 입력되어 조사부 오기 발생)

□ 안전지도상 소방용수시설 위치 수정

❍ 안전지도 소방용수시설 위치 수정 방법

종합재난관리시스템 > 소방안전지도 접속 > 부가정보 클릭 > 소방용수 클릭

> 소방용수 검색 후 지점 등록 클릭 > 소방용수시설 위치 클릭 후 저장

□ 소방용수시설 사진 교체

❍ 지상식
사진에 도로 황색점선 및 연석 주변 경관 등이 다 보일 수 있도록 촬영		노후 소화전 밸브 교체여부를 알 수 있게 근접사진 촬영
❍ 지하식
사진에 도로 황색점선 및 연석 주변 경관 등이 다 보일 수 있도록 촬영		소화전 몸체 및 제수변 교체여부를 확인 할 수 있게 내부가 다보이도록 사진 변경
❍ 비상소화장치
사진에 주변 경관 등이 다 보일 수 있도록 촬영		비상소화장치함 내부 형식 확인 할 수 있게 함 내부를 정면에서 촬영

※ 지상식 사진에 제수변이 안보일 경우 별도 표시(빨간색 원으로 표시)

※ 지하식 사진에 맨홀이 여러개 있거나 구분하기 어려울 경우 별도 표시

※ 비상소화장치 사진에 제수변이 안보일 경우 별도 표시

※ 용수번호 등 표시는 사진 편집을 통하여 표시(달력 등 사용 금지)

□ 소방용수시설 위치도 교체

❍ 행정포털 > 업무데스크 > 도시계획 > 서울공공성지도시스템 사용

1. 서울공공성지도시스템 접속		2. 공공성지도 바로가기 클릭
3. 주소 검색 후 초기화 버튼으로 위치 표시 삭제		4. 소방용수시설 위치 표시

※ 소방용수시설 위치 별도 표시(빨간색 원, 지도 가운데 위치)

※ 공공성지도 좌측 하단 축척 50m 확인