도로점용공사장 교통소통대책 자문회의결과 (소위원회 제2차)

◉ 구룡지하차도 종점부 방음터널 설치 공사 : 조건부 시행

- 차로변경은 하위차로에서 변경이 가능하도록 테이퍼를 조정하기 바람

- 분석결과가 F 인 단계는 테이퍼 방향을 측도로 조정하여 교통량이 분산될수 있도록 하기 바람

- 우회도로 안내, 입간판 설치, 이동식 VMS 등을 설치하여 차량이 사전에 우회 할수 있도록 홍보 계획을 수립하여 시행하기 바람

- 8, 9단계는 2개차로 점유로 인하여 정체가 우려되므로 공사 시간을 1시간 늦추어 공사를 시행하기 바람