□ 국가안전대진단 점검대상 세부 내역

○ 취수장(2개소)

분 야(시설 등)	위 치	규 모(만톤/일)	대진단 점검대상	비 고
암사 취수장	강동구 아리수로 131	171	○
강북 취수장	남양주시 와부읍 경강로 682	230	○

○ 정수장(2개소)

분 야(시설 등)	위 치	규 모(만톤/일)	대진단 점검대상	비 고
암사 정수센터	강동구아리수로131	160	○
강북 정수센터	남양주시고산로 171	100	○

○ 건설공사장(1개소)

연번	공 사 명	규 모	사업비 (백만원)	공사기간
1	우면산 가압장 급수체계 개선공사	양재가압장 Q=209천㎥/일(H=29m), 송배수관 신설: 1,200~1,500㎜, 연장: 535m	14,005	2017. 12.~ 2020. 5.

○ 배수지(7개소)

분 야(시설 등)	위 치	규 모(톤)	대진단 점검대상	비 고
보광 배수지	용산구 한남2동 산10-212	20,000	○
백련 배수지	서대문구 백련사길 39앞	40,000	○
북악터널 배수지	서대문구 홍제문2길 10앞 홍제천 건너편	145,000	○
대현산 배수지	성동구 금호동1가 1-72	200,000	○
노량진 배수지	동작구 노량진로 247 (본동 258-5)	110,000	○
삼성 배수지	강남구 삼성동 82번지	30,000	○
방배 배수지	서초구 방배동 599	50,000	○

○ 아리수올림터(11개소)

분 야 (시설 등)	위 치	규모(kVA)	대진단 점검대상	비 고
보광(배)	용산구 이태원로 285	2,000	○
북악	성북구 정릉로 232	2,000	○
북악터널(배)	서대문구 홍제문2길 10앞 홍제천 건너편	2,000	○
백련(배)	서대문구 백련사길 39앞	1,000	○
대현산(배)	성동구 금호1가 1-72	600	○
미아	강북구 미아1동 691-2	600	○
노량진(배)	동작구 노량진로 247	7,000	○
낙성대(배)	관악구 낙성대로 40	1,500	○
우면산	서초구 서초동 367-3	4,000	○
방배(배)	서초구 방배3동 599	2,000	○
삼성(배)	강남구 삼성동 79-1	1,250	○