광역음폐수바이오가스화시설 반입기준

□ 반입 기준

구 분		반 입 기 준
반입 기준	TS [%]	11
	T-N [ppm]	3,500
	중금속	반입기준 이내(붙임 참조)
	pH	3.5 ~ 8.5
	COD [ppm]	150,000 이하
	BOD [ppm]	90,000 이하
기타 사항	이물질	조대물질 직경 1㎜ 이하
		스컴(scum)이 없어야 함

〔붙 임〕

【 중금속 기준(8개 항목) 】

(mg/L)

구 분	기준	구 분	기준
구리(Cu)	3.0	수은(Hg)	0.005
카드뮴(Cd)	0.15	시안(CN)	1.0
납(Pb)	1.0	총 크롬(T-Cr)	2.0
비소(As)	0.5	6가 크롬(Cr+6)	0.5