채유미 시의원(행정자치위원회, 더불어민주당)

1. 도시철도 3호선 구파발역~지축역 방음터널 공사 관련

- 공사명,공사규모(연장/공사방법/형식),공사비,공사기간,발주처,감리단,시공사

- 공사 추진계획시부터 완공시까지 작성하고 배포한 공사자료 일체 제출요망

1. 도시철도 3호선 구파발역 ~ 지축역 방음터널을 시공하기 위하여  은평뉴타운 3-B공구 건설공사 및 은평 방음터널 시설보완공사를 시행 하였으며 각각의 공사개요는 아래와 같습니다.

□ 구파발역~지축역 방음터널 공사

○ 공 사 명 : 은평뉴타운 3-B공구 건설공사

○ 공사규모

- 연    장 : 558m

- 방 음 판 : 20,644㎡ (투명형 17,492㎡, 목재형 3,151㎡)

- 상부 개방구간 폭 : 2m

- 형    식 : 터널형(철골프레임+방음판)

○ 위    치 : 서울시 은평구 진관동(구파발~지축) 방음터널구간

○ 공사목적 : 은평뉴타운 3지구 B공구 신축공사 현장내 지상철 통과 구간의 방음/미관/유지관리 등의 기능을 만족하는 터널형 방음벽 설치 공사로 Turn-Key 방식

○ 공사형식 : 터널형[철골 프레임+방음판]

○ 공 사 비 : 8,579 백만원(VAT 제외)

○ 공사기간 : `08.09~‘10.03. (약17개월)

○ 발 주 처 : SH공사(서울메트로 입회감독)

○ 감 리 단 : 동일기술공사(주)

○ 시 공 사 : 삼성물산(주)

□ 은평뉴타운 방음터널 시설보완공사

○ 공 사 명 : 은평뉴타운 방음터널 시설보완공사

○ 공사규모

- 총연장: 558.0m (B=2.0m)

- 내용  : 온도 감응형 상부 자동개폐장치 설치,

기존 구파발~지축구간 방음터널 보완공사 STS 리벳보강,

신축이음부 방음판 프레임 변형보수 및 개선

- 형식  : 터널형(철골프레임+방음판)

○ 공사목적: 기존 구파발~지축구간 방음터널 보완 및 온도 감응형 상부 자동개폐장치 설치를 통한 소음저감

○ 위 치   : 서울시 은평구 진관동(구파발~지축) 방음터널구간

○ 공사비  : 2,248백만원(VAT 제외)

○ 공사기간: `14.09 ~ `15.12 (약15개월)

○ 발주처  : SH공사

○ 시공사  : 도아기업(주)

○ 감리사  : 동일기술공사(주)

2. 도시철도 3호선 구파발역~지축역 방음터널 공사 추진 계획시부터 완공시까지 작성하고 배포한 공사자료 일체는 첨부서류와 같습니다.

첨부 : 관련자료 1부.

작성자	기 관 명 ( 부 서 명 )	직 위	성 명
	서울주택도시공사 (도시조성부)	부 장	명 경 선
	☎ 3410-7648	담 당 자	김 유 수
	작 성 일	2020. 11. 02.