환경영향평가서 검토 의견

□ 사업개요

○ 사업명: 월계동신아파트 주택재건축 정비사업

○ 위  치: 노원구 월계동 436번지 일대

○ 규  모: 공동주택 1,071세대(연면적 174,012m2)

□ 의무사항

연번

의무사항

이행

여부

이 행 내 역

1

신재생에너지 생산량 비율

20% 이상

이행

◾ 신재생에너지 생산량 비율 (A)/(B) = 20.0%

◾ 태양광 용량 비율: 91.0%

◾ 에너지사용량 및 생산량 내역

에너지사용량(B): 27,802,410kWh/년
총 신재생생산량(A): 5,563,078kWh/년
	구 분		용량(kW) (비율)	생산량(kWh/년) (비율)
	태양광(소계)		544 (91.0%)	1,152,453 (20.7%)
		PV	544 (91.0%)	1,152,453 (20.7%)
		BIPV	- (-)	- (-)
	연료전지 (SOFC)		54 (9.0%)	4,410,625 (79.3%)

2

총 신재생에너지 생산량 또는 용량의 20% 이상 태양광설치

이행

□ 권고사항

연번	분 야	부 서 의 견
1	태양광	◾ 건축물 벽면 일조시간이 충분한 곳에 태양광 설치 - 태양광 일조시간 시물레이션으로 춘계(3~5월), 추계(9~11월) 1일 5시간 이상 되는 벽면 위치 확인하고, BIPV(건물일체형 태양광) 또는 BAPV(건물부착형 태양광) 설치 - 난간, 루버 등에 태양광 셀이 부착된 기능형 제품 적용
2	연료전지	◾ 잉여전력 송전이 가능하도록 한전 계통연계 - 여름·겨울철 서울 전력 피크 감소 역할이 가능하도록, 자가소비를 초과하는 잉여 전력을 외부 송전이 가능하도록 시설 ◾ 운영 중 실가동률 가동 계획을 수립하고, 사후영향평가에서 계획된 실가동률 미흡 시 보완계획 마련 - 실가동률 = (실 가동용량/전체 설치용량)×(연간 실 가동시간/8,760시간 - 보완계획(예시): 가동률 향상을 위한 에너지컨설팅, 전력 피크 시기 한전 송전, 연료전지 실가동률 도달이 어려울 경우 해당 온실가스 저감 효과에 준하는 에너지효율 개선 사업 등 대안 마련
3	지역냉난방	◾ 인근 집단에너지 열공급 기지가 있으므로, 해당 집단에너지 사업자에게서 공급 가능 확인되면 도입 - 공용부 또는 근린생활시설에는 지역냉방 도입
4	사후환경영향조사 결과 통보	◾ 준공 후 조사 시 마다 신재생에너지 설비 현황 및 생산량, 에너지사용량 등 에너지 관련 자료 관련 부서로 통보(서울시 녹색에너지과, 구 환경·에너지과 등)