		2020. 11. 13.(금) 조간용
		이 보도자료는 2020년 11월 12일 오전 11:15 부터 보도할 수 있습니다.
						보도자료
담당부서 :	물순환안전국 물재생계획과				물재생계획과장	이임섭	2133-3780
					하수악취저감팀장	김형수	2133-3815
					담 당 자	이우진	2133-3818
사진없음 ⃞	사진있음 ■			쪽수 : 6매
올해 하수악취 줄이기 앞장선 자치구는? 서울시, 평가결과 공개 - 하수악취 저감을 위한 시설개선, 정화조 관리실태 지도점검, 교육·홍보, 우수사례 등 4개 분야 11개 항목 13개 지표 평가 - 최우수구 ‘강동구’, 우수구 ‘은평‧서대문구’ 장려구 7개구 선정 - 市, 2016년부터 평가, 자치구별 경쟁유도를 통해 주민불편 해소 및 쾌적한 도시환경 조성

□ 서울시는 하수악취가 없는 쾌적한 주거 환경을 조성하고자 지난해 10월부터 올해 9월까지 25개 자치구별 ‘하수악취 저감 자치구 추진실적’에 대한 종합 평가 결과를 공개했다.

□ 올해 종합평가에는  ▲시설설치 및 개선분야(14점)  ▲하수도 관리 점검분야(52점) ▲홍보 및 교육 분야(13점) ▲  기타, 하수악취 민원 저감과 하수악취 저감 우수사례 (21점) 등 총 4개 분야 11개 항목, 13개 지표를 토대로 자치구 내 시민참여를 포함하여 하수악취 전반을 평가했다.

□ 평가 결과 강동구가 최우수구로, 은평구와 서대문구가 우수구로 선정되었다고 밝혔다.
○ 최우수구인 강동구는 평가점수 100점 만점에 98점을 획득해 평가항목 전 분야에서 뛰어난 실적을 나타냈으며, 특히 하수악취 민원 저감실적에서 전년도에 비해 민원이 21% 감소하는 효과를 거두어 1위를 차지하였다.

구분	최우수	우수		장려
	1위	2위	3위	4위	4위	6위	7위	8위	8위	10위
자치구	강동	은평	서대문	서초	관악	도봉	송파	동작	성북	영등포

<표: 2020년도 자치구 하수악취 저감 추진실적 평과 결과>

□ 서울시는 ‘16년부터 정화조 및 공공하수관로 관리청인 자치구의 하수악취 저감 추진실적에 대한 점검 및 평가를 매년 시행하고 있으며, 이를 통해 25개 자치구의 하수악취 저감 향상과 관심을 유도함과 동시에 그 중요성을 강조해오고 있다.

□ 주요 하수악취원은 황화수소(H2S)이며, 하수악취 개선방법은 정화조내 공기공급, 하수관로내 낙차 완화장치 설치, 하수관로내 물분무, 빗물받이 덮개 설치 등을 통해 대기중에 황화수소 확산을 방지하는 방법이 있다.

□ 서울시는 입상 10개 자치구에 기관 표창과 함께 격려 차원의 포상금을 지원할 예정이다.

□ 아울러 서울시는 근본적이고 체계적인 하수악취 저감을 위하여 지역·시설물·등급별 맞춤형 하수악취 저감 종합계획인 “서울형 하수악취 저감 기본계획 수립” 용역을 시행중에 있으며, 용역결과에 따라 악취저감 사업을 2021년 시범사업을 거쳐 2022년부터 전면 시행할 계획이다.

□ 최진석 서울시 물순환안전국장은 “하수악취 저감 추진실적 평가는 심미적 불쾌감을 유발하고 도시의 품격을 저하시키는 하수악취 저감노력을 유도하여 시민의 삶의 질과 도시품격을 향상하려는 것”이라며, “정기적인 평가로 자치구의 하수악취 저감과 관심도를 제고시키고 예산 및 기술 지원을 적극 확대하여 ‘하수악취 없는 서울’을 만들어 나가겠다”고 말했다.

붙임  1. 자치구 하수악취 저감 추진실적 평가항목 및 배점기준

2. 관련사진 2부.

붙임 1

자치구 하수악취 저감 평가항목 및 배점기준

- 4개 분야 13개 항목에 대해서 상대평가를 원칙으로 실시

- 세부평가항목

평가분야	평가항목	세부지표	배점
시설설치 및 개선 (2개항목, 14점)	정화조 공기공급장치 설치	① 법적 비의무대상 설치실적	7
	오수처리시설 시설개선	② 오수처리시설 및 정화조 시설개선 실적	7
관리·점검 (4개항목, 52점)	개인하수처리시설 지도점검	③ 개인하수처리시설 지도점검 계획수립	5
		④ 지도점검 실적	15
		⑤ 행정조치 실적	3
	정화조 모니터링 시스템 운영	⑥ 정화조 모니터링 시스템 참여실적	5
	시민자율환경감시단 활동	⑦ 시민자율환경감시단 악취관련 활동실적	5
	시민·기업·자치구 협업 악취모니터링	⑧공기공급장치 모니터링 실적 ⑧-1 현장확인 및 신고비율 ⑧-2 악취점검반 운영실적 ⑧-3 시·구 합동점검	19
교육·홍보 (2개항목, 13점)	홍보	⑨ 홍보실적	3
	정화조관리자 교육	⑩ 교육실적	10
기타사항 (3개항목, 21점)	자료관리	⑪ 개인하수처리시설 전산자료관리	5
	하수악취 민원 저감 실적	⑫ 하수악취 민원 저감 실적	10
	하수악취 저감 우수사례	⑬ 시민홍보 및 시설개선 실적	6
가·감점	1. 근거서류 허위작성(-2점) 2. 200인조 법적 비의무대상 10개소이상 공기공급장치설치(+1점) 3. 자료제출 기한준수(-2점, 분기당 –0.5점)

붙임 2-1

맨홀내부 황화수소 농도 측정	하수관로 내부 물분무 악취저감시설 점검
정화조 공기공급장치 점검	하수관로 준설

붙임 2-2		공공하수도 악취저감시설(예시)

정화조	공기공급장치	블로워 에어펌프
	□정화조 방류조에 공기를 불어넣어 악취물질인 황화수소 저감
공공하수도	하수관로 낙차완화장치	하수관로 유입하수관 낙차 낙차완화장치
	□하수관로와 유입하수관 간의 낙차를 완화시켜 하수악취 발생 저감
	맨홀내 부관 및 인버트	맨홀 인버터 맨홀 부관
	□인버트:원활히 하수가 흐르도록 하여 퇴적물 등 방지 □부관:맨홀내 단차완화
	하수박스 악취차단장치	하수박스 악취저감장치
	□물을 분사하여 황화수소 등 악취물질 제거
	빗물받이 악취차단 및 이설	빗물받이 악취차단 빗물받이 이설
	□악취차단장치 : 빗물받이로 하수악취가 확산되지 않도록 차단 □이설 : 횡단보도 앞 빗물받이 이설