문서번호	수도자재관리센터-25779
결재일자	2020. 12. 17.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
전문관		계량기관리팀장	소장
최희령		윤석훈	12/17 정임근
협조	주무관		전영진
	전문관		성무랑

『2020년 디지털 대형』

수도계량기 내구성검사 결과(최종) 보고

2020.12

수도자재관리센터

(계량기관리팀)

『2020년 디지털 대형』

수도계량기 내구성검사 결과(최종) 보고

2021~2023년도 디지털 대형 수도계량기 서울시 납품자격 부여를 위한 내구성 검사 최종 결과를 보고 드림.

1		검사 개요

□ 관련근거

◯ 산업통상자원부 고시 제2018-110호(2018.6.7.)수도미터기술기준 적용

◯ 2020년 대형계량기 내구성검사 실시계획 [수도자재관리센터-

18856(‘20.09.21)호]

□ 검사방법

◯ 검사기간 : 2020.10.26 ~ 2020.12.16

◯ 제출시료

- 디지털 대형 수도계량기 100mm : 10개(5개업체×2개)

◯ 합격기준

- 디지털 대형 계량기는 업체별 100mm 2개씩 내구성 검사하여

2개중 1개 합격시 최종합격

◯ 내구성검사 연속시험 전 유량 6포인트 오차검사 2회 시험 실시

◯ 최대유량(Q3)으로 800시간 가동 시험과 연속하여 과부하 유량    (Q4)으로 200시간, 총 1,000시간 연속시험 실시

◯ 1,000시간 내구성 검사 후 유량 6포인트 오차검사 2회 실시

- 내구성검사 전 (소류영역 ±5%, 대류영역 ±2%)초과시 불합격

- 내구성검사 후 (소류영역 ±6%, 대류영역 ±2.5%)초과시 불합격

- 내구성검사 전,후 변화량(소류영역 3%,대류영역 1.5%)이하 합격

2		검사 결과

□ 업체별 검사결과

◯ 내구성 가동 전,후 6포인트 2회 검사 결과

회사 구경	*	** ****	****	****	** ***	*** **	최종합격기준
검사시료수량 (100mm)	**	*	*	*	*	*	- 업체별 2개씩 검사하여 2개중 1개이상 합격.
검사결과	**	***	***	**** ****	**** ****	**** ****
최종합격여부		**	**	**	**	**

◯ 검사 유효기간 적용 : 3년

- 2021. 1. 1. ∼ 2023. 12. 31

3		검사 결과 분석

◯ 합격률

- 디지털 대형 수도계량기 검사수량(5개 업체) : ***

· *********************

· ***********************

· ***********************

· **********************

· **********************

4		향후계획

◯ 내구성 검사결과 알림

- 본부 계측관리과, 내구성검사 신청업체

붙 임 : 1. 검정확인서 각 1부.

2. 내구성검사 시료 제출 현황 1부.

3. 디지털 대형 수도계량기 내구성검사 서류 1부.

4. 일일기록표.  끝.