문서번호	토목부-14386
결재일자	2014.7.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		교량건설과장	토목부장
협조

-천호대로(광나루역)확장공사외 1개소-

파형강판 구조 안전성 검토 자문회의 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 7

도시기반시설본부

(토목부)

-천호대로(광나루역)확장공사 외 1개소-

파형강판 구조 안전성 검토 자문회의 결과보고

본 공사의 지하차도 상부 파형간판 설치에 따른 구조적 안전성 시공 등을 위한 분야별 외부 전문가 자문회의를 실시하고 결과를 보고드림

□ 자문회의 개최 결과

○ 일    시 : 2014. 7.17.(목) 17:00 ~18:30

○ 장    소 : 본부장실

○ 안    건 : 지하차도 상부 파형강판 설치에 따른 구조 안전성 검토 자문회의

- 천호대로(광나루역)확장 및 율곡로 창경궁앞 도로구조개선공사

○ 참 석 자 : 총 17명

- 자문의원 : 4명(김성곤 교수, 최춘식 회장, 박광현 부사장, 이채규 대표)

- 도 기 본 : 5명(본부장, 교량건설과장, 광역도로과장 등)

- 기    타 : 8명(감리사, 시공사, 단장, 소장, 비상주감리 등 )

○ 주요 자문 검토안(최대 토피고 및 편토압 발생구간 안전성 검토)

○ 주요 자문결과

- 파형강판 업체가 방수·뒷채움 공사까지 일괄 시행으로 책임소재 유리

- 다짐 시공시 그리드보강 공법으로 편토압 감소 및 3점 계측 필요

- 수평·수직 변위의 Zero지점 까지 콘크리트 보강으로 변위 Zero필요

- 파형강판 속채움 콘크리트 타설시 하부로 누수대책 및 도면 표기 필요

- 파형강판의 구조 개념 정립하여 계산서 표기요망 등

□ 조치계획

○ 자문회의에서 논의된 사항과 별첨 자문 내용에 대하여 공사관계자(설계사, 시공사, 감리사)의 종합적인 세부 검토 후 8월 중 2차 자문회의를 개최 하고자 함.

붙  임 : 1. 자문회의 회의록 1부.

2. 자문위원 자문 내용 1부.  끝.