[별지 제1호서식]

승강장안전문설비 일일 점검 (제5조관련)

(1,2,3,4호선)

		결재	담당		부관리소장	관리소장
승강장안전문설비 역명 :
점검주기: 일일점검 일자 : 점검자 :
구 분	점 검 항 목			확 인 [○:양호 ×:불량]			비고
조작반	1. 종합제어반 경보 확인 - 승강장안전문설비 상태 정보현시 및 경보확인
	2. 경보제어반 표시상태 확인
	3. 승강장제어반 표시상태 확인
UPS	1. 전원장치 작동상태 확인
	2. 자동식 소화장치 작동상태 확인
특기사항 ※ 자동안전발판 종합제어반 경보, 승강장조작반 표시 확인 : (○:양호 ×:불량)

[별지 제2호서식]

승강장안전문설비 1개월 점검 (제5조관련)

(1,2,3,4호선)

		결재	담당		부관리소장	관리소장
승강장안전문설비 역명 :
점검주기 : 1개월 일자 : 점검자 :
구 분	점검 내역			점검 결과 [○:양호 ×:불량]			비 고
승강장안전문	◦ 가이드슈 마모, 체결상태 확인
장애물검지센서	◦ 센서 청소 ◦ 센서 고정상태 확인 ◦ 장애물 검지 시 승강장안전문 작동상태 확인
기타 센서 (레이저거리 측정장치, 진출·입센서, 정위치정차, 출입문검지)	◦ 센서 청소 ◦ 센서 고정상태 확인 ◦ 센서 기능시험
승무원 운영화면	◦ 모니터 및 조작반 청소 ◦ 승강장안전문 개폐시 정보현시상태 확인
특기사항 ※ 자동안전발판 인출/인입 작동상태 : (○:양호 ×:불량)

[별지 제3호서식]

승강장안전문설비 3개월 점검 (제5조관련)

(1,2,3,4호선)

		결재	담당		부관리소장	관리소장
승강장안전문설비 역명 :
점검주기 : 3개월 일자 : 점검자 :
구 분	점검 내역			점검 결과 [○:양호 ×:불량]			비고
구동부	1. 행거롤러 마모 및 고정상태 확인
	2. 구동부 내부 청소
조작반	1. 종합제어반 작동상태 확인
	2. 승강장조작반 작동상태 확인
	3. 승무원조작반 작동상태 확인
	4. 경보제어반 작동상태 확인
	5. 지상 RF장치 작동상태 확인
	6. 주(보조)제어반 (TIP) 작동상태 확인
구조체	1. 비상문, 승무원출입문, 선로출입문 개폐상태 확인
	2. 하부 점검창 개폐상태 확인
UPS	1. 축전지 외관상태 이상유무 - 전조별 극판, 전조 균열, 파손, 연결단자부식여부, 케이블 배선, 단자접속 상태 등
	2. ATS 작동상태 및 1,2계 절체시험 (3상 : 342~418VAC, 1호계 운전확인)
	3. 정류기 입,출력 전압측정
	4. 청결상태 확인 및 청소
특기사항 ※ 자동안전발판 종합제어반, 승강장조작반, 승무원조작반 작동상태 확인 : (○:양호 ×:불량)

[별지 제4호서식]

승강장안전문설비 6개월 점검 (제5조관련)

(1,2,3,4호선)

		결재	담당		부관리소장	관리소장
승강장안전문설비 역명 :
점검주기 : 6개월 일자 : 점검자 :
구 분	점검 내역			점검 결과 [○:양호 ×:불량]			비고
승강장안전문	1. 도어턱과 도어간격 점검 (3~6mm)
UPS	1. 절연저항 측정
	2. 접지저항 측정
	3. 작동시험 (승강장안전문 10회 개폐 작동)
	4. 축전지 단자전압 측정상태
	5. 균등충전 실시상태
특기사항

[별지  제5호서식]

승강장안전문설비 1년 점검 (제5조관련)

		결재	담당		부관리소장	관리소장
승강장안전문설비 역명 :
점검주기 : 1년 일자 : 점검자 :
구 분	점검 내역			점검 결과 [○:양호 ×:불량]			비고
승강장안전문	1. 도어턱과 도어간격 점검
UPS	1. 절연저항 측정
	2. 접지저항 측정
	3. 작동시험 (승강장안전문 10회 개폐 작동)
특기사항 ※ 자동안전발판 구동부 작동상태 확인 : (○:양호 ×:불량)