	과 업 내 용 서
	(어린이대공원 놀이시설(후룸라이드) 내진안전성 평가용역)

2020. 10

목 차

	1.	과업 개요			1
		1.1		과업의 명칭	1
		1.2		과업의 목적	1
		1.3		과업의 범위	1
		1.4		과업의 내용	2
		1.5		과업의 기간	2
	2.	과업수행 절차 및 방법			3
		2.1		일반사항	3
		2.2		주요업무의 사전승인	3
		2.3		과업수행 및 공정보고	3
		2.4		기타 준수사항	4
	3.	세부 과업내용			5
		3.1		내진성능평가	5
		3.2		보수·보강공법 제시	7
		3.3		내진성능 향상을 위한 내진보강방안 제시 및 수립	7
	4.	보고서 작성			8
	5.	용역계약 일반			10

제 1장 과업 개요

1.1 과업의 명칭

본 과업의 명칭은 “어린이대공원 놀이시설(후룸라이드) 내진안전성 평가용역”이라 칭하고, 서울시설공단을 “발주기관”이라 하고, 용역사를 “과업수행자”라 칭한다.

1.2 과업의 목적

본 과업은 어린이대공원 놀이시설 중 후룸라이드 놀이시설에 대하여 내진안전성 용역을 실시하여 내진에 대한 안전을 확보하는데 그 목적이 있다.

1.3 과업의 범위

본 과업의 내용은 어린이대공원 놀이시설(후룸라이드)에 대한 내진 성능 목표 설정, 내진성능 평가 및 필요시 보수·보강방안 등이며, 용역을 수행함에 있어 국내ㆍ외의 최근 연구동향을 참고하여야 한다.

1) 과업대상 시설물

① 시설물 명 : 서울어린이대공원 놀이동산 내 놀이시설(후룸라이드) 1종

② 위     치 : 서울특별시 광진구 능동로 216 서울어린이대공원 내

③ 개     요

연 번	시설물명	연면적(㎡)	사용연수	높 이	구 조
1	후룸라이드	1,652	6	10.6	철골조

1.4 과업의 내용

1) 자료조사

- 설계도서 검토

- 현황조사 및 검토, 분석

2) 내진성능 예비평가 및 상세평가

- 기존 시설물(건축물) 내진성능 평가요령(‘11. 7. 국토해양부, 한국시설안전공단)

- 기존 시설물(건축물) 내진성능 향상요령(‘11. 7. 국토해양부, 한국시설안전공단)

3) 내진성능 향상대책 수립(필요시)

- 내진보강 기본계획 수립

- 현장상황(여건)을 만족하는 보강방안 및 내진성능 효과 검토

- 내진보강 구조물 및 보강부위의 구체적 선정

- 내진보강방안 수립

1) 결함정도에 따른 적정한 보수․보강 방안 제시

2) 장․단기로 구분된 보수․보강계획 수립

- 보강비용 검토

4) 내진성능 평가내용에 대한 관련 협회 또는 협회 소속의 전문가 검토 등

객관성을 확보할 수 있는 방안마련

5) 최종보고서 및 성과물 작성 제출

6) 기타 발주기관이 필요하다고 요구하는 사항(발주기관과 과업수행자가           협의하여 진행)

1.5 과업기간

1) 본 과업은 계약일로부터 60일(2개월)로 한다.

2) 과업 추진은 합리적인 공정계획에 따라 차질 없이 수행하여야 하며, 다음의 경우에 한하여 발주기관의 승인을 얻어 과업 기간을 변경할 수 있다.

① 천재지변으로 과업수행에 차질이 있을 경우

② 발주기관의 계획변경 등 방침에 따라 과업의 중단 또는 내용의 현저한 변경이나 증감이 있을 때

③ 과업수행 계획단계에서 예기치 못했던 일로 변경이 불가피 하게 된 때

④ 기타 과업과 관련 통념상 인정되는 부득이한 사유가 발생 되었을 때

제 2장 과업수행 절차 및 방법

2.1 일반사항

1) 본 과업내용서는 ‘어린이대공원 놀이시설(후룸라이드) 내진안전성 평가용역‘을 원활히 수행하기 위하여 필요한 사항을 규정하며, 모든 과업은 이 과업내용서에 의해 수행하고 이에 규정되지 아니한 사항은 제반 관계규정․기준․지침 등에 따라 성실하게 수행하여야 한다.

2) 본 과업수행 중 발주기관의 계획 또는 방침변경 등의 사유로 과업변경이 필요할 때에는 발주기관은 과업수행자와 사전 협의․결정하며, 결정사항에 대하여 과업수행자는 지체 없이 이행하여야 한다.

2.2 주요업무의 사전승인

1) 과업수행자는 다음 사항에 대해서는 사전에 발주기관의 승인을 받아야한다.

① 과업수행계획서 및 착수신고서의 내용 변경

② 내진성능 평가 계획의 주요 내용, 방침의 설정 또는 변경

③ 기타 감독의 지시나 과업수행자의 판단에 따라 승인받아야 할 사항

2) 본 과업은 계약기간 내에 차질없이 수행되어야 하나 발주기관의 방침변경, 외부자문, 관련기관 및 단체와의 업무협의 지연 등의 사유와 사회통념상으로 인정되는 부득이한 사유가 발생되었을 경우에는 발주기관의 승인을 얻어 기한을 연기할 수 있다.

2.3 과업수행 및 공정보고

1) 착수신고서 제출

과업수행자는 계약문서에서 정하는바에 따라 과업에 착수하여야 하며, 아래의 내용을 포함한 용역 착수계를 제출하여야 한다.

① 책임기술자 선임계, 분야별 책임 및 참여기술자의 기술자면허수첩 사본,   기술자 경력증명서

② 기술용역 예정공정표

③ 과업수행 조직체계

④ 참여기술자의 보안대책 및 보안각서

⑤ 기타 용역수행에 필요한 사항

2) 과업수행계획서 제출

과업수행자는 사전검토보고서를 보완하여 착수일로부터 10일 이내에 아래의 내용을 포함한 과업수행계획서를 제출하여야 한다.

① 과업의 개요

② 과업의 내용

③ 과업수행방향 및 세부수행 계획(조사방법, 일정계획서 등)

④ 공정표

⑤ 과업수행 조직체계 및 인원투입 계획

⑥ 기타 과업수행에 필요한 사항

3) 자문회의 (발주기관 요구시 개최)

과업수행자는 과업내용을 용역수행 진도에 따라 2~3단계(조사 및 시험 결과 분석 후, 종합평가 및 등급 선정 후, 보수․보강방안 선정 후 등)로 구분하여 외부 전문가 자문회의를 실시하여야 하며, 지적사항은 검토 후 조치계획서를 작성하여 발주처와 협의한 후 보완하여 제출하여야 한다.

2.4. 기타 준수사항

1) 발주기관과 과업수행자는 다음 사항에 대하여 관련 규정과 대상시설물의 제반   여건 등을 고려하여 협의하여 과업을 결정한다.

① 각종 관련 조사, 평가 및 시험의 시행여부

② 기초 지반과 기초에 대한 조사여부

2) 과업수행자는 시설물의 주요부위에 중대결함 및 긴급사항 발생시 즉시 보고    (사진, 서면 포함) 하고 대책․대안을 제시하여야 하며, 자문회의시에는 보수․   보강 방안에 대하여 논의될 수 있도록 하여야 한다.

3) 각종 측정 장치는 공인기관 검정에 합격된 기기로 선정하고, 기기이력(기기명,   제조회사, 제작년도, 측정능력) 등을 작성하여, 측정 시행 전 제출토록 하고   보고서에 추가 수록하여야 한다.

4) 과업수행자는 현장조사 및 시험시 사전에 점검 및 진단 부위를 깨끗이 청소   하고, 현장측정 지점을 작업 종료 즉시 원상복구 하여야 한다.

5) 주간작업 중 용역시행여건이 불가한 경우(점포, 보도부분) 필요시 야간용역 시행.

제 3장 세부 과업내용

3.1 내진성능평가

1) 내진성능 평가는 기존 시설물(건축물) 내진성능 평가요령(’11.07 국토해양부, 한국시설안전공단)에 따라 평가한다.

2) 내진성능 평가를 위한 “내진성능 평가기준 지진”은 시설물의 사용목표 수명을   고려하여 결정한다.

3) 내진성능평가 방법 및 절차

- 내진성능 예비평가, 1단계 내진성능 상세평가, 2단계 내진성능 상세평가

4) 내진성능 예비평가

- 현장조사 및 부재재원(규격) 조사

ㆍ기본시설물 또는 주요부재의 외관조사 및 외관조사망도 작성

(콘크리트 구조물 : 균열, 누수, 박리, 박락, 층 분리, 백태 및 철근 노출 등)

(강재 구조물 : 균열, 도장상태, 부식상태 등)

ㆍ전체 구조 부재의 제원 및 규격조사

- 평가방법

지진하중에 저항하는 수직부재의 재료강도와 단면치수로부터 개략적인 횡하중저항능력을 평가하고 이를 지진하중에 의해 건물에 작용하는 밑면전단력과 비교하여 강도측면에서 내진성능을 안전측으로 평가

- 평가절차

ㆍ비정형성(평면비정형성, 수직비정형성) 검토

ㆍ재료강도 및 부재강도 평가

ㆍ수직부재의 전단저항능력, 횡하중저항능력 산정

ㆍ지진하중 산정

ㆍ성능수준의 판정

5) 1단계 내진성능 상세평가

- 선형정적절차(Linear Static Procedure) 혹은 선형동적절차(Linear

Dynamic Procedure)의 구조해석절차를 통해 내진평가를 수행한다.

-  평가절차(구조요소의 모델링 방법)

ㆍ구조요소의 모델링(RC부재의 유효강성, 조적채움벽의 유효강성)

ㆍ하중조합(중력하중, 변형지배거동, 하중지배거동)

ㆍ부재강도 평가

ㆍ성능수준의 판정

6) 2단계 내진성능 상세평가 (건축물 내진성 평가)

- 비선형적해석방법을 사용하여 대상 건축물의 내진성능을 정확히 평가하고 평가기준 지진에 의하여 발생할 수 있는 피해의 정도를 최대한 정밀히 예측하는데 목적이 있다.

- 해석방법은 모드 스펙트럼해석법, 등가정적해석법, 변위계수법, 시간이력 해석법, 비선형 해석법, P-δ효과를 고려한 해석법에 의한 해석법 등으로 실시하되, 해석방법 적용에 관련된 사항은 감독원과 협의 후 실시한다.

- 성능수준에 대한 평가는 산정된 구조물 성능점(Performance Point)에 대하여 구조물의 성능수준에 따른 설계 거동한계를 설정하여 산정된 성능점에 대해서 구조물의 변형 및 부재의 강도 등이 현행 내진 설계기준에 적합한지를 평가하여 구조물의 내진성능을 평가한다.

7) 기존시설물(건축물)의 내진성능 평가 및 향상요령(2011) 등 정부에서 제정한 최신 관련법,각종 지침서 및 규정을 발주기관과 협의하여 적용토록 한다.

8) 현장조사 시에는 시설물의 실측을 실시하여야 하며, 반드시 단면특성,  재료강도 등과 같이 내진성능에 관련하는 모든 특성값은 실제 특성값을 기준으로 한다.

9) 내진성능평가수준, 내진성능평가구간에 대한 선정 및 보수․보강 수준은  발주기관과 협의 후 실시한다.

10) 내진성능 평가 시 설계변경 혹은 구조변경내용을 명시하여 이를 고려하고, 기존 구조물 중 가장 취약한 부위를 선정하여 이에 대하여 내진성능평가를 실시하여야 한다.

3.2 보수‧보강공법 제시

1) 향후 대상시설물의 손상부위에 대한 보수․보강공법 및 부위별 우선순위를 부여하고, 보수․보강방안에 대한 기본 도면을 작성하여야 하며, 특수공법에 의한 보강이 필요할 경우, 시방 또는 특기사항을 명시하여야 한다.

2) 보수․보강공법의 채택 시 필요한 경우 구조해석 및 실험을 실시하여 공법의 적정성을 확보하여야 한다.

3) 시설물의 부위별 손상에 대한 장기, 단기별 조치방안을 구체적으로 제시하여야 한다.

- 보강설계도면(보강위치, 보강자재 등)

- 전문가가 참석한 자문회의를 통한 대상건축물의 적합한 보강공법 제시

- 개략공사비 및 공기산정

- 개략적인 공사시방서

- 기타 실시설계에 필요한 자료

4) 시설물의 보수․보강 공사 후, 필요 시 그 효과를 확인하기 위한 검증방법을 제시하여야 한다.

3.3 내진성능 향상을 위한 내진보강방안 제시 및 수립

1) 내진성능 향상을 위한 “기존 시설물(건축물) 내진성능 향상 요령(‘11.7. 국토해양부, 한국시설안전공단)에 따라 실시하며, 건축구조기준(국토교통부 고시 제2016.317호, ’16.5.31)에 맞도록 성과품을 제출한다.

2) 내진성능 평가에 의하여 내진성능 향상이 수행되어야 하는 구조요소와 보강항목이 결정되면 보강공법의 시공성(작업의 용이성 등), 경제성(내진성능 향상에 소요되는 비용), 보강효과, 유사공법 비교 등을 종합적으로 검토하여 합리적인 내진성능 향상이 수행되도록 적절한 보수․보강방안과 효율적인 유지관리방향을 제시하여야 한다.(시설물 보강 우선순위, 대책 검토)

3) 내진보강 공법선정시 도심미관을 고려하여 환경친화적인 추천공법을 채택하고, 시공방법(가설방법 및 필요시 교통처리방안 등)을 제시한다.

4) 보수·보강 방안에 대한 설계도서(시공도면, 공사 내역서, 수량산출서, 단가산출서, 공사지침서 등)를 작성 제출하여야 하며, 보수·보강에 대한 개요도, 시공방법, 시공시 주의사항 및 특기사항을  명기하여야 한다.

5) 내진성능 평가결과 내진성능 부족에 따른 보수보강 등을 반영한 시설물의 유지관리방안을 제시하여야 한다.

6) 기타사항

① 특수시공이 요구되는 공법인 경우에는 그에 대한 시방 또는 특기사항을 표기하여 성과의 활용에 착오가 없도록 하여야 한다.

② 보수·보강시 운영중인 시설의 기능변경이 최소화되도록 설계하여야 하며, 불가피하게 기능이 변경될 경우에는 발주기관과 협의하여 이에 대한 대안을 수립 하여 반영하여야 한다.

③ 이용시민 불편을 감안하여 시설물의 공용 중에 적용할 수 있는 방안을 제시하여야 한다.

제 4장 보고서 작성

4.1 보고서 작성 일반

1) 보고서는 용역 수행에 따른 모든 자료가 포함된 종합보고서 이어야 하며 "내진성능평가 및 향상요령"에 의거하여 작성한다.

2) 보고서는 본 보고서와 부록으로 구분하여 작성하여야 하며, 본 보고서에는 본 과업에서 수행한 사항만을 작성하며 일반적인 진단 원칙, 분석방법, 이론, 구조해석 데이터 등 공통으로 적용되는 사항들은 부록에 수록한다.

3) 본 과업의 성과는 과업시행부분에서 제시한 기준 및 절차에 따라 작성되어야 한다.

4) 기술분야별 성과는 상호연관성을 표시하여 색인, 판독, 검색 등이 용이하도록 작성하여야 하며, 부록 작성시 관련자료는 산출근거를 명시하고 색인(Index)등을 작성하여 삽입시켜야 한다.

5) 성과품 작성은 한글 사용을 원칙으로 하되 필요한 경우 영어를 사용할 수 있으며 이 경우 한글을 병용하여야 하고 단위는 SI단위계를 사용한다.

6) 과업 수행에 사용한 공식 자료와 통계는 그 근거와 발행년도를 제시하여야 한다.

7) 서울어린이대공원 내진성능평가 및 정밀점검 용역 실명화를 위해 각 시행과정에 참여한 담당자에 대하여 과업 참여기술자별 인적사항, 업무내용, 참여기간 등을 기록하되 참여기술자 주민등록번호는 "공공기관의 개인정보에 관한 법률 제9조"의 규정에 의거 개인정보 누출방지를 위하여 뒷자리를 암호화 처리한다.

8) e-보고서는 효율적이고 체계적인 보관 및 활용을 위해 한글, 엑셀, PDF, CAD 등 전산파일로 별도 작성하여 제출하여야 한다.

9) 중간보고서

과업수행자는 보수․보강방안 및 개략공사비가 포함된 중간보고서를 발주기관 요구시 용역 준공전에 제출하여야 한다. 다만, 특별한 사정이 있는 경우 발주기관과 협의하여 제출시기를 조정할 수 있다.

4.2 성과품 제출

1) 과업수행자는 본 용역의 모든 성과품을 과업종료 15일전에 감독관에게 제출하여 사전검토를 받아야 하며, 검토 받은 용역성과품을 수정․보완하여

감독관의 확인을 받은 후 최종성과품을 과업종료시까지 제출하여야 한다.

2) 제출목록

구 분	제출 물량
종합보고서 / 요약보고서	5부
보강도면 (A3) 및 설계내역서	5부
모든 성과품 File CD-ROM	5매(한글, PDF, CAD)
기타 발주처 요구자료	공공건축물 지진안전성 표시제 신청서 작성 등

제 5장 용역계약 일반

5.1 용역 감독 등

1) 용역 감독

발주기관은 이 과업을 시행함에 있어 수시로 과업수행자에 대하여 다음의 계약관련 업무내용을 확인․감독할 권한을 가지며, 과업수행자는 이에 적극 협조하여야 한다.

① 기술인력 동원 현황

② 용역 단계별 과업 추진내용 및 공정현황

③ 기타 확인에 필요한 사항

2) 용역 점검

발주기관은 용역 품질 확인 및 원활한 용역업무 수행을 위해 과업수행자에 대한 정기 또는 수시 점검을 실시할 수 있으며, 특별한 사유가 없는 한 과업수행자는 감독자와 협의하여 지적사항을 시정하여야 한다.

5.2 과업수행자의 책임

1) 과업수행자의 책임범위

과업수행자는 발주기관의 승인을 받아 작성한 도서라 할지라도, 과업수행자의 과오나 오류 등으로 과업수행상 발생한 모든 하자에 대하여 과업수행자의 책임이 면제되는 것은 아니며, 용역 준공 후라 할지라도 과오나 오류 등이 있어 이에 대한 발주기관의 수정, 보완 요구가 있을 때에는 과업수행자 부담으로 시정․조치하여야 한다.

2) 문서의 기록비치

과업수행자는 과업의 수행 중에 관계기관과의 협의사항, 발주기관의 지시 및 조치사항 등 과업추진에 따른 주요 사항을 문서로 작성․비치하여야 하며, 발주기관의 제출요구가 있을 경우에는 이에 따라야 한다.

3) 안전관리의 의무

과업수행자는 관계법규에 따라 안전수칙을 준수하는 등 안전관리에 최선을 다하여야 하며 과업수행자의 과실이나 부주의로 인하여 발생하는 사고 및 손해에 대하여 책임을 져야 한다.

4) 법률준수의 의무

과업수행자는 이 과업을 수행함에 있어 관계 법률에 저촉되는 행위로 인한 모든 피해사항에 대하여 책임을 져야 한다.

5.3 용역 감독원 합동 조사

1) 과업수행자는 과업 수행계획서 작성시 발주기관 감독자가 현장 조사, 시험 등에 직접 참여할 기간을 일정계획서에 명시하여야 한다.

2) 감독자가 참여할 조사․시험 등의 항목과 참여기간은 발주기관과 협의하여 작성하되, 다음의 조사․시험 등에는 반드시 참여토록 하여야 한다.

① 붕괴유발부재 또는 중점점검부재 외관조사

② 기타 발주기관과 과업수행자가 필요하다고 판단되는 항목

3) 발주기관 용역 감독자가 현장에 직접 참여하는 기간에는 책임기술자가

반드시 참여하여야 한다.

5.4 신기술․신공법의 도입 등

1) 과업수행자는 "건설기술진흥법 제14조 및 동법시행령 제34조"에 의거 본 과업 특성에 맞는 우수한 신기술․신공법에 대해 적극 검토하여야 한다.

2) 과업수행자는 신기술․신공법 및 특정공법, 특정제품 등을 용역에 반영하고자 할 경우에는 그 효과, 시공성, 경제성, 적용사례, 유지관리상 문제점 등을 종합적으로 검토한 후 발주기관과 협의하여 적정한 것으로 판단되는 경우에 한하여 용역에 반영하도록 한다.

5.5 보안 및 비밀유지

1) 과업수행자는 과업수행 기간 중 모든 용역사항에 대한 보안책임이 있으며, 보안규정을 준수하여야 한다.

2) 과업수행자는 보안대책을 수립하고 대표자와 참여기술자의 보안각서를 과업수행계획서 제출시 발주기관에 제출하여야 한다.

3) 모든 성과품은 발주기관의 허락없이 임의로 소유하거나 복사 또는 외부로 유출할 수 없다.

4) 과업수행 중 발생한 폐기물은 소각처리 하여야 하며, 작업용 보안사진은 발주기관의 입회하에 폐기 처리하여야 한다.

5) 기타 보안규정 불이행으로 발생되는 모든 책임은 과업수행자가 진다.

6) 본 과업 수행과 관련하여 습득한 기록, 자료 등은 발주기관의 사전승인 없이 본 업무와 관련이 없는 일에 사용할 수 없으며, 과업수행원 모두에게 이를 주지시켜야 한다.

5.6 과업 내용 변경

1) 용역수행 중 과업내용 변경사항이 발생하였을 경우에는 지방자치단체 용역계약 일반조건에 따른다.

2) 과업수행자는 용역수행 중에 주요 과업내용에 대한 변경없이 경미한 변경사항이 발생한 경우에는 변경사항 등에 대한 타당성여부를 면밀히 검토하여 타당한 경우, 변경으로 인한 전체 용역비의 증감이 균형을 이루는 범위 내에서 발주기관의 지시를 받아 우선 과업 변경하여야 한다.

3) 주요 용역과업의 변경이 필요한 경우에는 그 사유와 의견을 첨부하여 발주기관의 장에게 서면 보고하여 승인을 얻은 후 변경하여야 하며, 과업내용 변경에 필요한 내역서 등 관련자료를 발주기관에 제출하여야 한다.

5.7 용역수행자의 교체

1) 과업에 참여하는 기술자는 충분한 학력, 경험 및 자격을 갖추어야 하며, 발주기관에서 과업수행에 부적합하다고 판단한 기술자에 대해서 발주기관으로부터 교체요구가 있는 경우 과업수행자는 정당한 사유가 없는 한 즉시 교체하여야 한다.

2) 과업에 참여하는 기술자가 퇴직 혹은 기타 다른 사유로 과업을 수행할 수 없을 때에는 그와 동등이상의 등급․경력을 갖춘 기술자로 발주기관의 승인을 받아 교체하여야 한다.

3) 과업의 수행을 위하여 투입된 기술자는 과업 기간 중에 과업수행자가 임의로 교체할 수 없으며, 교체가 불가피한 경우에는 발주기관의 사전 동의를 받아야 하고, 본 과업수행에 참여하는 기술자의 투입지연에 따른 모든 손해의 책임은 과업수행자에게 있다.

5.8 과업수행자의 시정 요청

과업수행자는 용역감독자가 다음의 각 호의 1에 해당하는 경우 서면으로 발주기관의 장에게 이의 시정을 요청할 수 있다.

1) 용역감독자가 과업 범위 이외의 부당한 업무를 지시할 때

2) 용역감독자가 정당한 사유 없이 건설기술자의 교체를 요구할 때

3) 용역감독자가 정당한 사유 없이 용역 업무를 지연시킬 때

5.9 용역성과품의 품질관리

용역의 실명화를 통한 성과품의 품질관리를 위해 최종 용역보고서 및 도면에 각 시행과정에 참여한 관계 공무원 및 용역기관의 담당자(용역에서 도서를 작성하거나 공사비를 산정한 자 등을 포함)에 대하여 각 참여자별 참여기간, 수행업무 등을 기재하여야 하며, 당사자로 하여금 이를 확인 후 날인하도록 하여야 한다.

5.10 해약조건

1) 본 계약은 다음의 경우에 해당하는 경우 해약할 수 있다.

① 천재지변, 전쟁, 기타 불가항력의 사유로 인하여 정밀안전진단 업무의 수행이 불가능한 때

② 발주기관과 과업수행자가 내진성능평가업무가 필요치 않다고 합의 하였을 때

③ 과업수행자가 정당한 이유 없이 계약 기간 내에 과업을 수행할 수 없음이 명백할 때

5.11 발주기관의 제공자료

본 시설물의 도면 및 자료는 발주기관 보관자료를 이용하되, 필요시 과업수행자가 보유한 자료를 활용할 수 있으며, 보고서 등 용역성과품은 전산화 하여야 한다.

5.12 적용기준 및 시방서

적용기준 및 시방서는 가장 최근의 기준 및 시방서를 적용하며, 관련규정 및 시방서가 개정된 경우 용역완료 전까지 수정된 최신기준을 적용하고 특별히 규정되지 않은 사항은 발주기관과 협의하여 적용한다.

5.13 과업내용서의 해석

과업내용서 해석에 대한 의견차가 있을 경우에는 서로 협의․조정하여야 하며, 협의가 성립되지 않을 경우에는 "지방자치단체 용역계약 일반조건(행정안전부)"에 따른다.