<별첨1 통제실 일일업무보고>

일 일 업 무 일 지

■ 2020년  월 일 월요일

총 원		현 재 원		사 고		근 무 자
근무현황

■ 화장로 시설장비 정비내용

시설장비 점검내용	화장로	점검결과

■ 화장로 자재 사용내역

자 재 명	규 격	단위	수량	사 용 처

■일일점검일지

구분	화장로 장비 점검내용	결 과	조 치 사 항	비 고
로내대차
냉각전실
버너설비
제어반
배풍기실
백연설비
기타설비

<별첨2 기계실 일일업무보고>

기 계 일 지													결재	담 당			팀 장
2019년 01월 01일 화요일
			단 위			1 호 기							2 호 기
						10:00				14:00			10:00			14:00
외기온도/ 실내온도			℃
버너 입구 압력			kpa
제어 밸브 개도			%
온수 입구			℃
온수 출구			℃
온 도 차			℃
냉각수 입구			℃
고온 재생기			℃
저온 재생기			℃
배기가스 출구			℃
인버터 주파수			Hz
고온재생기 압력			cm/Hg
가 동 시 간
금 일 작 업 사 항								저 수 조 시 설 점 검 사 항
									장 비 명							점 검 결 과
									저수조 수위 확인
									배수펌프 가동상태
									급수펌프 가동상태
								가 스 사 용 량 (㎥)
								전일지침			금일지침			일사용량			월누계

구 분	점 검 내 용				주기	점검결과
공조기	모터, 송풍기, 코일 이상유무				일
	V벨트 장력상태				일
	밸브, 배관라인 이상유무				일
	닥트, 보온상태 이상유무				주
	V벨트 장력 조정 및 구리스 주입				월
펌프	펌프, 모터 운전상태				일
	카프링, 박킹 누수상태				일
	베어링소음 및 체크밸브 상태				주
각 종 F A N	모터 및 송풍기 베어링 상태 점검				일
	V벨트 장력 상태 점검				일
	가동시 진동 소음상태				일
	브로어 및 모터 풀리 소음 및 점검				주
	V벨트 장력 조정 및 구리스 주입				월
가스보일러	기사대기실 가스보일러 작동상태 점검				일
	기계실, 온수보일러 작동상태 점검				일
	보일러 순환펌프 작동상태 점검				일
	보일러 배관 누수 점검				주간
	가스설비 누설여부, 연도, 조절기 보수점검				월간
자재사용내역	품 명	규 격	수 량	품 명	규 격	수 량

엘리베이터 일일점검표

점검결과상태 A(양호), C(요수리 또는 긴급수리)의 구분에 따라 기입하고 기호를 ○로 하고,

C의 경우는 특기 사항란에 상세 기재할 것.

점검일시 :     년    월    일    시   분 ～   시   분

점검항목	점검내용		상태
1. 승강장치
1.1엘리베이터
1)운전상태확인	호출버튼을 누르면 램프가 점등되는가?		A. C
	엘리베이터가 도착하고 램프가 소등되는가?		A. C
	호출버튼이 엘리베이터 움직이는 방향만 꺼지는가?		A. C
2) 표시장치확인	층 표시는 이상이 없는가?		A. C
	엘리베이터 운전방향 표시는 양호한가?		A. C
	기타운행에 필요한 표시장치는 양호한가?		A. C
3) 카내 버튼의 동작확인	카내 행선표시버튼은 양호한가?		A. C
	카 도어열림버튼은 양호한가?		A. C
	카내 인터폰은 정상 작동하는가?		A. C
4) 도어장치확인	엘리베이터 도어에 이물질은 없는가?		A. C
	도어의 개폐속도는 적당한가(개폐:2~4초),(대기시간: 2~7초)		A. C
5) 착상정밀도 확인	엘리베이터가 멈추고 도어 오픈후 착상오차는 양호한가?		A. C
6) 카내 승차감 확인	엘리베이터 직상하시 진동또는 떨림은 없는가?		A. C
7)만원 감지장치 동작 확인	엘리베이터 만원점등후 경고음은 울리는가?
	경고음후 도어는 자동으로 열리는가?
특기 사항
점검자 확인		소속팀 : 성명 : (인)

에스컬레이터 일일점검표

점검결과상태 A(양호), C(요수리 또는 긴급수리)의 구분에 따라 기입하고 기호를 ○로 하고,

C의 경우는 특기 사항란에 상세 기재할 것.

점검일시 :     년    월    일    시   분 ～   시   분

점검항목	점 검 내 용		상 태
1. 에스컬레이터
1)스템 및 콤	스템이 깨진곳이나, 금이간곳은 없는가?		A. C
	스텝이나 콤에 이물질이 끼어있지 않은가?		A. C
2) 스커드 키드	스텝양측의 스커드 가드 및 테크연결부위에 어긋남 또는 나사조임이 헐거워지지 않았는가?		A. C
3) 틈새	스텝과 스커드 가드의 틈새가 정상인가? *한쪽이 4㎜이하, 양쪽 7㎜이하면 정상		A. C
4) 핸드레일	핸드레일이 심하게 찢어지거나, 긁힌 자국이 있는가?		A. C
	핸드레일에 이물질(그리스,오물 등)은 없는가?		A. C
5) 조명	난간조명이나, 일반전등의 조도는 적당한가?		A. C
6) 소음,진동	운행중 이상음은 없는가?		A. C
	운행중 진동은 없는가?		A. C
7) 핸드레일 속도	핸드레일과 스텝의속도는 동일한가?		A. C
8) 스텝의 인입	출구에서 스텝의 클리드와 빗살이 정확히 맞추어 들러가는가?		A. C
특기 사항
점검자 확인		소속팀 : 성명 : (인)

<별첨3 전기실 일일업무일지>

전  기  일  지

결재	담 당	팀 장

구분	변압기온도 [ ℃ ]				24KV MAIN 차단기반																		고압반-1		고압반-2		저압 차단기반 -1
					전 압[0]							전 류[A]							전 력		역 률		전 류		전 류		전 압[V]
	변압기 1		변압기 2		R상		S상		T상			R상		S상		T상			KW		PF		A		A		R상		S상		T상
08:00
12:00
16:00
22:00
04:00
구분	저압 차단기반 -1									저압 차단기반 -2													정류기반
	전 류[A]					전력		역률		전 압[V]					전 류[A]					전력		역률	AC 전압	AC 전류		DC 전압		DC 전류		충전 전류
	R상	S상		T상		KW		PF		R상	S상		T상		R상		S상	T상		KW		PF	V	A		V		A		A
08:00
12:00
16:00
22:00
04:00

□ 2020년  월  일  요일

▣ 근 무 일 지	◆ 자 재 사 용 내 역
	자 재 명		규 격	수량	사 용 처
※ 특이사항 :	근무자			당직자

승화원	◎ 유효사용량[KWh]				사용량 누계[KWh]
	구분	금일지침	전일지침	사용량	월중 누계
	⓸
	⓹				년중 누계
	⓺
	계				※ 계량기 배율 일반용 : × 1,800
	◎ 무효사용량[KVARh]
	⓻
	⓼
	계

□일일 전력사용량 검침(08:00)	2020년  월  일

□전기 일일, 월, 반기 점검표                                                                          2020년  월 일  요일

구분	점 검 내 용	점검 결과 ㅇ:양호 ×:불량	구분	점 검 내 용	점검 결과 ㅇ:양호 ×:불량
일일점검표	☛ 변압기 이상소음 및 온도상승여부 점검		매월점검표	☛ 특고압배전반 차단기 및 부스바 접속부 발열여부 점검
				☛ 저압배전반 차단기, 부스바, 부하선로 접속부 발열여부 점검
	☛ 특고압 배전반 표시램프 점등상태 점검
				☛ 정류기반 및 발전기반 충전지 상태 점검
	☛ 특고압 전선로 이상소음 발생여부 점검
				☛ 정류기반 비상등 동작상태 및 점등상태(전기실,통제실) 점검
	☛ 특고압 배전반내 이상소음 발생여부 점검
				☛ 발전기 엔진오일 및 냉각수 적정여부 점검
	☛ 특고압 배전반 각종 지시계기 상태 점검
				☛ 발전기 가동시 배기설비(연도,댐퍼등) 동작상태 점검
	☛ 저압 배전반 이상소음 여부 점검
				☛ 벨트류(발전기, 자동문) 장력상태 및 파손여부 점검
	☛ 저압 배전반 표시램프 점등상태 점검
				☛ 분전반 내·외부 청결상태 및 시건장치 확인
	☛ 저압 배전반 각종 지시계기 상태 점검
				☛ 분전반 및 제어반 내부 이상유무 점검
	☛ 저압 배전반 차단기 투입상태 점검
				☛ 수전용 계량기 역률 적정여부 점검(승화원, 묘지)
	☛ 저압 배전반 전선 및 차단기 발열상태 점검
				☛ 분전반 누전차단기 시험 점검
	☛ 정류기함 이상소음 및 이상냄새 발생여부 점검
			반기점검표	☛ 특고압 및 저압 배전반 접속부 단자볼트 조임상태 점검
	☛ 정류기함 충전지 단자 및 선로 발열여부 점검
	☛ 정류기반 충전전압 및 방전전류 확인
				☛ 특고압 및 저압 배전반 내·외부 분진제거 실시
	☛ 발전기 오일 및 냉각수 누유여부 점검
	☛ 발전기 예열히터 정상동작 여부 점검
				☛ 분전반 및 제어반 정밀(단자이완, 절연저항측정 등) 점검
	☛ 발전기 연료계통 적정여부(배관누유, 연료확보 등) 점검
	☛ 발전기 청결상태 점검
	☛ 조명등 등기구 상태 및 부점등 여부 점검

□소방안전관리 일지 및 점검표

소방안전관리 일지 및 점검표
2020년 월 일 금요일 정상 : ○ 정비 : △ 불량 : ×					결재	담 당		팀 장
항목	점 검 내 용	점검결과	구분	내 용			점 검		점검결과
소방시설물점검	1. 소화기의 적정위치 비치여부		화재수신반	1. 도통 및 동작시험			일 일
	2. 자동화재 탐지설비 동작상태 이상유무			2.유도등상태			일 일
	3. 감지기회로 시험 및 취부상태			3. 발신기상태			주 간
	4. 발신기 경종 및 표시등 이상유무			4.경종상태			주 간
	5. 옥내소화전 호스정리 및 배관상태			5.감지기상태			주 간
	6. 소화전 주, 보조 펌프 작동상태			6.예비전원 상태			주 간
	7. 물탱크 규정수량 확보상태 및 누수 등 이상유무			7.수신기 상태			주 간
	8. 연결 송수구 및 헤드장애 이상유무			8.단자이완여부			월 간
	9. 각종 유도등 점등상태 이상유무		소화설비반	물탱크 이상유무			일 일
화기취급점검	1. 전열기구 사용 적정여부			2.게이지 상태			일 일
	2. 문어발식 콘센트 사용여부 및 용량초과 사용여부			3.소화전상태			일 일
	3. 화기취급 안전여부			4.소화전펌프상태			일 일
	4. 사용하지 않는 화기의 완전 소화조치여부			5.연결송수구 상태			일 일
	5. 노후손상 불량기구 사용여부			6.방화순찰			일 일
	6. 방화순찰실시 여부			7.헤드장애상태			주 간
	- 화장로 및 유족대기실 내부 점검			8.소화기상태			주 간
■ 작업내용 : ■ 예정사항 :			* 점검기준 적용: 주간(매주 월요일) / 월간(매월 말일) ■ 지시사항 :

□ 승화원 예비발전설비 점검기록표(주간,분기)

○ 점검일자 : 200◯◯년 ◯월 ◯일 (일요일)

○ 점 검 자 :

구 분			원 동 기						발 전 기
형 식
정 격 용 량
정 격 회전수			rpm						rpm
제 작 회 사
제 작 번 호
제 작 년 월			년 월						년 월
냉 각 방 식									정 격 전 압					V
기 동 방 식									정 격 전 류					A
차 단 기 명									역 률					%
점 검 사 항						결과			점 검 사 항								결과
비상정지장치시험									조속장치			◦ 이상음 ◦ 누유
부하운전시험									상용전원측과 접속상태 적정 여부
부하차단시험									배․분전반 및 보호시설의 적정 여부
연료유계통		◦ 누유 ◦ 저장조 ◦ 밸브류 ◦ 연료유 보급 차단장치							접지선 설치상태 및 탈락 여부
윤활유계통		◦ 누유 ◦ 유압 및 유온 ◦ 탱크 ◦ 유 청정기							축전지 및 충전장치의 적정 여부
냉각수계통		◦ 누수 ◦ 냉각수펌프 ◦ 수온 ◦ 유량 조절장치							보호장치 설치 및 동작 상태
축 수		◦ 진동 ◦ 유량 ◦ 온도 ◦ 이상음 및 냄새							계측장치 설치 상태
운전 및 측 정 사 항
절연 및 접지		절연저항		㏁				접지저항(중성점/외함)						Ω/ Ω
축전지 측정		전 압		V				비 중
발전기 운전		출력전압		V			전류			A			운전시간(h/m)
기타사항

[비고]1. 내연력발전설비의 비상정지장치시험은 500kW 초과만 실시

2. 절연 및 접지저항은 분기점검시에 기록 (절연저항은 “발전기코일-대지”간을 측정)

3. 결과란은 ○, ×, / 으로 표기,

※ 안전관리자가 현장상황에 맞게 적의변경 가능