문서번호	급수운영과-2666
결재일자	2021. 2. 9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	급수운영팀장	급수운영과장	강서수도사업소장
손현정	문병희	성기선	02/09 정진일
협 조
	시설관리과장		유명은
	시설운영팀장		김남구
	시설안전팀장		이연창
	급수관리팀장		주은선

2021년도 상수도공사 원가계산 적용 시행

2020. 2.

강서수도사업소

(급수운영과)

2021년 상수도공사 원가계산 적용 시행

강서수도사업소에서 시행하는 조기발주 사업의 원활한 시행을 위하여 2021년 상수도공사 공통 일위대가에 운반거리를 산출 적용하여 공사 시행 및 업무추진에 만전을 기하고자 함

□ 관련근거:「2021년도 상수도공사 기본 품셈단가표 개정․보완 시행」

본부 안전조사과-1211(2021.2.1.)호

□ 적용범위

❍ ’21년 시행하는 소규모 상수도공사 및 단위사업 발주시 적용

□ 주요내용

❍ ’21년 조기발주 사업 시행을 위하여 본부에서 작성 배포한 상수도공사

기본 품셈단가표상 운반거리를 사업소 실정에 맞도록 산출 적용

❍ 제비율에 고용개선지원비(주휴수당) 추가 반영(’20.7.1 이후 발주하는 건설공사)

- 적용기준: 직접노무비 × 주휴수당 원가반영비율 × 1.4

❍ 소운반(잔토, 환토, 폐기물): 2.5~4.5DT(현장~중간집하장: 3km)

- 10㎥ 이하의 운반은 중간집하장을 기준으로 적용

※ 환토재(모래, 쇄사등)운반은 현장 도착도가 원칙

❍ 폐기물 처리: 폐기물처리 용역(단위공사, 연간단가) 발주시 별도 운반거리 산정

❍ 관급자재 운반비: 수도자재관리센터를 기준으로 운반비 산정

❍ 잔 토 처 리

- 공사현장에서 발생되는 잔토는 수도권매립지로 설계 및 발주하고 있으며,

수도권매립지까지 운반거리의 산정은 서울시 도시교통실에서 발표한

“서울시 가로별 속도” 적용

❍ 사업소 관내 주요 가로별 평균속도(전일) 적용(2019년도)

구 분	폭 원	차로수	평균속도	비 고
가마산로	30	4~6	22
개화동로	30	10이상	36.3
공항대로	40	8	23.5
구로중앙로	30	4~6	22.5
남부순환로	40~50	10이상	27.5
노들로	20~25	4~9	41.7
노량진로	30~35	6	24.6
도림로	25~30	4~7	21.5
도림천로	40	4~8	29.5
목동서로	25	4	26.2
시흥대로	50	10이상	22.3
신정로	25	6	27.4
여의대방로	30	6	26.4
영등포로	30	6	24.6
오목로	20~40	4	19.9
올림픽대로	40	8	54.2
화곡로	30	4	22.8

□ 운반거리 세부 적용사항

❍ 양천구 관내

- 잔토처리시 현장에서 매립지까지 거리별 이정표(총 운반거리: 38.8km)

현 장	L=3	집하장 (양천구청)	L=3.1	서부트럭터미널	L=6.6, L=3.2	개화 I.C	L=21.7	거첨로 입 구	L=1.2	야적장
	V=20.0		V=27.4		V=27.5, V=36.3		V=51.0(적재) V=53.0(공차)
									V=20.0

‣ 도로명-------(신정로)--(남부순환로+개화동로)--(매립지수송로)

- 노량진 자재적치장에서 양천구청까지 이정표(총운반거리: 9.1km)

노량진 적치장	L=0.4	수산시장 입 구	L=1.9, L=1.6	영등포로터리	L=2.7	오목교 교차로	L=1.1, L=1.4	양천 구청
	V=20.0		V=24.6, V=24.6		V=24.6		V=19.9, V=26.2

‣ 도로명-(적치장입구)--(노량진로+영등포로)--(영등포로)--(오목로+목동서로)

❍ 구로구 관내

- 잔토처리시 현장에서 매립지까지 거리별 이정표(총 운반거리: 42.0km)

현 장	L=3	집하장 (구로구청)	L=2.2, L=4.1	서부트럭터미널	L=6.6, L=3.2	개화 I.C	L=21.7	거첨로 입 구	L=1.2	야적장
	V=20		V=22.0, V=27.5		V=27.5, V=36.3		V=51.0(적재) V=53.0(공차)		V=20.0

‣도로명--(가마산로+남부순환로)--(남부순환로+개화동로)-(매립지수송로)

- 수도자재관리센터에서 구로구청까지 이정표(총운반거리: 8.1km)

노량진 적치장	L=0.4	수산시장 입 구	L=1.9, L=2.9	대방역, 대림삼거리	L=1.0, L=0.9	대림역 사거리	L=0.3, L=0.7	구로 구청
	V=20.0		V=24.6, V=26.4		V=22.3, V=29.5
							V=21.5, V=22.5

‣도로명-(적치장 입구)-(노량진로+여의대방로)-(시흥대로+도림천로)-(도림로+구로중앙로)

❍ 강서구 관내

- 잔토처리시 현장에서 매립지까지 거리별 이정표(총 운반거리: 33.1km)

현 장	L=3	집하장 (강서구청)	L=1.8	가양대교남단	L=5.4	개화 I.C	L=21.7	거첨로 입 구	L=1.2	야적장
	V=20		V=22.8		V=54.2		V=51.0(적재) V=53.0(공차)
									V=20.0

‣ 도로명-------(화곡로)-----(올림픽대로)--(매립지수송로)

- 노량진 자재적치장에서 강서구청까지 이정표(총운반거리 : 11.1km)

노량진 적치장	L=0.4	수산시장 입 구	L=3.3	양화교 지하차도	L=4.1	강서구청 사거리	L=3.3	강서 구청
	V=20.0		V=41.7		V=23.5
							V=22.8

‣ 도로명-(적치장 입구)-----(노들로)--------(공항대로)-------(화곡로)

※ 계약 후 잔토처리장의 위치 변동사유 발생시 반드시 방침 후 시행

붙임  1. 2021년 상수도공사 기본품셈단가표 배포 1부

2. 상수도공사 설계 일반 방침(본부) 1부

3. 상수도 기본품셈단가표 변경사항 1부

4. 기본품셈단가표 및 일반지침서와 주의사항 1부

5. 서울시 가로별 속도 및 운반거리 이정표 각1부.  끝.