2014. 7월(일평균) 정수생산 결산 분석

(단위:㎥/일)

정수지 저장:   -9

강북, 자양	취수량		(유량계)	정수량 (생산량)			정수량 (공급량)
	439,489	유효율 : 97.0%		427,998			426,402
	- 강북 : 172,394 (39.2%)						- 대현산 : 267,761 (62.8%)
	- 자양 : 267,096 (60.8%)		무효량 : 20,023			구내용수 1,605	- 와우산 : 158,641 (37.2%)
	※ 총 원수량 : 439,489
			- 역세척 : 9,424 - 스러지배출 : 2,240 - 침전지청소 : 0 - 기타(누수 등) : 8,359
	재활용 8,532
					누수․ 증발 등 : 8,341미계측)
			계 : 21,628	※ 공업분석으로 산출

한강방류 : 4,755