462편성 일일 작업내역

날짜	호차	작업내역	기타
01/07	전량	○ 고장원인 파악, 운행기록 및 고장기록 분석
01/08	전량	○ 피해내역 조사, 조사보고서 작성(4, 8호 정상)
01/09	1,7	○ LB함 취거작업(지게차 이용) - LB함 내 HB1.2, LS, K1, K2, AK 취거 고압배선 취거 - LB함 내 27P 캐논 용손 절단작업 - CHRe 고압배선 취거, LB함 외 공기배관 취거 ○ LB함 수선작업(외주작업) - LB함 절연점검 및 고 ․ 저압배선 재포설(고 ․ 저압배선 용손 확인) - LB함 내 27P 캐논 교체 및 캐논 핀 작업(캐논배선 용손 확인) - LB함 내 HB1.2, LS 및 전자변 교환(절연 파괴) - LB함 내 HB LOW VOLTAGE TRIP CIRCUIT 교체 및 수선 - LB함 내 HB1.2, LS 공기배관 작업	계속점검
	전량	○ 기타 피해내역 재확인 - 0호 운전실 방송장치 출력증폭기 불량 - 1호 ACCON 함 내 MCBR1,2 및 바리스터 용손 - 1, 7호 LB함 내 HB1.2, LS 절연파괴 및 전자변 배선 용선 - 1, 7호 LB함 캐논 용손 및 함 아크 타흔 - 1, 7호 LB함 내 HB LOW VOLTAGE TRIP CIRCUIT 소손 - 1, 7호 LB함 전 후면 커버 탈락 및 휨 상태 - 1, 7호 LB함 ~ 인버터함 간 저압배선 다수 용선 - 1, 7호 FL(송품기 포함) 절연상태 확인 양호 - 2호 Pan 상승 불량 - 7호 LB함 지지볼트 애자 절연파괴 - 9호 무전기 불량	계속점검
01/10 ~ 01/14	M차	○ 옥상기기 - 주회로장치 절연 및 MCB 제어회로 점검 - 피뢰기 및 ADCg, 계기용변압기(PT), 옥상 고압애자 절연 점검양호 ○ 대차기기 - LB함 ~ 차체 측 27P 캐논 용손 및 저압배선 용손 ➲ 캐논 교환(핀작업 포함) 및 저압배선 재포설 - LB함 ~ 인버터함 간 배선상태 다수 열화 ➲ 배선 교체 - 인버터 함 캐논(5개) 핀 상태 확인 양호 - 인버터 함 GCU 및 RELAY UNIT 캐논 핀 상태 확인(1, 2, 7호) 양호 - GCU 및 RELAY UNIT 취거 정상유무 확인(1, 2, 7호) ➲ 전자검사반 C/I 시험기 이용(1주일 가압시험 양호) - 7호 LB함 지지볼트 애자 교환 - 1, 7호 LB함 전 후면 커버 기공반 원상회복 작업	계속점검
01/15	M차	○ 대차기기 - 1, 2, 7호 GCU 및 RELAY UNIT 취부 - ADCM 수동 동작상태 확인	계속점검
01/16	M차	○ LB함 취부작업(지게차 이용) - 외주수선 완료 - 1, 7호 LB함과 차체 간 고압배선 및 저압배선 연결 - 1, 7호 LB함 CHRe 고압배선 연결 - 1, 7호 LB함 인입 공기배관 연결 - 1, 7호 LB함 내 HB1.2, LS 및 전자변 배선 연결상태 확인	계속점검
01/17	M차	○ 대차기기 - 1, 2, 7호 GCU 및 RELAY UNIT 동작상태 확인 양호 - 7호 BAT 전원 투입 후 공노치 시험(오실로스코프 파형 측정) 양호 - 1호 MCB 투입 불량 - 2호 Pan 상승 불량 ➲ PanR 계전기 불량 교환 - 1호 ACCON 함 내 MCBR1,2 및 바리스터 교환 - 기타 M차량 ACCON 함 내 MCBR1,2 및 바리스터 확인 양호 - 전원 가압시 1호차 EGS 동작(단전)	계속점검
	0	방송장치 출력증폭기 교환	완료
	9	무전기 교환	완료
01/18	1	- EGS 접촉자 불량 ➠ 교환 - PanR 계전기 불량 교환	계속점검
	M카	DcArr, MCB 절연저항 측정 양호
01/19	1	- HB1,2, LS 공기 투입 차단 시험 양호 - 컨버터,인버터 박스내 배선 및 외관점검 양호 - CHRe1,2, OVRe 점검 양호 - ADCG,ADCM 점검 양호 - 공노치 시험 양호	계속점검
01/19	0.9	- 0,9호 운전실 EGCS 스위치 점검 양호 - 각 M카 배전반내 EGSN,EGCS 확인양호	계속점검
01/20	0	- 9호 운전실 판타 상승(MCB투입 안함) 후 0호 운전실에서 비상접지스위치 동작방송 반복 - EGS 동작방송 소멸 후 0호차 판타상승, ADS수동을 자동으로(DC➝AC➝ DC) 후 재차 1호차 EGS 동작(단전)	계속점검
	1	- 4062/4962호 EGCS 취급시 접점 구성 상태 확인점검 양호 - 4162호 EGSN, EGCS 취급시 BAT 전원 113선 가압확인
01/21	1	- EGS 마이크로 S/W 불량, 교환, C/I 전원장치 고장 CITR 1호<->2호 상호교환 - 2호차 고장발생(불량품 취부 상태), CITR 물품대기 - MCB함내 보조접점 점검, DCVR 함내 DCVRAR 단자대 열화, (MCB 투입불량 상태) EGS 접촉자 분리 상태	계속점검
01/22	1	- DCVR함내 DCVRAR 단자대 취거 * DCVR 점검 - MCBR2 (7h,7i)(7n,7o)(7i,100b4)(7i,100b5)점검 - MCBR1, MCBTR DCVRTR, ACVR ,ACVRTR 배선점검 - 옥상MCB BOX내 배선점검및 보조접점 확인	계속점검
01/23	1	IGBT W,Z 상 소손 - 인버터 스택 교체 완료 - AC/DC 공노치 시험 양호 - AC/DC 역행 시험 양호	계속점검
	2	C/I 고장 (GPLVD1,2 현시) - 2호 PS 수선품 교환 - GPLVD1,2 지속 현시 - RELAY UNIT 상호교환(1호-2호)
01/24	1	EGS 마이크로 S/W 불량 - 교환 - C/I 전원장치 고장-> CITR 1호<->2호 상호교환, 2호차 고장발생(불량품 취부 상태)- CITR 물품대기 - MCB 함내 보조 접점 점검 - DCVR 함내 DCVRAR 단자대 열화 - (MCB 투입불량 상태(MCBR2 투입불)) - EGS 접촉자 분리 상태	계속점검
	2	2호차 파워시험 양호
01/25	1	HB함내 K2 보조접점 오결선 - 보조접점 A접점(42H-42J),B접점(7M-7N)상호 오결선 - 정상 취부후 MCB 투입 차단 시험 양호	계속점검
01/25	7	DCVR함내 DCVRAR 바리스타 열화-단자대 취거 - DCVR점검, DCVRAR 바리스타, 단자대 교환 - MCBR1, MCBTR DCVRTR, ACVR ,ACVRTR 배선점검 - 옥상EGS함내 마이크로스위치 점검 - MCB BOX내 접점 및 배선점검 - HB1,2 K1,K2,LS배선점검 양호	계속점검
01/26	2	POWER 시험 중 GPLVD현시 – C/I POWER 교환	계속점검
	전량	구내시운전 양호	계속점검
01/27	전량	구내시운전 양호	계속점검
01/29	전량	본선시운전 양호(당고개↔사당/ 1왕복)	계속점검
02/01	1	본선운행 중 출력 불량(4162호) ISOCD 22, IDOCD, GPLVD 현시 - 인버터 W,Z상 불량(IGBT 단락) - 인버터 함내 인터페이스 보드점검 양호 - LCK, CITR 및 MCB 점검 양호	계속점검

02/03	1	- 인버터 스택 교환 및 파형검사 양호, - AC/DC공노치 시험(이건 산전 합동점검) 및 파워시험 양호	계속점검
02/04	1	구내시운전 양호	계속점검
02/05	1	구내시운전 양호	계속점검
02/06	1	본선시운전 출고 시, 창동기지 인상선 검수모드상(IDOCD, VDLVD) 현시 - 기지입고 점검시 인버터 W,Z상 불량(IGBT 단락, HB2 열화) - C/I장치함 내 부스바(505A) 접지 발생, HB2 교환	계속점검
02/07	1	- ArrOCR, ACOCR Target 동작 - DCArr, ACK, HB1,2 ADCM 점검 양호 - CTU1호↔2호, CTV1호↔4호, CTW1호↔7호 상호교환	계속점검
02/08	1	- CON(1,2군) RESET DIODE 및 INV(U,V,W) RESET DIODE 점검, - EOP(1,2,3), GPL3 1↔4호 상호교환	계속점검
02/09	1	HB2 교환 작업 후 인버터 스택 교환 - 4162 ↔ 4862호 상호교환 취부 - 파형검사 시 전류바 불균형 CT V상 교환 후 양호	계속점검
02/10	1,2	- ACcon BOX내 ADCm 인슐레이터 스냅링간 절연판 3개소 균열 확인 - (804,500C,A1), DCVR BOX내 DCVR, DCVRAR 및 배선 점검 - 인버터 스택 파형체크 및 DC POWER 시험양호 - DC POWER 시험 시 검수고 단전 발생 AC가압 시험 시 역행불량으로 릴레이 유니트 상호교환(4162 ↔ 4262호) - 2호차 불량 발생 - 2호 릴레이 유니트(중고품) 교환 후 양호 - 옥상 DC고압배선(1501- DCArr ~ MS) 절연불량	계속점검
02/11	1	- 옥상 각종기기, DCArr 절연체크 - MCB 박스 내 확인점검 및 절연체크 확인 양호	계속점검
02/12	1	- MCB BOX 및 관련라인 절연저항 측정양호, - LB BOX내 LS, HB(1,2)점검, CHRe(1,2)점검 - HB BOX 고압라인 점검 700선 단자볼트 이완 재조임	계속점검
02/13	1	- AK, K1, K2접점, 배선상태 및 전자변 점검 - HB1,2 LS접점 배선상태 및 전자변 점검	계속점검