문서번호	정수과-629
결재일자	2021. 3. 3.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장
이기만		03/03 이순재
협 조
	주무관			김용식

고압가스시설(염소) 압력계 기능검사 계획

2021. 3.

강북아리수정수센터

고압가스시설(염소) 압력계 기능검사 계획

고압가스 시설(염소) 배관라인에 설치된 압력계를 고압가스안전관리법 점검기준에 의하여 기능검사를 실시하여 유지관리에 만전을 기하고자 합니다.

□ 추진근거

○ ｢고압가스 안전관리법｣ 시행규칙 [별표8]

- 고압가스 저장▪사용의 시설▪기술▪검사 기준

고압가스 안전관리법 시행규칙(별표8)

1. 고압가스저장

2) 점검기준

나) 압력계는 3개월에 1회 이상 표준이 되는 압력계로 그 기능을 검사할 것.

□ 추진배경

○ 점검 시 필요한 장비(계측장비)가 없으며 염소가스는 맹독성 가스로   위험성이 높아 자체 기능검사에 어려움이 있어 전문업체에 의뢰 함

□ 점검대상 현황

대 상	점검 수량	점검 방법	횟 수	분 류
염소	2 EA	전문업체 기능검사	4회/연 (3월,6월,9월,12월)	독성가스 (조연성)
산소	5 EA	자체 기능검사	4회/연	조연성가스
이산화탄소	5 EA	자체 기능검사	4회/연	불연성가스

□ 예산 및 지출방법

○ 소요예산 : 금일백칠십육만원(금1,760,000원) - 부가세포함

- 440,000원 × 4회(분기별)

○ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비,

수선유지비(고압가스설비유지관리)

○ 지출방법 : 3개월에 1회 기능검사 실시 후 분할 지급

- 카드결제 후 결제계좌 입금 조치

- 소액이므로 2개 이상의 견적서를 받아 최저가 전문업체에 의뢰

붙임 : 관련법규 1부.  끝.