상수도 긴급누수복구 품셈단가표 변경사항

항 목(호표)	2021년도 변경내용	사 유
【긴급누수복구 품셈단가표】
원가계산 제비율 적용기준	〇 산재보험료, 건강보험료, 노인장기요양보험료 요율 변경 - 산재보험료 : 3.73% → 3.7% - 건강보험료 : 3.335% → 3.43% - 노인장기요양보험료 : 10.25% → 11.52%	관련 규정 개정사항
	〇 고용개선지원비(주휴수당) 신설 - 적용기준 : (직접노무비 × 주휴수당 원가반영 비율) × 1.4	건설일자리 혁신방안(서울특별시장 방침 제144호, `20.6.12)
HNK20700 ~ HNK20901	〇 사각밸브실 설치공(D=700~900㎜) - 추가된 중량(㎏)에 따라 노임 및 기계장비 손료 적용	2021년 표준품셈 개정사항 : 공통 6-7
HK010120, HK010121	〇 콘크리트 포장절단 - 콘크리트 포장을 절단하는 시공량(450m/일) 신설	2021년 표준품셈 개정사항 : 토목 1-10-1
HK011110 ~ HK011116	〇 보도용 블록 인력철거 - 고압블록 포장걷기 a당 → 보도용블록 인력철거 ㎡당	2021년 표준품셈 개정사항 : 토목 1-10-21

항 목(호표)	2021년도 변경내용	사 유
【긴급누수복구 품셈단가표】
HNE12080 ~ HNE12606	〇 부단수 천공 분기점 분기 공구손료 및 경장비(천공기 등) 기계경비 - 80㎜~300㎜ : 인력품의 7%, 350㎜~600㎜ : 인력품의 12%	2021년 표준품셈 개정사항 : 토목 6-8-5
HNK20700 ~ HNK20901	〇 사각밸브실 설치공(D=700~900㎜) - 추가된 중량(㎏)에 따라 노임 및 기계장비 손료 적용	2021년 표준품셈 개정사항 : 공통 6-7
HNK30400 ~ HNK30901	〇 조립형 사각밸브실 설치공 D=400~900㎜ 신설	본부 시설과 건의사항
HNK25100 ~ HNK25201	〇 구조벽체(코너벽돌) 설치공 950*200*1300, 1350*600*1300 신설	본부 시설과 건의사항
HT201050 ~ HT202050	〇 타일압착붙임 바름5㎜(바닥, 벽체) 보통인부 노임 조정 - 바닥 : 보통인부 0.044인 → 0.032인 - 벽체 : 보통인부 0.055인 → 0.04인	본부 시설과 건의사항

항 목(호표)	2021년도 변경내용	사 유
【긴급누수복구 품셈단가표】
HZN43330~ HZN43631	〇 안전시설 재료비 손료(간선) 조정 - 라바콘 : 14개 → 30개 - 원형델리네이터 : 14개 → 콘라이트 30개	서울시설공단 건의사항
HZN43831 HZN43840 HZN44210 HZN49001	〇 저소음 발전기(5kw) 적용 안전시설 - 경광등 설치 및 철거(야간) - 회전식 장방형 경광등 설치 및 철거(야간) - 조명시설 설치 및 철거(야간) - 에어탑 설치 및 철거(야간)	서울시설공단 건의사항
HZN47150 HZN49050	〇 작업반장 및 작업차량 일평균 건수 - 7건 적용(일평균 4~7건) → 6건 적용(일평균 2~6건)	2011년~2020년(10년간) 누수건수 반영