상수도시설물 순찰점검 및 민원처리(종로구-2021.04.12)

주무관	시설관리과장			결재
김요석	04/07 김상웅
협 조

문서번호 :	시설관리과-8202

순찰일시	2021.04.12.(화)
점검자	정지진, 이승필, 진기병, 정현철
상수도관로 순찰
구분	구경(mm)		순찰내용
1노선	D=200~1200mm		사업소-한남대로-독서당로-보광로-서빙고로-이촌로-한강로-삼각지-이태원로-사업소
2노선	D=200~1200mm		사업소-남산2호터널-용산동2가-두텁바위로-청파로-원효로-효창원로-청파로-후암로-소월길-사업소
3노선	D=300~1650mm		사업소-동빙고동-한남대교-동호대교-반포대교-동작대교-한강대교-원효대교-사업소
4노선	D=200~1500mm		사업소-한남배수지-보광배수지-보광가압장-남산대배수지-남산소배수지-남산가압장-도원가압장-도원배수지-사업소
▷순찰내용(육안점검) : 관로, 맨홀 누수발생 및 철개 소음 발생, 도로 침하 여부 등 상수도 시설물의 이상 유무 확인
-▷ 상시순찰 : 시설물(매설관로, 노출관로, 현수관로, 배수지, 가압장)
점검결과	2노선 순찰, 남산배수지 퇴수 및 한남대교~동호대교 순찰 및 점검 결과 이상 무.
밸브류 및 밸브실 점검
구분		계	제수변(400mm)↓	제수변(400mm)↑	공기변	퇴수변	신축관	소화전
		10,587	7086	284	318	343	53	2503
점검	금일	40	22	0	1	1	1	7
	누계	2,100	1,150	212	51	51	11	357
적출	금일	-	-		-	-	-	-
	누계	25	16		1	0	0	8
구분	주소(위치)				적출내용		조치사항(비고)
적출 내역
배수지 및 가압장 순찰
시설물명(용량)					금일점검시설		적출 및 처리내용
배수지	5개소 - 보광(20,000m3), 한남(700m3), 남산대(40,000m3), 남산소(1,100m3), 도원(900m3)				배수지 순찰 점검		이상없음
가압장	3개소 – 보광, 도원, 보광 (배)
유관기간 및 공사현장 순찰 및 입회
구분	공사명	위치			현장감독(연락처)		적출사항, 조치사항	비고
순찰	-	-			-		-	-
	-	-			-		-	-
※ 유관기관 순찰 및 지장물 확인을 위한 굴착 시 입회 실적을 기록 ※ 조치실적 –금일 : 0건, 총누계 :６건