문서번호	예방과-5126
결재일자	2021. 4. 14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
★담당자	예방팀장	예방과장
최승구	변두남	04/14 원병연
협 조
	검사지도팀장		박종해

남양주 주상복합 화재관련 긴급 안전대책

2021. 4.

양천소방서

〔예방과〕

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더 자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산·제시·분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념·성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

남양주 주상복합 화재관련 긴급 안전대책

❖ 경기 남양주 주상복합 화재관련, 소방특별조사 등 선제적인 화재예방 및 안전관리 강화를 위한 긴급 안전대책임.

Ⅰ		화재발생 개요

○ 일   시: 2021. 4.10.(토) 16:29경  ※ 완진 : 4.11.(일) 02:37분

※ 선착대 도착: 16:39(구리소방서 교문안전센터 3.1㎞) ※ 남양주소방서 9.2㎞

○ 장   소: 남양주시 도농로 24(다산동), 애시앙주상복합아파트

	<화재건물 현황>	)
◈ 건물구조 (허가일자 2005.7.25. / 사용승인일자 2008.5.21.) - APT(364세대): 철·콘조 평스라브지붕 18/0층 4동 연면적 164,034㎡ - 상가(185개소): 철·콘조 평스라브지붕 2/4층 1동 연면적 99,609㎡ - 층별 : B4~B2(주차장), B1(주차장·상가), 1~2F(주차장·상가) 3~18F(아파트) ◈ 소방시설: 자동화재 속보설비(최초신고), 스프링클러, 경보설비, 방화셔터 등 - 경보 및 대피방송 : 신고자(이마트 직원)로부터 작동 확인함 - 방화셔터: 2층은 일부는 작동, 다수 미작동, 1층은 현장여건 상 확인불가

○ 화재원인: 부주의(음식물 조리) 추정 ※ 1층 중식당 프라이팬에서 최초 발화 추정

○ 피해현황: 단순 연기흡입 42명(23명은 병원진료 후 전원 귀가) / 약 94억원

○ 동원현황: 인원 958명(서울 73명 포함) / 장비 169대(서울 19대 포함)

Ⅱ		주상복합(공동주택) 현황

○ 현  황                                         <2021.3.31.기준>

계			10층 이하		11층~20층		21층 이상
단지수	동수	세대수	동수	세대수	동수	세대수	동수	세대수
10	22	3,131	0	0	0	0	22	3,131

※ 서울시 공동주택 현황 : 총15,550단지 35,654개동

Ⅳ		주요 추진계획

□ 강화된 소방시설 등 기준 적용 강화   [예방팀]

○ 기    간: 연 중

○ 대    상: 건축허가 동의대상 또는 성능위주설계 심의대상

○ 방    법: 건축허가 동의 대상별 기준 적용

○ 관련근거: 2017년 제2회 서울시 소방기술심의위원회(’17.12.8.심의의결/’17.12.26.시행) 및 서울시 성능위주설계 가이드라인(’20. 7.29.일부개정/’20.9.1.시행)

○ 주요내용

- (소방차량 진입동선 등 확보) 소방차량 진입로 확보 및 건축물(성능위주설계 심의대상)은 최소 2개면에 소방차 접근(접안) 가능 적용

- (소화설비) 화재 시 수직연소 확대 방지용 스프링클러 헤드 설치

- (피난안전) 피난안전구역, 피난용승강기(30층이상) 및 비상용승강기 설치

※ 옥상층 피난시설(자동개폐장치, 패닉바, 비상구 픽토그램 등) 설치

□ 긴급 소방특별조사 실시             [본부 검사지도팀 별도안내]

○ 추진기간: 2021. 4.19. ~ 5.28.(6주간)

○ 추진대상: 주상복합 22개동 / 기타 공동주택

○ 조 사 반: 2개조 4명(소방특별조사)

○ 조사내용: 주상복합(전수) / 기타 공동주택(표본조사)

- 건물 주요소방시설(스프링클러, 자동화재탐지설비 등) 정상작동 여부

- 비상구 및 피난통로 등 피난 방화시설 적정 관리 여부 등

- 화재취약요인 제거 등 화재예방 및 안전관리컨설팅 병행

※ 음식조리설비 중 덕트․후드에 대한 화재예방기준 준수여부 확인

□ 자체점검대상(종합․작동) 현장확인 강화  [본부 검사지도팀 별도안내]

○ 추진기간: 연 중(자체점검 접수 시 우선 실시)

○ 추진대상: 주상복합 22개동

○ 추진내용: 자체점검 대상 표본점검 확대

○ 추진방법: 자체점검 결과보고 내용기준 적정점검 여부 현장 확인

Ⅴ		행정 사항

○ 검사지도팀에서는 본 계획에 의거 자체 세부 계획을 수립ㆍ추진하여 주시고,

○ 특히, 소방차량 진입동선 확보 및 수직연소 확대 방지용 스프링클러 헤드 설치 등 강화된 소방시설 적용에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.  끝.