구 매 내 용  및  설 명 서

사 업 명	2021년 서울형 공공자전거 QR단말기 제작구매
주관기관	서울시설공단

2021. 2.

서울시설공단

I		사업개요

1. 사 업 명 : 2021년 서울형 공공자전거 QR단말기 제작구매

2. 사업내용 : 서울형 공공자전거 QR 단말기 9,000대, 브라켓 6,000개

가. QR단말기 : 9,000대(신규자전거 부착용 3,000대, 유지보수용 6,000대)

나. 브라켓 : 6,000대(QR단말기 부착용)

3. 사 업 비 : 2,213,430,000원(부가세 포함)

※ 기술지원협약 비용 포함

4. 납품장소 : 발주처가 지정하는 장소(서울시 전역)

5. 사업 및 하자기간 : 계약일로 부터 270일 / 검사를 완료한 날로부터 2년

구 분	M	M+1	M+2	M+3	M+4	M+5	M+6	M+7	M+8
단말기 제작 및 설치					제작완료	설치시작
브라켓 제작 및 설치	제작완료	설치시작

Ⅱ		입찰안내

1. 계약방법 : 제한경쟁입찰

2. 입찰 참가자격

가. 국가종합전자조달시스템 입찰참가자격 등록규정에 의하여 이동통신단말기장치(G2B 분류번호  4322281501)를 제조 또는 공급  물품으로 등록한 업체로서 최근 10년간 교통수단용 단말기를 으로 3,000대 이상 제조실적이 있는 업체

(교통수단용 단말기는 자전거, 버스, 택시, 지하철 분야로 한정)

나. 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제13조 및 같은 법 시행규칙 제14조의 규정에 의한 소정의 자격요건을 갖추어야 한다.

다. 조달청에 입찰참가자격등록을 한 자여야 한다. 입찰참가자격을 등록하지 않은 자는 국가종합전자조달시스템 입찰참가자격등록규정에 따라 개찰일 전일까지 조달청 고객센터 또는 각 지방조달청에 입찰참가자격등록을 하여야 한다.

라. 기존 따릉이 QR 단말기 및 비콘 공급자와 기술지원확약서를 제출할 수 있는 업체

3. 계약체결

가. 계약체결은 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 및 동법 관련규정에 의한 계약의 일반조건과 특수조건 등의 일반원칙에 따르기로 한다.

Ⅲ		납품조건

1. 제작 단말기 및 브라켓에 대해 발주처에게 샘플을 제작하여 합격여부를 승인 후 납품하고, 불합격 시에는 동등 이상의 다른 제품을 납품하여야 한다.

2. 계약상대자는 본 계약을 수행함에 있어 발생하는 특허권, 실용신안건 등 산업재산권과 저작권 등의 사항을 사전에 검토․조치하여야 하고, 이와 관련된 분쟁이 발생할 경우에 발주처의 정상적인 사업 수행에 장애등이 발생하지 않도록 적절 및 적법한 대응을 하여야 한다.

가. 사용권 또는 제3자의 특허권, 실용신안권 등 산업재산권과 저작권 등의 침해를 이유로 소송이 제기되는 경우, 계약상대자는 발주처의 정상적인 사업수행에 지장이 없도록 하고 관련 법률에 따라 조치를 진행한다. 만약 계약상대자의 사유로 발주처의 손해(소송대리인 선임비용, 기타 정상적인 사업 수행을 위해 소요된 비용을 포함)가 발생한 경우 배상할 수 있다.

3. 기 제작 및 제작중인 서울 공공자전거 “따릉이“ 시스템 및 거치대와 물리적/기술적으로 완벽하게 호환이 가능하여야 한다.(LCD 및 QR형 단말기, 비콘 포함)

※ 납품되는 단말기는 공단에서 제공하는 QR 및 LCD단말기 F/W와 기술 물리적 완벽하게 호환 되어야 함

4. 현재 공단에서 운영중인 QR단말기 및 비콘을 통한 기능이 모두 구현가능 해야한다.(운영시스템 및 이용자앱(관리자앱) 연동, 비콘 스캐너앱 등)

※ 납품후 공단에서 요청한 사항에 대해 지속적으로 F/W 등을 통해 기능구현 가능해야 함

5. 다음사항에 대한 정보를 생성하여 시스템에 등록할 수 있도록 정보 제공이 가능하여야 하며, 현장 테스트를 통해 정상여부를 확인하여야 한다.

가. 자전거 정보 서버등록

나. 단말기 정보 및 자전거 정보 매칭

6. 자료제출(매뉴얼 등)

가. 자전거 및 잠금장치 서버등록 고유 식별번호 제출(엑셀양식)

나. 자전거 잠금장치 설정 값, 설정방법 등 장애조치 매뉴얼 제출

다. 단말기 동작을 위해 제공된 F/W용 소프트웨어 원본소스 제출(프로토콜, 음성, 수정 업데이트방법 포함)하며 귀속여부는 공동소유하며 사용범위는 서울형 공공자전거에 사업에 한정한다.

라. 컨트롤서버 내 단말기 등록방법 매뉴얼 제출

마. 자전거 및 잠금장치 각 부품별 상세 규격

바. 잠금장치 펌웨어 프로그램 제공

사. 방수방진 IP65 인증서

아. 환경시험(고온, 고습, 저온 동작/방치 시험/진동내구시험 등) 인증

자. 배터리 국산 Cell 인증

차. 내식도 인증(염수분무를 통한 녹발생 수준 측정)

카. KC 무선시험 및 전자파 적합 인증

타. 관련법에 의거 인증이 필요하다고 판단되는 부품의 인증서 포함

Ⅳ		사업수행 세부내용

1. 사업수행 및 관리요건

가. 계약상대자는 계약완료 후 10일안에 사업수행 계획서를 작성하여 발주처에게 제출하여야 한다.

- 단말기는 계약일로 5개월 내 제작 및 자전거에 부착하여 현장 운영이 가능하도록 일정을 수립하고, 브라켓은 1개월 이내 제작 및 설치가 가능하도록 일정 수립

나. 계약상대자는 물품제조의 목표관리, 진도관리, 변경관리 등 수행과정상에서의 문제점 및 위험요소 등을 관리하기 위해 정기 또는 비정기적으로 수행하는 보고체계를 수행 시행하여야 한다.

다. 계약상대자는 전체 또는 부문별 사업관리책임자를 임명하여 책임 수행토록 하여야 한다.

라. 계약상대자는 사업수행에 따라 생산되는 관련자료 및 기록에 대해 발주처의 승인 없이 타인에게 제공·대여 등을 할 수 없다.

마. 사업수행 과정상 발생하는 문제점은 발주처와 충분히 협의하여 조정·보완 하여 처리한다.

바. 사업수행 관련 안전사고와 기존 장비 및 시설에 대한 피해는 책임 상대자가 부담하며, 상호 책임이 없는 불가항력 등 사유에 기한 경우 발주처와 계약상대자가 협의하여 처리한다.

사. 계약내용의 변경으로 계약금액을 조정하여야 할 필요가 있는 경우에는 발주처와 계약상대자가 협의하여 계약금액을 조정할 수 있다.

아. QR단말기 및 브라켓은 공단이 지정한 자전거에 부착하여 제작 후 납품해야 한다.

- QR단말기(9,000개) : QR단말기 제작 및 설치 등

- 브라켓(6,000개) : 브라켓 제작 및 설치, 해당 구형 자전거 LCD단말기 철거,

QR단말기 충전 가능토록 케이블 신규 작업 등(자재비 포함)

차. 작업 세부내용

- 구형 자전거에 부착되어 있는 LCD 단말기 탈거 후 QR단말기를 부착하고, 탈거한 LCD 단말기는 별도 보관 가능한 박스에 넣어 공단에 제공한다.

- QR단말기 부착시 구형 자전거의 다이나모 선을 연장(신규)하여 단말기 배터리 충전이 가능하도록 배선 작업을 해야 한다.(배선작업 관련 공단과 추후 협의)

- 브라켓은 제작전 샘플을 제공하여 자전거와 QR단말기에 부착이 가능한지 확인후 제작한다.(브라켓 볼트, 너트 제공)

※ 브라켓 제작설치 관련 “2020년 공공자전거 QR단말기 제작구매 2차” 사업자와 일정 등을 협의하여 설치해야 함

2. 품질 및 하자보증

가. 계약상대자는 자체의 별도 품질보증을 위한 품질활동을 실시하여야 하며, 발주처의 검증결과 평가의견에 제시된 요구사항을 보완하여야 한다.

나. 단말기 및 브라켓 자체의 결함 발생시 무상교환을 원칙으로 하고, 이미 설치가 완료된 제품의 경우 교체로 인한 설치비용은 사업자가 부담하여야 한다.

다. 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제71조에2항에 의거 사업종료 시 하자보증 이행서를 제출하여야 한다.

3. 검사 및 검수

가. 계약체결 후에는 제품 견본을 제출하고 발주처의 확인 후 시행한다.

- 단말기 및 브라켓은 공단에서 제공하는 모든 자전거에 장착이 가능해야 하고, 도난 및 무단탈거 방지를 위해 별도의 특수나사를 사용해야 한다.(별도 협의)

나. 단말기 및 브라켓에 대한 발주처의 합격여부를 확인한 후 납품하고 불합격 시에는 다른 제품을 납품하여야 한다.

다. 발주처의 검사결과 지적사항에 대해 시정요구가 있을 경우 계약상대자는 성실히 이행하여야 한다.

4. 분쟁의 해결

가. 본 계약사항에 대하여 이견이 발생하였을 경우 또는 계약서상에 정하지 아니한 사항에 대하여는 상호협의에 의해 해결한다.

나. 계약서 및 과업지시서, 기타 서류 등에 명시되지 아니한 사항은 관계 규정에 의하고 규정에 없으면 발주처와 계약상대자가 서로 협의하여 결정한다.

다. 이 계약과 관련하여 분쟁이 있을 경우 관할 법원은 민사소송법 등 관련 법령에 따른다.

라. 계약에 관한 사항에 대하여 분쟁이 있을 경우 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법령 등을 준용한다.

마. 계약상대자는 본 계약을 수행함에 있어 발생하는 특허권, 실용신안권, 디자인등록 등 산업재산권과 저작권 등의 사항을 사전에 검토·조치 하여야 하고, 이와 관련된 분쟁이 발생할 경우 발주처의 정상적인 사업 수행에 장애등이 발생하지 않도록 일체의 법적 책임을 부담하여야 한다. 만약 발주처의 손해(소송대리인 선임비용, 기타 정상적인 사업 수행을 위해 소요된 비용을 포함)가 발생한 경우 즉시 배상을 하여야 한다.

Ⅴ		물품 세부규격

1. 단말기 규격사항

구 분	항 목	내 용
규격 사항	기본제원	야외 환경에서 운영될 수 있도록 방진/방수기능을 포함해야 하며, 혹한기와 혹서기 등에도 정상적으로 작동될 수 있어야 함 1) 방수/방진 : IP65 이상(공인기관 성적서 제시) 2) 재 질 : 알루미늄, PC ※ 잠금레버 색상 : 녹색 - 잠금고리는 녹이 생기지 않도록 한다.(금속표면 코팅, SUS 사용 등) 3) 인 증 : 단말기는 KC 인증을 받아야 함(통신사 망인증, 전파인증 등) 4) 크 기 : 가로 140mm * 세로 213mm * 높이 53mm 이내 [첨부 1 참조] - 운영 중인 따릉이 자전거에 부착 가능하여야 함 6) 무 게 : 1.5kg 이내 7) 설 치 - 구형 자전거의 허브 다이나모 전원과 완벽히 호환되는 케이블을 사용하여야 함 8) 통신망을 통해 원격으로 F/W 업데이트가 에어로 가능한 구조 9) 현재 운영중인 비콘을 통한 대여 및 반납이 가능해야 함(필요시 GPS 포함) 10) 허브다이나모에서 올라오는 신호를 통해 이동거리를 수집하여 서버 전송가능
	배터리	방수, 방진에 지장이 없는 교체가 간편한 구조이며 환경에 대한 안정성이 강 해야 함 1) 용 량 : 6,700mAH 이상(오차범위: ±5%이내) 2) 종 류 : Li-Ion 3.6~3.8V 3) 구 조 : 진동 및 혹한/혹서에 강하며 교체가 간편한 구조 4) 성 능 : 충전 없이 대여·반납 및 대기 상태로 3개월 유지 5) 기 능 - 저전력/전원유지/보호 회로기능 - 허브 다이나모 발전기를 통한 자동 충전 기능 - 외부 입력전원 충전 기능(충전이 용이한 어뎁터로 설계)
	GPS	고성능 측위 기능 및 배터리 효율을 위한 저전력 동작 기능이 있어야 함 1) 엔 진 : u-blox 8 기능 이상의 제품사용 2) 성 능 : 오차범위 5m 이내 3) 기 능 : 저전력 운용이 가능 한 기능 4) 수집주기 : 대여중(1분간 수집 후 10분 및 반납시 전송), 대기중(1시간 1번 전송) ※ 대여중, 대기중 수집주기는 관리자를 통해 변동 가능해야함

구 분	항 목	내 용
규격 사항	BLE	휴대폰과의 통신뿐만 아니라 비콘과 통신하여 GPS-Zone을 형성 할 수 있어야 하며 이를 위해 저전력 설계가 되어 있어야 함 1) 사 양 : Bluetooth 5.0 이상 2) 성 능 : 저전력 운용 가능하여야 함 3) 기 능 : 자전거의 실시간 반납이 가능하여야 함
	스피커	대여/반납 및 비정상 동작 시 음성 안내멘트를 출력할 수 있도록 스피커가 내 장되어야 함.(방수기능 필수) 1) 최대 음량 : 90dB 이상 2) 임피던스 : 8옴 이상 3) 파 워 : 1W 이상
	LTE	운영 시스템 및 단말기에서 위치, 대여/반납 등의 운영 정보를 송수신 할 수 있는 LTE 통신모듈이 내장되어 있어야 함 1) 사 양 : LTE Cat. M1(공단에서 지정한 통신사) 2) 성 능 - 건물 내부, 지하 등에서도 안정적인 데이터 송수신 - 신호 손실/간섭 등이 없는 안정적인 면허대역 사용 - 저전력 운용이 가능하여야 함 3) 인 증 : 통신사 망인증 획득해야 함

2. 기능사항

구 분	항 목	내 용
기능 사항	대여/ 반납	1) QR코드 스캔 또는 단말기 번호 입력을 통해 대여하고, 반드시 기존/신규 대여소의 비콘신호를 우선적으로 인식하여 반납하고, 비콘 장애발생시 단말기 또는 사 용자 휴대폰 GPS를 이용하여 대여/반납이 가능하도록 구현 되어야 한다. 2) 자전거 대여 및 반납 시나리오는 현재 공단에서 구현된 시나리오를 따른다 3) 자전거 반납시 QR단말기에 장착된 BLE통신 모듈을 통해 서버시스템 혹은 휴대폰 앱에 반납가능한 정보를 전송 가능하게 하여야 한다. (서버연동) 4) 자전거 대여/반납 시 단말기의 스피커를 통해 음성안내 멘트가 출력되는 기능이 구현되어야 한다. (안내 멘트는 공단과 협의)

구 분	항 목	내 용
기능 사항	정보 전송	1) 대여소 비콘을 미인식 또는 비콘 장애 또는 단말기-비콘, 단말기-스마트 폰의 블루투스 페어링 실패 등이 발생하였을 경우를 대비하여 스마트락 의 GPS 위치정보를 서버시스템 혹은 휴대폰 앱에 전송하여 반납이 가능 하게 하여야 한다. 2) 자전거가 대여소에 주차된 경우 QR단말기는 주기적으로 GPS 위치정보 및 단말기 상태정보를 서버시스템으로 전송하여야 한다. (주기는 공단과 협의) 3) 서울시 공공자전거용 단말기(이하 단말기)는 대여/반납/운행정보 저장 등 의 기능을 수행해야 하며 유지관리가 용이하도록 제작 한다. 4) 신규 공공자전거 운영시스템과 연계하여 서비스 정상동작을 확인해야 한다. 5) 단말기 F/W 무선 자동 업그레이드 및 버전 관리 가능토록 구현 6) 다음사항에 대한 정보를 생성하여 시스템에 등록할 수 있도록 정보 제공이 가능해야 하며, 현장 테스트를 통해 정상여부 확인 - 자전거(단말기) 및 비콘 위치정보, 단말기 정보 및 자전거 정비 매칭 - GPS-Zone 위치 서버등록 7) 대여중인 자전거에 대해 관리자가 확인 필요시 해당 자전거의 위치정보를 서버에 전송 가능한 기능 제공(도난 및 분실 방지) 8) 반납상태 자전거의 위치가 변경되면 해당 자전거의 위치정보를 서버에 전송하는 기능(도난 및 분실 알림) 9) 자전거의 상태정보가 도난으로 서버에 전송되면 단말기에서 사이렌 음성이 울리는 기능(도난 및 분실 알림) 10) 대여소가 아닌 지역에서 잠금장치를 잠글 경우 임시반납 기능이 가능토록 구현
	호환	1) 기 구축된 서울시 공공자전거 시스템과 완벽히 호환되어야 함 2) 기 구축된 서울시 공공자전거 거치대 비콘과 완벽히 호환되어야 함 3) 현재 운영중인 QR단말기 및 비콘 부품과 완벽히 호환되어야 함 4) 운영 시스템 및 비콘과 단말기의 상세한 인터페이스 방안 제시 및 적용
	기타	1) 본 사업 준공일까지 발생되는 공공요금에 대해서는 계약자가 부담 2) 자전거 부착 및 대여․반납 등 기능테스트, 단말기 정보등록(자전거 정보와도 매칭) 등을 통해 공공자전거를 대여소에 배치하여 대여/반납 서비스를 제공 할 수 있는 상태로 납품하여야 한다.(세부사항은 발주처와 협의하여 결정)

4. 제출사항

구 분	항 목	내 용
제출 사항	산출물	1) 단말기별 서버등록 고유 식별번호(엑셀양식) 2) 단말기내 고유 식별번호 확인 및 변경 매뉴얼 3) 단말기 서버등록 매뉴얼 4) 단말기 동작을 위해 제공된 F/W용 소프트웨어 원본소스 - 프로토콜, 음성 수정 업데이트 방법 포함 - 공동소유 - 서울형 공공자전거에 사업에 한정 5) 컨트롤 서버내 단말기 등록방법 매뉴얼 6) 단말기 각 부품별 상세 규격 및 설계도면 7) 단말기 F/W 배포방안 및 프로그램
	인증	1) 방수/방진 IP65 인증 2) 환경시험(고온, 고습, 저온 동작/방치 시험 등) 인증 3) 진동내구시험 인증 4) 배터리 국산 Cell 인증 5) 내식도 인증(염수분무를 통한 녹발생 수준 측정) 6) KC 무선시험 인증 7) KC 전자파 적합 인증 8) 기존 QR 단말기 및 비콘 공급자와 체결한 기술지원확약서

[붙임 1호 서식]

단 말 기  규 격

[붙임 2호 서식]

브라켓 규격