시설물 사후관리 계획 및 변경내역서

□ 경관용 수경시설 운영계획

분수명	운영기간	용수종류	용 도	가동예정일	비고
거울분수	매년 5월 ~ 10월	수돗물	경관용	※ 미정(신고처리 완료 15일이후, 코로나19 상황에 따라 가동예정)

□ 시설물 사후관리 계획

구 분	시설물 관리방법	조치계획	비 고
저류조 청소	- 주1회 이상 - 부유물 등 유무 점검 후 수시 제거	○ 청소용역업체를 선정하여 바닥 분수 주1회 청소실시(용수교환)
시설물 유지	- 수심 5cm내외 유지	○ 울타리 설치(둘레 193m, 높이 50cm)
안내문 게시내용	- 물놀이가 금지됨을 알리는 표시 및 안내문 시설관리자명, 연락처	○ 물놀이 금지 표지판 2개소 설치 - 시설물관리자 및 연락처 - 이용자 주의사항 (출입금지, 안전사고 예방 등)

□ 시설물 변경내역

구 분	변경 전	변경 후	비 고
울타리 설치
표지판 설치