코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	여름철 하수도 공사장 질식재해 등 안전사고 예방 요청 (강조)

1. 서울지방고용노동청 산재예방지도과-9098(2021.6.10.)호와 관련입니다.

2. 서울기방고용노동청에서는 하수도·맨홀 공사시 질식재해 예방을 위하여 해당공사 관계자에게 질식재해 사례(붙임1) 전파 및 가스농도측정기 대여 서비스를 시행하고 있음을 알려드리오니, 질식재해로 인한 사망사고 예방을 위한 공사감독 등 관련업무에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 하수도 공사장 안전작업 관리 매뉴얼 이행 철저(작업 투입전 교육필수)

① 돌발강우시 하수관로 내부 안전작업 매뉴얼

② 밀폐공간작업 질식재해예방 안전작업 매뉴얼

③ 서울특별시 지반침하 예방 시공지침

④ 강우 예상 24시간 이내 작업 금지 및 공사자재 즉시 반출

⑤ 하수관로 내부 작업시 안전사고 예방을 위한 협조체계 구축

- 배수지 청소, 상수도관 세척 등으로 예고 없이 다량의 수돗물이 유입되어 안전사고가 발생되지 않토록 관할 수도사업소에 사전 확인 조치

나. 안전사고 예방을 위한 질식재해 예방장비 확보 및 활용 철저

① 금년도 하수도 정비사업 산업안전보건관리비를 활용하여 안전보호장비 확보

- 산소유해가스 농도측정장비, 공기호흡기, 송기마스크 등

※ 자치구별 안전보호장비 확보현황 제출(제출기한 4월 7일)

② 안전보건공단 “질식재해 예방장비 무상임대 서비스” 이용

다. 공사장 관리업무 공백 해소를 위한 감리 출퇴근 7·4제 시행

라. 하수도 공사장 근로자 안전관리대책 강화방안 이행 철저

· 작업자에 대한 건강상태 사전 확인 후 작업투입(건강검진, 발열체크 등)

마. 시공중인 관로 내부로 토사 등 이물질이 유입되지 않도록 조치

· 맨홀 내부 마감부, 가정오수관 등 접합부 수밀 처리

· 물돌리기용 마대, 거푸집, 각목 등 유수장애시설물 제거 철저

바. 공사장 주변 및 주요 도로변 빗물받이 등 점검 정비(불법덮개 제거 등)

사. 공사장별 비상연락망 확인 및 수방자재 확보 철저

아. 사고발생(하수도공사장 도로 함몰 등) 시 초기대응 및 동향보고 철저

※ 동향보고는 유선, SNS를 통해 신속하게 보고하고, 사고 발생시 市 담당팀장, 담당자에게 유선(문자, 카톡 등)통보 철저.

자. 기타사항 : 안전사고 예방 수칙 준수여부 자치구 하수도관리실태 평가 반영

붙임 : 안전사고 발생사례 및 관련공문 각 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	자치구(하수사업 담당부서)
주무관	박영호		하수관리팀장	이한복		물재생계획과장	06/11 이임섭
협조자
시행	물재생계획과-8163	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15, 별관 1동 8층	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02)2133-3792	/전송	02-2133-1042	/	2009029199@seoul.go.kr	/	부분공개(5)