“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	대형 상수도관 세척사업 작업구 등 설치 협조(강남)

1. 배수과-5443(’21. 6. 18.)호와 관련입니다.

2. ’21년 대형 상수도관 세척사업을 위한 작업구 설치 등 협조사항을 아래와 같이 알려드리니, ’21. 7. 23.(금) 까지 완료 후 결과를 제출하여 주시기 바랍니다.

< 협 조 사 항 >

가. 작업구 등 시설물 설치(작업구, 퇴수밸브)

연번	세척대상	공사개요
		위치	내용
1	일원동주민센터~ 일원에코센터 (D400㎜, L=500m)	일원동 642-11번지	작업구 설치(400/400)
2	양재AT센터~양재동215 (D=600㎜, L=1,000m)	양재꽃시장 정문 앞	작업구 설치(600/400) 중간밸브600설치(양방퇴수200)
		경부선출입로~여의천 횡단전	작업구 설치(600/400)
		양재동 216번지	작업구 설치(600/400) D200㎜ 연결공사(횡단)
3	서초대로64길~서초동1748-37방면 (D500㎜, L=1,100m)	해당구간 급수 실태 파악하여 제출 (다량급수처 저수조 현황, 상가 단수 협의 등)

※ 작업구 시설물은 설치 후 GIS에 ‘작업구’ 레이어로 등록

□ 작업구 및 퇴수구(퇴수밸브) 설치도

	- 작업구 : 맨홀은 D1000mm 흄관 설치 (648 원형 철개) 퇴수구 : 맨홀은 D800mm 흄관 설치 (648 원형 철개) ☞ 원형철개는 “작업구” 철개 사급자재 사용 (*************************) (*************************)

나. 단수 및 수계 전환, 시설물 설치 공사 등 작업 일정 공유

다. 관세척 및 통수 시 수질팀 협조 요청(시·종점부 새들분기 등 수질검사 가능토록 조치)

라. 사고를 대비한 제수밸브 등 시설물 사전 점검 등 준비.

붙임: 시설물 설치 조사표 1부.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	강남수도사업소장(급수운영과장),강남수도사업소장(시설관리과장)
주무관	송현우		배수과장	김근용		급수부장	전결 07/05 신용철
협조자	주무관	김민룡
시행	배수과-5924	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51 (합동27-1) 상수도사업본부 4층 급수부 배수과	/
전화	02-3146-1433	/전송	02-3146-1429	/	orange5153@seoul.go.kr	/	부분공개(6)