가. 일반시방서

◈목   록◈

제1장. 일반사항 1. 1 적용범위 1. 2 용어의 정의 1. 3 공사의 착수 1. 4 공사 시행 및 시공 1. 5 관급자재 관리의무 1. 6 시공 측량 1. 7 골재원 1. 8 도급자의 부담사항 1. 9 설계변경 1.10 준공검사 1.11 위생관리 및 안전관리 1.12 사고 예방 1.13 기타	제2장. 적용법령 2. 1 법규 2. 2 지방기관의 조례 제3장. 현장사항 3. 1 현장사용 3. 2 현장보존 제4장. 가설공사 4. 1 용수오염 4. 2 시설배치 4. 3 기타	제5장. 일반 공사 기준 5. 1 사전시공 계획보고 5. 2 사고 5. 3 공작물 보호 5. 4 현장 유지관리 제6장. 기록 6. 1 계획 및 공정 6. 2 사진촬영 6. 3 장비동원 6. 4 적용기준 6. 5 기타사항 6. 6 설계적용기준 제7장. 시공감리

제 1장  일반사항

1.1 적용범위

1) 본 시방서는 강북구청에서 시행하는 2021년 산림내 배수로 및 토사유출지 정비공사에 적용한다.

2) 본 시방서는 공사의 일반사항을 위한 것이며 기술적인 사항은 특별시방서에 의한다.

본공사는 국토해양부 제정 토목공사 일반 표준 시방서, 무근 및 철근 콘크리트 표준시방서에 의하며 다른 공사와 관련이 있는 사항에 대하여 각기 해당 공사의 기재사항을 준수하고 도급자는 공사에 관련되는 제규정, 요청 및 지침서 등을 철저히 준수하여야 하며 중복이나 모순 혹은 기술되지 않은 의문사항은 감독관의 지시에 따라야 하며 이의 소홀로 인해 발생되는 모든 사항은 도급자가 책임진다.

3) 설계도서 및 시방서에 관하여 이의가 있을 때에는 계약체결 이전에 책임한계와 대책을 명확히 해두어야 한다. 계약체결 후 이의가 생겼을 경우에는 감독관과 협의하여 그 지시에 따라야 하며 문서상의 이의가 있을 때에는 발주처의 해석에 따라야 한다.

1.2 용어의 정의

1) 계  약  서 : 공사 도급계약서와 계약조건, 설계서, 설계도, 시방서 등 설계도서와 기타 이것을 보충하는 서류를 말한다.

2) 시  방  서 : 공사수행에 관련되는 제반규정 및 요구사항 등을 정한 서류를 말한다.

3) 특별시방서 : 일반시방서를 보충하고 본 공사만의 특별한 사항 및 전문적인 사항에 대한 제반규정 및 요구사항을 정한 서류를 말한다.

4) 발  주  자 : 공사를 시행하기 위하여 입찰을 부여하거나 공사를 발주하고, 도급계약을 체결하여 이를 집행하는 자를 말한다.

5) 시  공  자 : 공사에 관해 발주자와 도급계약을 체결한 자 또는 회사를 말하며 기타 규정에 따라 인정된 시공자의 대리인, 승계인을 포함한다.

6) 감  독  관 : 현장 비상주 근무자로서 시공 계획의 검토․시행, 설계변경에 관한 사항, 준공검사 및 자금집행 등 임도신설 시공전반에 관한 업무를 관장하는 자와 현장에 상주하여 공사에 관한 감독업무를 수행하는 자를 말한다.

7) 지       시 : 발주자측에서 발의하여 발주청이 시공자에 대하여 공사감독의 소관업무에 관한 방침, 기준, 계획 등을 일러주고 실시하게 하는 것을 말한다.

8) 승       인 : 시공자측에서 발의한 사항을 계약담당관이 서면으로 동의하는 것을 말한다.

9) 입       회 : 감독관 또는 그가 지정하는 대리인이 현장에 입석하여 시공사항을 확인하는 것을 말한다.

1.3 공사의 착수

도급자는 공사 착수 전에 다음 사항을 구비하여야 한다.

1) 현장 대리인 지정

현장 대리인은 본 공사수행에 필요한 제반지식과 충분한 경험이 있는 자로서 산림 또는 토목 기술자를 고정배치하여야 하며 감독관의 승인 없이는 임의로 현장을 떠나서는 안된다.

2) 기술자의 배치

공사현장에는 본 공사에 적합한 기술자를 상주케하고 그 중 1인을 현장대리인으로 임명하여야 한다.

3) 제출서류

도급자는 공사착수 전에 착공계, 현장대리인계, 공사도급 내역서, 예정공정표 및 기타 발주처의 규정에 의한 제반서류를 제출하여야 한다. 또한 공사착수전에 본 공사 추진을 위한 시공순서 및 방법에 대한 공사시행 세부공정표를 별도로 작성하여 감독관의 승인을 득하여야 한다.

4) 장비의 반입

공사용 제장비 및 기구에 대해서는 현장 반입전에 종류, 규격, 성능 등에 대하며 감독관과 협의하여야 하며 반입 후 또한 감독관의 검사와 승인을 받아야 한다.

5) 안전검토

도급자는 공사전에 반드시 모든 구조물의 안전여부를 검토하여 감독관의 승인을 득한 후 공사에 착수하여야 한다.

1.4 공사 시행 및 시공

1) 공사시행

가) 본 공사는 설계도서, 일반 시방서 및 특별 시방서에 의거 감독관의 지시에 의하여 시행한다.

나) 설계도서 및 시방서에 명시되지 않은 사항이라도 공사의 성질상 당연히 필요한 사항은 감독관의 지시에 따라 도급자의 부담으로 시행하여야 한다.

다) 도급자는 공사와 동시 또는 진행 중 설계도서 및 현장 조건에 상이한 사항을 발견하는 즉시 감독관에게 보고하여야 한다.

라) 공사의 시공중이 아니면 그 검사가 불가능 할 경우 혹은 심히 곤란한 부분, 수중 또는 지하에 매설하는 부분의 공사시는 시공중 진행사항에 따라 감독관의 검사를 받아야 한다.

2) 제보고

도급자는 계약서에서 지정한 것과 감독관이 지시한 각종 보고를 지정한 기일 내에 지체없이 서류를 구비하여 제출 또는 보고하여야 한다.

3) 공사 작업순서

각 공정별 작업순위는 착공전에 제출한 공사 예정공정표에 따라야 하며 더 상세한 계획은 감독관의 승인을 받아 수행한다.

4) 작업시간

도급자는 작업개시 및 종료시간을 감독관에게 통지하여야 한다.

감독관이 공사 시공상 필요하다고 인정할 때는 작업시간을 변경할 수 있다.

5) 공사기간 연기

천재지변, 공사용 재료의 적정조달 불능, 정상적 평균 강우일수 과다, 기타 특별한 사유가 있을 때를 제외하고는 공사기간을 연장할 수 없다. 공사기간을 연장하고자 할 때는 공사기간 연기원을 감독관 경유 후 시행관서장에게 제출하여야 한다.

6) 공사의 중지

공사 감독관은 다음과 같은 경우, 시공의 전부 또는 일부의 중지를 명할 수 있으며 시공중지, 공정변경에 따른 손해에 대하여는 도급자가 전적인 책임을 지며 발주처는 그 손해를 보상할 수 없다.

가) 설계변경이 발생할 경우

나) 도급자가 설계도서 및 시방서에 준하지 않는 공사를 시행한 경우

다) 천재지변 등으로 공사에 현저한 악영향을 주는 경우

라) 공사 종사원의 안전을 위하여 필요하다고 인정될 경우

7) 공사 사용중기 및 기계기구

공사 작업용 중기 및 기구는 그 용량이 예정공정표에 나타난 작업량보다 여유가 있어야 하며 도급자는 장비사용계획 및 장비반출 등을 감독관에게 제출하여 승인을 받아야 한다.

감독관이 부적당하다고 인정하는 기계기구는 사용할 수 없다.

8) 부적당한 인원의 교체

감독관은 현장대리인 또는 도급자의 고용인 및 노무자 등에 대하여 공사집행 또는 관리에 부적당하다고 인정할 경우에는 도급자에게 이에 대하여 교체를 요구할 수 있다.

9) 폭발물

공사집행상 폭발물을 취급할 필요가 있을 경우 도급자는 인명이나 재산에 대한 피해를 막을 수 있도록 최선의 방법을 강구하여야 한다. 기존 시설물의 인접부에서 폭파해야 할 때는 폭파하기 전에 도급자는 감독관 및 당해 시설물 주인에게 폭파 작업의 위치, 일자, 시간 및 작업 소요시간을 협의해야 한다.

10) 기존시설 보호 및 장애물

가) 도급자는 모든 기존시설물과 통신케이블, 상하수도관, 송유관 등 지하매설물이 손상되지 않도록 보호해야 한다.

나) 공사장내의 장애물은 감독관의 지시에 따라 제거하여야 하며 공사도중 발생한 각종 발생품은 감독관의 지시에 따라 일정한 장소에 정리하여 반납하여야 한다.

11) 시공도면

도급자는 공사의 어느 부분이나 그 착수이전에 필요로 하는 부수 만큼의 도면을 작성하여 공사 감독관에게 제출하여야 한다. 도급자는 토공착수 이전에 토량의 이동상황을 측정할 수 있도록 상세한 토적 누가표 및 누가곡선을 작성하여야 한다. 그리고 모든 토공 계획은 운반거리가 최단이 되도록 충분히 검토되어야 한다. 도급자에 의해 작성된 자료는 본 계약의 일부가 아닌 참고자료에 불과한 것으로 간주하며 이로 인한 변경요인이 발생시는 감독관과 협의 후 결정한다.

작성된 토공계획은 공사착수 이전에 공사감독관에게 제출하여 계약담당관의 사전 승인을 받아야 하며, 이러한 계획의 승인이 계약상 도급자의 여하한 책임도 면제하는 것은 아니다.

12) 설계도서 등의 비치

공사현장에는 해당공사에 관련된 계약조건, 설계도서 등을 비치하여야 한다.

1.5 관급자재 관리의무

도급자는 발주처에서 지급하는 관급자재를 관리보호할 의무가 있으며 관리소홀로 인한 기능 손실, 파손 및 분실사고에 대하여 일체의 책임을 진다.

1.6 시공 측량

1) 일반

도급자는 특별시방서 혹은 발주청에서 서면으로 제시한 기준점의 위치 및 표고를 기준으로 공사의 모든 부분의 표고, 위치, 크기 및 선형의 시공측량에 대한 전 책임을 져야 함은 물론 시공측량에 소요되는 모든 기구 및 인원동원에 대한 책임도 져야 한다.

공사시공 도중에 위치, 표고, 크기 및 선형에 잘못이 발견되면 공사감독관이 인정할 수 있도록 그 잘못을 도급자 부담으로 시정하여야 하나 만약 이러한 잘못이 발주청의 서면통보에 기인한 것이면 이에 소요되는 비용은 발주처에서 부담하여야 한다. 시공측량 결과에 대한 감독관의 감사가 완료되었다 할지라도 시공측량에 사용된 수준점, 표석 등에 대한 도급자의 보존책임이 면제되는 것은 아니다.

2) 시공 측량비

시공 측량에 소요되는 비용은 도급자 부담이며 이러한 비용은 입찰금액에 기히 계상된 것으로 간주한다.

3) 측점말뚝의 설치

도급자는 시공측량시 수령한 모든 도서에 대한 검증을 하여야 한다.

만약 도급자가 공사착수 이전에 이의를 제기치 않으면 수령한 모든 도서에 동의한 것으로 간주한다.

각 횡단면상 소요점 측점말뚝설치 및 그 표시는 도급자 부담으로 하여야 한다.

공사감독관은 측점말뚝설정 검측을 하여야 하며 감독관의 검측 확인 이전에는 여하한 공사도 그 착공을 불허한다.

4) 측량요원

도급자는 공사기간 중 시공측량에 필요한 숙련된 요원을 확보하여야 하며 측량 착수 전에 요원명단을 제출하여야 한다.

1.7 골재원

도급자가 착공한 후에 계약도서에 표시되었거나 별도로 감독관이 규정한 골재원 및 토취장의 일부를 정부 또는 지방행정기관이 이의 사용을 제한하여 채취할 수 없거나 또는 감독관이 타당하다고 인정하는 사유로 골재원 및 토취장의 변경이 불가피하여 다른 곳에서 토사 또는 골재를 채취하여야 하거나 채석장을 따로 선정하여야 할 경우는 이러한 토취장이나 채석장의 위치변경과 이에 연관되는 제반사항은 감독관을 경유하여 발주자의 승인을 받아야 한다.

1.8 도급자의 부담사항

본 공사에 관련된 다음 사항 및 시설에 필요한 비용은 도급자의 부담으로 한다.

1) 시방서, 설계도서에 명기되지 않은 공사로서 성질상 또는 공법상 당연히 필요로 하는 것

2) 도급자의 책임에 속하는 이유에 의하여 제삼자에게 대한 손해배상

3) 공사장 부근의 보안설비

4) 긴급비상의 경우 이에 필요한 조치

5) 기타 본 공사와 관련된 사소한 사항

6) 본 공사에 사용되는 물, 전기, 음료수

1.9 설계변경

1) 설계변경 조건

본 공사집행 중 다음과 같은 경우에는 설계변경 할 수 있으나 계약담당관의 사전 서면승인 절차를 거쳐야 한다.

가) 추정 암반선이 실제 암반선과 상이할 때

나) 토취장 및 중요자재 운반거리가 실제와 상이할 때 및 위치가 변경될 때

다) 당초 계획이 변경되었을 때

라) 설계내용과 현저한 차이가 생겨 감독관이 필요하다고 인정할 때

마) 설계시 품셈적용 및 계산 착오가 있을 때

바) 기자재 설치에 따른 구조물 변경 및 시공방법 변경이 불가피할 때

사) 물가변동으로 인한 공사비 조정은 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 제64조에 따른다.

아) 기타 발주청 및 시공자가 필요하다고 판단되는 사항.

1.10 준공검사

1) 검사 또는 시험결과 시방서 및 설계도서에 명시한 검사 검수기준에 일치하다고 인정되었을 때 준공조치한다.

2) 검사결과 시방서 및 설계도서 기준에 적합치 않은 부분은 수정 및 재시공 후에 재검사를 받아 만족할 경우 준공조치한다.

3) 준공도면이 제출되어 검사가 완료되었을 때 준공조치한다.

4) 준공도면은 도급자 부담으로 트레싱용지에 작성 제출하여 감독관의 검토 및 승인을 득하여야 한다.

5) 승인을 득한 후 트레싱 원도, 청사진, 축소도면을 필요로 하는 부수만큼 작성하여 감독관에게 제출하여야 한다.

6) 준공조치 이후에도 점검 또는 감사시에 도급자의 잘못으로 지적되는 사항에 대해서 도급자는 재시공 또는 변상해야 한다.

1.11 위생관리 및 안전관리

도급자는 본 공사 종사자의 위생관리 및 안전관리에 유의할 것이며, 담당자를 정하여 하기사항의 준수여부를 점검하여야 한다.

1) 불결장소 소독

2) 전염병 보균자의 유무 검토

3) 가설변소의 관리

4) 식수 관리

5) 위험장소에 대한 표지판 안전수칙 및 교육 등

1.12 사고예방

도급자는 고용원 및 기타인의 생명과 건강보호 및 도급자 자재, 장비 등의 재산상의 피해 예방과 공사계약기간 중 작업중단이 없도록 안전책을 준비해야 하며, 혹은 지역 안전의 목적을 위해 필요하다고 결정한 추가적인 조치를 준비해야 한다.

공사기간중 도급자는 작업장을 방문하는 사람의 통제와 안전을 위해 발주처에 의해 조치된 모든 사항에 따라야 한다.

도급자는 이 계약 중에 일어나는 작업상 인명손실, 외상, 직업병과 재산상의 피해사고 등 모든 사고는 감독관에게 보고하여야 한다.

도급자는 공사기간 중 응급처치시설을 준비해야 한다.

기본적인 응급품 비품은 20인을 치료할 수 있는 시설로서 의료약품 제조자의 추천에 따른 구급비품이어야 한다.

1.13 기타

1) 본 규정의 해석에 있어서 이견이 생길때에는 감독관의 해석을 우선으로 한다.

2) 공사중 고의 또는 과실로 인하여 발생되는 피해에 대한 변상, 보상 등은 도급자 책임으로 처리해야 한다.

3) 시공상에 있어서 감독관의 입회 및 승인을 받아야 하는 것은 사전에 통보해야 하며, 이를 태만히하여 발생되는 손실은 도급자 부담으로 한다.

4) 모든 시설물의 설치 기준점은 설치요령서 및 감독관의 지시에 따라 설정하되 사후관리가 가능한 위치에 영구 보존토록 설정해야 한다.

5) 시공장소에서 발생하는 재료는 준공기간에 감독관이 지정하는 장소에 반납완료하고 준공검사를 받아야 하며 이에 따른 비용은 도급자 부담으로 한다.

6) 공사전에 다음 시설을 완료하여 감독관의 검사를 받아야 한다.

가) 출입금지 구역의 설정

나) 도로의 교통제한 또는 금지

다) 전기 수도 및 기타 중요한 시설에 대한 보호

라) 변소 및 배수시설

마) 음료수의 안전 저장설비 및 급수시설

바) 기타 소요시설

7) 도급자가 공사를 시행하기 위하여 특허권을 사용할 때는 그 사용에 관한 일체의 책임을 진다.

제 2장 적용법령

2.1 법규

도급자는 계약된 공사에 해당된 모든 관계법령을 준수하고, 위 법령을 준수하지 않아 발생한 모든 손상과 피해는 도급자가 관계기관에 보상하여야 한다.

제 3장 현장사항

3.1 현장사용

감독관이 승인하는 경우를 제외하고는 도급자는 공사현장내에 있는 그의 고용원과 재료 및 장비 등이 소정의 위치에 있도록 하여야 한다.

도급자는 감독관의 사전승인없이는 해당공사와 관련되지 않는 목적으로 공사현장의 어떤 부분도 사용할 수 없다.

3.2 현장보존

도급자는 공사착수전에 사업장 주변의 현황을 보존할 의무가 있으며 이의 소홀로 인하여 과실 책임이 발생할 경우 도급자가 모든 책임을 감수하여야 한다.

현황보존기록은 사진촬영과 현황설명서, 등을 첨부하여 공사 중에 발생할 수 있는 모든 사고에 대한 증빙서류로 보관토록 한다.

관계인의 사전 동의를 받아 사용한 토지 등에 대해서는 반드시 사용전의 상태로 원상복구토록 하여야 하며 이를 위반하여 민원이 발생토록하여서는 안된다.

제 4장 가설공사

4.1 용수오염

도급자는 공사로 인하여 관개용수 및 생활용수 등을 오염시키는 일이 없도록하여야 한다.

부득이한 경우는 감독관이 만족할 수 있도록 적정규모의 저류조를 두어 유해물질을 충분한 시간동안 침전시켜 방류하여야 한다.

4.2 시설배치

도급자는 모든 공사시설물을 정확이 배치하여야 할 책임을 갖는다.

발주처에서 공사장 부근에 설치해 놓은 수준점과 기준점에 맞춰 공사를 진행시켜야 한다.

공사중에 언제든지 시설물의 배치, 규격 등에 착오가 발견되고 감독관이 사전지시를 하게 되면 도급자는 자기부담으로 감독관이 수긍할 수 있도록 모든 착오를 수정 보완해야 한다.

도급자는 시설물 배치에 이용된 수준점, 인조점 말뚝 및 기타 보조물을 세심하게 보호 보존해야 한다.

도급자는 전 공사기간 중 감독관이 사용할 승인된 종류의 최신형의 정확한 측량기 (레벨, 트렌싯트)를 갖추어야 한다.

4.3 기타

1) 도급자용 시설

도급자용 현장시설 (도급자 현장사무소)은 설계 내역서상의 규모이상으로 설치하여야 한다.

2) 공공도로의 이용

도급자는 도로상에 진흙, 쓰레기 및 찌꺼기 등이 흩어지지 않도록 적절히 관리보호하여야 하며 감독관이 수시로 지시하는 바에 따라 언제든지 도로상의 진흙, 찌꺼기 등을 도급자부담으로 청소하여야 한다.

3) 인접 재산에 대한 피해

도급자는 공사장 근처의 인접재산을 침해할 수 없다.

따라서 본 계약상의 공사를 수행하는 도중에 발생하는 인접재산에 대한 피해를 책임져야 한다.

피해가 있을시 도급자 부담으로 재산소유자가 만족할 수 있는 상태로 수선 또는 원상복구시켜야 한다.

4) 전력공급

도급자는 공사추진을 위하여 발전기나 가설전기를 설치하고 유지관리할 책임이 있으며 모든 비용 및 요금은 도급자가 부담한다.

도급자는 필요한 모든 사전 보완조치를 취하여야 하며 모든 해당 법령의 기준에 부합되어야 한다.

5) 급수

도급자는 공사용으로 소요되는 용수를 얻기 위한 모든 비용과 요금을 부담하여야 한다.

제 5장 일반공사 기준

5.1 사전시공 계획보고

도급자는 공사의 중요한 부분에 대한 시공계획을 시공이전에 충분한 여유를 두고 감독관에게 사전에 통보함으로써 감독관이 시공검사에 필요한 준비를       할 수 있도록 하여야 한다.

5.2 사고

도급자는 공사 수행과정에서 공사와 연관되어 사망 또는 중상이나 재산 피해를 야기한 모든 사고는 무엇이든지 충분한 내역서와 증인진술서를 첨부하여      감독관에게 즉각 서면 보고하여야 한다.

5.3 공작물 보호

도급자는 준공시기까지 설치된 모든 구조물을 안전하게 보호하여야 한다.

만약, 손상 되었을 시에는 감독관이 만족 할 수 있도록 보수하여야 한다.

5.4 현장 유지관리

도급자는 공사기간 중 현장내의 장비와 재료를 깨끗하게 정돈하고 안전한 상태를 유지하여야 한다.

또한 도급자는 공사시 발생하는 비산분진으로 인하여 주변환경에 악영향이 발생하지 않도록 “공사장의 비산분진 발생원 시설관리기준”에 따른 제반조치를 강구 시행하여야 한다.

제 6장 기 록

6.1 계획 및 공정

도급자는 일반규정에 따라 제공하여야 할 공정계획표를 감독관이 승인하는 양식을 사용하여 작성하여야 한다.

도급자는 감독관이 요청할 시에는 수시로 공종계획표를 보완하여야 한다.

도급자는 공사진행기간 중 항시 승인된 공정계획을 시행토록 전력을 다하여야 한다.

도급자는 공사진행기간 중 매주 감독관이 승인한 공정계획과 같이 공사가 진행되는 것을 계속 확인할 수 있게 하는 사항과 자료를 서면으로 제출하여야 한다.

6.2 사진촬영

도급자는 도급자 부담으로 감독관이 지시하는 크기로 착수전 및 중요한 부분의 시공광경 및 준공사진을 감독관에게 제출하여야 한다.

공사진행 전경사진을 2주 단위로 감독관에게 제출하여야 한다.

6.3 장비동원

도급자는 공사에 소요되는 모든 장비와 장치를 동원하여야 하며 계약이 완료될 시에는 이를 제거 및 철수하여야 한다.

6.4 적용 기준

본 시방서 또는 도면에 규정이 없는 경우에는 아래 명시된 관계법령이나 규정에 따르고 그 밖의 사항은 공사감독관의 지시에 따른다.

∘임도의 설계 및 시설기준          : 산림청

∘사방사업의 설계․시공 세부기준     : 산림청

∘산림 훼손 허가 및 복구 요령      : 산림청

∘건설공사 관계법령 및 규정        : 국토해양부

∘토목 공사 일반 표준 시방서       : 국토해양부

∘콘크리트 표준 시방서             : 국토해양부

6.5 기타 사항

본 공사 준공 후 점검 및 검사시 지적되는 사항은 도급자 부담으로 조치하여야 한다.

제 7장 시공감리

1)적용범위

발주청과 감리회사간에 용역계약을 체결하여 시공감리업무를 수행하는 경우에 적용한다. 다만 현장여건등 제반사항이 적합하지 아니하거나 사업의 특성상 필요하다고 인정되는 경우에는 발주청이 따로 정할 수 있다.

2)감리대상 사업

시공감리 대상은 시공감리 업무지침 제4조에 따라 건당 공사비가 2억원 이상인 사업으로 하고, 2억원 미만인 사업도 발주처가 필요하다고 할 경우에는 시공감리를 할 수 있으며, 감리를 할 수 있는 자와 감리원의 자격 등 전반사항은 시공감리업무지침에 명시 된 것을 적용한다.

나. 특 별 시 방 서

◈ 목 록 ◈

제1장. 토 공 1. 1 일반사항 1. 2 땅깍기 1. 3 흙운반 1. 4 흙쌓기 1. 5 다 짐 1. 6 비탈면정지 제2장. 구조물공사 2. 1 일반 사항 2. 2 구조물터파기 및 메우기 2. 3 구조물 기초 2. 4 콘크리트 2. 5 철근 공사 2. 6 거푸집 및 동바리 공사 2. 7 기슭막이 2. 8 골막이 및 바닥막이	2. 9 흙막이 및 누구막이 2. 10 자연석쌓기 2. 11 돌쌓기공 및 돌붙임공

제 1 장  토공

1.1 일반사항

1) 공사범위

본 항은 ‘2021년 산림내 배수로 및 토사유출지 정비공사’를 시행하기 위한 토공사에 적용할 시방을 규정한 것으로서 도급자는 계약서상의 의무조항 및 조건과 발주처에 의해 요청된 지시에 따라 현장정리, 구조물 굴착, 성토공, 되메우기 및 비탈보호공 그리고 도면에 따른 표면정리 및 관련 부대공을 포함한 모든 작업을 완수하기 위해 필요한 기계, 인력, 장비 및 자재를 공급하여야 한다.

2) 적용기준

건설부 제정 토목공사 표준시방서

3) 준비작업

가) 수준점, 말뚝박기 및 경계표석 설치

도급자는 공사구간 혹은 주변의 수준점이나 재산 경계선 표식을 훼손할 수 없다.

도급자는 동 표식을 제거하기 전에 공사완료 후 재설치를 할 수 있는 조치를 취해두어야 한다.

나) 현장측량

도급자는 토공 및 검측에 필요한 모든 현장측량을 실시하여야 한다.

종단중심을 측량할 때에는 현황실측도상의 CP(또는 T)점에 따른 보조점을 설정하고 수준점에 대해서는 이동, 침하의 염려가 없는 곳을 선정하여야 한다. 또한 기준점, 수준점에 나무말뚝이나 콘크리트말뚝 등을 견고하게 설치하여 설치전과 후에는 반드시 감독관과 협의하여야 한다.

다) 규준틀

모든 절취 비탈면 및 성토 비탈면의 마무리를 올바르게 하기 위하여 규준틀 또는 이와 같은 목적의 시설물을 견고하게 설치하여 확고한 시공이 이루어지도록 하여야 한다.

라) 준비배수

∘도급자는 시공에 앞서서 깎기장소 또는 쌓기 원지반에 고인물을 제거해야 하며 시공중에도 필요에 따라 도랑 등의 배수구를 설치하여 깎기할 장소의 배수가 양호한 상태로 유지되어야 한다.

∘준비배수에 있어서 사용 계획된 용지의 경계를 넘어서 함부로 부근의 토지에 배수해서는 아니된다.

∘준비배수를 위하여 초기에 쌓기 바닥면을 깊게 파서 도랑을 내고 막자갈 등의 투수성 재료를 채워 배수를 시킬 필요가 있는 장소는 그 규격과 설치범위를 시공도면에 나타내고 감독관의 승인을 받아 시공하여야 한다.

∘땅깎기 중에 용수 또는 지하수 등을 발견하면 감독관의 지시에 따라 상당한 배수시설을 하여야 한다.

1.2 땅깎기

1) 부적합한 재료의 제거 및 처리를 포함한 소정 공사 한계 내에서 시방서 또는 설계도서에서 표시된 선형구배 및 높이로 절토 및 성토면을 마무리하여야 한다.

2) 도급자는 땅깎기에 있어서 비탈면이 붕괴되지 않도록 모든 필요한 조치를 취하여 작업을 시행하여야 하며 만약 붕괴가 발생되었을 때는 “을”의 부담으로 변위된 흙을 제거하고 필요한 경우에는 적합한 재료로 되메우고 지층과 같은 밀도가 되도록 다져서 원상태대로 복구하여야 한다.

3) 공사 시행 중에 항상 시공면, 노반, 절토 및 성토 비탈면의 표면 배수를 적절한 방법으로 처리하여야 한다.

4) 땅깎기할 때 성토에 적합한 재료에 부적합한 재료가 섞여있을 경우 공사감독이 그 상호 구분이 실용적이라고 판단하면 을은 적합한 재료를 공사에 사용할 수 있도록 부적합한 재료와  서로 혼합되지 않게 구분하여 시행한다.

5) 도급자는 소정 량을 초과하여 과다하게 땅깎기 하였을 경우 도급자의 부담으로 여굴된 곳을 승인된 재료로 되메우고 이를 충분히 다져야 한다.

6) 우기 중에는 점토질 구간의 땅깎기를 시행해서는 안되며 강우로 인하여 시공기면의 유실을 피하기 위하여 시공기면보다 20㎝높은 선 이하의 땅깎기를 해서는 안 된다.

7) 땅깎기는 설계도에 의거하여 말끔히 시공하여야 하며, 땅깎기한 표면은 공사감독의 지시 또는 설계도서에 명시된 마무리면을 초과해서는 안 된다.

그리고 마무리면은 말끔히 처리해야 하며, 낙석의 위험을 방지하기 위하여 절취 비탈면의 이완된 전석 암괴는 모두 제거하여야 한다.

8) 땅깎기 시공 오차의 범위는 다음과 같다.

토사 절취 비탈면 : ± 10㎝

연암 절취 비탈면 : ± 20㎝

경암 절취 비탈면 : ± 30㎝

9) 토취장을 사용하여 재료를 확보할 경우에는 다음 사항을 준수한다.

가) 토취장의 위치, 제거하여야 할 표토의 두께, 땅깎기할 적합한 재료 층의 두께, 사용할 재료의 종류 및 성토 현장까지의 평균 운반 거리등이 기재된 사용 승인 신청서를 공사감독에게 제출하여 승인을 얻은 후 시행한다.

나) 도급자는 토취장의 부적합한 지층은 제거하고 성토에 적합한 양질의 재료만을 사용하여야 한다.

다) 공사감독에게 토취장 시료를 제출하여 성토용 재료로서의 사용 가부를 판정 받아야 한다.

라) 토취장의 사용이 완료되면 도급자는 토취장의 비탈면 구배를 1 : 2 이하가 되도록 하고 토취면을 평탄하게 깨끗이 정리하여야 하며, 토취장의 우수가 원활히 처리될수 있도록 뒷정리에 만전을 기하여야 한다.

마) 시공자는 토사를 채취하기 전에 필요시 관계 법령 또는 규정에 따라 소정의 절차를 밟아  처리하여야 하며, 토취장의 사용이 완료되면 토취장과 공사 중 점유했던 주변 시설까지도 깨끗이 정리하여야 하며 개발 허가 기관에서 지시한 원상 복구, 조경 등의 의무나 운반로에 대한 정비, 보수 의무를 충실히 이행하여 차후 분쟁의 소지를 없애야 한다.

바) 비탈면에서 깎기 높이가 높을 때에는 초기에 경사면을 계단식으로 평활 하게 고른 후 시  행하여야 하며, 토질에 따라 안전한 깎기 높이 이상의 굴착은 비탈면 붕괴의 위험이 있으므로 보조 장비로 굴착, 집토해서 적재하여야 한다.

10) 땅깍기 시행시 필요한 가능한 경우 능선부위 등 동물 등이 이동 가능한 통로를 확보 할 수 있도록 한다.

11) 땅깍기 시행시 필요한 경우 성토면 존치 우량 임목은 가능한 존치토록하며, 피해를 방지 할 수 있는 보호시설을 한다. 이 경우 감독관과 협의 하여 필요한 조치를 한다.

1.3 흙운반

흙운반이라 함은 땅깎기한 흙을 그 원위치에서 본 공사에 정하여진 최종 위치로 이동시킴을 말하며, 그 이동은 승인된 토공 계획에 일치되도록 시행하여야 하며 감독관이 필요하다고 인정하는 경우에는 변경을 지시할 수 있으며 도급자는 이에 따라야 한다.

1.4 흙쌓기

1) 흙쌓기 재료는 모두 땅깎기 및 승인된 토취장에서 공급하여야 하며 항상 공사감독의 지시에 따라야 한다.

2) 경사지 상의 층따기에 있어 그 경사가 1 : 4 보다 급한 경사를 가진 지반 위에 성토를 하는  경우에는 원지반 표면에 감독원이 지시하는 층따기를 설치하여 성토와 원지반과의 밀착을 모하고 활동을 방지해야 한다.

3) 성토 재료로서 암석 등을 사용할 때 감독원의 승인을 받아야 하며 이때 사용할 수 있는 돌의 크기는 직경 30㎝이하로 파쇄하여 사용하고 암석 사이에 빈틈이 생기지 않도록 잔돌 부스러기 등의 재료로 채워서 안정을 꾀한다.

4) 부지 내 성토는 자연상태에서 다짐 없이 흐트러진 상태로 이동되므로 시험 결과에 따라 더돋기를 하여야 한다.

5) 동결된 흙은 절대로 사용해서는 안 된다.

6) 종단 방향의 성토와 절토 접속 부에는 원칙적으로 성토부 하부 노상 저 면의 깊이까지 재해 지반을 굴착하고 깊이를 일정한 경사로 서서히 감소 절토부 노상에 접속시켜야 한다.

7) 비탈면 부근의 쌓기는 본체와 일체가 되도록 충분히 다지면서 시공하여야 한다.

8) 쌓기 표면의 마무리

쌓기 표면의 마무리는 높이의 허용오차가 시공기면에 대하여 ±3～5㎝이내가 되도록 마무리하여야 하며 쌓기 표면의 횡단 배수 기울기는 설계도에 지시된 값이 되게 하여야 하고 표면에 전석 등이 노출되어 있는 경우에는 제거하고 가능한 균등하게 지지 조건을 갖도록 하여야 한다.

9) 성토 시공 중의 배수

가) 시공 중 각 층의 표면은 경사 또는 횡단 구배를 두어 물이 표면에 정체됨이 없이 유하할 수 있도록 배수 처리를 하여야 한다.

나) 성토 각 층에는 4%이상의 횡단 경사를 두고 작업 종료 시 또는 작업을 중단하는 경우에는 표면을 평탄하게 마무리하고 다짐을 실시하여 배수가 잘 되도록 조치한다.

10) 흙 쌓기의 유지

도급자는 모든 흙 쌓기한 부분의 유지 관리 및 그 안전에 대한 책임을 져야하며, 만약 완전치 못한 곳이 생기면 “을”의 부담으로 이를 대체하여야 한다.

1.5 다짐

1) 성토의 다짐에 있어서 특히 성토 전체가 균일한 다짐이 되도록 하여야 한다.

2) 성토의 노견 부는 충분히 다져지도록 주의하여 시공하여야 한다.

3) 구조물의 인접한 곳에 쌓을 때에는 구조물에 손상을 주지 않고, 편압을 주지 않도록 충분히 다져 가며 쌓아야 한다.

1.6 비탈면 정지

1) 비탈면 지반 정리(비탈다듬기)

산복비탈면은 불안정한 凹凸부분으로 凹凸이 많아 불규칙한 경우가 많고 급한 비탈을 이루고 있으며 이와 같이 기복이 심한 비탈면을 일정한 경사도로 유지하도록 땅깎기를 하며, 깊은 곳을 메우는 공사를 말한다.

가) 산복 비탈면의 경사 (주요선 및 지형 변화 장소)는 설계도서에 따라 성실히 시공하되 토사의 안정각을 유지토록 시공하여야 한다.

나) 비탈면 다듬기는 산꼭대기부터 시작하여 산 아래로 진행하며, 외곽부도 포함하여 시공한다.

다) 속도랑 및 땅속흙막이 공사를 할 경우는 비탈 다듬기 공사를 하기 전에 시공한다.

라) 비탈면 정지작업 시 소단은 지정된 소단 폭보다 가능한 넓혀 시공한다.

2) 면고르기

지반 정리 시 기계화 시공된 절․성토 비탈면을 인력으로 면고르기 작업을 하여 기계화 시공 시 나타난 작은 요철 부분을 일정하게 고르고 객토 후 지피 식생이 안전하게 피복 되도록 도와주는 공정을 말한다.

가) 인력 면고르기 작업을 상단부부터 시작하여 하단부 방향으로 진행한다.

나) 면고르기 작업으로 발생된 폐석 및 비교적 큰 돌멩이와 간혹 이물질 (목재류, 플라스틱류)이 나타났을 경우 이를 제거하여 지피 식생의 생육에 장해가 되지 않도록 한다.

제 2 장. 구조물 공사

2.1 일반 사항

1) 공사 범위

본 항은 ‘2021년 산림내 배수로 및 토사유출지 정비공사'를 시행하기 위한 구조물 공사에 적용할 시방을 규정한 것으로서 도급자는 계약서 상의 의무 사항 및 조건과 발주처에 의해 요청된 지시에 따라서 구조물의 설치 및 관련 부대공을 포함한 모든 작업을 완수하기 위해 필요한 기계 인력 장비 및 자재를 공급하여야 한다.

2) 적용 기준

가) 건설부 제정 토목공사 표준 시방서

나) 산림청 제정 사방사업 실행 지침서

2.2 구조물 터파기 및 되메우기

1)  터파기

가) 터파기는 구조물의 축조에 지장이 없도록 소정의 깊이와 폭으로 굴착한 다음 바닥을 고르고 감독관의 검사를 받아야 한다.

나) 터파기 시공에는 시공 방법, 장비 계획 등 작업 계획을 세워 감독관의 승인을 받아야 한다.

다) 터파기는 지반의 토질 및 지하수의 상태 또는 터파기 주변의 변화 상태를 관찰하고 주위의 원지반을 이완시키지 않도록 시공하여야 한다.

라) 터파기 지점 가까이에 붕괴, 파손의 위험이 있는 구조물 또는 지하 매설물 등이 있을 경우에는 시공에 특히 주의하고, 이들에게 나쁜 영향을 미치지 않도록 조치해야 한다.

마) 터파기의 시공기면은 터파기로 인하여 원지반이 흐트러져서는 안되며, 소정의 기초 바닥면보다 깊게 파지 않도록 하여야 한다.

바) 암반 굴착을 위해 폭약을 사용할 경우, 필요 이상 단면에 영향을 주지 않도록 특히 주의해야 한다.

사) 터파기가 완료된 후에는 즉시 감독관의 검사를 받아야 한다.

아) 터파기 시공 중에서 지장을 주는 지하수 또는 고인 물은 양수기 및 배수구를 설치하여 적당한 방법으로 배제하여야 하며, 터파기 바닥은 물, 기타 등으로 씻겨 나가지 않도록 조치하여야 한다.

자) 되메우기 할 구조물 뒷면의 지반이 비탈면인 경우에는 층따기를 하여야 한다.

차) 터파기 바닥이 토사로써 거칠어졌을 경우에는 잡석 등을 깔고, 해머 등으로 충분히 다져야 한다.

2) 터파기한 흙의 처리

가) 터파기한 흙은 감독관과 협의하여 되메우기에 유용할 만한 흙은 별도로 저장하고, 되메우기에 사용하지 않을 잔토는 즉시 터파기 장소 밖으로 운반, 처리하여야 한다.

나) 되메우기 할 재료나 잔토 처리 할 흙을 공사장에 일시적으로 쌓아 둘 경우에는 이들의 중량이 흙막이공이나 본 구조물에 피해를 주지 않도록 저장하여야 한다.

다) 되메우기 할 재료의 저장 장소는 배수가 잘 되도록 하여 되메우기 재료의 함수비 증가를 방지하여야 하고, 이물질이 혼입되지 않도록 잘 보호해야 한다.

3) 되메우기

가) 되메우기 재료는 감독관의 승인을 얻어 사질토 또는 터파기 한 흙 가운데 양질토를 사용한다.

나) 중요한 곳에서의 되메우기는 최적함수비에 가까운 함수비로 한 층의 두께가 20㎝이내가 되도록 펴서 충분히 다져야 한다. 되메우기에 사용하는 재료가 모래인 경우에는 충분한 물다짐을 하고, 필요하면 더돋기를 하여야 한다.

다) 되메우기는 지하 구조물에 손상을 주지 않도록, 콘크리트 강도를 고려하여 시공 시기를 결정해야 한다.

라) 되메우기는 동결 지반에 시공해서는 안되며, 동결된 재료를 되메우기 재료로 사용해서도 안 된다.

마) 암반을 파고 기초공사를 시공할 때에는 터파기된 곳은 되메우기 콘크리트를 시행하여 기초와 암반이 밀착되도록 하여야 한다.

2.3 구조물 기초

1) 기초 지반

구조물의 기초는 양질의 지지 층이 되어야 하며, 어느 부분에서나 균등한 지지력을 갖도록 시공하여야 한다.

2) 바닥면의 마무리

가) 기초 바닥면은 원지반이 흐트러지지 않도록, 시공기면까지 인력으로 마무리하여야 한다.

나) 바닥면에 용수 등의 우려가 있는 경우에는 적절한 배수 처리를 하여야 한다.

다) 바닥면이 암반인 경우에는 돌 부스러기 등을 제거하고, 깨끗이 씻어야 하며, 필요하면 모르터를 균등하게 깔아서 표면을 평탄하게 마무리하여야 한다.

3) 지지 층의 검사

가) 지지 층에서는 굴착한 바닥면의 토질과 토질 조사 자료를 비교하여 감독관의 입회 하에 확인을 받아야 한다.

나) 지지 층의 강도가 부족하다고 생각되는 경우에는 즉시 감독관에게 보고하고, 처리 방법을 지시 받아야 한다.

4) 기초

조약돌(막자갈) 및 모래 기초는 기초 바닥면에 고루 깔고, 소정의 높이로 고른 다음, 해머 등으로 충분히 다져야 한다.

2.4 콘크리트

1) 일반 사항

가) 공사 범위

본 공사의 도급자는 ‘2021년 산림내 배수로 및 토사유출지 정비공사'의 구조물과 관련 구조물을 포함한 모든 공사를 위해 필요한 인원, 자재, 장비를 공급하여야 하고 콘크리트 제조 및 운반, 거푸집 조립, 콘크리트 타설, 콘크리트 마감 및 양생 등 모든 작업을 시행하여야 한다.

나) 적용 기준

국토해양부 제정 콘크리트 표준 시방서

2) 자재

가) 골재

㉮ 잔골재는 깨끗하고 강하며 내구적이고 적당한 입도를 가지며 먼지, 흙, 불순물, 염분 등의 유해 량을 함유해서는 안 된다.

㉯ 잔골재는 대소의 알이 적당히 혼합되어 있는 것으로서 그 입도는 다음 값을 기준으로 한다. 체가름 시험은 KS F 2502에 따른다

체 번 호	체를 통과한 것의 중량 백분율(%)
100㎜ № 4 № 8 № 16 № 30 № 50 № 100	100 95～100 80～100 50～85 25～60 10～30 2～10

㉰ 굵은 골재는 깨끗하고 강하며 내구성이 있고 적당한 입도를 가지며 얇은 석편, 가느다란 석편, 유기 불순물, 염분 등의 유해 물을 함유해서는 안 된다.

나) 재료의 저장

㉮ 시멘트 저장

－ 시멘트는 방습이 가능한 구조로 된 싸일로 또는 창고에 품종별로 구분하여 저장한다.

－ 포대 시멘트의 경우 30㎝ 이상 되는 마루에 쌓아 올려서 검사나 반출에 편리하도록 배치하여 저장하고 13포 이상 쌓아 올려서는 안 된다.

－ 저장 중 약간이라도 굳은 시멘트는 사용해서는 안되며, 3개월 이상 저장한 시멘트는 사용하기에 앞서 시험을 하여 그 품질을 확인해야 한다.

－ 시멘트의 온도가 너무 높을 때는 그 온도를 낮추어서 사용해야 한다.

㉯ 골재의 저장

－ 잔골재, 굵은 골재 및 그 종류와 입도가 다른 골재는 각각 분류하여 따로 따로 저장해야 한다.

－ 골재는 그 용량을 알맞게 하여 표면 수가 균일한 골재를 사용할 수 있도록 저장해야 하며, 골재의 반입, 저장 및 취급 시 대소의 골재가 분리되지 않도록 해야 한다.

－ 겨울에는 빙설의 혼입 또는 동결을 방지하기 위하여 적당한 시설을 갖추고 이를 저장해야 한다.

－ 여름에는 골재의 건조나 온도의 상승을 방지하기 위하여 일광의 직사를 피하는 등 적당한 시설을 갖추어야 한다.

－ 골재원이 다른 골재를 한 곳에 저장할 때는 감독관의 승인을 받아야 한다.

3) 현장 비빔 콘크리트

가) 콘크리트 품질 기준

콘크리트 28일 최소 압축강도가 중요 구조물은 210㎏/㎠, 보통 구조물 180㎏/㎠, 버림 콘크리트 135㎏/㎠로 시공되어야 한다. 현장 콘크리트를 치    려면 최소한 치기 작업 15일전에 감독관에게 배합 설계서를 제출하여 승인을 얻어야 한다.  슬럼프 값은 7.5㎝에서 10㎝사이어야 하고 12㎝를 초과    할 수 없다.

통상, 사용될 시멘트 량은 소요 설계강도 산정에 필요한 최소량이 될 것이나 중요 구조물콘크리트는 210㎏/㎠ 이하로 할 수 없다.

나) 콘크리트 배합

콘크리트 배합은 소요 강도, 내구성 및 작업에 맞는 워커빌리티(Workability)를 가지는 범위 내에서 단위 수량이 될 수 있는 한 작게 되도록 한다.

㉮ 중량배합

별도로 규정하지 않는 한 시멘트 콘크리트 배합은 중량배합에 의한다.

㉯ 용적배합

설계서에 규정되어 있거나 또는 감독관이 별도 승인을 받아 콘크리트용 골재를 용적으로 계량할 경우에는 중량과 용적과의 기준으로 하여야 한다.

㉰ 배합 설계

계약자는 감독관과 협의하여 콘크리트 배합 설계 시 최소한 1주일 이전에 모든 준비를 완료하여야 하며 감독관 입회 하에 실시하고 측정하여야 한다.

본 공사에 사용되는 중요 구조물에 대하여는 필요시 콘크리트 배합 설계를 시공 중에 실시하고 그 결과에 의거 시공되어야 한다.

㉱ 현장배합

계약자는 콘크리트 공사를 착수하기 전에 승인된 배합 설계를 최종적으로 현장 실정에 맞도록 계량 및 현장 시험 배합을 하여야 한다.

다) 비비기

㉮ 계량 장치

－ 각 재료의 계량 방법 및 계량 장치에 대해서는 미리 감독관의 승인을 받아야 한다.

－ 각 재료의 계량 장치는 공사 개시 전 및 공사 중 정기적으로 점검하여 조정하여야 한다.

㉯ 재료의 계량

－ 재료를 계량하기 전에 지정된 각 소요 강도에 대해 현장배합 설계를 실시하여 감독관의 승인을 받아야 하며, 승인된 현장배합에 따라 계량해야 한다.

－ 각 재료의 1회분 비비기 량의 계량은 중량으로 시행하는 것을 원칙으로 하나, 감독관의 승인을 받아 타 방법으로 계량할 수 있다.

－ 시멘트의 경우 포대 시멘트는 별도 계량이 필요 없으며 모든 재료의 1회분 계량 오차는 다음 값 이하라야 한다.

재료의 명칭	허용오차(%)
물 시멘트 골재	1 2 3

㉰ 비비기

－ 콘크리트의 재료는 반죽된 콘크리트가 균등질이 될 때까지 충분히 비벼야 한다.

－ 재료를 믹서에 넣을 때는 전 재료를 동시에 균등하게 투입함을 원칙으로 하며, 비비는 시간은 시험에 의하여 정하는 것을 원칙으로 하되 일반적으로 믹서 안에 재료를 투입한 후 가경식 믹서일 경우는 1분 30초 이상 강제식 믹서일 경우에는 1분 이상을 표준으로 한다.

－ 비비기는 소정 시간의 세 배 이상 계속해서는 안되며 믹스된 콘크리트를 전부 꺼낸 후  가 아니면 믹서 안에 다른 재료를 넣어서는 안 된다.

－ 비벼 놓아 굳기 시작한 콘크리트를 되 비벼서 사용해서는 안 된다.

－ 중요하지 않은 공사에 한해서 손으로 비비는 것을 승인할 수 있다.

－ 손으로 비비는 경우 수밀성을 지닌 비비기 판에서 비벼야 한다.

이 경우에 비비기는 비빈 콘크리트의 색깔이 일정하고 플라스틱하고 균등질이 될 때까지 계속하여야 한다.

㉱ 슬럼프 (반죽 질기)

－ 슬럼프 값을 최대 12㎝, 최소 5㎝로 규정한다.

4) 레디믹스트 콘크리트

가) 콘크리트 배합 기준

구 분	단 위	중요 구조물	보통 구조물	버림 콘크리트
재령 28일 압축강도	㎏/㎠	210	180	135
굵은 골재 최대 치수	㎜	25	25	40
최 대 슬 럼 프	㎝	8～12	8	12

나) 받아들이기

㉮ 콘크리트 치기에 앞서 납품일시, 콘크리트의 종류, 수량, 배출 장소, 생산 속도 등을 생산자와 충분히 협의해 콘크리트 치기 중에 콘크리트 치기가 중단되는 일이 없도록 한다.

㉯ 콘크리트를 배출하는 작업은 재료분리가 일어나지 않도록 해야 한다.

5) 콘크리트 타설

가) 콘크리트 타설

콘크리트는 감독관이 기초의 심도 및 상태, 거푸집 상태, 철근의 위치 및 기타 삽입되는 사항을 조사하여 승인할 때까지 타설 할 수 없다. 콘크리트를 타설하기 전에 모든 부스러기, 이물질, 먼지 및 물 등을 거푸집으로부터 제거하여야 하고, 먼저 타설한 부위나 수평 시공이음 부 등 콘크리트의 표면은 깨끗이 정리하고 시멘트 풀칠을 하여야 한다.

타설 후 4일 이내에 콘크리트 표면에 물을 흘려 보내서는 아니 된다.

콘크리트 타설 방법은 콘크리트 재료의 분리나 철근의 위치 이동 등이 없도록 하여야 한다.

콘크리트 타설 시에는 콘크리트 표면에 상승하는 물이 가능한 작게 되도록 재료의 배합  및 타설 속도를 조절하여야 한다.

콘크리트 타설 도중에 표면에 떠오르는 물은 적당한 방법으로 제거하여야 한다.

한 작업 구역 내의 콘크리트는 타설 완료 시까지 연속하여 타설하여야 하며 굳기 시작한 콘크리트 위에 콘크리트를 덧치기 할 때에는 위층, 아래층의 콘크리트가 일체가 되도록 하여야 한다.

나) 콘크리트 다짐

콘크리트를 친 직후 콘크리트 각층은 콘크리트 진동기로 다짐하되 인력 다짐도 병행하여 고루 혼합되도록 하며 다짐 봉으로 다져야 한다.

거푸집 속으로 콘크리트를 운반시키기 위해 진동기를 사용해서는 안 된다.

도급자는 혼자서 취급할 수 있는 작업 빈도의 규격으로 된 충분한 수량의 진동기를 준비하여야 하며, 진동기는 항상 좋은 작업 상태로 유지해야 한다.

진동기는 천천히 콘크리트 속으로 넣었다 뺐다 하고, 한 지점에 재료의 분리를 일으킬    만큼 오랫동안 꽂아 놓아서는 안 된다. 진동기는 분리 상태를 일으키지 않고 충분히 다질   수 있는데 필요한 시간까지만 진동시켜야 한다. 육안으로 보아서 진동기의 영향이 미치는 거리로 균일하게 간격을 유지하면서 진동기를 꽂도록 하여야 하며 콘크리트가 충분히 다져졌다고 보일 때 콘크리트의 수분이 상당량 표면으로 올라오기 전에 진동기 사용을 중지하여야 한다.

평활 하고 곰보가 있는 골재가 몰려 있지 않은 치밀한 표면을 만들기 위하여 다짐이 끝난 후 콘크리트가 굳기 전에 거푸집의 모서리나 예각 부와 거푸집 표면을 따라서 다듬고 문질러야 한다.

봉다지기에 의하여 콘크리트를 타설할 경우에는 각 층의 두께를 된 반죽일 때에는 15cm 이하, 묽은 반죽일 때에는 30㎝이하로 한다.

감독관의 판단으로 진동을 규정대로 하지 않거나 그 수가 충분치 못한 경우 작업을 중단시킬 수 있다. 도급자가 충분한 조치를 취하기 전에 콘크리트 작업을 시작해서는 안 된다.  그러한 경우 추가 비용 청구는 할 수 없다.

다) 양생

콘크리트가 충분히 굳은 후 젖은 포대나 유사한 재료 등으로 덮어야 하며 최소 1일 이상 완전히 습윤 상태가 되도록 하여야  한다.

목재 거푸집이 사용된 경우 거푸집 이음 부분의 틈 및 콘크리트의 건조를 방지할 수  있도록 같은 기간 동안 습윤 상태를 유지토록 하여야 한다. 거푸집을 철거한 즉시, 만약 홈타이가 사용된 경우 이를 제거하여야 하고, 홈타이에 의해 남겨진 자국은 시멘트 몰탈로 채워야 한다. 벽체 표면에 있는 곰보 등의 홈은 따내고 보수해야 한다.

콘크리트 표면에 곰보가 생기는 경우, 최소한 2.5㎝깊이로 제거한 후 깨끗한 시멘트풀로 칠한 다음 1 : 2.5의 몰탈로 채워야 하며, 이때 물의 양은 최소로 하여야 한다.

표면 재 보수 면적이 넓은 곳에서는 몰탈을 부분적으로 바른 후 주위 표면과 같게 끝마감하여야 한다. 보수된 곳은 콘크리트가 직사광선에 노출되지 않도록 하여야 하며 효과적인 양생을 위해 수일 동안 습윤 상태가 되게 하여야 한다. 홈타이를 제거한 위치의 우묵한 곳을 채우기 위한 몰탈은 약간 습기가 있는 반죽 질기로 배합되어야 하고 우묵한 곳에 몰탈을 삽입한 후 부드럽게 흙손질해야 한다.

라) 거푸집의 제거

거푸집은 구조물의 안전에 해가 가지 않도록 제거해야 한다.

구조물이 동바리에 지지되었을 경우 콘크리트로 인하여 피해가 없을 정도로 콘크리트가 충분히 경화되면 제거할 거푸집은 24시간 후에 제거하여도 좋다.

거푸집 지지목은 부재가 자중 및 하중에 충분히 견딜 만한 강도를 가질 때까지 떼어 내어서는 안 된다.

마) 콘크리트 마감

㉮ 표면의 마무리

－ 노출 표면

첫째, 표면은 균일한 색깔을 가질 때까지 건조 상태에서 돌로 문질러 대고 조인트 부분, 변색된 곳, 튀어나온 곳은 제거되어야 한다.

소요 색채를 얻기에 적합하도록 변색 시멘트를 혼합하여야 한다. 표면은 물로 완전히 적시고 솔로 그라우트를 바르고 흙손으로 마감하여야 한다.

다음 표면을 완전히 건조하게 한 다음 마른 헝겊으로 표면을 고루고루 문지른다.

문지르기를 한 다음 눈에 보이는 막이 없어야 한다.

온도가 5℃이하일 때는 그라우팅을 해서는 안 된다.

그라우팅은 어느 한 벽 또는 비슷한 표면이 한 번의 작업 시간 내에 완성되도록 연속적으로 하여야 한다.

－ 노출되지 않은 표면

노출되지 않고 거푸집에 접하는 콘크리트 표면은 특별히 외관을 목적으로 하지 않는 한 노출 콘크리트 표면과 비슷하게 채운 후 그라우팅 하여야 한다.

－ 몰탈 바르기의 마무리

몰탈 바르기의 마무리를 하는 경우에는 콘크리트를 친 후 1시간 내에 콘크리트 표면에 고르게 바르고 마무리하여야 한다.

상당히 굳은 콘크리트 표면에 몰탈 바르기의 마무리를 하는 경우에는 표면을 정 또는 적당한 공구로 거칠게하고 물로 충분히 적신 다음에 시멘트풀을 얇게 바르고 즉시 몰탈을 발라서 마무리한다.

㉯ 거푸집에 접하지 않은 콘크리트 표면

콘크리트는 명시된 높이까지 정확하게 쳐야 한다. 특별히 상술되거나 규정된 곳을 제외하고 이 표면은 처음에는 나무 흙손으로 마무리를 해야 한다.

마무리 흙손질은 과다한 수분 및 표면에 세사가 부상하지 않도록 가능한 한 지체하였다가 하여야 한다. 마무리된 표면은 조밀하고 평활 하고 청소가 용이한 마무리가 되도록 쇠 흙손질을 하여야 한다.

바) 부착과 그라우팅

경화된 콘크리트 위에 새로운 콘크리트를 타설할 때는 기존 표면을 거칠게하고 청소를   하여야 하는 동시에 거푸집을 다시 꽉 조이고 기존 표면에 깨끗한 시멘트풀을 일회 칠하여야 한다.

사) 이음

콘크리트 치기가 중단되어 시공이음이 형성되었을 때는 도면에 표시한 바와 같이 또는 감독관의 지시에 따라 구조물의 강도 및 외관을 해치지 않도록 그 위치, 방향과 시공 방법을 정하고 필요에 따라 적당한 보강재를 접속 면에 매설해 두어야 한다.

이미 응고한 콘크리트에 새로운 콘크리트를 이음 시공할 때는 이미 시공된 콘크리트 부분의 이물질을 제거해야 한다. 그리고 그 표면은 물로 닦아 내고 물로 포화시켜야 한다.

도면에 명시되지 않은 이음을 할 때에는 구조물 강도의 감소를 최소한도로 줄일 수 있는  위치에 설치해야 하며 승인을 받은 후에 이음을 해야 한다. 이음은 주 철근에 수직이어야 한다.

2.5 철근 공사

1) 자재

철근은 이형철근으로서 SBD 30등급 및 도면에 표시된 형태의 크기를 만족하여야 한다.

2) 재료의 저장 및 보호

가) 철근은 직접 땅에 닿지 않게 판재 또는 다른 받침대를 깔고 창고 안에 또는 적당한 덮개를 하여 저장하여야 하며 품질 및 규격별로 분리하여 저장해야 한다.

나) 철근을 저장 또는 취급할 때에는 변형, 왜곡 또는 절단되지 않도록 주의해야 한다.

3) 시공

가) 가공

㉮ 철근은 설계도에 표시된 형상과 치수에 꼭 일치하도록 가공하며 재질에 손상이 가지 않는 방법으로 가공해야 한다.

㉯ 설계도에 철근의 곡률반경이 표시되어 있지 않을 때는 콘크리트 표준 시방서의 규정에 따라 가공해야 한다.

나) 조립

㉮ 철근은 조립하기 전에 녹, 먼지, 콘크리트와의 부착을 해칠 불순물을 완전히 제거해야  한다.

㉯ 철근의 굴곡 부에 균열이나 틈이 생긴 것은 사용해서는 안 된다.

철근은 도면대로 정확히 배치하고 작업 중에 움직이지 않도록 견고하게 조립해야 하며 철근과 거푸집 판과의 간격은 스페이서 기타 감독관이 승인하는 방법으로 정확하게 유지해야 한다.

㉰ 철근의 교점은 직경 0.9㎜이상의 연한 철선으로 결속해야 한다.

이때 결속철선의 끝은 콘크리트 속에 묻히도록 해야 한다. 시간이 경과한 경우에는 콘크리트를 치기 전에 다시 조립 검사를 하고 청소해야 한다.

㉱ 구조물의 위치에 정착된 철근은 감독관의 검사가 있을 때까지 콘크리트를 덮어서는 안되며 감독관의 허락이 있은 후 콘크리트 치기를 하여야 한다.

㉲ 철근의 조립 오차 허용치는 부재의 치수나 중요도, 오차의 방향 등에 따라 다르나 통상 슬래브의 유효 높이에서 5㎜이내가 되어야 한다.

㉳ 철근을 정확한 위치에 견고하게 조립하기 위해서는 반드시 스페이서 등을 사용하여야 한다.

다) 철근의 이음

㉮ 설계도에 표시되어 있지 않은 철근의 이음을 둘 때의 이음의 위치 및 방법은 콘크리트 표준시방서에 따라 정하고 감독관의 승인을 받아야 한다.

－ 철근의 이음 위치가 설계도에 표시되지 않은 경우에는 철근의 응력이 큰 위치를 피한다. 또한 이음 위치는 상호 비켜서 1단면에 모이지 않도록 하는 것을 원칙으로 한다.

㉯ 도면에 별도로 표시되지 않는 한 철근의 이음 길이는 철근의 공칭직경의 30 배 이상 겹치도록 이어야 한다.

㉰ 철근의 이음은 가능한 한 엇갈리게 하고 이음 철근의 직경이 서로 상이할 때의 이음 길이는 큰 직경의 철근을 기준으로 한다. 이음 위치는 잘 분포되게 하던가 또는 이음 하는 철근과 가장 인접한 철근 사이가 한국표준콘크리트시방서 또는 ACI 318에 명시된 최소 거리를 충분하게 유지할 수 있는 지점에 설치한다.

㉱ 도면에 별도로 표시되지 않는 한 이음이 허용되는 곳에서는 이음 철근을 서로 겹치고 전 이음 길이에 걸쳐 연속적으로 결속하여 시행한다.

2.6 거푸집 및 동바리 공사

1) 일반 사항

가) 모든 거푸집 재료는 목재, 목재 플라스틱(Wood Plastic), 압착 파이버 판(Pressed Fiberboard) 또는 철제이어야 하며, 거푸집은 콘크리트의 자중 및 시공 도중 가해지는 하중 그리고 목재의 수축으로 인하여 비틀어지거나 터지지 않도록 충분한 견고성을 지니며 모르터가 새어나오지 않도록 만들어야 한다.

나) 거푸집의 위치를 정확히 유지하기 위하여 적절한 조치를 강구해야 한다.

다) 거푸집은 쉽고 안전하게 철거할 수 있도록 설치해야 하며 패널의 이음은 가능한 한 수직 또는 수평으로 하여 모르터가 새지 않는 구조로 해야 한다.

라) 거푸집 내부를 깨끗이 청소하고 감독관의 검사와 승인을 받은 후에 콘크리트를 타설해야  한다.

2) 거푸집

가) 외부에 노출되는 콘크리트의 표면에 사용할 거푸집은 합판, 압착 파이버 판(Pressed Fiber－board), 철판으로 안을 대어서 만든 비미장목재 또는 미장목재로 머리는 면에서 두드러지지 않게 때려 박아야 한다. 거푸집의 표면은 평평하여 콘크리트의 표면이 깨끗하고 매끄럽고 결이 고르게 마무리할 수 있어야 한다.

거푸집용 목재는 완성된 구조물의 외관에 영향을 미치지 않는 품질이어야 한다.

나) 재 사용하는 거푸집의 내면은 깨끗이 청소하여야 하나 철제 거푸집인 경우에는 흠이 날  정도로 철사 솔(Wire Brush)질을 해서는 안 된다.

다) 특히 지정되지 않는 경우라도 콘크리트의 모서리는 모따기를 해야 한다.

라) 거푸집은 콘크리트 표면에 홈이나 자취를 남기지 않도록 볼트나 봉강으로 죄어야 한다.

철선으로 거푸집을 잡아매거나 철근과 거푸집 또는 구조물 내부의 타 부분을 잡아매는 것은 반드시 감독관의 개별 승인을 받아야 한다.

마) 필요할 경우에는 거푸집의 청소, 검사 및 콘크리트 치기에 편리하도록 적당한 위치에 일시적 구멍을 만들어야 한다.

바) 거푸집의 내면은 콘크리트와 부착을 막기 위하여 감독관이 승인하는 박리제로 피복 하여  야 하며 콘크리트가 묻거나 변색이 우려되는 박리제의 사용을 금한다.

3) 문양 거푸집

콘크리트 옹벽의 단순함과 무미건조함을 극복하고 주변 경관을 해치지 않도록 하기 위하여 시공한다.단,본공사에는 적용하지 않음.

가) 종류 및 규격

문양 거푸집은 재질 및 문양의 종류에 따라서 구분된다

① 종류 : a. 스치로풀(EPS)제품

b. 합성수지(Rubber)제품

c. 철판요철(Steel)제품

② 치수 : a. 910×910m/m

b. 600×1200m/m

c. 270, 195×1400m/m

③ 두께 : 문양의 종류에 따라서 T=25, 30, 35, 40, 45, 50, 55m/m등이 있다.

나. 형틀의 제작

① 기존 합판 거푸집에 수평 줄눈을 표시한 후 무늬를 연결하여 조합한 후 일반 못(1½``)을 사용하여 문양 거푸집을 부착시킨다.

② 문양 거푸집 표면에 문양 거푸집 전용 박리제(스티로폴 501, G)를 붓이나 분무기로 1-2회 도포 한다.

③ 현장 여건에 따라 합판 거푸집에 문양 거푸집을 부착시킨 후에 형틀을 연결하여 부착할 수도 있다.

그러나, 후자인 경우에는 철근 조립과 후면 거푸집 조립 전에 상기 작업이 선행되어야 한다.

④ 옹벽 상단을 마감할 때나 옹벽 구획을 분할할 경우에 띠줄 무늬를 설치 할 수 있다.

⑤ 형틀 제작 및 조립 시에 구조물 형태와 모양에 따라서 문양 거푸집을 절단할 필요가 있을 때는 선을 그은 후 잘 드는 칼로 절단하여 부착한다.

⑥ 무늬의 배열에 따라 구조물 시공 후의 분위기가 서로 상이하므로 무늬 배열은 상하 좌우를 잘 연결하여 배열한다. 무늬에 따라서는 조립을 잘못하면 공사 후 무늬가 바뀌거나 역 무늬가 되는 수가 있으므로 특별한 주의를 요한다.

⑦ 지면 아래로 울리는 부위에는 약간만 시공한다.

다. 콘크리트 타설

① 문양 거푸집을 사용하였을 때는 콘크리트 슬럼프 값이 가능한 커야 하며(12㎝정도) 굵은 골재의 최대 치수는 25m/m정도가 적당하다.

② 콘크리트 치기는 형틀에 부착된 문양 거푸집이 손상되지 않도록 형틀 사이의 중간 부분에 타설 해야 하며, 작업 중 철근의 배치가 흐트러지지 않도록 주의해야 한다. 특히, 경사면 시공 시 골재 분리 현상으로 인하여 구조물 표면이 거칠어지는 경우가 있으므로 세심한 시공을 하여야 한다.

③ 문양 거푸집은 콘크리트 타설 압력에 견딜 수 있도록 충분한 강도로 제작되어 있으나 작업 중 철근의 조립 시에 표면에 손상이 가지 않도록 주의해야 하며 내부 진동기를 사용할 경우 문양 거푸집이 손상되지 않도록 형틀 내부 중간 부분에 사용해야 한다.

4) 동바리

가) 동바리는 적당한 형식으로 선택하여 전달되는 하중을 안전하게 기초에 전달하도록 해야 하며 동바리는 조립이나 떼어 내기가 편리한 구조로서 그 이음이나 접촉부에 하중을 안전하게 전달 할 수 있는 것이라야 한다.

나) 중요한 구조물의 동바리에 대해서는 설계도를 작성하여 감독관의 승인을 받아야 한다.

5) 거푸집 및 동바리의 제거

거푸집이나 동바리는 감독관의 승인을 얻은 후 제거해야 한다.

거푸집은 콘크리트가 자중과 시공 중에 작용되는 하중을 지지할 수 있는 충분한 강도에 달하였을 때에 한하여 제거해야 한다.

거푸집이나 동바리 떼어 내기는 구조물의 충격 및 진동을 주지 않도록 주의해서 실시하여야 한다.

2.7 기슭막이

계안의 붕괴와 유수에 의한 횡침식 방지와 산기슭의 고정 및 지지력을 높이기 위해 산기슭 하단부에 시행하는 것으로  돌기슭막이를 설치한다.

1) 재료

가) 사용 석재는 충분한 내구성과 강도를 지닌 것으로서 균열, 상흔, 얇은 석편 등의 결함이 없고 풍화로 인하여 변색, 변질하지 않는 양질의 것이어야 한다.

2) 쌓기

가) 충분한 바닥 파기를 실시하고 돌쌓기는 찰쌓기로 시공한다.

나) 석축 비탈은 1 : 0.3 ~ 0.5로 기준으로 하고, 뒷채움 잡석을 잘 다져 채워야 한다.

다) 용수가 있는 곳, 배수로가 교차되는 곳은 천단에 凹형의 유수로를 만들어 준다.

라) 높이의 변화를 둔 곳은 해당 구간 내에서 완만하게 높이가 변하도록 시공한다.

마) 만곡부에서는 융기수평고를 감안하여 외측은 내측보다 높게 시공한다.

2.8 골막이 및 바닥막이

황폐된 계천 바닥의 종침식방지 및 바닥에 퇴적된 불안정한 토사석력의 유실을 방지하기 위하여 계천을 횡단하여 설치하는 계천사방공종으로서「사방댐」    시설물보다 높이가 낮다.

1) 시공장소

가) 계상이 낮아질 위험이 있는 지역과 지류가 합류되는 지역하류

나) 종침식과 횡침식이 발생되는 지역하류

다) 계상 굴곡부의 하류

2) 시공요령

가) 유수방향에 직각으로 설치하며 만곡부에서는 방수로의 중심점에서 홍수시의 유심선의 접선에 직각방향으로 설치한다.

나) 황폐계류에서는 바닥막이 공사를 계통적(계단상)으로 연속해서 설치하는 것이 효과적이다.

다) 바닥파기는 견지반이 나올때까지 충분히 파야하며 계통적일 경우 하류의 공작물의 천단부 높이까지 파야한다.

라) 계상에 현저히 돌출되지 않도록 하며 목적에 따라 높이 3.0m내외로 하며 물받이(물받침)나 수직벽을 설치할 때에도 총 낙차가 3.0～3.5m를 초과하지     않도록 한다.

마) 방수로의 폭은 계천폭과 같게 하거나 다소 좁게 한다. 계천 폭과 같게 할 경우에는 바닥막이 공작물의 하류쪽 둑쌓기를 넓게 할 때이며 일반적으로     많이 시공한다.

바) 어깨부는 제방의 제내지(堤內地)둑 어깨의 위치까지 들어가도록 시공한다.

사) 유로의 변곡부에 설치할 때에는 융기수평고 산출방식에 의하여 凹안의 어깨높이를 凸안의 어깨높이보다 높게하여야 한다.

아) 공작물의 댐마루 너비는 최소한 1.0m 이상으로 충분히 넓게 하여야 한다.

자) 물받이는 콘크리트구조물을 표준으로 하며, 본체와는 일체로 하여, 본체를 월류하는 흐름에 의한 침식, 세굴작용 및 하부에서 작용하는 양압력에 견     딜 수 있는 구조가 되어야 한다. 물받이의 길이는 낙차고의 2～3배로 하고, 물받침의 두께는 1m 내외로 하며, 최소두께는 35cm로 해야 한다. 물받침     끝에는 수직벽(물받이 끝돌림)을 깊이 1m 이상으로 축설하고 바닥보호공사․ 감세공사를 해야 한다.

2.9 흙막이 및 누구막이

1) 일반 사항

가) 흙막이는 경사의 완화와 붕괴의 위험성이 있는 비탈면의 유지, 매토층 밑 부분의 지지 또는 수로의 지지 등을 목적으로 산복 면에 설치하는 구조물로 공사의 성패에 큰 영향을 주는 주요 시설이다.

나) 흙막이 공작물은 비탈면의 평형 및 지표 침식은 물론 붕괴나 땅밀림 운동 등이 일어나지 않도록 유의하여 시공한다.

다) 비탈 다듬기와 흙막이 공작물에 대한 시공비의 합계가 최소로 되도록 흙막이 배치와 구조를 결정해야 하며, 비탈면에 대한 안정 각의 범위를 초과하는 부분은 계단 차를 두어 흙막이 공작물을 설치하여 배후의 토압을 지지한다.

라) 비탈 다듬기의 시공지에는 매토 부분에도 흙막이를 설치하여 비탈면의 안정을 도모하고, 흙막이 공작물의 하부에 땅밀림 면이 형성되지 않도록 본바닥에 기초를 두고 축설한다.

2.10 자연석쌓기

1)재료

가) 자연석(조경석)은 강도와 내구성이 강하고 개개의 미적특성을 가진 자연석 및 발파석을 소정의 크기와 형상으로 연마 가공한 것으로서 연마된 부분이 부드럽고 모가 나지 않은 것이어야 한다.

나) 자연석의 크기는 일반적으로 6목(50× 60× 70㎝) 이상 8목 이하로 견실하고 풍화작용에 대한 강한 암석이어야 한다.

다) 자연석은 압축강도가 50 MPa(N/㎟) 이상이고, 흡수율은 5% 이하이며 비중은 2.5이상이어야 한다.

다) 자연석은 색상이 변질되거나 철분이 유출되는 것을 사용해서는 안되고, 수급이 용이하고 지정된 크기와 형상을 가진 채취석 또는 가공석을 사용해야 한다.

2) 시공방법

가) 기초지반은 견실하게 정지 및 정리하여 침하되지 않도록 시공해야 한다.

나) 인위적인 힘에 의해 돌이 이탈하지 않도록 견고하게 시공한다.

다) 자연석을 운반할 때에는 표면이 파손되어 모가 나지 않도록 한다.

라) 자연석 쌓기는 크고 작은 자연석을 서로 조화시켜 쌓되 전체적으로 하부의 돌은 상부의 돌보다 큰 것을 쓰며 석재의 노출면은 미적으로 아름답게 조경효과가 큰 면이 보이도록 쌓고 자연재해에 유리하도록 서로 맞닿는 면은 잘 맞물려지는 돌을 골라 쌓아야 한다.

마) 쌓기 방법은 자연미와 조경미를 고려하여 가로 쌓기와 세로 쌓기를 병행하여 전체가 조화되게 시공하되 호안공의 구조적 안정성을 감안하여 상하, 좌우의 돌이 서로 안정되게 맞물리어 흔들리거나 무너지지 않게 쌓는다.

바) 둘째단 돌의 밑 부분은 하부석의 윗 부분 뒤에 약간 걸리게 쌓고 주위는 고임돌과 체가름 잡석을 채워 다진다.

사) 자연석은 안전성 있도록 돌과 돌 사이에 뒤채움재로 채워 자연석이 움직이지 않도록 쌓는다.

아) 돌쌓기가 완료되면 배면 측에 잡석을 채워 다지며 지면을 고르게 마무리한다.

자) 자연석 쌓기 최상단부는 자연석의 아름다움을 유지할 수 있도록 마감처리 한다.

2.11 돌쌓기공 및 돌붙임공

1) 돌쌓기공

가) 수급인은 석재를 쌓거나 놓기 전에 지반을 조사하여 시공 시 위험과 시공 후 하자를 방지하기 위하여 석재 등을 일정 깊이 이상 근입시켜 비탈멈춤과 기초공사를 해야하며, 구조 및 방법은 설계서에 따른다.

나) 비탈멈춤과 기초에는 규모가 큰 석재를 사용하여 안정성 있게 시공해야 한다.

다) 크고 작은 석재를 어울리게 배석하여 쌓되 전체적으로 하부의 돌은 상부의 돌보다 큰 것을 쓰며 석재의 노출면은 자연상태의 면이 보이게 하고 서로 맞닿는 면은 잘 물려지는 돌을 골라서 쓴다.

라) 돌쌓기 시공 중 식재를 할 경우 뿌리가 충분히 착근할 수 있도록 뒷채움 깊이를 충분히 한 후 표토를 채워 수분이 유지될 수 있도록 해야 하며, 식생의 성장에 지장을 주지 않을 정도로 뒷채움을 해야 한다.

마) 석재 비탈면 덮기는 돌붙임, 돌쌓기 및 석축의 경우 평탄성이 일정해야 한다. 사석등은 치수적 안전성을 확보하고, 다양한 공극을 구성하되 석재사이의 틈이 5세 이상 어린이의 발이 빠지지 않도록 시공해야 하며, 부득이한 경우 뒷채움을 철저히 해야 한다.

바) 하상 혹은 호안 부근의 물고기 서식용 석재 시공

① 물고기가 서식할 수 있는 공간을 수면 아래에 충분히 확보해 주어야 한다.

② 석재는 흐름에 견딜 수 있는 무게를 가져야 하며 석재의 배치는 견고하게 맞물리게 하되 필요한 경우 요철을 다양하게 하여 많은 공극이 생기도록 한다.

③ 사람이 접근했을때 흔들리거나 변형되지 않아야하며, 모서리등이 날카롭지 않아 안전해야 한다.

④ 주변을 호박돌 등으로 하상을 마감하여 세굴을 방지할 수 있도록 해야 한다.

사) 천단석 설치

① 자연 식생에 의해 안정 될 때까지 세굴에 대응할 수 있도록 정밀 시공해야 한다.

② 표면 돌이 흔들리지 않도록 보조석을 받쳐야 하고, 표면돌과 표면돌 사이에는 작은 돌로 끼워 넣어 흔들림이 없도록 해야 한다.

③ 표면 돌은 평평하고 견고하게 시공해야 한다.

④ 야자섬유펠트(felt) 등이 시공되어 있을 때는 손상이 발생하지 않도록 낙하 시 주의해야 한다.

아) 메쌓기는 접촉면의 마찰을 크게하여 외력에 충분히 견딜 수 있도록 하고 합단점 뒷고임을 신중히 검토하여 시공해야 한다.

자) 찰쌓기는 뒷채움 콘크리트가 각돌에 충분히 부착하도록 쌓고 접합이 좋도록 충분히 다져야 한다. 또 막대 등으로 줄눈을 다져 채우고 줄눈 부근에 콘크리트가 붙지 않도록 해야 한다.

차) 배수공은 직경 3～6㎝의 P.V.C 파이프로서 2㎡당 1개소 이상 설치해야 한다. 물빼기 구멍은 상시 수위보다 높은 위치에 두며, 홍수 시에 토사가 빨려 나가지 않도록 P.V.C 파이프 주위에 필터재를 설치해야 한다.

카) 급류하천에서 많이 발생하는 파괴형태로서 찰쌓기에서는 이음눈이 약점이 되기 때문에 채움 콘크리트 및 이음눈 모르터를 꽉 채워 시공해야 한다.

타) 크고 작은 석재를 어울리게 배석하여 쌓되 전체적으로 하부의 돌은 상부의 돌보다 큰 것을 쓰며 석재의 노출면은 자연상태의 면이 보이게 하고 서로 맞닿는 면은 잘 물려지는 돌을 골라서 쓴다.

파) 석축 상단 천단콘크리트는 수평으로 면을 고르게 시공해야 한다.

하) 석축기초

① 석축기초는 콘크리트를 사용하며, 특수지반의 경우에는 공사감독자의 지시에 따라 기초를 변경시켜서 시공할 수 있다.

② 비탈멈춤과 기초는 규모가 큰 석재를 사용하여 안정성 있게 시공해야 한다.

③ 밑돌은 특히 충분한 안전성을 갖는 것이어야 한다. 높은 돌쌓기에 있어서는 하부로 갈수록 돌의 뒷길이를 길게 한다.

④ 기초의 밑받침 돌은 금이 간 것(망치로 때린 것도 마찬가지)은 절대로 피해야 한다.

⑤ 기초는 부등침하가 발생하지 않도록 견고하게 시공한다.

⑥ 하상의 세굴을 방지하기 위하여 근입을 충분히 하고 시공면을 고르게 한다.

거) 채움콘크리트

① 채움콘크리트는 돌 사이에 충분히 채워지도록 잘 다져야 한다. 이 때 거치한 돌이 움직이지 않도록 주의해야 한다.

② 채움콘크리트를 다질 때 돌의 뒷길이면과 뒷채움 사이에 거푸집을 넣고 작업하는 것은 소요 콘크리트량을 정확히 채울 수 있는 좋은 방법이나, 거푸집을 그대로 두면 콘크리트와 뒷채움이 접속되지 않고 절연되어 구조상 약점이 되므로 주의해야 한다.

③ 찰쌓기의 콘크리트 규격은 25-150-8 이상으로 하며 모르터는 1:3으로 한다. 찰쌓기의 콘크리트 압축강도 시험은 KS F 2405의 규정에 따른다.

너) 뒷채움

① 뒤채움돌은 유수에 의해 사력이 빨려 나가지 않도록 대소의 것이 서로 공극을 메우는 형상과 치수의 것을 선정하도록 해야 한다.

② 암반 등을 절취하고 뒷채움을 시공하는 것은 절대로 피해야 한다.

더) 시공상의 주의할 점은 다음과 같다.

① 돌쌓기 후면에는 충분한 두께의 뒷채움을 한다.

② 뒷채움 돌의 두께는 하부로 갈수록 크게 한다.

③ 호박돌쌓기는 반드시 골쌓기로 하고 한 개의 돌을 하부골 사이에 누르고 좌우는 서로 밀접하게 하며 상하좌우의 돌이 반육각형이 되게하여 하중을 안전하게 받도록 해야 한다.

④ 호안공의 견치돌쌓기에는 일반으로 골쌓기로 하고 합단(合端)부는 충분히 넓게하며 각 변은 모  두 밀착되도록 해야 하고 깬돌쌓기는 견치돌쌓기에 준한다.

⑤ 간석(間石) 및 깬 돌은 골이 물리도록 쌓아야 하며, 이음부분은 석재길이의 1/10 이상이 맞물리도록 한다.

2) 돌붙임

가) 붙임돌은 반드시 서로가 완전한 접촉을 가지도록 해야 한다.

나) 붙임돌은 반드시 붙임돌의 장축방향이 비탈면에 직각되게 해야 한다.

다) 돌붙임 비탈면은 시공 후 부등침하가 생기지 않아야 한다.

라) 본체 기초공으로 사석과 콘크리트 면을 고르게 하고, 그 위에 돌붙임을 한다.

마) 돌붙임의 기초지반은 유수의 침투에 의해 부등침하가 발생하지 않도록 견고하게 축조하며 깬돌을 붙이기 전에 비탈면은 돌붙임이 좋도록 법면을 골라야 한다.

바) 경사도가 완만한 경우에는 깬 율석 및 틈막이 자갈 등을 사용하여 뒷채움하는 메붙임을 시공한다.

사) 메붙임은 뒷채움 자갈을 깔고 그 위에 붙임돌을 깐 후 붙임돌 사이에 철봉으로 모래를 채운다.

아) 메붙임의 경우 유수에 의해 붙인 돌이나 뒷채움 자갈이 빠져나갈 염려가 있으므로 숙련된 석공으로 하여금 이음부분이 잘 맞물리도록 시공하도록 해야 한다.

자) 하천의 흐름이 빠르거나 하천 경사가 급한 경우에는 콘크리트 모르터를 써서 뒷채움을 하는 찰붙임을 시공한다.

차) 찰붙임에서는 붙임면을 고르게 하기 위해 기초콘크리트 위에 붙임돌을 나란히 놓고 이음부 사이를 모르터로 채운다.

카) 찰붙임은 세립자갈을 세립자갈 콘크리트로 치환하고 모르터로 눈금을 채운 다음 호박돌의 저면까지 콘크리트로 채우는 공법이며 뒷채움 콘크리트까지 해야 한다.

타) 비탈덮기용 깬돌붙임은 시공부위의 중요도나 현장여건을 고려하여 메붙임 또는 찰붙임으로 한다. 깬돌은 뒷길이가 35㎝ 정도이며 그 이음면의 접촉면 폭은 20㎝ 정도로 한다.

파) 적용장소는 호박돌의 채취가 곤란한 완류부와 준완류부이며 메붙임할 때의 뒷길이는 25～60㎝, 찰붙임 할 때의 뒷길이는 20～40㎝를 표준으로 한다.

하) 호박돌붙임은 3개의 호박돌 중심을 이으면 정삼각형이 되므로 1개의 호박돌을 6개로 둘러싸게 하는 것이며 금이간 돌이나 너무 길거나 납작한 돌은 피한다.

거) 기타 시공지침은 돌쌓기에 준하고 표면조도를 크게 하기 위해서는 되도록 이음줄눈의 윗바르기를 피한다.

너) 시공상의 주의할 점은 다음과 같다.

① 돌붙임용 돌은 치밀, 견고하고 균열이 없는 것이라야 한다.

② 상하류단에는 특히 돌길이가 긴 것을 사용한다.

③ 뒷채움돌은 이면에서의 토압에 무관하므로 전면을 동일 두께로 해야 한다.

④ 유속이 큰 곳의 돌붙임 호안에서는 붙임돌의 뒷길이가 큰 것을 사용토록 해야 한다.

⑤ 본체와 일치가 되도록 하기 위하여 돌붙임을 하부의 콘크리트 치기와 병행하는 것이 좋다.

⑥ 콘크리트와 돌이 충분히 부착되도록 다짐 봉으로 콘크리트를 주의 깊게 다져야 한다.

⑦ 줄 눈은 돌붙임과 동시에 하며, 될 수 있는 대로 좁게 눌러서 마감한다.

⑧ 시공 시 뒷채움자갈이 붙임돌 사이에 밀착되기 어려움으로 충분한 주의를 요하며 표면에서 잘 다져야 한다.