수질 자동측정망 운영현황

- 주간 수질 자동측정망 운영현황 및 점검결과를 아래와 같이 보고합니다.

□ 기간 : 2021년 7월 26일 ~ 7월 30일

□ 일별현황

날짜	측정소	측정기기	발생상황	조 치 상 황	특이사항
7/26	선유도 08:30	각측정기	주간점검	- 각 측정기: 시약점검, 출력Data 점검 - WPM: pH/DO/EC/TM/TUR 전극점검 및 세정, Float-s/w 세정 - 각 측정기 구동상태 점검 - WJ-7: Motor 동작상태 점검, 수조세정, Sample유입량 점검 - 콤프레셔: Air조정, 압력Tank 수분제거
7/26	안양천 10:30	각측정기	주간점검	- 각 측정기: 시약점검, 출력Data 점검 - WPM: pH/DO/EC/TM/TUR 전극점검 및 세정, Float-s/w 세정 - TN: 라인세정, 동작점검 - TP: 냉각관 점검, 가열조 점검 - SS: 건조 Lamp 점검, 여지보충 - TOC: 연소관 점검, 흡수제 점검 - CN: 측정조 세정, 전극 세정 - PNL: 측정조 세정 - WJ-7: Motor 동작상태 점검, 수조세정, Sample유입량 점검 - 콤프레셔: Air조정, 압력Tank 수분제거
7/26	탄 천 13:30	각측정기	주간점검	- 각 측정기: 시약점검, 출력Data 점검 - WPM: pH/DO/EC/TM/TUR 전극점검 및 세정, Float-s/w 세정 - 각 측정기 구동상태 점검 - TN: 냉각관 점검, 가열조 점검 - TP: 냉각관 점검, 가열조 점검 - SS: 건조 Lamp 점검, 여지보충 - ABS: Cell 세정 - WJ-7: Motor 동작상태 점검, 수조세정, Sample유입량 점검 - 콤프레셔: Air조정, 압력Tank 수분제거	SS: Lamp 교체

날짜	측정소	측정기기	발생상황	조 치 상 황	특이사항
7/26	중랑천 15:30	각측정기	주간점검	- 각 측정기: 시약점검, 출력Data 점검 - WPM: pH/DO/EC/TM/TUR 전극점검 및 세정, Float-s/w 세정 - 각 측정기 구동상태 점검 - TN: 냉각관 점검, 가열조 점검 - TP: 냉각관 점검, 가열조 점검 - SS: 건조 Lamp 점검, 여지보충 - ABS: Cell 세정 - CN: 측정조 세정, 전극 세정 - PNL: 측정조 세정 - WJ-7: Motor 동작상태 점검, 수조세정, Sample유입량 점검 - 콤프레셔: Air조정, 압력Tank 수분제거
7/26	노량진 17:30	각측정기	주간점검	- 각 측정기: 시약점검, 출력Data 점검 - WPM: pH/DO/EC/TM/TUR 전극점검 및 세정, Float-s/w 세정 - 각 측정기 구동상태 점검 - WJ-7: Motor 동작상태 점검, 수조세정, Sample유입량 점검 - 콤프레셔: Air조정, 압력Tank 수분제거
7/27	선유도 09:30	각측정기	주간점검	- 각 측정기: 시약점검, 출력Data 점검 - WPM: pH/DO/EC/TM/TUR 전극점검 및 세정, Float-s/w 세정 - TN: 냉각관 점검, 가열조 점검 - TP: 냉각관 점검, 가열조 점검 - SS: 건조 Lamp 점검, 여지보충 - TOC: 연소관 점검, 흡수제 점검 - 클로로필: 라인세정 - CN: 측정조 세정, 전극 세정 - PNL: 측정조 세정 - WJ-7: Motor 동작상태 점검, 수조세정, Sample유입량 점검 - 콤프레셔: Air조정, 압력Tank 수분제거

날짜	측정소	측정기기	발생상황	조 치 상 황	특이사항
7/27	노량진 11:30	각측정기	주간점검	- 각 측정기: 시약점검, 출력Data 점검 - WPM: pH/DO/EC/TM/TUR 전극점검 및 세정, Float-s/w 세정 - TN: 냉각관 점검, 가열조 점검 - TP: 냉각관 점검, 가열조 점검 - SS: 건조 Lamp 점검, 여지보충 - TOC: 연소관 점검, 흡수제 점검 - 클로로필: 라인세정 - CN: 측정조 세정, 전극 세정 - PNL: 측정조 세정 - WJ-7: Motor 동작상태 점검, 수조세정, Sample유입량 점검 - 콤프레셔: Air조정, 압력Tank 수분제거
7/27	중랑천 14:00	각측정기	주간점검	- 각 측정기: 시약점검, 출력Data 점검 - WPM: pH/DO/EC/TM/TUR 전극점검 및 세정, Float-s/w 세정 - 각 측정기 구동상태 점검 - WJ-7: Motor 동작상태 점검, 수조세정, Sample유입량 점검 - 콤프레셔: Air조정, 압력Tank 수분제거
7/27	탄 천 17:00	각측정기	주간점검	- 각 측정기: 시약점검, 출력Data 점검 - WPM: pH/DO/EC/TM/TUR 전극점검 및 세정, Float-s/w 세정 - 각 측정기 구동상태 점검 - WJ-7: Motor 동작상태 점검, 수조세정, Sample유입량 점검 - 콤프레셔: Air조정, 압력Tank 수분제거
7/28	안양천 09:30	각측정기	주간점검	- 각 측정기: 시약점검, 출력Data 점검 - WPM: pH/DO/EC/TM/TUR 전극점검 및 세정, Float-s/w 세정 - 각 측정기 구동상태 점검 - WJ-7: Motor 동작상태 점검, 수조세정, Sample유입량 점검 - 콤프레셔: Air조정, 압력Tank 수분제거

날짜	측정소	측정기기	발생상황	조 치 상 황	특이사항
7/28	선유도 13:00	각측정기	주간점검	- 각 측정기: 시약점검, 출력Data 점검 - WPM: pH/DO/EC/TM/TUR 전극점검 및 세정, Float-s/w 세정 - 각 측정기 구동상태 점검 - WJ-7: Motor 동작상태 점검, 수조세정, Sample유입량 점검 - 콤프레셔: Air조정, 압력Tank 수분제거
7/28	노량진 15:00	각측정기	주간점검	- 각 측정기: 시약점검, 출력Data 점검 - WPM: pH/DO/EC/TM/TUR 전극점검 및 세정, Float-s/w 세정 - 각 측정기 구동상태 점검 - WJ-7: Motor 동작상태 점검, 수조세정, Sample유입량 점검 - 콤프레셔: Air조정, 압력Tank 수분제거
7/28	중랑천 17:00	각측정기	주간점검	- 각 측정기: 시약점검, 출력Data 점검 - WPM: pH/DO/EC/TM/TUR 전극점검 및 세정, Float-s/w 세정 - 각 측정기 구동상태 점검 - WJ-7: Motor 동작상태 점검, 수조세정, Sample유입량 점검 - 콤프레셔: Air조정, 압력Tank 수분제거
7/29	안양천 09:00	각측정기	주간점검	- 각 측정기: 시약점검, 출력Data 점검 - WPM: pH/DO/EC/TM/TUR 전극점검 및 세정, Float-s/w 세정 - TN: 라인세정, 동작점검 - TP: 냉각관 점검, 가열조 점검 - SS: 건조 Lamp 점검, 여지보충 - TOC: 연소관 점검, 흡수제 점검 - CN: 측정조 세정, 전극 세정 - PNL: 측정조 세정 - WJ-7: Motor 동작상태 점검, 수조세정, Sample유입량 점검 - 콤프레셔: Air조정, 압력Tank 수분제거

날짜	측정소	측정기기	발생상황	조 치 상 황	특이사항
7/29	탄 천 13:00	각측정기	주간점검	- 각 측정기: 시약점검, 출력Data 점검 - WPM: pH/DO/EC/TM/TUR 전극점검 및 세정, Float-s/w 세정 - 각 측정기 구동상태 점검 - TN: 냉각관 점검, 가열조 점검 - TP: 냉각관 점검, 가열조 점검 - SS: 건조 Lamp 점검, 여지보충 - ABS: Cell 세정 - CN: 측정조 세정, 전극 세정 - PNL: 측정조 세정 - WJ-7: Motor 동작상태 점검, 수조세정, Sample유입량 점검 - 콤프레셔: Air조정, 압력Tank 수분제거
7/29	중랑천 16:00	각측정기	주간점검	- 각 측정기: 시약점검, 출력Data 점검 - WPM: pH/DO/EC/TM/TUR 전극점검 및 세정, Float-s/w 세정 - 각 측정기 구동상태 점검 - TN: 냉각관 점검, 가열조 점검 - TP: 냉각관 점검, 가열조 점검 - SS: 건조 Lamp 점검, 여지보충 - ABS: Cell 세정 - CN: 측정조 세정, 전극 세정 - PNL: 측정조 세정 - WJ-7: Motor 동작상태 점검, 수조세정, Sample유입량 점검 - 콤프레셔: Air조정, 압력Tank 수분제거
7/30	안양천 09:30	각측정기		- 각 측정기: 시약점검, 출력Data 점검 - WPM: pH/DO/EC/TM/TUR 전극점검 및 세정, Float-s/w 세정 - 각 측정기 구동상태 점검 - WJ-7: Motor 동작상태 점검, 수조세정, Sample유입량 점검 - 콤프레셔: Air조정, 압력Tank 수분제거

날짜	측정소	측정기기	발생상황	조 치 상 황	특이사항
7/30	선유도 13:00	각측정기	주간점검	- 각 측정기: 시약점검, 출력Data 점검 - WPM: pH/DO/EC/TM/TUR 전극점검 및 세정, Float-s/w 세정 - TN: 냉각관 점검, 가열조 점검 - TP: 냉각관 점검, 가열조 점검 - SS: 건조 Lamp 점검, 여지보충 - TOC: 연소관 점검, 흡수제 점검 - 클로로필: 라인세정 - WJ-7: Motor 동작상태 점검, 수조세정, Sample유입량 점검 - 콤프레셔: Air조정, 압력Tank 수분제거
7/30	노량진 15:00	각측정기	주간점검	- 각 측정기: 시약점검, 출력Data 점검 - WPM: pH/DO/EC/TM/TUR 전극점검 및 세정, Float-s/w 세정 - TN: 냉각관 점검, 가열조 점검 - TP: 냉각관 점검, 가열조 점검 - SS: 건조 Lamp 점검, 여지보충 - TOC: 연소관 점검, 흡수제 점검 - 클로로필: 라인세정 - WJ-7: Motor 동작상태 점검, 수조세정, Sample유입량 점검 - 콤프레셔: Air조정, 압력Tank 수분제거
7/30	탄 천 17:00	각측정기	주간점검	- 각 측정기: 시약점검, 출력Data 점검 - WPM: pH/DO/EC/TM/TUR 전극점검 및 세정, Float-s/w 세정 - 각 측정기 구동상태 점검 - WJ-7: Motor 동작상태 점검, 수조세정, Sample유입량 점검 - 콤프레셔: Air조정, 압력Tank 수분제거

부품교체내역
측정소명: 탄 천
부품명: Electric dry lamp Y638	수량: 1ea
전	후