2021년 제14차 구조안전 전문위원회 심의 상정목록

<2021. 9. 16.(목) 14:00, 서소문 제2청사 14층 회의실>

연 번	사 업 명 (주관부서)	위 치 (대지면적)	용 도	건축개요	신청구분	설 계 자 (건축/구조/토목)	비 고
					심의내용
1	도봉구 창동 662-7번지 외 12필지 주상복합 신축공사 (도봉구 건축과)	도봉구 창동 662-7번지 일대 (2,374.20㎡)	공동주택(89세대), 오피스텔(65호), 근린생활시설	- 용적률 : 698.72% - 연면적 : 27,000.39㎡ - 층 수 : 지하6층/지상22층	신규	㈜한림건축씨엠 건축사사무소/ (주)티섹/ (주)세한이엔씨
					구조안전
2	영등포구 당산동6가 331-1 일대 주상복합시설 신축공사 (영등포구 건축과)	영등포구 당산동6가 331-1번지 일대 (2,663.40㎡)	공동주택(152세대), 오피스텔(40호),근린생활시설 등	- 용적률 : 529.09% - 연면적 : 27,105.66㎡ - 층 수 : 지하7층/지상25층	신규	㈜건테크건축사사무소/ ㈜동양구조/ ㈜덕성알파이엔지
					구조안전
3	동대문구 용두 1-3지구 주상복합 신축공사 (동대문구 주거정비과)	동대문구 용두동 26-14번지 일대 (3,039.30㎡)	공동주택(288세대), 오피스텔(96실), 근린생활시설	- 용적률 : 898.62% - 연면적 : 40,785.20㎡ - 층 수 : 지하6층/지상28층	신규	(주)기안건축사사무소/ (주)센구조연구소/ (주)정민지오테크
					구조안전

총 3건(신규 3건)