문서번호	하천관리과-13524
결재일자	2014.8.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
★주무관	치수설비팀장	하천관리과장		물관리정책관
협 조

태풍대비 빗물펌프장․수문 점검계획

2014. 8

도시안전실

(하천관리과)

태풍대비 빗물펌프장 ․ 수문 점검계획

태풍으로 인한 폭우 및 강풍에 대비 방재시설인 빗물펌프장의 시설물에 대하여 자치구와 합동으로 점검을 실시하여 수방대비에 만전을 기하고자 함.

□ 시설현황

◯ 빗물펌프장 : 114개소

□ 기계설비 : 모터펌프, 밸브, 제진기, 크레인

□ 전기설비 : 변압기, 수배전반, 차단기

□ 기타설비 : 운영프로그램(PLC,MMI) 수위계, 감시장치

◯ 수   문 : 299개소

□ 권양장치, 렉크바, 문비(문짝,문틀)

□ 점검방향

◯ 펌프가동이 빈번한 펌프장의 운영 및 관리상태

◯ 수위에 따른 운전제어프로그램 설정 및 운영상태

◯ 태풍으로 인한 폭우 및 강풍을 대비한 시설물 관리상태

□ 점검대상

◯ 합동점검 대상

∘ 각 자치구별 1개소

- 소규모로서 관리에 어려움이 예상되는 빗물펌프장 우선

- 점검대상 15개 자치구 펌프장 31개소

▸ 마포구(3) : 상수, 성산, 봉원    ○ 송파구(2) : 신천, 잠실

▸ 강서구(3) : 마곡, 공항, 염창2   ○ 금천구(2) : 가산1, 박미

▸ 용산구(3) : 문배, 삼각지, 보광  ○ 성동구(3) : 새말, 응봉, 행당

▸ 서초구(3) : 양재, 잠원, 서초    ○ 동대문(2) : 휘경1, 신답

▸ 영등포(2) : 문래, 영등포,       ○ 양천구(2) : 오목, 양화

▸ 구로구(2) : 구로3, 구로1       ○ 중랑구(1) : 중화2

▸ 동작구(1) : 노량진 ○ 광진구(1) : 중곡 ○ 강동구(1) : 천호

◯ 자치구 자체점검 대상 : 83개소

- 시 ․ 자치구 합동점검 대상에서 제외된 빗물펌프장 및 수문(육갑문포함)

□ 점검개요

◯ 점검기간 : 2014. 8. 29 ~ 9. 17

◯ 점검방법 : 지역담당별 현장확인

◯ 점검반 편성

□ 점검반장 : 치수설비팀장

□ 점 검 반 : 지역별 업무담당자

- 점검1반 김재웅( 8 ) : 강서구, 양천구, 구로구, 동작구,

- 점검2반 최년수( 6 ) : 동대문구, 광진구, 성동구, 중랑구

- 점검3반 김희송( 8 ) : 송파구, 서초구, 강동구, 영등포구

- 점검4반 이병돈( 6 ) : 용산구, 마포구, 금천구

◯ 점검일정

□ 점검반별 자치구와 협의 점검추진

□ 점검기간 : 2013. 8. 29 ~ 9.17

□ 점검사항

◯ 기계 및 운전제어 분야(운영프로그램 및 현장확인)

□ 모타펌프, 전동밸브 운전조작 및 점검정비등 관리상태

□ 제진기, 크레인 운전조작 및 점검정비등 관리상태

□ 수문 작동 및 관리상태

□ 수위에 따른 운전제어프로그램 설정 및 운영상태

∘ 캘리브레이터(Calibrator) 및 가상수위 입력에 의한 프로그램 작동상태 확인

◯ 전기분야

□ 변압기, 수배전설비 및 보호계전기 점검정비등 관리상태

∘ 정기검사, 요청점검 대상 설비 점검결과 보고서 확인

□ OCR, OVR등 수배전설비 동작상태

◯ 기타분야

□ 수위표 및 수위계 운전조작 및 점검정비등 관리상태(펌프장내)

□ 근무자 수칙 및 비상복구업체, 비상연락망등 현황판 정리상태

□ 강풍대비 수방시설물 안전관리에 관한 사항

□ 카메라등 원격감시제어 시스템 관리상태

□ 행정사항

◯ 자치구 자체점검 대상은 자체점검계획 수립 시행후 결과 제출

□ 제출기한 2013. 9. 26까지

◯ 시 ∙ 자치구 합동점검결과 지적사항 현장시정 및 공문통보

붙임 : 1. 태풍대비 점검표 1부.  끝.