서울특별시 공공디자인진흥위원회 심의의결조서

심의일시	2021. 10. 14.(목) 14:00 ~ 18:16
안 건 명	도림천 상류 단면부족 구간 개선사업
심의대상	교량 2개소, 교량연결 도로재포장(L=280m)
심의번호	16 - 1	심의결과	재 심
【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하여 다시 심의 신청하시기 바랍니다. - 교량 내 배수처리, 교대 마감재료, 주변과의 연결 등 교량에 대한 상세 계획 내용을 제시하시기 바랍니다. - 교량 슬래브 측면 두께감 완화를 위해서는 과감한 선을 활용하거나 경사를 주는 등의 방법을 적용하시기 바랍니다. - 신화교 교각은 보행자의 시선과 통수단면 등을 고려하여 교각의 두께나 간격, 개수, 위치 등을 조정하고 구체적인 도면을 제시하시기 바랍니다. - 교량 계단은 유니버설디자인을 적용하시기 바랍니다. · 높이 1.8m 마다 계단참 적용 검토 · 핸드레일은 다양한 이용객을 고려하여 이중 핸드레일 적용 · 시각장애인 점자촉지판은 고채도 색상 적용 지양 · 미끄럼방지를 위한 논슬림 마감 적용 - 야간 안전성 확보를 위한 야간경관계획을 수립하시기 바랍니다. 끝.