문서번호	기전과-8002
결재일자	2021. 11. 15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	기전과장
강혜지		문준호	11/15 이재권
협 조

도로터널 소화설비 일제점검 실시계획

2021. 11.

성동도로사업소

(기 전 과)

도로터널 소화설비 일제점검 실시계획

도로터널 사고예방 및 비상시 초기대응으로 사고 확산방지를 위해 관내 소화설비에 대한 일제점검을 실시하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함

1		관 련 근 거

○ 도로터널 소화설비 등 점검 요청(도로시설과-11532, 2021.11.15.)

2		시 설 현 황

연번	구 분	시설명	연장(m)	연장등급	방재등급	소화기(개)	비 고
1	터널	금호	320	4	4	34
2		옥수	165	4	4	16
3		무지개	255	4	4	34
4	지하 차도	성동	94	4	4	8
5		신답	128	4	4	12
6		동일로	55	4	4	4
7		신내	85	4	4	8
8		능산	156	4	4	12
9		군자	66	4	4	4
10		응봉	210	4	4	12
11		서울숲1	69	4	4	12
12		서울숲2	94	4	4	12
13		아차산	260	4	4	68

※ 연장별 방재설비 설치기준(도로터널 방재시설 설치 및 관리지침)

- 연장 500m 미만(4등급) : 소화기

3		점 검 계 획

▢ 점검개요

○ 점검기간 : 2021. 11. 16.(화) ~ 11. 23.(화)

○ 점 검 반 : 총 14명

- 사무실 3명, 기전상황실 근무자 4명, 지하차도 근무자 7명

○ 점검방법 : 점검표(붙임1)에 의거 점검 실시

▢ 점검내용

○ 소화설비

- 소화기 법적 교체주기(10년) 준수 여부

- 소화기함 파손 및 적정위치 여부

- 소화기 변형, 손상, 고장 및 망실 여부

- 소화약제 충전상태 점검 등

○ 피난대피설비

- 무정전 전원설비에 의한 비상조명등 작동여부 등

▢ 조치계획

○ 경미한 사항 : 현장 시정조치

○ 소화기함 및 소화기 불량 : 구매계획 수립 후 교체

4		행 정 사 항

○ 점검 및 조치결과 제출(→ 도로시설과) : 2021. 11. 24.(수)까지

붙임  1. 도로터널 소화 및 피난대비설비 점검결과(양식) 1부.

2. 도로터널 소화 및 피난대비설비 조치현황(양식) 1부.  끝.