품질시험계획 이행확인 점검결과

공사명 : 광역소공인 특화지원센터 건립공사                           점검일시: 2021.  11.  16.(화)

점 검 사 항	점 검 결 과	비 고
1. 품질시험․검사에 필요한 관련자료의 구비․활용 여부	-
2. 품질시험계획 내용의 적정성 여부 - 주요자재의 검사포함 여부 - 주요공정의 검사포함 여부	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서의 일부자재(철근, 레미콘 등)는 규격별로 세분화하여 시험계획횟수를 산정하고, 철근은 50톤당 작성관리하며, 누락된 자재(가설기자재, 배수판, 난간, 부대토목자재 등)를 포함 작성하기 바람.
3. 품질관리 관련 법령․규정․품질 시험계획에 필요한 품질시험․검사 요원․시설 및 장비 등의 적정 확보 여부	-
4. 품질시험 계획에 의한 품질시험․ 검사의 적기․적정빈도 실시 여부	-
5. 품질시험 또는 검사한 성과의 기록 유지 여부	-
6. 품질시험․검사장비의 관리 여부 - 교정검사 실시 및 교정상태의 식별표시 - 검사장비․측정장비 및 시험장비의 적정관리	-
7. 부적합 자재 및 부적합 공정처리 등 적정 여부	-
8. 기 타	○ 한전 고압선 철거 후, 낙하물 방지망 설치하기 바람. => 안전조치 확보 ○ 가설 전등 위치 조정하기 바람. => 눈 높이 이상(H=1.8m)으로 설치바람. ○ 가설 동바리 수직도 확보하기 바람. => 수직하중 분산으로 안전확보 ○ 벽체, 기둥 철근 스페이서는 시방서 대로 설치바람. => 피복두께 확보로 콘크리트 내구성 증진 ○ 보, 슬라브 철근 스페이서 방향 조정바람. => 스페이서 홈에 정착시켜 움직이지 않도록 할 것. ○ 전기 배관 설치시 분리 시킬 것. => 콘크리트 타설시 원활하게 굵은 골재 직경이상으로 분리	별첨 사진 참조