구 분
열람·서명자	성명 : (인)
	성명 : (인)
확인자	한옥조성과 과장 진조평
작성자	한옥조성과 건축7급 양희식, 건축8급 박상민

2017년 제17차 한옥위원회 회의록

-제17차 건축위원회(한옥전문위원회) 공동 개최-

2017. 9.14.

주택건축국

(한옥조성과)

｢제17차 한옥위원회·제17차 건축위원회｣ 회의록

	<회의개요>
□ 일 시 : 2017. 9.14. (목) 09:00 ~ 12:10 □ 장 소 : 서울시청 3층 공용회의실 □ 참석위원 - 명단 기재 : 한효동, 박창열, 윤대길, 고주환, 이원욱, 김영재, 안국진, 최상희, 천국천, 진조평 □ 진행순서 1. 은평한옥마을 *** 2. 은평한옥마을 *** 3. 은평한옥마을 *** 4. 은평한옥마을 *** 5. 종로구 재동 *** 6. 종로구 안국동 *** 7. 종로구 안국동 *** 8. 종로구 옥인동 *** 9. 종로구 삼청동 *** 10. 종로구 가회동 *** 11. 종로구 가회동 *** 12. 종로구 권농동 *** 13. 종로구 체부동 *** 14. 종로구 체부동 *** 15. 종로구 통의동 *** 16. 종로구 계동 *** 17. 종로구 창성동 *** 18. 종로구 무악동 *** 19. 종로구 창신동 *** 20. 서대문구 홍제동 *** 21. 종로구 혜화동 *** 22. 도봉구 쌍문동 *** □ 상정안건 - 한옥등록(예정) 및 비용지원 심의 1건 - 한옥지붕 부분수선 지원 심의 8건 - 변경심의 6건 - 완료심의 4건 - 한옥등록 2건 - 기타자문 1건 □ 회의결과 (결정사항 및 표결내용) - 원안의결 5건 - 조건부의결 13건 - 보류 3건 - 의견제시 1건

□ 회의내용 (위원 발언 내용)

1. 은평구 단독주택용지 *** (변경심의)

<조건부 의결>

❍ 인접대지로 처마물 피해가 가지 않도록 계획 제출

❍ 은평구 건축위원회 건축 계획 심의 내용 반영

2. 은평구 단독주택용지 *** (변경심의)

<○○○ 위원>

❍ 좌측면도 변경 후를 보면 Y4~Y6번 사이에 있는 합각지붕의 내림마루 물매가 추녀마루보다 낮음. 합각의 내림마루의 물매를 조금 더 크게 하는 것이 비례가 맞을 것 같음.

<○○○ 위원>

❍ 합각부위의 물매를 조절하면 다른 지붕과 간섭이 생겨 구성이 어려울 것으로 생각됨.

<○○○ 위원>

❍ 지난 심의에서 논의된 사항이 전면부 진관로 변으로는 계단 등이 발생하지 않도록 구성하여 보행에 문제가 없도록 조성하고, 뒷부분은 정주환경에 피해가가지 않도록 담장을 구성하는 것으로 논의되었음.

<○○○ 위원>

❍ 합각에 대한 내용은 어떻게 결정하는 것이 좋을지?

<○○○ 위원>

❍ 가구상으로 제대로 된 집이나 도면이 상이하여 이상하게 보이는 것으로, 실제로 시공을 하게 되면 자연스럽게 맞춰 질 것으로 생각됨.

<조건부 의결>

❍ 2층 바닥면적은 1층 면적의 80% 이하로 계획

❍ 인접대지로 처마물 등 피해가 가지 않도록 계획

❍ 한옥과 어울리는 건물번호판 및 옥외 광고물 계획 제출

❍ 은평구 건축위원회 건축 계획 심의 내용 반영

3. 은평구 단독주택용지 *** (변경심의)

<○○○ 위원>

❍ 여러 번 심의를 거친 안건인데, 기존의 누하진입으로 주차장을 만들었던 공간을 없앤 것이 잘 변경된 것 같음.

<○○○ 위원>

❍ 1층과 2층을 구분하는 눈썹지붕의 구조를 보를 억지로 빼서 구성하였는데, 보의 구조는 그냥 놔두고 별도로 눈썹지붕을 받칠 수 있는 구조를 만들어 주는 것이 좋을듯함.

<○○○ 위원>

❍ 단면도 2를 보면 기초 들어가는 부분이 흙막이를 하지 않고는 시공이 어려울 것 같아, 터파기 시 흙막이를 하도록 조건을 부여하는 것이 좋을듯함.

<○○○ 위원>

❍ 평면, 입면, 단면도 상호간 도면이 일치하지 않는 부분이 있어 수정이 필요함.

<조건부 의결>

❍ 도면 간 상호 일치하지 않는 부분은 보완하여 제출

❍ 굴토 공사 진행시 인접대지 및 도로 등에 피해가 가지 않도록 흙막이 설치

❍ 눈썹지붕은 보가 받치는 형식이 아닌, 별도의 구조를 만들어 구성

❍ 한옥과 어울리는 건물 번호판 계획 제출

❍ 인접대지로 처마물 등 피해가 가지 않도록 계획

❍ 은평구 건축위원회 건축 계획 심의 내용 반영

4. 은평구 단독주택용지 *** (변경심의)

<○○○ 위원>

❍ 입면의 연속되는 부분에 눈썹지붕을 설치하면 구조상 문제가 발생하는지?

<○○○ 위원>

❍ 문제가 발생하지 않을 것으로 생각됨. 도로에 면하는 부분에 눈썹지붕을 설치하라는 것인데, 눈썹지붕을 설치하게 되면 탑상형으로 보이는 부분이 완화되어 보기가 좋을 것으로 생각됨.

❍ 눈썹지붕을 받칠 수 있는 뺄목 등을 설치하여 구성한다면 괜찮을 것으로 생각되며, 이미 이러한 방법으로 시공을 많이 하고 있음.

<○○○ 위원>

❍ 눈썹지붕을 구성할 경우 구조상 문제가 발생하는지에 대하여는 설계자의 확인이 필요할 것으로 생각됨.

<조건부 의결>

❍ 한옥 기단 설치

❍ 도로에 면한 입면에서 1층과 2층의 벽체가 연속되는 경우 난간 또는 지붕을 설치하여 층을 구분

❍ 은평구 건축위원회 건축 계획 심의 내용 반영

5. 종로구 재동 *** (한옥등록(예정) 및 비용지원 심의)

<○○○ 위원>

❍ 장마루로 연결되게 설치된 기단은 없애서 건물을 분리하여 계획하는 것이 좋을 듯 함

<○○○ 위원>

❍ 음식점임을 고려하여 연기로 인한 주변 피해가 생기지 않도록 하고, 이를 고려한 주방의 후드 등 설비 위치가 제출되어 야 함

❍ 에어컨 설치 위치, 실외기 위치, 간판계획 등이 제출되어야 함

❍ 담장의 높이는 낮게 계획하였는데, 주변이 정주환경이 유지되어야 하는 구역이라면 높이고, 주변골목의 담장 구성을 고려하여 계획

<○○○ 위원>

❍ 도면과 사진이 맞지 않는 곳이 있는데 현황과 맞게 도면을 수정하고 비용지원 심의기준에 맞게 계획.

<○○○ 위원>

❍ 대문채 정면의 와편마감으로 계획 된 화방벽은 골목길 맥락과 맞지 않고 꽃담 장식이 과하게 장식되어 보이므로 주변 골목을 고려하여 입면을 계획할 필요가 있음

❍ 대문채 정면의 사분합문 양쪽으로 주선을 설치하여야 함

<○○○ 위원>

❍ 음식점으로 계획하며 입면을 주변 골목길 맥락을 고려하지도 않았고, 용도의 특색이 드러나지도 않는 계획인데, 어차피 새로운 것으로 바꾼다면 그에 맞는 계획이 될 필요가 있어 보임.

<○○○ 위원>

❍ 기존 목구조를 바꾸지 않고 기와를 변경하면, 주칸 3,500정도 되는 부분에서는 도리가 쳐지는 등 문제가 발생될 우려가 크므로 구조적인 보강이 필요함.

<○○○ 위원>

❍ 우측면의 담장높이를 낮추어 계획한 것은 음식점 용도에 따른 소음 등 문제 발생과 내부에서의 골목길로의 개방이 적절한 것인지에 대한 고민이 필요하고, 높이, 담장구성 등을 맞춰서 계획하던지 식재를 통한 차단 등 계획의 보완이 필요함.

<○○○ 위원>

❍ 대문채 정면은 가로 입면의 질서를 보았을 때 화방벽의 높이를 균일하게 계획하 것이 좋을 것으로 보이고, 화방벽, 목질, 와편의 여러 재질이 너무 다양하게 계획되어 보임

❍ 우측 가로면으로 머름을 설치하는 것은 맞지 않아 보이고, 정면과 동일하게 요소가 많아 정리가 필요해 보임.

<조건부의결>

❍ ‘객장-1’에서 인접대지로 확장된 부분은 목구조로 계획하고, 처마 내밀기를 최대한 확보할 수 있도록 계획 (권장)

❍ 골목길 쪽 외부담장과 화방벽은 주변가로와의 연속성 확보를 위하여 ‘사고석+전돌’ 담장으로 구성하고, 높이는 기존 한옥과 주변을 고려하여 균일하게 계획

❍ 골목길쪽으로 머름을 설치한 한옥입면 계획은 주변가로를 고려하여 그 구성을 변경 계획

❍ 건물간 구분 없이 장마루로 마감 된 기단은 삭제할 것

❍ 주방에서 발생되는 연기로 인하여 주변으로 피해가 발생하지 않도록 계획

❍ 주방후드, 에어컨 실외기, 보일러실 위치 등을 도면에 표기하여 제출하고, 현장과 도면간에 상이한 곳을 보완하여 제출

❍ 3.5m 주칸의 도리는 처짐이 예상되므로 구조 보강을 계획하고, 전체적으로 주요구조부재의 결구부 등을 조사하여 구조에 이상이 없도록 검토 후 시공

❍ 처마물 등으로 인접대지에 피해를 주지 않도록 계획하고, 대지 내 우수처리계획을 제출 할 것

❍ 한옥과 어울리는 건물번호판 계획 제출

6. 종로구 안국동 *** (변경심의)

<○○○ 위원>

❍ 주변에 박공과 팔작이 섞여 있어 특정 형태가 맞다고 할 수는 없으며, 지난 심의에서는 골목길 개방감을 위해 팔작으로 변경을 제안하였음.

❍ 종로구 건축위원회에서 제시한 의견이 정확히 무엇인지 파악 후 의결하는 것이 좋을 것으로 보임.

<○○○ 위원>

❍ 안국동별궁터의 유사한 건물 군들이 맞배 지붕형태를 이루었고 이후에 변경이 된 것으로 보임

<조건부의결>

❍ 처마물 등으로 인접대지에 피해를 주지 않도록 계획

7. 종로구 안국동 *** (변경심의)

<○○○ 위원>

❍ 종로구 건축위원회 의도를 파악 한 후 의결을 하는 것이 좋을 것으로 보임.

<○○○ 위원>

❍ 본 건의 경우 종로구 건축위원회 의결과 같이 보존으로 갈것이냐와 비용지원 심의기준에 따른 한옥형태로 볼것이냐를 정리 하면 될 것 같음.

<○○○ 위원>

❍ X4열 북측 지붕은 본체 지붕과 단차이를 두어 눈썹지붕 형태로 설치하는 것이 좋을 것으로 보임.

<조건부의결>

❍ 배면(북측)으로 덧달아낸 지붕은 본 지붕 하부로 단차이를 주어 눈썹지붕으로 계획

❍ 처마물 등으로 인접대지에 피해를 주지 않도록 계획

8. 종로구 옥인동 *** (경복궁서측 내 공공건축물 자문)

<○○○ 위원>

❍ 경우궁터 휴게공간으로 계획한 부분의 정자는 전통 정자를 지형에 맞게 조성하면 좋을 것으로 보임

❍ 전통대문과 담장의 계획이 전통한옥의 기준으로 보았을땐 어색해 보이므로 검토가 필요함

<○○○ 위원>

❍ 담장의 구성이 일반적인 한옥의 구성과 달라 보이므로 검토가 필요함

<○○○ 위원>

❍ 지붕부를 한옥의 처마를 형상화 한 것 같은데 전체 비례 측면에서 내밀기를 검토해 볼 필요가 있음

<○○○ 위원>

❍ 경우궁터가 대지 좌측에 위치하고 있는데 현재 계획에서는 그 부분이 폐쇄적으로 보이므로 계획 단계에서 고려가 되었으면 좋았을 것 같음

❍ 한옥에서는 기단, 축부, 지붕부로 구분되는 수평적 질서를 가지고 있는데 현재 계획안은 거대한 매스에 가까워서 필로티 처리나, 입면 재질의 처리 등에 대하여 한옥이 가지고 있는 조형적인 기본원칙이 반영이 되었으면 어떨까라고 생각 됨.

❍ 가로에서 보면 담장이 너무 권위적으로 보여, 인근 주민들을 고려하여 중간중간 요철을 두는 등의 방법으로 그것을 완화하는 계획이 반영되면 좋을 것으로 보임.

<○○○ 위원>

❍ 한옥적인 디자인이라기 보다는 일반 관공서에 가까워 보임. 한옥이 가지고 있는 형태와 조형성 등의 고민이 매스의 분절 등 다양한 계획이 가능할 것으로 보이는데 마감이나 색깔로 표현을 하는 것에는 한계가 있어 보임.

❍ 주된 설계는 건물이 되어야하는데 담장과 같은 부속된 곳에 도입하였다고 전체적으로 한국적이라고 하기는 어려울 것 같음.

<○○○ 위원>

❍ 입면에 사용된 화강석 색상 톤을 전통적으로 가깝게 다운시키면 좋을 것 같고, 담장이 너무 길게 계획 되므로 중간중간 위요를 줘서 3~4군데 화단으로 조성하면 좋을 것 같음

❍ 경우궁터의 정자는 전통정자로 계획하도록 권장

<○○○ 위원>

❍ 출입대문이 위가 뚫려 있어 이상하므로 보완이 필요함.

<의견제시>

❍ 입면 마감재료인 화강석의 색상은 주변지역 및 한옥 등 건축물과 조화될 수 있게 계획

❍ 남측 담장이 너무 길고 일률적으로 계획되어 있으므로, 담장 중중간에 3~4군데 정도의 화단을 조성

❍ 남측에 설치되는 담장과 대문(정문, 경우궁터 출입 대문)은 전통 담장과 대문의 구성과 비례를 갖출 수 있도록 계획 (필요시 한옥위원회 위원의 자문 받을 것)

❍ 경우궁터에 새롭게 조성하는 정자는 전통정자로 계획 (권장)

9. 종로구 삼청동 *** (한옥지붕 부분수선 지원 심의)

<조건부의결>

❍ 차양을 교체하거나 새롭게 설치 할 경우, 동판설치를 권장하고 함석일 경우는 한옥과 어울리는 색으로 설치

❍ 공사 전‧중‧후 사진 제출

❍ 지붕수선 공사 진행 시 주요 구조부(기둥‧보‧지붕틀 등)의 증설 또는 해체 등 건축허가(신고)사항에 해당되는 공사를 할 경우에는 관련규정에 따라 건축허가(신고)를 받은 후 공사 진행할 것

10. 종로구 가회동 *** (한옥지붕 부분수선 지원 심의)

<조건부의결>

❍ 차양을 교체하거나 새롭게 설치 할 경우, 동판설치를 권장하고 함석일 경우는 한옥과 어울리는 색으로 설치

❍ 공사 전‧중‧후 사진 제출

❍ 지붕수선 공사 진행 시 주요 구조부(기둥‧보‧지붕틀 등)의 증설 또는 해체 등 건축허가(신고)사항에 해당되는 공사를 할 경우에는 관련규정에 따라 건축허가(신고)를 받은 후 공사 진행할 것

11. 종로구 가회동 *** (한옥지붕 부분수선 지원 심의)

<보류의결>

12. 종로구 권농동 *** (한옥지붕 부분수선 지원 심의)

<보류의결>

13. 종로구 체부동 *** (한옥지붕 부분수선 지원 심의)

<조건부의결>

❍ 차양을 교체하거나 새롭게 설치 할 경우, 동판설치를 권장하고 함석일 경우는 한옥과 어울리는 색으로 설치

❍ 공사 전‧중‧후 사진 제출

❍ 지붕수선 공사 진행 시 주요 구조부(기둥‧보‧지붕틀 등)의 증설 또는 해체 등 건축허가(신고)사항에 해당되는 공사를 할 경우에는 관련규정에 따라 건축허가(신고)를 받은 후 공사 진행할 것

14. 종로구 체부동 *** (완료심의)

<원안의결>

15. 종로구 통의동 *** (완료심의)

<원안의결>

16. 종로구 계동 *** (완료심의)

<원안의결>

17. 종로구 창성동 *** (한옥등록신청)

<원안의결>

18. 종로구 무악동 *** 외1필지 (한옥지붕 부분수선 지원 심의)

<○○○ 위원>

❍ 사진을 보면 공사가 진행 중으로 보이는데, 건축법상 허가나 신고 대상인지 여부를 확인하여 지원결정이 필요할 것으로 보임.

<보류 의결>

19. 종로구 창신동 *** (한옥지붕 부분수선 지원 심의)

<조건부 의결>

❍ 차양을 교체하거나 새롭게 설치 할 경우, 동판설치를 권장하고 함석일 경우는 한옥과 어울리는 색으로 설치

20. 서대문구 홍제동 *** (한옥지붕 부분수선 지원 심의)

<조건부 의결>

❍ 차양을 교체하거나 새롭게 설치 할 경우, 동판설치를 권장하고 함석일 경우는 한옥과 어울리는 색으로 설치

21. 종로구 혜화동 *** (완료심의)

<○○○ 위원>

❍ 무허가 부분을 철거 후 지원해 주는 것이 좋을 듯함.

<○○○ 위원>

❍ 내부 구조가 불안하여, 구조상 위험한 부분은 보강하도록 조건을 부여하는 것이 필요.

<조건부 의결>

❍ 중정 부분은 철거하고, 구조상 위험한 부분은 보수(보강)하여 건물 구조에 문제가 없도록 조치

22. 도봉구 쌍문동 *** (한옥등록 신청)

<원안 의결>