건설기술심의 검토서

○ 안 건 명 : 제215차 남산3호터널 정밀안전진단 심의

○ 분    야 : 총괄(기술심사담당관)

항 목	검 토 의 견	비 고
공통	0. 참여기술자에 대한 실작업 참여일수를 보고서에 기재 필요. 0. 외관조사 및 현장시험자료 등은 금회 진단과 기진단 자료가 비교, 분석하고, 신규 시험자료는 시행사유 및 점검방법을 구체적으로 제시 필요.
외관조사	0. 배수구 막힘 구간에 대해서는 기진단 이후의 청소주기(이력)을 보고서에 수록하고, 적정 청소주기 계획을 제시할 것. 0. 덕트슬래부 하면의 누수현상의 원인이 수발공 막힘에 따른 습윤환경 조성으로 조사되었으니, 측벽 수발공 215개소에 대한 막힘 현황을 보고서에 수록 할 것.
내구성조사	0. 균열깊이 측정에 따른 피복두께 초과 개소(S128)의 적절한 보수 의견에 대한 보수보강방안 반영 필요
시설물의 상태평가	0. 배수구 막힘, 배수불량, 누수, 수발공 막힘, 유도배수관 변형 등 본 시설물의 안정성 및 상태에 직접적으로 영향을 주는 손상에 대해서는 중점유지관리 계획을 수립하여 관리할 것
안전성평가	0. 기 진단(2011.2016) 자료와의 해석조건(설계기준, 해석방법, 하중산정) 변경에 대한 사유 및 내용을 비교/분석하여 수록하고, 2016년과 금회 잔류수압(적정 배수조건) 반영에 대한 내용도 수록 할 것
보수·보강 및 유지관리방안	0. 도로부의 배수구 및 유도관 막힘과 환기걷트부 유도배수관 누수, 막힘, 불량 구간에 대한 보수순위 2순위는 1순위로 상향하여 적극적인 유지관리 필요 0. 보수보강방안으로 제시한 손상내용 중 청소, 재설치, 교체 등저예산으로 유지관리 효과가 큰 보수순위(2~3순위)는 추가 손상 방지를 위해 1순위로 상향하여 적극적인 유지관리 필요 0. 터널의 배수능력 향상을 위한 수발공 현황조사 및 배수시설 확충 등의 계획에 대해서는 유지관리방안 편에 현황 및 조사방법, 설치 개소 등을 구체적으로 수록 할 것. 0. 균열깊이 측정에 따른 피복두께 초과 개소(S128)의 적절한 보수 의견에 대한 보수보강방안 반영 필요

2021년  12월  3일

검토위원 : 안 대 희 (서 명)