정수센터 건설현장 안전실태 점검결과

2014.  9. 04. (목)

□ 점검자 : 청원경찰 주기석

□ 점검결과 적출사항

① 침전지 6지 난간 볼트 조임 불량 (12:05)

- 신설 응집침전지 6지구간 안전보호 난간 설치 후 볼트 조임 처리 미흡으로

흔들림 현상 있음.

② 방호실 출입문 도어 클로저 불량 (12:40)

- 방호실 출입문 도어 클로저가 불량으로 빠짐 현상 있음.

① 침전지 6지 난간 볼트 조임 불량	② 방호실 출입문 도어 클로저 불량