2022년도 국가지정문화재 보수정비 사업

설계도서(보존처리계획) 지방검토 추진 지침

□ 대상분류

○ 지방검토 사업 중 분류 기준(비설계대상, 기검토사업 등)에 따라 재분류

○ 분류기준

- 자치구 위임 : 비설계대상

- 서 면 검 토 : 비설계대상 중 자문회의 개최대상, (설계도서)기검토사업 등

- 현 장 검 토 : 설계도서 작성, 보존처리계획 수립 대상 등

- 부서 자체추진 : 본청 및 사업소 추진사업

□ 추진방법

○ 자치구 위임

- 추진대상 : 토지매입, 천연기념물 보수·치료(상시관리), 수목제거, 예초작업 등

- 추진방법 : 관계법령 및 관련절차에 따라 해당자치구 자체 검토 후 사업 추진

- 자문회의 : 필요시 전문가 자문회의 개최,  자치구(주관)/자치구(주최)

○ 서면검토

- 추진대상 : 시·발굴조사, 정밀실측, 기록화, 탐방로 정비, 정비계획 수립 등

- 추진방법 : 공사(용역) 준공 전 1회 이상 자문회의 시행, 관계전문가(문화재청·서울시 문화재(전문)위원 2인 이상 포함) 자문(감수) 받아 문화재수리보고서 등을 작성 및 제출

- 자문회의 : 전문가 자문회의 개최, 자치구(주관)/자치구(주최)

○ 현장검토

- 추진대상 : 동산문화재 과학적 조사 및 보존처리, 주변정비 등

- 추진방법 : 용역(공사) 준공 전 1회 이상 자문회의(설계·보존처리계획 등 검토) 시행하며, 문화재수리 기술자문위원단의 현장검토를 통해 도출된 자문의견 참조하여 설계도서 등을 수정·보완 및 제출

- 자문회의 : 기술지도 자문회의 개최, 서울시(주관)/자치구(주최)

○ 부서 자체검토

- 추진대상 : 서울 한양도성 등 우리시 자체 추진사업

- 추진방법 : 해당 사업부서 자체 검토(관계전문가 자문회의 개최 등) 추진

- 자문회의 : 필요시 관계전문가 자문회의 개최, 사업부서(주관)/사업부서(주최)

□ 제출자료

○ 지방검토 승인 요청 시 구비자료

- ① 설계(변경) 승인 신청서 또는 보존처리계획 승인 신청서, ② 사업계획서, ③ 현지조사 등 의견서, ④ 설계도서 작성 체크리스트,  ⑤ 설계도서(설계도면, 공사시방서, 세부산출내역서 등), ⑥ 현황사진, ⑦ 자문의견서 외 요청자료 일체

□ 유의사항

○ 공사(용역) 추진 시 2022년 문화재보수정비(총액계상) 공통(세부)사업지침 준수

○ 공사(용역) 추진 전 사전절차 이행 철저

□ 협조사항

○ 설계도서(보존처리계획서) 작성 및 관련자료 일체 제출(자치구·소유자)

○ 관계전문가 합동 현장검토 협조(자치구·소유/관리자)

[서식 1]

문화재수리 현지조사 등 의견서
사 업 명
회계연도 및 사업예산			사업세부내용
문화재수리 설계도서 작성에 있어 현지조사, 사전자료조사 등 시행 후 아래와 같이 의견을 제출합니다.
년 월 일
		문화재실측설계사무소			대표	(인)
서울특별시장 귀하
구분	조사내용			확인결과
고증 및 기초자료	ㅇ 충분한 고증조사, 문헌조사, 연혁조사, 면담조사 등 실시 ㅇ 발굴조사보고서, 종합정비기본계획, 정밀안전진단, 정밀실측보고서, 수리보고서 등 검토 및 분석
현황 및 문제점	ㅇ 문화재수리법 제33조의2의 수리 해당 여부 ㅇ 보수대상 문화재 및 주변 현황조사 - 대상 문화재 구조, 보존상태, 퇴락부위 등 - 주변환경, 지형, 건물배치 등 ㅇ 문화재 훼손 원인 진단(육안조사, 촉진조사 등)
보수범위	ㅇ 보수 범위 및 기본방향 제시 - 현장조사에 의한 진단 결과와 수리방향 제시
수리공사시 특이사항 제시	ㅇ 보수대상 문화재 수리기법, 양식 등 중요사항 제시 ㅇ 수리대상의 지역적 특성 조사, 반영 ㅇ 문화재의 원형 보존에 적합한 방법과 기술로 수리 ㅇ 수리공사 시 전통적 기술, 원래의 재료 사용․수급 방안(성곽 돌, 목재, 벽돌 등) - 과거 보수 재료 조사 등 - 전통적 기술이나 원래의 재료를 사용하지 않는 경우 그 유효성 입증 ㅇ 주요 보수·보강 방안 제시 - 철물사용, 수지처리 등에 있어 사례조사, 기술검증 등 ㅇ 포벽 및 벽화 보존·보호조치 방안 및 방법 등 - 사례조사
관련 법규 검토	ㅇ 제반법규(문화재보호법, 건축법, 도시계획법, 산림법, 농지법 등) 검토, 인허가 절차 파악
기타사항	ㅇ 향후 정비 시 추가 제안사안 등 ㅇ 현지조사 시 관련 전문가참여 등
종합의견

[서식 2]

문화재수리 설계도서 작성 체크리스트
• [ ]에는 해당하는 곳에 √ 표시를 합니다.
사 업 명
회계연도 및 사업예산				사업세부내용
문화재수리 설계도서 작성에 있어 아래의 사항을 확인·제출합니다.
년 월 일
			문화재실측설계사무소			대표	(인)
서울특별시장 귀하
구분		작성내용						확인결과
일반 사항	표지	공사명칭, 공사구분, 작성년월, 설계사무소 명칭, 발주처 명칭						[ ]적합 [ ]미흡
	목차	일반사항, 설계설명서, 공사시방서, 예정공정표, 내역서, 수량산출서, 설계도면, 현황사진첩						[ ]적합 [ ]미흡
설계 설명서	개요	공사명, 지정별, 소재지, 공사목적, 사업지침, 소요예산, 기간, 규모, 물량, 자재현황, 자재원, 관급자재 등						[ ]적합 [ ]미흡
	연혁	창건, 중건년도, 관련인물, 관련 전설 등, 보수정비 이력(년도, 보수범위, 보수내용)						[ ]적합 [ ]미흡
	현황	주변현황 - 문화재 보존에 유·무형으로 영향을 줄 수 있는 환경, 지형, 배수관계, 경역 내 건물배치 현황, 관련 경역 면적 등 주변 여건 조사 - 공사와 관계있는 지형, 등고, 토질, 수목생태 등 보수대상현황 - 보수대상물의 구조, 보존상태, 퇴락부위, 훼손부위, 퇴락원인, 변형부분 등						[ ]적합 [ ]미흡
	고증	보수, 복원 등 수리 시 해당문화재와 관련된 문헌․사진 등의 고증자료를 충분히 수집						[ ]적합 [ ]미흡
	형태․재료의 변경, 부재 교체 사유	형태와 재료를 변경하거나 부재를 교체해야 하는 사유가 분명할 것(部材:구조물의 뼈대로 사용하기 위하여 가공한 목재․석재 등)						[ ]적합 [ ]미흡
	전통기법․재료	전통기법 및 재료를 우선적으로 사용 여부						[ ]적합 [ ]미흡 [ ]해당없음
	보강기법․재료	보강 기법 및 재료 사용의 경우 유효성 입증						[ ]적합 [ ]미흡 [ ]해당없음
	설계변경 조건	설계변경 사유						[ ]적합 [ ]미흡 [ ]해당없음
공사 시방서	일반사항	표준시방서를 준칙으로 작성한 시방서						[ ]적합 [ ]미흡
	안내판 (수리실명제)	공사명, 공사내용, 공사기간, 발주자, 시공자, 감리자 공사관계자 : 공사감독관, 공사감리원, 현장대리인, 수리기술자, 수리기능자 현장대리인 부재기간, 사유 명기란						[ ]적합 [ ]미흡
특기시방서		표준시방서에서 규정하지 않은 특기 사항 공사의 특수성, 지역 여건, 공사 방법 등 공사대상의 특징 및 특이사항						[ ]적합 [ ]미흡
예정공정표		공사 일정, 작업량 등의 시공 계획						[ ]적합 [ ]미흡
내역서	원가계산서	“예정가격 작성기준”의 “원가계산에 의한 예정가격 작성 준칙” 적용, 각 비목의 내역 반영, 각 요율의 제규정 적용						[ ]적합 [ ]미흡
	총괄 및 공종별 설계내역	공종별 재료비, 노무비, 경비 금액 명기 집계표와 내역서 상 공종별 구분 작성						[ ]적합 [ ]미흡
	내역서 (예산서)	공사대상별, 공종별 작성						[ ]적합 [ ]미흡
	일위대가	품셈 적용, 시중 2개소 이상의 전문업체 견적						[ ]적합 [ ]미흡
	자재단가대비표	단가 인용 근거자료 2개 이상의 시중가격비교표						[ ]적합 [ ]미흡
	견적서	공급자, 품명, 규격, 수량, 단가, 합계, 견적일자						[ ]적합 [ ]미흡
수량산출서		각 공종별 품명, 규격, 단위수량, 합계 문화재수리 표준품셈 적용 정부기관 준용 품셈 적용 및 적용근거 명시 필요시 부위별 도면을 표기하여 산축 부재의 위치, 규격, 개소, 수량 등 명시						[ ]적합 [ ]미흡
현황기본 도면	실측 등	해당 문화재를 실측하고, 재료 및 구조 현황 등을 조사하여 설계에 반영							[ ]적합 [ ]미흡 [ ]해당없음
	설계도면 표지	공사명, 공사구분, 작성년월, 설계사무소명, 발주처							[ ]적합 [ ]미흡 [ ]해당없음
	도면목록표	공사구분, 도면목차, 도면번호, 축척							[ ]적합 [ ]미흡 [ ]해당없음
	설계개요	설계 및 공사개요, 대상 문화재 위치·면적·구조, 공사내용 및 수량 등, 공사시 유의 및 참고사항, 반영사항							[ ]적합 [ ]미흡 [ ]해당없음
	배치도	문화재구역 전체 배치도 작성(필요시 보수대상 문화재 부분배치도 작성), 건물·시설물·담장·석축·배수로 등 표기 방위표·등고선·진입로·인접도로·수목 현황 등 표기 사업대상의 지정문화재 해당 여부를 알 수 있게 표기							[ ]적합 [ ]미흡 [ ]해당없음
	대지단면도 (종·횡단면)	건물 및 시설물 위치, 고저							[ ]적합 [ ]미흡 [ ]해당없음
	평면도	훼손 및 변형 상태, 마감상태 및 사용자재 등							[ ]적합 [ ]미흡 [ ]해당없음
	입면도	훼손 및 변형 상태, 마감상태 및 사용자재 등, 기울기와 변위 표시, ㄱ·ㄴ·ㅁ자형 등 복합평면 건물은 각 방향 입면 작성(추녀마루 입면도 포함)							[ ]적합 [ ]미흡 [ ]해당없음
	단면도 (종․ 횡단)	주단면도(종·횡단 2면 이상), 구조가 다른 부분 전부 작성 훼손 및 변형 상태, 마감상태 및 사용자재 등, 기둥·벽체의 기울기와 처마 처짐 표시							[ ]적합 [ ]미흡 [ ]해당없음
	천장평면도 (앙시도)	훼손 및 변형 상태, 마감상태 및 사용자재 등							[ ]적합 [ ]미흡 [ ]해당없음
	가구구조평면도	훼손 및 변형 상태, 마감상태 및 사용자재 등 (※ 상부구조에 반자가 있는 경우 천장을 다룬 천장평면도와 가구구조를 보여주는 가구구조평면도로 구분하여 작성)							[ ]적합 [ ]미흡 [ ]해당없음
	지붕평면도 (와복도)	훼손 및 변형 상태, 사용기와 규격, 잇기겹수 등							[ ]적합 [ ]미흡 [ ]해당없음
현황상세 도면	부분도	배치도, 평면도, 입면도, 단면도 등에서 현황을 구체적으로 표시할 때							[ ]적합 [ ]미흡 [ ]해당없음
	상세도	지정 및 기초, 기단 입면·퇴물림·소맷돌 문양, 구들·고래·아궁이, 기둥 모접기·쌍사·배흘림, 머름, 난간, 보 단면, 초각 상세도(공포, 보머리, 화반, 대공, 추녀머리, 게눈각 등), 창호, 안허리곡·앙곡, 마루곡, 합각벽, 장식기와 문양, 철물, 결구 등							[ ]적합 [ ]미흡 [ ]해당없음
계획 기본 도면	배치도	건물·시설물·담장·석축·배수로 등 표기 방위표·등고선·진입로·인접도로·수목 현황 등 표기 가설울타리·사무소·작업장·창고 등 가설위치, 자재 적치장소, 소화시설 비치장소 표기, 작업진입로(차량, 인부), 관람객 유도 동선							[ ]적합 [ ]미흡 [ ]해당없음
	대지단면도 (종·횡단)	건물 및 시설물 위치, 현황 고저, 지반 정비 시 변경 대지의 고저							[ ]적합 [ ]미흡 [ ]해당없음
	평면도	보수범위, 마감 및 사용자재, 규격 및 치수, 결구 기법, 교체수량 등							[ ]적합 [ ]미흡 [ ]해당없음
	입면도	보수범위, 마감 및 사용자재, 규격 및 치수, 결구 기법, 교체수량 등 ㄱ·ㄴ·ㅁ자형 등 복합평면 건물은 각 방향 입면 작성(추녀마루 입면도 포함)							[ ]적합 [ ]미흡 [ ]해당없음
	단면도 (종·횡단)	보수범위, 마감 및 사용자재, 규격 및 치수, 결구 기법, 구들·굴뚝 단면, 교체수량 등							[ ]적합 [ ]미흡 [ ]해당없음
	천장평면도 (앙시도)	보수범위, 마감 및 사용자재, 규격 및 치수, 결구 기법, 교체수량 등							[ ]적합 [ ]미흡 [ ]해당없음
	가구구조평면도	보수범위, 마감 및 사용자재, 규격 및 치수, 결구 기법, 교체수량 등							[ ]적합 [ ]미흡 [ ]해당없음
	지붕평면도 (와복도)	보수범위, 마감 및 사용자재, 사용기와 규격, 잇기겹수, 교체수량 등							[ ]적합 [ ]미흡 [ ]해당없음
	가설도	가설덧집, 가설비계, 가설울타리, 가설사무실, 가설창고, 가설작업장, 공사안내판, 안전수칙판 등의 설치계획의 구체성 및 수리계획 부합							[ ]적합 [ ]미흡 [ ]해당없음
	안전 및 보양	참여 기술인력의 안전과 해당 문화재의 보호에 관한 조치 계획 마련							[ ]적합 [ ]미흡 [ ]해당없음
계획상세 도면	부분도	배치도, 평면도, 입면도, 단면도 등에서 계획을 구체적으로 표시할 때							[ ]적합 [ ]미흡 [ ]해당없음
	상세도	계획 부재 및 시공 상세도							[ ]적합 [ ]미흡 [ ]해당없음
계획기타도면	기계설비도면	급배수, 도시가스, 소화설비 등							[ ]적합 [ ]미흡 [ ]해당없음
	전기 및 통신도면	인입배치도, 계통도, 조명·방범·통신 등 설비도, 피뢰침 상세도 등							[ ]적합 [ ]미흡 [ ]해당없음
	토목도면	포장, 보도블럭 및 측구, 우·오수 등							[ ]적합 [ ]미흡 [ ]해당없음
현황사진첩		대상 문화재 및 주변의 원경, 전경, 근경, 수리부위별 선명한 상세 사진,설계도면과 연동, 개별사진 고유번호 부여, 별도 목록 작성							[ ]적합 [ ]미흡
「문화재수리 설계도서 작성기준」의 준수여부		[별표4] 문화재유형별 설계도서 작성 시 유의사항과 관련지침							[ ]적합 [ ]미흡
		[별표5]문화재유형별 공사시방서 작성항목							[ ]적합 [ ]미흡
		[별표6]도면층(Layer) 기준(A3)							[ ]적합 [ ]미흡
		[별표7]도면 표제란 구성기준							[ ]적합 [ ]미흡

[서식 3]

문화재수리 완료 사전검토서

사 업 명

회계연도 및 사업예산

사업내용

도 급 인

도급금액

준공예정일자

현장검토일자

문화재수리 완료 사전검토 의견을 아래와 같이 제출합니다.

년          월          일

작성인

소속

성명

(인)

발주자 귀하

구분

조사내용

확인결과

설계도서검토

ㅇ 육안으로 확인할 수 있는 부분이 설계도서와 동일하게 시공되었는지 여부

[  ]적합   [  ]미흡

기타사항

종합의견

현황사진     ※ 검토결과 이상이 있는 경우 별지에 그 부위의 상세한 사진과 내용을 기입하여 별도로 작성

원경	근경

[서식 4]

문화재 보존처리 현지조사 의견서
사 업 명
회계연도 및 사업예산			사업세부내용
문화재 보존처리계획서 작성에 있어 현지조사, 사전자료조사 등 시행 후 아래와 같이 의견을 제출합니다.
년 월 일
		문화재보존처리			대표	(인)
서울특별시장 귀하
구분	조사내용			확인결과
고증 및 기초자료	ㅇ 충분한 인문학적 조사, 과학적 조사 방법 등 실시 ㅇ 등록조사·정기조사보고서, 보존처리계획서 등 검토 및 분석
현황 및 문제점	ㅇ 문화재정기조사 결과, 보수정비 해당 여부 ㅇ 문화재 훼손 원인 진단(육안조사, 촉진조사 등)
보존처리 범위	ㅇ 보수 규모, 범위 및 기본방향 제시 - 과학적조사에 의한 진단 결과와 수리방향 제시
보존처리시 특이사항 제시	ㅇ 보수대상 문화재 수리기법, 양식 등 중요사항 제시 ㅇ 문화재의 원형 보존에 적합한 방법과 기술로 수리 ㅇ 수리공사 시 원래의 재료 사용․수급 방안 - 과거 보수 재료 등 사례 조사 - 전통적 기술이나 원래의 재료를 사용하지 않는 경우 그 유효성 입증
관련 법규 검토	ㅇ 문화재보호법 검토, 현상변경, 신고사항 등 파악
기타사항	ㅇ 향후 정비 시 추가 제안사안 등 ㅇ 현지조사 시 관련 전문가참여 등
종합의견

[서식 5]

문화재 보존처리계획서 작성 체크리스트
• [ ]에는 해당하는 곳에 √ 표시를 합니다.
사 업 명
회계연도 및 사업예산				사업세부내용
문화재 보존처리계획서 작성에 있어 아래의 사항을 확인·제출합니다.
년 월 일
			문화재보존처리			대표	(인)
서울특별시장 귀하
구분		작성내용						확인결과
일반 사항	내용	사업내용, 예정공정표, 내역서, 공정별 집계표 및 내역서, 수량산출서, 일위대가 목록 및 일위대가, 단가대비표, 견적서, 현황사진첩						[ ]적합 [ ]미흡
보존 처리 대상 현황	연혁	제작년도, 관련 인물 및 역사 등 연혁, 보수정비 이력(년도, 보수범위, 보수내용)						[ ]적합 [ ]미흡
	현황	보관·관리 현황 - 문화재 보관 장소, 방법, 주변 환경 등 관리 현황 조사 보존처리대상 - 상태조사, 물성조사, 산성도, 색도, 표면조사(현미경), 손상지도 등 보존상태, 훼손 원인 및 부위, 변형부분 등						[ ]적합 [ ]미흡 [ ]해당없음 [ ]적합 [ ]미흡 [ ]해당없음
	고증	보수, 복원 등 수리 시 해당문화재와 관련된 문헌․사진 등의 고증자료를 충분히 수집						[ ]적합 [ ]미흡 [ ]해당없음
	전통기법․재료	전통기법 및 재료를 우선적으로 사용 여부						[ ]적합 [ ]미흡 [ ]해당없음
	보강기법․재료	보강 기법 및 재료 사용의 경우 유효성 입증						[ ]적합 [ ]미흡 [ ]해당없음
	설계변경 조건	설계변경 사유						[ ]적합 [ ]미흡 [ ]해당없음
특기시방서		보존처리의 특수성, 방법 등 특징 및 특이사항						[ ]적합 [ ]미흡 [ ]해당없음
예정공정표		공사 일정, 작업량 등의 시공 계획						[ ]적합 [ ]미흡
내역서	원가계산서	“예정가격 작성기준”의 “원가계산에 의한 예정가격 작성 준칙” 적용, 각 비목의 내역 반영, 각 요율의 제규정 적용						[ ]적합 [ ]미흡
	공종별 설계내역	공종별 재료비, 노무비, 경비 금액 명기 집계표와 내역서 상 공종별 구분 작성						[ ]적합 [ ]미흡
	내역서	보존처리 대상별, 공종별 작성						[ ]적합 [ ]미흡
	일위대가	시중 2개소 이상의 전문업체 견적						[ ]적합 [ ]미흡
	단가대비표	단가 인용 근거자료 2개 이상의 시중가격 비교표						[ ]적합 [ ]미흡
	견적서	공급자, 품명, 규격, 수량, 단가, 합계, 견적일자						[ ]적합 [ ]미흡
수량산출서		각 공종별 품명, 규격, 단위수량, 합계 준용 품셈 적용 및 적용근거 명시 필요시 부위별 도면을 표기하여 산출						[ ]적합 [ ]미흡
계획상세 도면	부분도	배치도, 평면도, 입면도, 단면도 등에서 계획을 구체적으로 표시할 때							[ ]적합 [ ]미흡 [ ]해당없음
	상세도	계획 부재 및 시공 상세도							[ ]적합 [ ]미흡 [ ]해당없음
현황사진첩		대상 문화재 및 주변의 원경, 전경, 근경, 수리부위별 선명한 상세 사진,설계도면과 연동, 개별사진 고유번호 부여, 별도 목록 작성							[ ]적합 [ ]미흡

[서식 6]

문화재 보존처리 완료 사전검토서

사 업 명

회계연도 및 사업예산

사업내용

도 급 인

도급금액

준공예정일자

현장검토일자

문화재 보존처리 완료 사전검토 의견을 아래와 같이 제출합니다.

년          월          일

보존처리업체

대표

(인)

발주청 귀하

구분

조사내용

확인결과

보존처리

ㅇ 보존처리 대상 사전조사, 보존처리 수행 등 사업내용과 동일하게 처리되었는지 여부

[  ]적합   [  ]미흡

ㅇ 보존처리 과정에서 파손, 탈락, 결손 등으로 인한 원형훼손 현상 발생 여부

[  ]적합   [  ]미흡

기타사항

종합의견

현황사진     ※ 검토결과 이상이 있는 경우 별지에 그 부위의 상세한 사진과 내용을 기입하여 별도로 작성

처리전	처리후

[별표 1] 동산문화재 보존처리계획서 작성항목

구분	작성항목	작성 내용	비고
일반 사항	표 지	∙ 명칭, 사업구분, 작성 연월, 사업계획서 작성처 명칭, 발주처 명칭
	목 차	∙ 일반사항, 사업 설명서, 예정공정표, 내역서, 수량산출서, 현황사진
사업 내용	개 요	∙ 사업명, 지정별, 소재지, 사업목적, 사업지침, 소요예산, 기간, 규모, 사업계획서 작성 참여 명단 ∙ 제작, 보수정비 이력(연도, 보수범위, 보수내용), 관련인물, 관련 전설 등 작성
	상태조사·분석 결과	∙ 보관장소 현황 : 보관건물의 현황, 유물 보관 위치, 유물 보관 재료 및 보관상태, 보관장소 온습도 등 보관환경, 유물 주변 현황사진, 보안시설 현황, 화재진압 및 방지시설 유무 ∙ 대상분석 : 보존처리 대상 유물의 현 상태, 보존상태, 손상부위, 손상원인 등 조사 관련 ① 인문학적 관련 문헌 내용 조사 ② 과학적 조사 항목 - 대상 문화재 실측(크기, 두께, 매수 등), 정밀사진촬영, 손상현황(손상현황 분포 및 크기, 손상지도) - 문화재 재질 및 형태, 특성에 따른 조사 분석 : 방사선조사 (X-ray 또는 γ-ray 또는 X-CT), 3D 촬영, X선 형광분석기(PMI, XRF), 재료재질 분석(목재, 직물, 지류 등), 확대현미경 촬영(SEM-EDS), 초음파 분석, 열화상 촬영, 적외선 촬영 등
	보존처리 공정	∙ 보존처리 상세공정 ① 사전조사 : 사전조사 방법 및 조사범위를 상세히 기술 ② 보존처리 재료준비 : 사전조사를 바탕으로 한 보존처리 재료 준비 과정에 대해 상세히 기술 ③ 보존처리 세부공정 : 각 세부공정 및 방법별로 상세히 기술 ∙ 유물 이운 계획 : 보존처리 장소로 유물을 이동하는 방법 기술
	보존처리 장소	∙ (보존처리 장소가 정해진 경우) 보존처리 장소(주소), 면적, 시설, 보존처리 장비 등 ∙ (보존처리 장소가 정해지지 않은 경우) 보존처리 필요 공간 및 시설, 보존환경 관련 조건
	자문의견 및 반영 결과	∙ 계획 수립 시 관계전문가 의견 및 반영 결과 ∙ 향후 보존처리 시 필요할 것으로 예상되는 자문에 대한 세부계획
예정공정표		∙ 보존처리의 주요 공종에 투입되는 작업량을 기입하며, 공기와 사업진도율을 제시
내 역 서		∙ 원가계산서, 총괄 설계내역, 공종집계표, 공종별 설계내역을 기입
일위대가표		∙ 단가 인용 근거자료를 2개소 이상 명시
수량산출서		∙ 각 공사대상별, 공종별로 수량을 산출 집계
견 적 서		∙ 규격화되어 있지 않은 품목의 가격이나 시중조사에서 알 수 없는 품목의 가격은 2개 이상의 전문 생산업체의 견적을 받아 정함
현황 사진		∙ 문화재 현황 전체, 세부 사진 ∙ (보존처리 장소가 정해진 경우) 문화재 보존처리 장소 및 시설 사진 ∙ (보존처리 장소가 정해지지 않은 경우) 현 문화재 보관장소 사진
부 록		∙ 참고자료 목록 및 보존처리 결과에 대한 활용계획 작성 ∙ 보존처리 이후 현상 유지를 위한 보존관리 환경 제시

※ 사업의 특성 및 현장의 사항을 반영하여 사업계획서의 작성항목을 조정할 수 있음

[별표 2] 동산문화재 종류별 보존처리 기본항목표

회화(일반회화, 불교회화, 기타 종교회화)
구분		내용
작업준비		∙ 작업 개시 전 동산문화재 보존처리를 위한 장소, 도구, 작업지시, 작업 복장 등을 준비한다.
유물이운		∙ 유물의 안전을 위해 주요 손상부분 보강 및 포장, 무진동 차량 이용, 보험 가입 등을 점검한다.
유물촬영		∙ 문화재 전체(전․후․좌․우, 전체, 세부) 및 세부 보존 상태를 고해상도로 촬영하여 보존처리 전․후 및 공정별로 비교․대조될 수 있도록 상세한 촬영기록(촬영 조건 등)을 남기도록 한다.
사전조사 및 분석	현상조사	∙ 유물의 기초자료조사 및 자료수집을 통한 보존처리의 타당성 검토 및 처리 방향을 설정한다. ∙ 유물의 제원조사, 장황 형식, 손상 상태, 과거 보수부위, 사용된 재료 등을 파악하고 기록한다.
	과 학 적 상태조사	∙ 현재 상태조사(현미경 조사, 종이 산성도(pH) 측정 등), 밑그림 등 채색 상태 및 과거 보존처리 부분 파악(방사선조사(X-ray), 적외선 촬영 등), 색도 측정, 안료 및 염료분석(X선 형광분석, 적외선분광분석 등), 재질조사(바탕화면, 배접지 등), 오염물질 조사(필요 시 분석)
	기록카드 작 성	∙ 처리 전 사전조사 및 분석을 통해 보존처리 전 유물의 주요 손상 유형, 손상 위치 및 정도를 도면과 사진 등을 활용하여 상세히 기록한다.
전문가 자문		∙ 문화재위원을 비롯한 3인 이상 관계전문가의 검토를 받아 시행하며 착수 전, 중간과정, 완료 시 등 3회 이상의 자문을 받아 실시한다.
보존처리 공 정	해 체	∙ 회화의 화면과 장황 부분을 순서에 맞게 차례대로 해체한다.
	안 료 안정화작업	∙ 안료의 박락을 방지하기 위해 상태에 따라 부분 임시 배접(facing)이나 아교 도포 등의 과정을 통해 안정화 처리한다.
	세 척	∙ 건식세척, 습식세척(정제수 사용)을 통해 오염물을 제거하며, 세척 방법과 정도는 대상 문화재의 상태에 따라 선택적으로 적용한다.
	화면 임시배접 (facing)	∙ 과거 배접지의 단계별 제거 및 결손부 보강 전에 화면 보호를 위해 임시 배접하며, 이때 사용하는 접착제는 임시 배접지 제거 후 화면에 잔류하지 않도록 농도를 조절하여 사용한다(임시 배접 종이는 화면에 손상을 주지 않고 제거가 용이한 중성 종이를 사용).
	과거 배접지 제거	∙ 과거 배접지를 제거하고 각 층위별 배접지는 샘플링하여 국립문화재연구소 복원문화재연구실로 제출한다(복원실과 사전 협의 필요). ∙ 오염되고 열화된 과거 배접지를 채색안료가 손상되지 않도록 주의하여제거한다. 배접지 제거 시, 화면 안료 손상 등의 영향을 미칠 수 있는 경우 관계전문가 검토를 통해 제거 방향을 논의한다.
	결손부 보강	∙ 회화의 결손부를 바탕재질과 동일한 재질을 이용하여 보강한다. ∙ 바탕재질과 두께, 강도, 경·위사 굵기, 밀도, 섬유종류 등이 유사한 재료를 사용한다.
	꺾임 방지띠 넣기	∙ 화면의 꺾임이 있는 경우 뒷면에 띠를 넣어 꺾임을 방지한다.
	배접 및 건조, 보 채	∙ 유물에 따라 배접의 횟수를 달리하여 작업한다(중성 배접지 사용). ∙ 건조판에 부착하여 자연건조하며 색맞춤은 아교포수(아교, 명반) 후 주변과 이질감이 들지 않도록 안료를 사용하여 색 맞춤 하며, 도상 등을 임의로 그려 넣지 않는다.
	초본도 작성	∙ 유물에 손상을 가하지 않는 방법으로 원본과 일치하는 초본도를 작성한다.
	장 황	∙ 장황형식 및 재질, 문양 등을 고려하여 축달기, 금구장식 부착 등 유물을 꾸민다.
	훈 증	∙ 보존처리 전과 후의 훈증을 통해 충해에 의한 손상을 방지한다.
	보 관	∙ 굵게말이 축과 보관상자 등을 제작하여 보관한다. (금구장식의 손상이 있는 경우 관계전문가 검토를 거쳐 재제작하여 사용한다.)
작업정리		∙ 보존처리 완료 후 처리도구 및 작업 현장을 정리하고 필요에 따라 유물을 안전하게 포장하여 이운한다.
보존처리 결과보고서		∙ 보존처리 종료 후 처리한 부분에 대해 사진을 첨부하고 작업과정을 기록한 보존처리 결과보고서를 정해진 기간 내*에 발간, 제출한다.

회화(일반회화, 불교회화, 기타 종교회화) - 벽화
구분		내용
작업준비		∙ 작업 개시 전 동산문화재 보존처리를 위한 장소, 도구, 작업지시, 작업 복장 등을 준비한다.
유물이운		∙ 유물의 안전을 위해 주요 손상부분 보강 및 포장, 무진동 차량 이용, 보험 가입 등을 점검한다.
유물촬영		∙ 문화재 전체(전․후․좌․우, 전체, 세부) 및 세부 보존 상태를 고해상도로 촬영하여 보존처리 전․후 및 공정별로 비교․대조될 수 있도록 상세한 촬영기록(촬영 조건 등)을 남기도록 한다.
사전조사 및 분석	현상조사	∙ 유물의 기초자료조사 및 자료수집을 통한 수리의 타당성 검토 및 처리 방향을 설정한다. ∙ 유물 제원 조사, 실측, 손상 상태, 과거 보수부위, 사용된 재료 등을 파악하고 기록한다.
	과 학 적 상태조사	∙ 방사선조사(X-ray 또는 γ-ray) 및 적외선 조사, 자외선 조사, 재질 및 성분분석(X선 형광분석, FT-IR 등), 광학 현미경 조사, 채색층 색도 측정, 오염물질 조사(필요 시 분석)
	기록카드 작 성	∙ 처리 전 사전조사 및 분석을 통해 보존처리 전 유물의 주요 손상 유형, 손상 위치 및 정도를 도면과 사진 등을 활용하여 상세히 기록한다.
전문가 자문		∙ 문화재위원을 비롯한 3인 이상 관계전문가의 검토를 받아 시행하며 착수 전, 중간과정, 완료 시 등 3회 이상의 자문을 받아 실시한다.
보존처리 공 정	표면 이물질 제 거	∙ 채색층 손상상태를 고려한 건식세척 및 부분 습식세척 방법으로 표면 이물질을 제거한다.
	채색층 임시 안정화처리 (facing)	∙ 채색층의 손상부위에 대하여 보존처리 하기 전 유물의 이동 시 또는 세척과정에서 안정화시키기 위해 임시 안정화처리(facing)를 실시한다.
	채색층 및 마감층 보강처리	∙ 채색층 및 마감층의 물리적 손상을 보강하기 위하여 유물에 적용하였을 때 안전성이 검증된 보강제를 선정하여 보강처리 한다.
	벽체 강화처리제 및 보강용 메움토 제작	∙ 벽체의 보존 상태를 고려한 강화처리제 및 벽체 재질 분석 결과를 참고하여 유사한 보강용 메움토(모래, 점토 등)를 제작하고, 벽화 손상 상태에 따라 적용이 적합한 재료인지 사전 테스트를 통해 확인한다.
	이전 보수부위 제 거	∙ 기존 보수부위에 사용된 당시 보존처리 재료에 대하여 열화 상태, 현재 유물에 미치는 손상영향, 안정적 제거 방안 등을 검토한 후, 향후 유물에 좋지 않은 영향을 미치거나 그러한 가능성이 있을 경우 제거한다.
	벽체 손상부위 보 강	∙ 손상된 벽체의 상태를 고려하여 적합한 재료 및 방법을 선정한 후 보강 처리한다.
	벽화 이전	∙ 건물 보수 및 해체로 인해 벽화 이전이 불가피할 경우, 벽화 표면 보호 및 보호틀을 적용하여 벽화를 이전 및 원위치하고, 필요에 따라 벽체 배면을 보강한다. ∙ 벽화의 이동과 보관 등이 용이하도록 유물받침대 또는 케이스를 제작한다. (향후 보관, 전시 등 관리상태를 고려하여 적합한 형태로 제작)
	처리 전․후 사진 촬영 및 기록, 마무리	∙ 처리 전․후 벽화상태 사진촬영 및 처리내용을 기록한다. ∙ 벽화의 이동, 보관 등 유물을 다루거나 움직일 때 용이하도록 유물받침대 또는 케이스를 제작한다(향후 관리상태(보관, 전시 등)를 고려하여 적합한 형태 제작).
	훈 증	∙ 벽화문화재가 건물에서 해체된 상태로 보존처리를 완료한 뒤 박물관 등에서 보관될 경우, 훈증을 통해 충해에 의한 손상을 방지한다.
작업정리		∙ 보존처리 완료 후 처리도구 및 작업 현장을 정리하고 필요에 따라 유물 을 안전하게 포장하여 이운한다.
보존처리 결과보고서		∙ 보존처리 종료 후 처리한 부분에 대해 사진을 첨부하고 작업과정을 기록한 보존처리 결과보고서를 정해진 기간 내에 발간, 제출한다.

회화(일반회화, 불교회화, 기타 종교회화) - 모사
구분			내용
작업준비			∙ 작업 개시 전 동산문화재 모사를 위한 장소, 도구, 작업지시, 작업 복장 등을 준비한다.
유물이운			∙ 유물의 안전을 위해 주요 손상부분 보강 및 포장, 무진동 차량 이용, 보험 가입 등을 점검한다.
유물촬영			∙ 문화재 전체(전․후․좌․우, 전체, 세부) 및 세부 보존 상태를 고해상도로 촬영하여 보존처리 전․후 및 공정별로 비교․대조될 수 있도록 상세한 촬영기록(촬영 조건 등)을 남기도록 한다.
사전조사 및 분석	현상조사		∙ 유물의 기초자료조사 및 자료수집을 통한 모사의 타당성 검토 및 처리 방향을 설정한다. ∙ 손상원인에 대해 분석한다.
	과 학 적 조사	광학적 조사	∙ 방사선조사(X-ray), 적외선 촬영, 자외선 촬영, 광학현미경 조사
		채색층 분석	∙ 안료 분석(XRF, XRD, FT-IR 등), 색도 측정
		재질 분석	∙ (공통) 크기, 두께, 굵기, 무게, 평량, 밀도 조사분석 - 종이 : 발끈폭, 발수 등의 조사, 종이섬유, 종이 산성도(pH) 측정 - 직물 : 재질 분석, 직조 방식, 바느질 등 화직에 대한 조사 후 화직 제작
			벽화 : 벽화면 재질 분석, 첨가물 분석
	기록카드 작 성		∙ 처리 전 사전조사 및 분석을 통해 보존처리 전 유물의 주요 손상 유형, 손상 위치 및 정도를 도면과 사진 등을 활용하여 상세히 기록한다.
전문가 자문			∙ 문화재위원을 비롯한 3인 이상 관계전문가의 검토를 받아 시행하며 착수 전, 중간과정, 완료 시 등 적어도 3회 이상의 자문을 받아 실시한다.
보존처리 공정	초본도 작성		∙ 유물에 손상을 가하지 않는 방법으로 원본의 초와 일치하는 초본도를 작성한다.
	색조견표 작 성		∙ 실험을 통해 원화와 동일한 부분별 색상값을 구한 후 표로 작성한다.
	재료수집		∙ 사전조사 자료를 토대로 바탕재료, 안료, 아교 등을 준비한다.
	현상모사		∙ 아교포수, 초그리기, 배접, 채색작업, 보선작업, 문양작업을 통한 현상모사 작업을 실시한다.
	장 황		∙ 배접, 비단부착, 건조, 날개접기, 축달기, 금구장식 부착 등
	보 관		∙ 굵게말이 축과 보관함을 제작한다.
작업정리			∙ 모사 완료 후 도구 및 작업 현장을 정리하고 필요에 따라 유물을 안전하게 포장하여 이운한다.
결과보고서			∙ 모사 종료 후 공정 부분에 대한 사진을 첨부하고 작업과정을 기록한 결과보고서를 정해진 기간 내에 발간, 제출한다.

회화(일반회화, 불교회화, 기타 종교회화) - 영인본 제작
구분		내용
작업준비		∙ 작업 개시 전 동산문화재 영인을 위한 장소, 도구, 작업지시, 작업 복장 등을 준비한다.
유물이운		∙ 유물의 안전을 위해 주요 손상부분 보강 및 포장, 무진동 차량 이용, 보험 가입 등을 점검한다.
유물촬영		∙ 문화재 전체(전․후․좌․우, 전체, 세부) 및 세부 보존 상태를 고해상도로 촬영하여 보존처리 전․후 및 공정별로 비교․대조될 수 있도록 상세한 촬영기록(촬영 조건 등)을 남기도록 한다.
사전조사 및 분석	현상조사	∙ 유물의 기초자료조사 및 자료수집을 통한 영인의 타당성 검토 및 처리 방향을 설정한다. ∙ 손상 원인에 대해 분석한다.
	재질조사	∙ 바탕화면 직물의 두께, 밀도, 굵기 등의 조사, 직물 재질 등을 분석한다. ∙ 두께, 무게, 평량, 밀도, 발끈폭, 발수 등의 조사, 종이섬유 등을 분석한다.
	기록카드 작 성	∙ 처리 전 사전조사 및 분석을 통해 보존처리 전 유물의 주요 손상 유형, 손상 위치 및 정도를 도면과 사진 등을 활용하여 상세히 기록한다.
전문가 자문		∙ 문화재위원을 비롯한 3인 이상 관계전문가의 검토를 받아 시행하며 착수 전, 중간과정, 완료 시 등 3회 이상의 자문을 받아 실시한다.
보존처리 공정	해체 및 촬영	∙ 원본에서 변형되지 않는 이미지를 얻기 위해 고해상도로 사진 촬영한다.
	이미지 제작 및 보정	∙ 영인본 제작을 위한 이미지 보정 작업을 한다.
	영인본 제작	∙ 이미지는 시험 출력을 거쳐 원본의 색도와 맞게 출력되도록 보정한 후 출력한다. ∙ 규격은 원본과 동일한 규격으로 제작한다.
	장 황	∙ 비단부착, 배접, 건조, 날개접기, 축달기, 금구장식(유물의 금구장식과 동일한 형태를 제작하여 사용) 부착 등
	보 관	∙ 필요에 따라 보관함을 제작(유물의 규격에 맞는 오동나무 등 보관함을 제작하여 보관)한다.
작업정리		∙ 영인본 제작 완료 후 도구 및 작업 현장을 정리하고 필요에 따라 유물을 안전하게 포장하여 이운한다.
결과보고서		∙ 영인본 제작 종료 후 공정 부분에 대한 사진을 첨부하고 작업과정을 기록한 결과보고서를 정해진 기간 내에 발간, 제출한다.

조각(일반조각, 불교조각, 기타종교조각) - 석조
구분		내용
작업준비		∙ 작업 개시 전 동산문화재 보존처리를 위한 장소, 도구, 작업지시, 작업 복장 등을 준비한다.
유물이운		∙ 유물의 안전을 위해 주요 손상부분 보강 및 포장, 무진동 차량 이용, 유물의 중량에 따라 장비를 이용한 이운 고려, 보험 가입 등
유물촬영		∙ 문화재 전체(전․후․좌․우, 전체, 세부) 및 세부 보존 상태를 고해상도로 촬영하여 보존처리 전․후 및 공정별로 비교․대조될 수 있도록 상세한 촬영기록(촬영 조건 등)을 남기도록 한다.
사전조사 및 분석	현상조사	∙ 유물의 기초자료조사 및 자료수집을 통한 보존처리의 타당성 검토 및 처리 방향을 설정한다. ∙ 유물의 제원 조사(중량 포함), 실측, 손상 상태, 물리적․구조적, 오염 현황 조사, 과거 보수부위 등을 파악하고 기록한다.
	과 학 적 상태조사	∙ 3D스캔, 2D전개도 및 손상도면 작성, 손상유형별(물리적, 화학적, 생물학적) 풍화도면 작성, 암석 재질조사, 암석 물리적 특성 조사 및 현미경 촬영
	기록카드 작 성	∙ 처리 전 사전조사 및 분석을 통해 보존처리 전 유물의 주요 손상 유형, 손상 위치 및 정도를 도면과 사진 등을 활용하여 상세히 기록한다.
전문가 자문		∙ 문화재위원을 비롯한 3인 이상 관계전문가의 검토를 받아 시행하며 착수 전, 중간과정, 완료 시 등 3회 이상의 자문을 받아 실시한다.
보존처리 공 정	해 체	∙ 각 파손부재에 따라 임의의 번호를 부여하여 해체작업을 진행한다.
	세 척	∙ 이물질의 제거작업은 표면의 오염도에 따라 건식․습식 세척을 진행하며 오염정도에 따라 스팀세척 등 추가 오염물 제거를 실시한다.
	접 합	∙ 결손부분의 형태 및 복원재료 등을 선정하여 접합 및 복원작업을 실시. (Araldite 103, Araldite 106/ L-30/ L-50 등 에폭시계수지)
	충 전	∙ 충전재는 결손부 복원용 석재를 표면 재질 및 입자크기가 유사하게 분쇄하여 표면의 이질감을 최소화한다. (합성수지로는 에폭시수지,우레탄 수지, 아크릴수지가 쓰이며, 충전용 필러로는 마이크로바룬, 탈크, 지르콘, 샤모트샌드, 포록, 동질의 석분 등 사용)
	신석복원	∙ 결실부분 복원은 최대한 동일(유사) 암석을 사용하여 복원한다.
	강 화	∙ 표면풍화에 따른 손상부분을 에틸 실리케이트(OH100, KSE300등) 등을 사용하여 강화처리한다(브러시, 스프레이, 함침처리).
	색 맞 춤	∙ 색맞춤 작업을 통해 복원부의 이질감을 줄이고 보존처리를 완료한다.
작업정리		∙ 보존처리 완료 후 처리도구 및 작업 현장을 정리하고 필요에 따라 유물을 안전하게 포장하여 이운한다.
보존처리 결과보고서		∙ 보존처리 종료 후 처리한 부분에 대해 사진을 첨부하고 작업과정을 기록한 보존처리 결과보고서를 정해진 기간 내에 발간, 제출한다.

조각(일반조각, 불교조각, 기타종교조각) - 금속조
구분		내용
작업준비		∙ 작업 개시 전 동산문화재 보존처리를 위한 장소, 도구, 작업지시, 작업 복장 등을 준비한다.
유물이운		∙ 유물의 안전을 위해 주요 손상부분 보강 및 포장, 무진동 차량 이용, 보험 가입 등
유물촬영		∙ 문화재 전체(전․후․좌․우, 전체, 세부) 및 세부 보존 상태를 고해상도로 촬영하여 보존처리 전․후 및 공정별로 비교․대조될 수 있도록 상세한 촬영기록(촬영 조건 등)을 남기도록 한다.
사전조사 및 분석	현상조사	∙ 유물의 기초자료조사 및 자료수집을 통한 보존처리의 타당성 검토 및 처리 방향을 설정한다. ∙ 유물의 제원 조사, 실측, 손상 상태, 물리적․구조적, 오염 현황 조사, 과거 보수부위 등을 파악하고 기록한다.
	과 학 적 상태조사	∙ 방사선조사(X-ray 또는 γ-ray 또는 X-CT), 적외선 카메라 촬영, 재료분석(X선형광 분석,X선회절분석등), 광학현미경 조사현미경 촬영, 내시경 조사 등
	기록카드 작 성	∙ 처리 전 사전조사 및 분석을 통해 보존처리 전 유물의 주요 손상 유형, 손상 위치 및 정도를 도면과 사진 등을 활용하여 상세히 기록한다.
전문가 자문		∙ 문화재위원을 비롯한 3인 이상 관계전문가의 검토를 받아 시행하며 착수 전, 중간과정, 완료 시 등 적어도 3회 이상의 자문을 받아 실시한다.
보존처리 공 정	세 척 (이물질 및 녹제거)	∙ 건식세척과 습식세척을 통해 유물의 이물질을 제거한다.
	건조처리	∙ 증류수와 약품을 사용하여 세척한 후에는 잔여 수분 및 약품을 완전히 제거하여 만일에 발생할 수 있는 유물의 부식을 최대한 방지한다.
	탈 염	∙ 탈염 방법을 유물의 특성에 따라 적용하며 유물의 손상정도와 형태에 따라 적용 방식을 달리한다. (철제유물의 경우: LiOH법, NaOH법, Sodium sesquicarbonate, 냉온수교체법 (Intensive washing) 등)
	방청처리	∙ 금속 유물(청동, 금동) 중 부식이 가장 활발한 부분은 유물 표면이 아니라 부식층과 금속심이 접해있는 부분과 크랙이 발생하고 있는 미세한 틈으로, 이러한 부분에 부식억제제(예: B.T.A(Benzotriazole))를 주입하거나 도포하여 부식을 억제한다.
	강화처리	∙ 표면의 부식물을 제거한 후 보호 코팅은 일반적으로 Acryl계 수지를 사용하고 있으나, 보존처리 후 유물이 보관될 장소를 고려하여 자외선 등 외부 환경에 대한 열화 등을 충분히 고려하여 사용하되 가역성이 우수한 것을 사용하는 것이 바람직하다.
	색 맞 춤	∙ 복원 처리한 부분의 색맞춤은 아크릴물감, 안료 등을 사용한다. 복원 처리한 부분의 고색처리는 주변의 원래 부분과 최대한 유사한 질감을 주도록 하여 이질감을 갖지 않도록 한다.
작업정리		∙ 보존처리 완료 후 처리도구 및 작업 현장을 정리하고 필요에 따라 유물을 안전하게 포장하여 이운한다.
보존처리 결과보고서		∙ 보존처리 종료 후 처리한 부분에 대해 사진을 첨부하고 작업과정을 기록한 보존처리 결과보고서를 정해진 기간 내에 발간, 제출한다.

조각(일반조각, 불교조각, 기타종교조각) - 목조
구분		내용
작업준비		∙ 작업 개시 전 동산문화재 보존처리를 위한 장소, 도구, 작업지시, 작업 복장 등을 준비한다.
유물이운		∙ 유물의 안전을 위해 주요 손상부분 보강 및 포장, 무진동 차량 이용, 보험 가입 등
유물촬영		∙ 문화재 전체(전․후․좌․우, 전체, 세부) 및 세부 보존 상태를 고해상도로 촬영하여 보존처리 전․후 및 공정별로 비교․대조될 수 있도록 상세한 촬영기록(촬영 조건 등)을 남기도록 한다.
사전조사 및 분석	현상조사	∙ 유물의 기초자료조사 및 자료수집을 통한 보존처리의 타당성 검토 및 처리 방향을 설정한다. ∙ 유물의 제원 조사, 실측, 손상 상태, 물리적․구조적, 오염 현황 조사, 과거 보수부위 등을 파악하고 기록한다.
	과학적 상태조사	∙ 3D스캔, 2D전개도 및 손상도면 작성, 방사선조사(X-ray 또는 γ-ray 또는 X-CT), 적외선 카메라 촬영, 재료분석(X선형광분석, X선회절분석 등), 광학현미경 조사(칠도막조사, 목재 수종분석), 현미경 촬영
	기록카드 작 성	∙ 처리 전 사전조사 및 분석을 통해 보존처리 전 유물의 주요 손상 유형, 손상 위치 및 정도를 도면과 사진 등을 활용하여 상세히 기록한다.
전문가 자문		∙ 문화재위원을 비롯한 3인 이상 관계전문가의 검토를 받아 시행하며 착수 전, 중간과정, 완료 시 등 3회 이상의 자문을 받아 실시한다.
보존처리 공 정	세 척	∙ 건식세척 및 습식세척을 통해 이물질을 제거한다, 붓과 간단한 소도구를 이용하여 표면의 이물질을 제거한다.
	부분보강 및 복원	∙ 과학적 조사를 통해 확인된 재료와 동일재료를 이용하여 부분보강 및 복원을 한다.(단, 부득이한 경우 자문회의를 통해 결정한다.)
	방부 및 방충처리	∙ 필요한 경우, 목재의 장기 보존을 위해 방충 및 방부처리를 실시한다.
	훈 증	∙ 보존처리 전과 후의 훈증을 통해 충해에 의한 손상을 방지한다.
	마무리 및 관리	∙ 보존처리 후 일정한 온습도를 유지하여 형태의 변형을 제어한다.
작업정리		∙ 보존처리 완료 후 처리도구 및 작업 현장을 정리하고 필요에 따라 유물을 안전하게 포장하여 이운한다.
보존처리 결과보고서		∙ 보존처리 종료 후 처리한 부분에 대해 사진을 첨부하고 작업과정을 기록한 보존처리 결과보고서를 정해진 기간 내에 발간, 제출한다.

조각(일반조각, 불교조각, 기타종교조각) - 건칠조
구분		내용
작업준비		∙ 작업 개시 전 동산문화재 보존처리를 위한 장소, 도구, 작업지시, 작업 복장 등을 준비한다.
유물이운		∙ 유물의 안전을 위해 주요 손상부분 보강 및 포장, 무진동 차량 이용, 보험 가입 등
유물촬영		∙ 문화재 전체(전․후․좌․우, 전체, 세부) 및 세부 보존 상태를 고해상도로 촬영하여 보존처리 전․후 및 공정별로 비교․대조될 수 있도록 상세한 촬영기록(촬영 조건 등)을 남기도록 한다.
사전조사 및 분석	현상조사	∙ 유물의 기초자료조사 및 자료수집을 통한 보존처리의 타당성 검토 및 처리 방향을 설정한다. ∙ 유물의 제원 조사, 실측, 손상 상태, 물리적․구조적, 오염 현황 조사, 과거 보수부위 등을 파악하고 기록한다.
	과 학 적 상태조사	∙ 3D스캔, 2D전개도 및 손상도면 작성, 방사선조사 (X-ray 또는 γ-ray 또는 X-CT), 적외선 촬영, 재료분석(X선형광분석, X선회절분석등), 광학현미경 조사(칠도막조사, 목재 수종분석), 현미경 촬영
	기록카드 작 성	∙ 처리 전 사전조사 및 분석을 통해 보존처리 전 유물의 주요 손상 유형, 손상 위치 및 정도를 도면과 사진 등을 활용하여 상세히 기록한다.
전문가 자문		∙ 문화재위원을 비롯한 3인 이상 관계전문가의 검토를 받아 시행하며 착수 전, 중간과정, 완료 시 등 3회 이상의 자문을 받아 실시한다.
보존처리 공 정	세 척	∙ 건식세척 및 습식세척을 통해 이물질을 제거한다, 붓과 간단한 소도구를 이용하여 표면의 이물질을 제거한다.
	강화처리	∙ 강화처리는 칠의 약해진 접착력과 결구력의 상승을 목적으로 이루어진다. ∙ 강화처리에 사용되는 일반적인 재료는 아교와 어교 등의 천연접착제 이다.
	복 원	∙ 결손된 부위는 동일한 재료를 사용하여 처리하여야 한다.
	색 맞 춤	∙ 색맞춤은 복원부에 동일한 재료 또는 그와 비슷한 재료를 사용하여 실시한다. ∙ 옻칠의 건조는 칠한 부위가 넓지 않은 경우 부분 건조법을 사용하여 팽창과 수축으로 인한 손상을 방지한다.
	훈 증	∙ 보존처리 전과 후의 훈증을 통해 충해에 의한 손상을 방지한다.
작업정리		∙ 보존처리 완료 후 처리도구 및 작업 현장을 정리하고 필요에 따라 유물 을 안전하게 포장하여 이운한다.
보존처리 결과보고서		∙ 보존처리 종료 후 처리한 부분에 대해 사진을 첨부하고 작업과정을 기록한 보존처리 결과보고서를 정해진 기간 내에 발간, 제출한다.

조각(일반조각, 불교조각, 기타종교조각) - 소조
구분		내용
작업준비		∙ 작업 개시 전 동산문화재 보존처리를 위한 장소, 도구, 작업지시, 작업 복장 등을 준비한다.
유물이운		∙ 유물의 안전을 위해 주요 손상부분 보강 및 포장, 무진동 차량 이용, 보험 가입 등
유물촬영		∙ 문화재 전체(전․후․좌․우, 전체, 세부) 및 세부 보존 상태를 고해상도로 촬영하여 보존처리 전․후 및 공정별로 비교․대조될 수 있도록 상세한 촬영기록(촬영 조건 등)을 남기도록 한다.
사전조사 및 분석	현상조사	∙ 유물의 기초자료조사 및 자료수집을 통한 보존처리의 타당성 검토 및 처리 방향을 설정한다. ∙ 유물의 제원 조사, 실측, 손상 상태, 물리적․구조적, 오염 현황 조사, 과거 보수부위 등을 파악하고 기록한다.
	과 학 적 상태조사	∙ 방사선조사(X-ray 또는 γ-ray 또는 X-CT), 3D스캔, 2D전개도 및 손상도면 작성, 재료분석, 현미경 촬영
	기록카드 작 성	∙ 처리 전 사전조사 및 분석을 통해 보존처리 전 유물의 주요 손상 유형, 손상 위치 및 정도를 도면과 사진 등을 활용하여 상세히 기록한다.
전문가 자문		∙ 문화재위원을 비롯한 3인 이상 관계전문가의 검토를 받아 시행하며 착수 전, 중간과정, 완료 시 등 3회 이상의 자문을 받아 실시한다.
보존처리 공 정	세 척	∙ 건식세척 및 습식세척을 통해 이물질을 제거한다, 붓과 간단한 소도구를 이용하여 표면의 이물질을 제거한다.
	안료고착작업	∙ 손상된 안료층의 강화 및 고착을 위한 작업으로 상태에 따라 보존처리 방식을 달리한다.
	결손부 복원	∙ 소조상의 남아있는 형태를 최대한 살려 손상된 부위를 복원한다.
	채색작업	∙ 복원부의 면을 고르게 한 뒤 전통적인 채색 방식 등 적합한 매제 및 채색재료를 사용하여 채색한다.
	훈 증	∙ 보존처리 전과 후의 훈증을 통해 충해에 의한 손상을 방지한다.
작업정리		∙ 보존처리 완료 후 처리도구 및 작업 현장을 정리하고 필요에 따라 유물을 안전하게 포장하여 이운한다.
보존처리 결과보고서		∙ 보존처리 종료 후 처리한 부분에 대해 사진을 첨부하고 작업과정을 기록한 보존처리 결과보고서를 정해진 기간 내에 발간, 제출한다.

조각(일반조각, 불교조각, 기타종교조각) - 개금
구분		내용
작업준비		∙ 작업 개시 전 동산문화재 보존처리를 위한 장소, 도구, 작업지시, 작업 복장 등을 준비한다.
유물이운		∙ 유물의 안전을 위해 주요 손상부분 보강 및 포장, 무진동 차량 이용, 보험 가입 등
유물촬영		∙ 문화재 전체(전․후․좌․우, 전체, 세부) 및 세부 보존 상태를 고해상도로 촬영하여 보존처리 전․후 및 공정별로 비교․대조될 수 있도록 상세한 촬영기록(촬영 조건 등)을 남기도록 한다.
사전 조사 및 분석	현상조사	∙ 유물의 기초자료조사 및 자료수집을 통한 보존처리의 타당성 검토 및 처리 방향을 설정한다. ∙ 유물의 제원 조사, 실측, 손상 상태, 물리적․구조적, 오염 현황 조사, 과거 보수부위 등을 파악하고 기록한다.
	과 학 적 상태조사	∙ 방사선조사(X-ray 또는 γ-ray 또는 X-CT), 3D스캔, 2D전개도 및 손상도면 작성, 재료분석, 현미경 촬영. 개금층 분석
	기록카드 작성	∙ 처리 전 사전조사 및 분석을 통해 보존처리 전 유물의 주요 손상 유형, 손상 위치 및 정도를 도면과 사진 등을 활용하여 상세히 기록한다.
전문가 자문		∙ 문화재위원을 비롯한 3인 이상 관계전문가의 검토를 받아 시행하며 착수 전, 중간과정, 완료 시 등 3회 이상의 자문을 받아 실시한다.
보존 처리 공정	세 척	∙ 건식세척 및 습식세척을 통해 이물질을 제거한다, 붓과 간단한 소도구를 이용하여 표면의 이물질을 제거한다.
	전 작 업	∙ 처리대상의 균열‧박락‧파손부위에 메움작업을 실시하여 면처리한다. ∙ 균열‧박락‧파손부위는 면처리 후 모시로 배접 후 아교를 발라 건조한다. ∙ 개금을 실시하고자 하는 부위에 연마작업을 통하여 표면을 균일하게 하여야 한다. ∙ 개금층 제거 시 단계별로 기록을 남기며 실시하도록 한다. ∙ 도금층 안정화 : 에탄올+증류수 혼합액으로 세척 후 묽은 토끼아교, 우뭇가사리풀 혼합용액 사용
	배 접	∙ 접목부나 균열이 일어날 수 있는 부위에는 삼베 또는 모시로 배접한다.
	토회 충전	∙ 균열 부위나 틈새 등에는 토회 충전으로 보강 또는 면고르기를 실시한다.
	옻 칠	∙ 옻칠은 옻나무에서 추출한 순수한 옻을 가지고 개금 전 작업을 한다. ∙ 옻칠은 유물의 종류와 상태에 따라 7~10회 내외의 범위로 한다.
	금분비비기	∙ 얼룩이 생기지 않게 신중을 기하여 금분을 비벼서 올린다.
	금박 붙이기	∙ 옻칠이 충분히 건조가 되었는지 금박을 올릴 수 있는 정도를 관련 기능자가 확인한 후 시행한다. ∙ 금박, 금분은 순도 99% 이상의 제품을 사용하며, 금박, 금분의 손실이 없게 신중하게 작업한다. ∙ 금박은 3회를 기본으로 하고 취약부위는 3회 이상으로 한다.
	개안작업	∙ 원형을 가지고 있는 원래의 불상의 모습에 충실하게 신중을 기하여 직접 개안작업을 한다.
	훈 증	∙ 보존처리 전과 후의 훈증을 통해 충해에 의한 손상을 방지한다.
작업정리		∙ 보존처리 완료 후 처리도구 및 작업 현장을 정리하고 필요에 따라 유물 을 안전하게 포장하여 이운한다.
보존처리 결과보고서		∙ 보존처리 종료 후 처리한 부분에 대해 사진을 첨부하고 작업과정을 기록한 보존처리 결과보고서를 정해진 기간 내에 발간, 제출한다.

공예(생활공예, 불교공예, 기타종교공예) - 목공예
구분		내용
작업준비		∙ 작업 개시 전 동산문화재 보존처리를 위한 장소, 도구, 작업지시, 작업 복장 등을 준비한다.
유물이운		∙ 유물의 안전을 위해 주요 손상부분 보강 및 포장, 무진동 차량 이용, 보험 가입 등
유물촬영		∙ 문화재 전체(전․후․좌․우, 전체, 세부) 및 세부 보존 상태를 고해상도로 촬영하여 보존처리 전․후 및 공정별로 비교․대조될 수 있도록 상세한 촬영기록(촬영 조건 등)을 남기도록 한다.
사전조사 및 분석	현상조사	∙ 유물의 기초자료조사 및 자료수집을 통한 보존처리의 타당성 검토 및 처리 방향을 설정한다. ∙ 유물의 제원 조사, 실측, 손상 상태, 물리적․구조적, 오염 현황 조사, 과거 보수부위 등을 파악하고 기록한다.
	과 학 적 상태조사	∙ 3D스캔, 2D전개도 및 손상도면 작성, 방사선조사(X-ray 또는 γ-ray 또는 X-CT), 적외선 촬영, 재료분석(X선형광분석, X선회절분석, FT-IR 등), 광학현미경 조사(목재 수종분석), 현미경 촬영
	기록카드 작성	∙ 처리 전 사전조사 및 분석을 통해 보존처리 전 유물의 주요 손상 유형, 손상 위치 및 정도를 도면과 사진 등을 활용하여 상세히 기록한다.
전문가 자문		∙ 문화재위원을 비롯한 3인 이상 관계전문가의 검토를 받아 시행하며 착수 전, 중간과정, 완료 시 등 3회 이상의 자문을 받아 실시한다.
보존처리 공 정	세 척	∙ 건식세척 및 습식 세척을 통해 이물질을 제거한다, 붓과 간단한 소도구를 이용하여 표면의 이물질을 제거한다.
	강화처리	∙ 파손, 탈락, 균열이 발생된 부재의 재접합과 구조 결구력에 대해 이루어진다.
	복 원	∙ 결손부재에 대해 복원한다. ∙ 수축으로 인한 부재의 변형은 동일한 수종을 사용하여 복원하며 변형 부재에 대하여 클램프를 이용해 맞춘다.
	색 맞 춤	∙ 복원부에 대한 색맞춤은 원재료를 사용하는 것을 기본으로 한다. ∙ 원재료가 옷칠일 경우, 습도 80% 조건에서 건조한다.
	훈 증	∙ 보존처리 전과 후의 훈증을 통해 충해에 의한 손상을 방지한다.
작업정리		∙ 보존처리 완료 후 처리도구 및 작업 현장을 정리하고 필요에 따라 유물을 안전하게 포장하여 이운한다.
보존처리 결과보고서		∙ 보존처리 종료 후 처리한 부분에 대해 사진을 첨부하고 작업과정을 기록한 보존처리 결과보고서를 정해진 기간 내에 발간, 제출한다.

공예(생활공예, 불교공예, 기타종교공예) - 칠공예
구분		내용
작업준비		∙ 작업 개시 전 동산문화재 보존처리를 위한 장소, 도구, 작업지시, 작업 복장 등을 준비한다.
유물이운		∙ 유물의 안전을 위해 주요 손상부분 보강 및 포장, 무진동 차량 이용, 보험 가입 등
유물촬영		∙ 문화재 전체(전․후․좌․우, 전체, 세부) 및 세부 보존 상태를 고해상도로 촬영하여 보존처리 전․후 및 공정별로 비교․대조될 수 있도록 상세한 촬영기록(촬영 조건 등)을 남기도록 한다.
사전조사 및 분석	현상조사	∙ 유물의 기초자료조사 및 자료수집을 통한 보존처리의 타당성 검토 및 처리 방향을 설정한다. ∙ 유물의 제원 조사, 실측, 손상 상태, 물리적․구조적, 오염 현황 조사, 과거 보수부위 등을 파악하고 기록한다.
	과 학 적 상태조사	∙ 3D스캔, 2D전개도 및 손상도면 작성, 방사선조사(X-ray), 적외선 촬영, 재료분석(X선형광분석, X선회절분석, FT-IR 등), 광학현미경 조사(칠도막조사, 목재 수종분석), 현미경 촬영
	기록카드 작 성	∙ 처리 전 사전조사 및 분석을 통해 보존처리 전 유물의 주요 손상 유형, 손상 위치 및 정도를 도면과 사진 등을 활용하여 상세히 기록한다.
전문가 자문		∙ 문화재위원을 비롯한 3인 이상 관계전문가의 검토를 받아 시행하며 착수 전, 중간과정, 완료 시 등 3회 이상의 자문을 받아 실시한다.
보존처리 공 정	칠면의 안정화처리 및 세척	∙ 칠의 표면 박락과 들뜸 현상이 발생된 경우 압착 고정하는 방법으로 칠면을 안정화 한다. ∙ 칠면에 고착된 먼지와 오염물은 건식 및 습식세척으로 제거한다.
	충전제 보강 및 변형부 고정	∙ 짜임 부분의 벌어진 틈, 변형되거나 휘어진 바탕재료(판재 등)을 바로잡는다.
	백골의 복원	∙ 수종 분석 결과에 따라 잘 건조된 판재를 결실된 형태와 크기에 맞게 재단하여 결손부를 복원한다.
	복원 및 색 맞 춤	∙ 칠이 벗겨진 부분에 생칠, 찹쌀풀, 점토를 1:1:2로 혼합한 토회를 조금 두껍게 발라 올리고 칠장에서 충분히 건조한 뒤 토회면을 연마하여 물갈이한다. ∙ 이런 과정을 반복한 뒤 색상과 광택을 기존의 칠면과 유사하게 조절하여 색맞춤한다.
	금구장식 복 원	∙ 칠공예품에 부착되어 있는 금속 장식 등은 세척하거나 결손의 경우 복원하여 재부착한다.
	훈 증	∙ 보존처리 전과 후의 훈증을 통해 충해에 의한 손상을 방지한다.
작업정리		∙ 보존처리 완료 후 처리도구 및 작업 현장을 정리하고 필요에 따라 유물을 안전하게 포장하여 이운한다.
보존처리 결과보고서		∙ 보존처리 종료 후 처리한 부분에 대해 사진을 첨부하고 작업과정을 기록한 보존처리 결과보고서를 정해진 기간 내에 발간, 제출한다.

공예(생활공예, 불교공예, 기타종교공예) - 토도자공예
구분		내용
작업준비		∙ 작업 개시 전 동산문화재 보존처리를 위한 장소, 도구, 작업지시, 작업 복장 등을 준비한다.
유물이운		∙ 유물의 안전을 위해 주요 손상부분 보강 및 포장, 무진동 차량 이용, 보험 가입 등
유물촬영		∙ 문화재 전체(전․후․좌․우, 전체, 세부) 및 세부 보존 상태를 고해상도로 촬영하여 보존처리 전․후 및 공정별로 비교․대조될 수 있도록 상세한 촬영기록(촬영 조건 등)을 남기도록 한다.
사전조사 및 분석	현상조사	∙ 유물의 기초자료조사 및 자료수집을 통한 보존처리의 타당성 검토 및 처리 방향을 설정한다. ∙ 유물의 제원 조사, 실측, 형태, 구조, 색, 문양, 손상 상태, 물리적․구조적, 오염 현황 조사, 과거 보수부위 등을 파악하고 기록한다.
	과 학 적 상태조사	∙ 과학적 조사는 표면상태 조사(현미경 조사, UV 조사, 산성도, 용해성 염 측정 등), 내부 구조 및 형태 조사[방사선조사(X-ray 또는 X-CT, 내시경 촬영], 구성 재료 및 오염물, 복원재료 분석(현미경 조사, X-선 형광분석, X-선 회절분석, 적외선분광분석, 라만분석)
	기록카드 작 성	∙ 처리 전 사전조사 및 분석을 통해 보존처리 전 유물의 주요 손상 유형, 손상 위치 및 정도를 도면과 사진 등을 활용하여 상세히 기록한다.
전문가 자문		∙ 문화재위원을 비롯한 3인 이상 관계전문가의 검토를 받아 시행하며 착수 전, 중간과정, 완료 시 등 3회 이상의 자문을 받아 실시한다.
보존처리 공 정	해 체	∙ 해체 시 유물의 상태 및 기존 수리복원 재료에 대한 파악이 선행되어야 하며, 사전실험을 통해 해체에 적합한 용제(아세톤, 톨루엔 등) 및 방법을 적용하여 기존 재료를 유물 본래 태토로부터 분리‧제거한다.
	세 척 (이물질제거)	∙ 유물의 재질과 상태를 바탕으로 오염원과 오염상태를 조사하여 세척 여부를 판단하고 적합한 세척용제 및 방법을 선택한다. ∙ 물리적 세척은 크게 건식세척과 습식세척으로 나뉜다. ∙ 화학적 세척은 화학약품을 사용하는 것으로 화학약품+소도구, 용제 침적법, 습포법 등 오염물에 따라 적합한 용제를 사용한다.
	강화처리	∙ 물성이 취약한 유물에 한해서 부분적 또는 전체적으로 Caparol binder, HPC(히드록시프로필셀룰로스), ParapoidB-72, 44 등 적합한 강화처리 용액을 사용하여 도포, 분사, 함침법으로 강화처리 한다.
	접 합	∙ 세척 후 자연 건조한 편은 가접합 후 유물 특성과 접합 부위에 맞는 접착제와 방법을 선택하되 유물의 안정과 원형유지를 고려하여 적용한다. ∙ 접착제의 종류 : 시아노아크릴레이트계, 에폭시계, 아크릴계, 셀룰로즈계 등
	결손부분 복 원	∙ 결손 부위의 위치 및 규모를 고려하여 적합한 재료와 방법으로 복원한다. ∙ 결손부가 넓거나 특정 형태를 갖춘 경우 지지체 적용, 형틀을 제작하여 복원한다. ∙ 성형틀 제작 ： 밀랍, 유성점토, 몰드메이커, 탄성고무 실리콘 KE-1300T, 자유 수지 등 ∙ 복원‧보강재 ： 소석고, 에폭시 수지, 에폭시 수지판, SN-시트, HN-시트 등
	색 맞 춤	∙ 복원부를 중심으로 주변과 이질감이 느껴지지 않게 채색처리를 한다. (아크릴물감, 채색안료 등 사용)
	유 약 층 복 원	∙ 채색한 부분이 완전히 마른 후 그 위에 유약층을 복원한다. (투명 에폭시, 글로스 바니쉬, 매트 바니쉬 등 사용)
작업정리		∙ 보존처리 완료 후 처리도구 및 작업 현장을 정리하고 필요에 따라 유물을 안전하게 포장하여 이운한다.
보존처리 결과보고서		∙ 보존처리 종료 후 처리한 부분에 대해 사진을 첨부하고 작업과정을 기록한 보존처리 결과보고서를 정해진 기간 내에 발간, 제출한다.

공예(생활공예, 불교공예, 기타 종교공예) - 복식ㆍ염직공예
구분		내용
작업준비		∙ 작업 개시 전 동산문화재 보존처리를 위한 장소, 도구, 작업지시, 작업 복장 등을 준비한다.
유물이운		∙ 유물의 안전을 위해 주요 손상부분 보강 및 포장, 무진동 차량 이용, 보험 가입 등
유물촬영		∙ 문화재 전체(전․후․좌․우, 전체, 세부) 및 세부 보존 상태를 고해상도로 촬영하여 보존처리 전․후 및 공정별로 비교․대조될 수 있도록 상세한 촬영기록(촬영 조건 등)을 남기도록 한다.
사전조사 및 분석	현상조사	∙ 유물의 기초자료조사 및 자료수집을 통한 보존처리의 타당성 검토 및 처리 방향을 설정한다. ∙ 유물의 제원 조사, 실측, 손상 상태, 물리적․구조적, 오염의 종류, 과거 보수부위 등을 파악하고 기록한다. ∙ 직물 조사(섬유 동정, 제직 상태, 복합 재료 구성 등)를 실시한다.
	과 학 적 상태조사	∙ 섬유 분석(육안관찰 및 현미경 관찰 등), FT-IR 분석, 방사선조사(X-ray), 적외선 촬영 등
	기록카드 작성	∙ 처리 전 사전조사 및 분석을 통해 보존처리 전 유물의 주요 손상 유형, 손상 위치 및 정도를 도면과 사진 등을 활용하여 상세히 기록한다.
전문가 자문		∙ 문화재위원을 비롯한 3인 이상 관계전문가의 검토를 받아 시행하며 착수 전, 중간과정, 완료 시 등 3회 이상의 자문을 받아 실시한다.
보존처리 공 정	금박의 보호 및 강화	∙ 보존처리에 앞서 복식 표면의 직금ㆍ부금ㆍ니금이나 안료 등 접착력이 약화되어 박락이 진행된 경우, 안정화시키기 위하여 접착성분을 도포하고 자연건조한다.
	세 척	∙ 표면의 먼지 및 오염물 등의 제거를 위해 소도구를 이용한 건식세척 및 안정성이 입증된 탈이온수 또는 유기용매를 적용하여 습식세척을 한다. ∙ 경우에 따라 중성세제를 사용하여 세척할 수 있다.
	손 상 부 보 수	∙ 유물의 기계적 성질이 약화된 상태로 직물 조직이 성글면서 두께가 얇은 직물을 정련하여 사용하며, 보수용 실은 보강 직물에서 위사를 뽑아서 사용한다.
	훈 증	∙ 보존처리 전과 후의 훈증을 통해 충해에 의한 손상을 방지한다.
	포장 및 보관	∙ 보존처리가 완료된 유물은 중성지로 포장하며, 유물이 겹치거나 접힌 부위에 중성지를 완충재로 끼워 보호한 후 접힘 부위가 가능한 최소화하도록 접어 크기에 맞게 제작한 중성상자에 보관한다. 이때 유물뿐 아니라 반드시 출입동선, 수장공간의 면적, 출입문의 크기를 고려하여 제작․보관해야 한다.
작업정리		∙ 보존처리 완료 후 처리도구 및 작업 현장을 정리하고 필요에 따라 유물을 안전하게 포장하여 이운한다.
보존처리 결과보고서		∙ 보존처리 종료 후 처리한 부분에 대해 사진을 첨부하고 작업과정을 기록한 보존처리 결과보고서를 정해진 기간 내에 발간, 제출한다.

전적 및 고문서류
구분		내용
작업준비		∙ 작업 개시 전 동산문화재 보존처리(수리)를 위한 장소, 도구, 작업지시, 작업 복장 등 준비한다.
유물이운		∙ 유물의 안전을 위해 주요 손상부분 보강 및 포장, 무진동 차량 이용, 보험 가입 등
유물촬영		∙ 문화재 표지 및 본문 전체와 세부 보존 상태를 고해상도 촬영하여 보존처리 전․후 및 공정별로 비교․대조될 수 있도록 상세한 촬영기록을 남기도록 한다.
사전조사 및 분석	현상조사	∙ 유물의 기초자료조사 및 자료수집을 통한 보존처리의 타당성 검토 및 처리 방향을 설정한다. ∙ 유물의 제원 조사, 실측, 손상 상태, 물리적․구조적, 오염 현황 조사, 장황 형식, 과거 보수부위 등을 파악하고 기록한다.
	과 학 적 상태조사	∙ 현재 상태조사(현미경 조사, 종이 산성도(pH) 측정 등), 재질조사(섬유분석, FT-IR 분석 등), 지질조사(두께, 평량, 밀도, 발초수 등), 적외선 촬영
	기록카드 작 성	∙ 처리 전 사전조사 및 분석을 통해 보존처리 전 유물의 주요 손상 유형, 손상 위치 및 정도를 도면과 사진 등을 활용하여 상세히 기록한다.
전문가 자문		∙ 문화재위원을 비롯한 3인 이상 관계전문가의 검토를 받아 시행하며 착수 전, 중간과정, 완료 시 등 3회 이상의 자문을 받아 실시한다.
보존처리 공 정	해 체	∙ 결실부 보수 및 클리닝 등 보존처리를 위해 전적의 앞표지와 뒤표지 등을 낱장으로 분리한다.
	세 척	∙ 부드러운 붓으로 먼지, 곰팡이 등의 오염물질을 건식세척 한다. 필요시에는 정제수(탈이온수 등)를 사용하여 습식세척 하며, 습식세척 전 먹이나 인장 등의 번짐 테스트를 실시한 후 진행한다.
	결 손 부 보 수	∙ 결실되거나 약화된 손상 부분은 본지의 지질 조사 후 재질, 두께, 색상 등을 고려하여 본지와 가장 유사한 종이를 이용하여 보강하며 천연염색을 통해 고색의 느낌을 재현한다.
	배접 및 건조, 색맞춤	∙ 보강처리 후 건조판 등에 자연 건조한다. ∙ 배접이 필요한 경우 소맥전분풀을 사용하여 중성 종이(닥섬유 종이 등)로 배접한 후 건조판 등에 자연 건조한다. ∙ 표지는 건조과정에서 주변과 이질감이 들지 않도록 안료를 사용하여 색 맞춤 한다.
	장 황	∙ 건조가 완료된 낱장의 화면은 여분의 보강지를 제거하고 순서에 맞게 정리한 후 전통 방식으로 장황한다. ∙ 표지의 문양 및 장정 끈 등 장황 형식은 자문회의를 통해 결정한다.
	훈 증	∙ 보존처리 전과 후의 훈증을 통해 충해에 의한 손상을 방지한다.
	보 관	∙ 형식에 따라 포갑(包匣)이나 보관상자 등을 제작하여 보관한다.
작업정리		∙ 보존처리 완료 후 처리도구 및 작업 현장을 정리하고 필요에 따라 유물을 안전하게 포장하여 이운한다.
보존처리 결과보고서		∙ 보존처리 종료 후 처리한 부분에 대해 사진을 첨부하고 작업과정을 기록한 보존처리 결과보고서를 정해진 기간 내에 발간, 제출한다.

서각류(목판각류, 금석각류)
구분		내용
작업준비		∙ 작업 개시 전 동산문화재 보존처리(수리)를 위한 장소, 도구, 작업지시, 작업 복장 등 준비한다.
유물이운		∙ 유물의 안전을 위해 주요 손상부분 보강 및 포장, 무진동 차량 이용, 보험 가입 등
유물촬영		∙ 문화재 전체(전․후․좌․우, 전체, 세부) 및 세부 보존 상태를 고해상도로 촬영하여 보존처리 전․후 및 공정별로 비교․대조될 수 있도록 상세한 촬영기록(촬영 조건 등)을 남기도록 한다.
사전조사 및 분석	현상조사	∙ 유물의 기초자료조사 및 자료수집을 통한 보존처리의 타당성 검토 및 처리 방향을 설정한다. ∙ 유물의 제원 조사, 실측, 손상 상태, 물리적․구조적, 오염 현황 조사, 과거 보수부위 등을 파악하고 기록한다.
	과 학 적 상태조사	∙ 방사선조사(X-ray 또는 γ-ray 또는 X-CT), 적외선․자외선 촬영, 재료분석(X선형광분석 등), 함수율(목판) 측정, 광학현미경 조사
	기록카드 작 성	∙ 처리 전 사전조사 및 분석을 통해 보존처리 전 유물의 주요 손상 유형, 손상 위치 및 정도를 도면과 사진 등을 활용하여 상세히 기록한다.
전문가 자문		∙ 문화재위원을 비롯한 3인 이상 관계전문가의 검토를 받아 시행하며 착수 전, 중간과정, 완료 시 등 3회 이상의 자문을 받아 실시한다.
보존처리 공 정	세 척 (클리닝)	∙ 부드러운 붓으로 먼지, 곰팡이 등의 오염물질을 건식 세척한다. 필요시에는 목판 및 금석 등 재료에 맞는 세척을 한다.
	훈 증	∙ 목판각류는 보존처리 전과 후의 훈증을 통해 충해에 의한 손상을 방지한다.
	보 관	∙ 보존처리 후 유물에 적합한 환경을 조성하여 보관한다.
작업정리		∙ 보존처리 완료 후 처리도구 및 작업 현장을 정리하고 필요에 따라 유물을 안전하게 포장하여 이운한다.
보존처리 결과보고서		∙ 보존처리 종료 후 처리한 부분에 대해 사진을 첨부하고 작업과정을 기록한 보존처리 결과보고서를 정해진 기간 내에 발간, 제출한다.

[서식 7] 시료채취확인서

목조문화재용 방염제 시료채취확인서(사전검증용)

1. 방염제 품명 (모델명)
2. 제조 업체명
3. 시료채취일		년 월 일 (배송예정일 : 년 월 일)
4. 시료채취장소
5. 시료 채취자		소속	담당업무			성명		(서명 또는 인)
6. 입 회 자		소속	담당업무			성명		(서명 또는 인)
7. 시료채취 수		n = 1 , 2 , 3 (채취량 : kg 또는 L )
8. 공사 개요	문화재명
	주 소
	관리감독기관
	담당자(연락처)	( )
	착공예정일
	처리면적	m2
9. 발주자
10. 시공자
「목조문화재용 방염제 사전검증 지침」에 따라 “시료채취 절차 및 확인사항”을 위와 같이 수행하였으며, 이에 대한 검증시험을 의뢰합니다.
년 월 일
의뢰인				성명			(서명 또는 인)
				소속
				연락처
				주소

[별첨 1] 사전검증 시험 수수료 산정

1. 시료수 : n = 1

시험항목	시험비용(원)	수량	소계(원)	시험방법
수소이온농도 (pH)	20,000	1	20,000	KS M 0011
비중	10,000	1	10,000	KS M ISO 2811-1
구성성분 확인	500,000	1	500,000	GC/MS, ICP, XRD, IR, NMR 등
합계	530,000	1	530,000	부가세 별도

2. 시료수 : n = 2

시험항목	시험비용(원)	수량	소계(원)	시험방법
수소이온농도 (pH)	20,000	2	40,000	KS M 0011
비중	10,000	2	20,000	KS M ISO 2811-1
구성성분 확인	500,000	2	1,000,000	GC/MS, ICP, XRD, IR, NMR 등
합계	530,000	2	1,060,000	부가세 별도

3. 시료수 : n = 3

시험항목	시험비용(원)	수량	소계(원)	시험방법
수소이온농도 (pH)	20,000	3	60,000	KS M 0011
비중	10,000	3	30,000	KS M ISO 2811-1
구성성분 확인	500,000	3	1,500,000	GC/MS, ICP, XRD, IR, NMR 등
합계	530,000	3	1,590,000	부가세 별도

※ 시험기간 : 10일 (근무일수 산정, 휴무일 제외)

※ 단기분석에 따른 시험비용 산정내역임