위험도 3등급 이상 및 안전대책 보완대상 위험요인

□ 대상 위험요인 : 총 58건(①, ②, ③, ④ 중복요인 제외)

① 위험도 3등급 이상(경감/제거 대상) 위험요인: 56건

② 다빈도 발생(사업소별 연 3회 이상) 안전대책 보완대상: 7건

③ 철도안전감독관 상시점검 보완대상: 1건

④ ‘21년 계약 및 납품지연으로 ’22년 연속수행: 1건

연번	관리번호	사고구분	위험사건	핵심 위험요인	안전대책	비고
1	2019-차량-018	열차(차량) 충돌	차상신호장치 고장	차상신호장치 신호 발신/수신 장애로 인한 전동차 간 충돌 및 사상사고 발생	○ 정기검사 시 차상신호장치 점검/검사 철저 ○ 노후부품 즉시 교체 등	① 3등급 이상
2	2019-차량-030		차량한계 저촉	기지 내 전동차와 시설·설비 접촉으로 인한 추돌 및 탈선 발생 가능 및 사상사고 발생	○ 2인1조 작업 시행 ○ 삭전전후 전동차 이동시 확인점검 ○ 공동 정비작업 상호신호연락체계 숙련화 등	① 3등급 이상
3	2018-차량-019	열차(차량) 탈선	차상신호장치 불량	신호장치 속도제어 오류에 의한 전동차 과속으로 탈선 및 충돌 발생, 승객 사상사고 발생	○ 출발전 점검 철저 ○ 차상신호장치 동작상태 모니터링 ○ 노후부품 즉시 교체 등	① 3등급 이상
4	2019-차량-010		대차 및 주행장치 불량	열차탈선으로 인한 운행중단 및 지연	○ 정기검사(월상, 중정비) 시 측정 및 검사 철저 ○ 1,2차 스프링 내구연한 도래 시 교체 ○ 차륜삭정 조도(거칠기) 관리방안 수립) 등	① 3등급 이상
5	2021-공통-007		현수장치 경화 및 궤간정비기준 초과	본선 완화곡선부 타고오름 탈선으로 탈선 및 충돌 발생, 승객 사상사고 발생	○ 1,2차 스프링 내구연한 도래 시 교체 ○ 차륜플랜지 조도에 맞게 삭정시행 ○ 측정설비를 구비하여 정지윤중비 관리 등	① 3등급 이상

연번	관리번호	사고구분	위험사건	핵심 위험요인	안전대책	비고
6	2021-차량-027	열차(차량) 탈선	고장차량 입환 취급절차 미준수	무동력 상태로 전부 전동차 견인중 제동체결에 의한 타오름 탈선 발생	○ 전동차 1,2차 현수장치 점검 강화 ○ 1,2차 스프링 내구연한 도래 시 교체 ○ 1차 현수장치 취부 볼트상태 전수조사 및 불량사항 조치 등	① 3등급 이상
7	2019-공통-078	화재사고	부주의행동으로 인한 실화	시설물 내 직원 흡연으로 인한 실화 발생	○ 작업 안전수칙 반복교육(작업장내 흡연행위 절대 엄금) ○ 정기점검 시 화재수신반 경보설비 기능상태 확인 등	① 3등급 이상
8	2018-차량-415	안전사상 사고	검수고 단로기 및 접지봉 오취급	검수고 단로기 및 접지봉 오취급으로 인한 단전 발생 및 감전사고 병발	○ 주기적 안전교육 및 훈련 실시 ○ 단로기 취급 안전 5중 방호벽 안전대책 실시 등	① 3등급 이상
9	2018-차량-422		반복작업 노출	청소, 반복작업 및 중량물 취급 등으로 인한 근골격계 사고 발생	○ 안전수칙 교육 실시(중량물 취급시 주의사항 등) ○ 중량물 검수고 카트 사용 등	① 3등급 이상
10	2018-차량-429		차량/장비 끼임	협소공간에서 중량물 운반/교환 중 직원 부상	○ 장비취급자 안전교육 시행 ○ 작업 전용공구 지급 ○ 2인1조 작업 및 지적환호 실시 등	① 3등급 이상
11	2018-차량-466		전도/실족	객실 바닥 물 청소중 미끄러져 넘어져 직원 부상	○ 동절기 청소선 결빙방지를 위한 제설제 살포 ○ 추락주의 안전표판 부착 ○ 미끄럼방지 안전장화 지급(자회사) 등	① 3등급 이상
13	2018-차량-471		안전설비 결함	전동차 정비 중 부품 오결선, 잔류전압, 직류 고압단자 접촉, 차단기 부재에 의한 감전사고 발생	○ 판타 하강 시 고전류 방전을 위한 5분 이내 작업 금지 ○ 2인 1조 작업 실시 ○ 보호구 착용 및 검전기 활용 잔류전하 측정 등	① 3등급 이상

연번	관리번호	사고구분	위험사건	핵심 위험요인	안전대책	비고
14	2018-차량-479	안전사상 사고	검수고 전력통제 절차 미흡	검수고 작업 중임에도 전동차 고전압 전원 통전	○ 2인 1조 작업 실시 ○ 고전압장치 작업시 전원통전 감시자 배치 ○ 운전실 전면유리에 "작업중" 안전표지 부착 등	① 3등급 이상
15	2018-차량-485		차량장비 끼임	전동차 유지관리 작업 중 차량부품과 설비/장비 간 직원 협착	○ 안전교육 철저 ○ 안전설비 보강 등	① 3등급 이상
16	2018-차량-492		중량물 취급	중량물 취급 시 안전수칙 미준수	○ 안전교육 철저 ○ 작업 전 준비운동 실시 등	① 3등급 이상
17	2019-차량-031		차량 충격(치임)	기지내 도로에서 작업차량과 직원 충돌	○ 충돌방지 감지센서 및 경보기, 차단막이 설치 ○ 공동 정비작업 상호신호연락체계 숙련화 ○ 안전보호구 착용 철저 등	① 3등급 이상
18	2019-차량-033		차량하부점검 중 부주의	전동차 하부 고압기기 점검시 전차선 급단전 상태 확인 어려운 조건으로 감전사고 발생	○ 검사고 선로 하부 급단전등 설치 ○ 운전실 전면유리에 "작업중" 안전표지 부착 및 2인 1조 작업 실시 ○ 전동차 하부 고압기기 점검 전 전차선 급단전상태 확인	① 3등급 이상
19	2019-공통-125		분진, 라돈등 발생환경 노출	유해물질(분진, 라돈 등) 노출로 작업자 암질환 등 발생	○ 안전작업절차서 준수 ○ 보호구 착용(방진 마스크) 철저 및 안전교육 실시 등	① 3등급 이상
20	2018-차량-427	철도 준사고	운전취급결함	전동차 검사/청소 중 운전장치 취급 부주의로 주간제어기를 역행으로 취급하면서 시설물 추돌	○ 전동차 검사 시 청소작업 중지 ○ 안전사고 예방조치 시행 등 - 역행방지키 제작 활용 - 지적확인환호 시행	① 3등급 이상

연번	관리번호	사고구분	위험사건	핵심 위험요인	안전대책	비고
21	2018-차량-114	지연운행	대형장비 충돌	기지 구내열차 운행환경에서 외부 대형장비 취급하여 전차선 콘크리트 전주에 장비 충돌	○ 공사 중 필요 시 관련부서에 안전관리 입회(감독) 요청 ○ 외부업체 출입 시 작업입회 및 안전관리 철저 등	① 3등급 이상
22	2018-차량-121		외부요인 (기온 급하강)	집전장치(판토그라프)와 전차선 간 결빙으로 전동차 역행 불능	○ 동절기 눈․비 이후 기온강하시 조기 출고준비 및 결빙방지 활동으로 열차지연 방지 최소화 ○ 집전장치 ↔ 전차선 결빙시 관련 SOP준수 철저 등	① 3등급 이상
23	2018-차량-254		정위치 미달정차	전동차 정위치 미달정차로 인한 PSD 개방 불능	○ 정위치 정차율 분석 및 정차율 미흡편성 일제점검 시행 ○ 기관사 이례사항 다수발생 편성 특별점검 등	① 3등급 이상
24	2018-차량-394		연결기 불량	연결기 상태 불량으로 구원연결 불능 또는 연결기 파손	○ 월상검사 시 주기적 윤활제 도포 및 기능 상태 확인 ○ 정기검사 시 연결기 및 완충기 취부상태, 분할핀 탈락여부 등 확인철저 ○ 중정비 시 연결기 비파괴검사 실시	① 3등급 이상
25	2018-차량-406-1		제동전자제어 유니트(ECU) 불량	제동 불완해 및 전동차 하부 연기 발생	○ ECU 점검/검사 강화 - 시험기에 의한 ECU 튜닝 - 제동 관련 고장기록 관리 및 분석 관리 등	① 3등급 이상
26	2018-차량-406-2		제동작용장치 (BOU) 불량	제동 불완해 및 전동차 하부 연기 발생	○ 중정비시 부품성능검사 철저 및 성능저하품 교환 조치 ○ 제동불완해 관련 고장 응급조치 SOP 작성 및 전파교육 실시 등	① 3등급 이상
						② 다빈도 발생 보완대상 (천왕)

연번	관리번호	사고구분	위험사건	핵심 위험요인	안전대책	비고
27	2018-차량-407-1	지연운행	주공기압축기 불량	주공기압 강하 및 전동차 비상제동체결	○ 점검 및 유지관리 강화(오일, 유면계 등) ○ 월상검사, 중정비 시 정기교환품 적기 교체 ○ 주공기압축기 모터 절연성능 확보 등	① 3등급 이상
						② 다빈도 발생 보완대상 (군자)
28	2018-차량-408-1		상용/주차제동 장치 불량	열차 고장표시등 점등 및 전차선 단전	○ 정비 및 유지관리 시행 철저 - 제동통 정기교환품 교체 주기 준수 철저 등 ○ 전환기류 주,보조접점 동작상태 확인 ○ 정기검사 시 주차제동 체결, 완해상태 점검 등	① 3등급 이상
29	2018-차량-417-1		보조전원장치 (SIV) 불량	SIV 기동 불능으로 객실등, 냉/난방 장치 등 정상동작 불가 및 연장급전 불능	○ 중정비시 각종 소자류, PCB 불량여부 확인 ○ 중정비시 SIV 성능시험 철저 시행 등	① 3등급 이상
30	2018-차량-420		열차종합 정보장치 불량	열차 제어 불능 및 제동완해 불가 발생	○ 제어 컴퓨터 PCB류 노후부품 교체 ○ 장애발생 및 수선품 이력관리 철저 ○ 출고 전 TCMS 통신상태 PDT 시험 시행 철저 등	① 3등급 이상
31	2018-차량-431-1		일반배전반 (계전기) 불량	계전기 불량으로 인한 동력운전 불능, 비상제동 불완해 등 발생	○ 중정비시 노후 계전기 관리 강화 ○ 정기검사 시 계전기류 점검 철저 - 계전기 코일저항 측정 및 상태점검 - 접점저항 측정 및 상태점검	① 3등급 이상
32	2018-차량-431-2		일반배전반 (차단기) 불량	열차 동력운전 불능	○ 부품 교체시 지침서 및 매뉴얼 준수 ○ 최종 성능 및 작동시험 철저 확인	① 3등급 이상
33	2018-차량-431-3		일반배전반 (접촉기) 불량	열차 장치 제어 불능	○ 정비시 노후 접촉기 관리 강화 ○ 정기검사 시 접촉기류 점검 철저	① 3등급 이상

연번	관리번호	사고구분	위험사건	핵심 위험요인	안전대책	비고
34	2018-차량-432-2	지연운행	엔코더 판넬 불량	열차 역행 출력 부족	○ 중대장애 유발기기 및 노후PCB 특별점검 시행 ○ 노후부품 교환 및 정비 시행 ○ 운전실 엔코더 판넬 커넥터 접속여부 확인 등	① 3등급 이상
35	2018-차량-433		점퍼커플러 불량	열차 장치 제어 불능 및 비상제동 체결	○ 일상/월상검사/중정비 시 점퍼커플러 잠금상태 및 이완 확인 ○ 중정비시 점퍼커플러내 배선 이완여부 확인 ○ 볼트 취부후 marking 표기 등	① 3등급 이상
36	2018-차량-434		축전지 불량	단전을 동반한 전동차 하부 연기 발생	○ 축전지 전압측정 등 성능확인 시험기로 점검 강화 ○ 축전지 전압, 비중 및 배기팬(설치된 차량) 동작상태 관리 철저 등	① 3등급 이상
37	2018-차량-435		견인전동기 불량	운행 중 단전을 동반한 전동차 하부 연기 발생	○ TM 점검 및 정비 강화 - 고압리드선 검사 시행 - 절연성 확인을 위한 내압 및 절연저항 측정 ○ 주기적인 견인전동기 케이블 점검 및 교체주기 명시 등	① 3등급 이상
						② 다빈도 발생 보완대상 (군자)
38	2018-차량-436		고전압전선 불량	전차선 단전을 동반한 전동차 고장	○ 노후화 전동차 옥상 고전압전선 교체 ○ 중정비 시 옥상 고전압전선 절연저항 측정 및 전선관 수분유입방지 상태 점검 등	① 3등급 이상
39	2018-차량-437-1		MIM 불량	열차 출력 저하 및 전차선 단전	○ 인버터 등 중요장치 소자 및 제어 PCB 점검 ○ 장애유발, 노후화 소자 교체 및 체계적 DATA 관리 철저(인버터 PCB 수선이력 관리) 등	① 3등급 이상
						② 다빈도 발생 보완대상 (고덕, 방화)

연번	관리번호	사고구분	위험사건	핵심 위험요인	안전대책	비고
40	2018-차량-437-3	지연운행	컨버터/인버터장치 불량	열차 충격, 소음/진동 발생 및 출력 저하	○ 정기검사(점검)시 고장기록 확인 등 점검 및 원인분석/조치 철저 ○ 노후 센서류(CMD 등) 일괄 교체 등	① 3등급 이상
41	2018-차량-438-1		교직절환스위치 (ADS) 불량	교직절환스위치 절환기능 미흡으로 피뢰기 등 파손 및 전차선 정전	[1호선] 교직절환스위치(ADS) 정비점검 및 부품검사 강화 [4호선] RFID 기반 ADS 자동절환장치로 개선작업 시행 등	① 3등급 이상
42	2018-차량-438-4		판토그라프 불량	판토그라프 파손으로 집전장치 오동작 및 전차선 단전	○ 전동차 판타그라프 점검,정비 강화 - 판타그라프 점검 시 습판체 리벳부위 균열 점검 - 전동차 입고 시 판타그라프 타흔, 변형 점검 - 가이드혼 지지대 리벳팅 부위 점검 - 압상력 시험 실시 ○ 판타그라프 접은 높이 점검 및 보정 등	① 3등급 이상
						③ 철도안전감독관 상시점검 보완대상 (지축, 창동)
43	2018-차량-439		저항기 불량	저항기 절연내력 저하 및 절연 파괴(충전저항기, 과전압보호저항기)	○ 중정비, 월상검사시 저항기유니트 청소 강화 ○ DC 접촉기 내 CCZ 저항값 측정 및 절연상태 확인 등	① 3등급 이상
44	2018-차량-440-1		고속도차단기 (HB) 불량	전차선 단전을 동반한 전동차 고장 및 연기(폭음) 발생	○ 고속도차단기 절연성능 강화 ○ 차단기류 순환예비품 및 휴일대비 예비품 관리 철저 등	① 3등급 이상
45	2018-차량-440-2		주회로단류기 (LB) 불량	전차선 단전을 동반한 전동차 고장	○ LB 점검 강화 - LB 터미널 블록 고정볼트 육안검사 강화 - 작업 완료시 이물질 유입여부 확인점검 시행 ○ 신규부품 입고 시 확인점검 강화 등	① 3등급 이상

연번	관리번호	사고구분	위험사건	핵심 위험요인	안전대책	비고
46	2018-차량-441	지연운행	필터리액터 불량	전차선 단전을 동반한 전동차 고장 및 연기 발생	○ 필터리액터 분해점검 및 청소, 절연저항 측정(연 1회) ○ 차량 노후화를 반영한 리액터 함침주기 변경 및 절연보강 등	① 3등급 이상
47	2018-차량-442-1		ATC 유니트 불량	열차 과속 주행 또는 전동차 정지	○ 정기검사(점검포함)시 고장기록 확인 등 점검철저 ○ ATC 고장시 절체방법 등 응급조치요령 숙지 철저 ○ ATC장치함 내 노후PCB 점검 철저 등	① 3등급 이상
48	2018-차량-442-2		ATC 안테나 불량	비상제동 수시 체결 또는 정지	○ ATC안테나 케이블 등 접속상태 점검 철저 ○ ATC안테나 배선 보호관(플렉시블튜브) 절손 방지 추진 - 플렉시블튜브 개선품 교체 시행 ○ 정기검사시 ATC 안테나 행거브라겟 균열상태 확인 철저 등	① 3등급 이상
49	2018-차량-442-3		ATC 타코미터 불량	차내 속도신호 수신 불능 또는 불일치로 인항 열차 비상제동체결	○ 펄스 값 측정으로 주/보조 타코미터 등급별 조정 및 외주관리 철저 ○ 노후 보조 타코미터용 전원공급기 교체 ○ 월상검사 시 및 성능 저하품 교체 ○ 타코미터 유지보수용 수량 관리 등	① 3등급 이상
						② 다빈도 발생 보완대상 (도봉, 천왕)
50	2018-차량-445-4		객실출입문 계전기 불량	운행 중 출입문 열림/닫힘 불가	○ 장기 사용 출입문 계전기 교환 ○ 출입문 계전기 점검 강화 등	① 3등급 이상

연번	관리번호	사고구분	위험사건	핵심 위험요인	안전대책	비고
51	2018-차량-445-1	지연운행	객실출입문 DCU 불량	출입문 열림/닫힘 불가	○ DCU 내부 노후부품 교체 ○ DCU 성능개선 교체 ○ 정기검사 시 출입문장치 검사 철저(개별 출입문 동작상태 확인 철저)	① 3등급 이상
52	2018-차량-446-2		객실출입문 도어엔진(공기식) 불량	출입문 열림/닫힘 불가	○ 정기검사 시 벨트식 도어엔진 벨트장력 및 너트 확인점검 강화 ○ 출입문판넬 브라켓과 도어엔진로드 체결 시 중심 위치 및 로드 비틀림 여부 확인 철저 ○ 출입문 조립 후 합성저항 확인 및 동작시험 철저(중정비) ○ 출입문 전자변 노후 부품 교체(중정비) 등	① 3등급 이상
						② 다빈도 발생 보완대상 (지축)
53	2018-차량-447-3		외부요인 (출입문 이물질)	출입문 열림/닫힘 불가	○ 정기검사 시 출입문 장치 검사 철저 - 개별 출입문 동작상태 확인 철저 ○ 출입문 포곗 이물질 제거, 청소 철저 ○ 출입문 불량시 기동검수원 응급조치 교육 강화 등	① 3등급 이상
54	2019-차량-009		기어박스 불량	하부 장치/부품의 탈락으로 인한 서비스 지연 및 전동차 탈선	○ 전동차 장치 체결부 점검 및 관리 철저 ○ 풀림방지 처리 철저 등	① 3등급 이상
55	2020-차량-065		ATO/ATP장치 불량	ATO/ATP 장치 불량으로 운행 중단	○ 차상신호장치 동작상태 모니터링 ○ 정기검사 시 차상신호장치 점검/검사 철저 ○ 노후부품 즉시 교체 등	① 3등급 이상

연번	관리번호	사고구분	위험사건	핵심 위험요인	안전대책	비고
56	2019-차량-102	지연운행	MCB 불량	MCB투입 불량으로 동력운전 불능	○ 교직절연 구간 운행 열차 전류센서 정비점검 및 부품검사 강화 ○ MCB 동작상태 점검 철저	① 3등급 이상
57	2018-차량-446-2		CMSB 불량	주공기압 강하 및 비상제동 체결	○ 경정비/중정비 시 점검 및 유지관리 강화 - CM 동작상태, 기동시간 등 검사 및 점검 강화 - 인버터 등 중요장치 소자 및 제어 PCB 점검 ○ 순환예비품 구분관리 시행(정상품, 수선대기품, 고장품 구분표시) ○ 제어 PCB 노후부품 교체 및 접촉기 관리 철저 등	④ 납품지연으로 ’22년 연속수행 (창동)
58	2018-차량-447-3		보조전원장치 (AIM) 불량	열차 보조전원 출력 감소	○ AIM 접점조립품 일괄교체(고덕) ○ 정기검사시 공기흐름센서 공기유동량 측정 ○ AIM 모듈 전력소자 누설전류 측정(고덕) ○ AIM 모듈 노후부품 교체 등	② 다빈도 발생 보완대상 (고덕)