문서번호	시설관리과-20547
결재일자	2022. 4. 13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장	시설부장
이상구		代임춘길	04/13
			강호광
협조
	주무관		양성구

모터펌프 용량 검토 보고

[서부수도 진관(배)가압장]

2022. 04

상수도사업본부

(시 설 부)

******** 모터펌프 용량 검토 보고

2022년 노후 기전시설물 개량사업과 관련, 서부수도사업소에서 검토요청한  ************************************

***************************************

1		교체 추진배경

□ 설치후 20년이상 장기간 사용(2002년식)하여 내용연수(12년)를 초과한 모터펌프로 2022년 노후시설 개량사업 예산 반영됨- ******

2		현 황

□ 급수 현황

올림터 위치	용 도	급수지역	급수인구	일 급수량 (㎥/일)	최고급수구역
********** *****	***** ***	*********** ******	*******	********** **********	***** ******** *******

□ 기존 모터펌프 현황

동력(kw)	유량(㎥/min)	양정(m)	수량 (예비)	형식	급수방법	설치년도	비 고
**** ******	***	**	****	***	****	****	***** *****

□ 급수 계통도

강북아리수 정수센터	⇒	불광터널 배수지	⇒	***** ***	⇒	*****	⇒	****
		*********** ***********		*********		********** **********		************ ******

□ 급수구역

*****

********

□ 현장 사진

***********	*****************	********* *******

□ 펌프 운전실태

□ 가동시간 : ***************

□ 가동대수 : *********

□ 운전방법 : 배수지 수위에 따른 운전*******

❍ 급 수 량

***************************************

□ 운전압력

****************************

**************************

3		모터펌프 용량 검토

□ 용량 산출기준

□ 유량 산출기준

1) 급수인구에 의한 유량산출(Q1)

**************************************************************

※ 1인 일 최대급수량 = 291ℓpcd [2040수도정비기본계획 (P4-4-1)]

**************************************************

********************************************************

2) 급수실적(일최대 급수량)에 의한 유량산출(Q2)

***************************************************

******************************

3) 급수실적(순간최대 급수량)에 의한 유량산출(Q3)

************************************************************

******************************

□ 양정 결정기준

- 관로 손실 적용(구경 80mm 이상) : 하젠-윌리암스식 적용

□ H = 10.666 × C-1.85 × D-4.87 × Q1.85 × L

□ C : 유속계수, D : 구경(m), Q : 유량(㎥/sec), L : 배관길이(m)

- 펌프실내 배관 및 관부속 손실 적용 : 달시-와이즈바하식 적용

□ H(직관) = f × L/D × V2/2g, 관부속 = f × V2/2g

□ f : 손실계수, D : 구경(m), V : 유속(m/sec), L : 배관길이(m), g : 중력가속도

- 공급관로 현황 [************************]

규 격	연 장	관 종	부설년도	최고급수구역
******	******	*****	***********	***** ****************

□ 용량 산출 검토결과

□ ******************

******************************

***************************************

****************************************

***************************************************

□ ***************

구 분		산 출 식	양정 (m)	근 거
전 양 정(H)		************************** ************	**
실양정 (ha)	실양정 (ha)	********************** ******************	**
	토출양정 (had)	*********************** **********************	**	*************** *************
	흡입양정 (has)	***************	**	********** ***********
관로 마찰 손실수두(hl)		******************** ********************	****	***************
잔류수두		***********	*	*******

□ *********************

P(㎾) =	0.163γQH(1+α)	γ : 물의비중량 (1 kg/ℓ) Q : ************* H : ******** α : 모터여유율 (15%) η : ****************
	η

P =	*******************************	***********
	*******

∴ 전동기 동력 선정 : *****************

□ 산출결과 비교

구 분	기 존	사업소	본 부
동 력	**********	**********	**********
유 량	******	******	******
양 정	***	***	***
수 량	*********	*********	*********

4		행정사항

□ 펌프실 내 펌프주위 배관을 적정 규격의 내식성관으로 교체할 것

□ 펌프 등 수돗물과 접촉하는 수도 기자재 및 제품은 반드시 표준

규격인증[KS, KWWA(한국상하수도협회 규격), NET_NEP(산업통산부)]와 KC 인증제품 확인 후 사용할 것.

□ 상수도시설기준(환경부,2010년) 및 모터펌프 관리매뉴얼(2022. 1)에 따라 펌프와 부대시설을 설치하고 주기적인 점검 등을 통한 유지관리를 할 것

□ 모터펌프 개량 후 GIS의 가압장 관리대장 등 관련 대장 정비 및 등록(펌프 성능곡선도 포함)을 완료할 것.

□ 사업발주시「중대재해처벌법」에 의거 계약상대자의 중대재해 예방을 위한 안전·보건 능력 확보를 위한 조치를 하기 바람.

붙임 **************. 끝.