문서번호	급수운영과-22812
결재일자	2022. 5. 9.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	급수운영팀장	급수운영과장
서호태	代안윤자	05/09
		이승완

밀폐공간 출입허가 보고

(2021년 노원구 관내 급수공사)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 5.

북부수도사업소

(급수운영과)

상수도시설물(맨홀) 밀폐공간 출입허가 승인

『2021년 노원구 관내 급수공사』업무수행자의 시설물 밀폐공간 내 작업 시 안전사고 예방을 위한 밀폐공간 출입(상시)을 사전 허가하고자 함.

1		추진근거

□ 산업안전보건기준에 관한 규칙 제619조(밀폐공간 작업 프로그램의 수립·시행)

	< 밀폐공간 주요 내용 >
○ 사업주는 밀폐공간에서 근로자에게 작업을 하도록 하는 경우 밀폐공간 작업 프로그램을 수립하여 시행하여야 한다. ○ 사업주는 근로자가 밀폐공간에서 작업을 시작하기 전에 근로자가 안전한 상태에서 작업하도록 하여야 한다. ○ 사업주는 밀폐공간에서의 작업이 종료될 때까지 해당 작업장 출입구에 게시하여야 한다.

□ 적용범위: 산업안전보건기준에 관한 규칙 제618조(밀폐공간 정의)

○ 산소결핍, 유해가스로 인한 질식·화재·폭발 등의 위험이 있는 장소

○「산업안전보건법」의 적용을 받는 모든 사업장 중 밀폐공간을 보유한 사업장에 대하여 적용

□ 밀폐공간 작업 프로그램 수립 및 시행에 관한 기술지침(KOSHA CUIDE H-80-2021)

○“밀폐공간작업”이란 밀폐공간 내에 들어가 근로자가 필요한 업무를 수행하는 경우를 말하며, 밀폐공간에 근접하여 작업할 때 근로자가 질식이나 건강장해를 입을 우려가 있는 경우 이를 포함한다

□ 밀폐공간 작업장소

○ 작업장소 : 상수도밸브실(맨홀) 및 대형계량기실

○ 작업내용 : 급수공사

○ 유해위험요인 : 질식, 넘어짐

2		밀폐공간 출입자(상시) 현황

□ 적용대상: 밀폐공간 출입자

○ 관내 급수공사를 위한 출입 시

□ 출입자 현황

○ 목  적: 관내 급수공사 업무 수행

○ 출입자:『2021년 노원구 관내 급수공사』업무수행 직원 및 근로자

□ 밀폐공간 기본 작업절차

○ 출입전 사전조사 ⇒ 밀폐공간 장비준비 및 점검 ⇒ 출입조건 설정 및 출입전 산소농도 측정 ⇒ 환기실시 ⇒ 밀폐공간 작업허가서 보고 및 승인(밀폐공간내 화기작업시 화기적업 허가 동시 취득, 필요시 유선 보고·승인) ⇒ 비상연락체계 구축(통신장비 구축: 개인 휴대폰) ⇒ 밀폐공간 작업허가서 작업장 게시 ⇒ 밀폐공간 출입 및 작업실시 ⇒ 이상 상황 발생시 즉시보고(경미한 사항은 사후 보고)

□ 밀폐공간 출입자 준수사항

○ 출입자는 작업 전 유해공기 존재 여부를 확인하는 등 작업 안전수칙을 준수

○ 내부의 유해가스를 수시로 측정하여 적정한 공기가 유지되도록 환기 조치하고 비상시를 대비하여 응급구조 설비 비치

○ 도로상 맨홀, 박스 등 작업시에는 안전표지판 및 안전휀스, 라바콘 등 설치 후 작업 실시

3		밀폐공간의 작업허가 흐름도

가. 작업자가 들어가서 부여된 작업을 수행할 수 있을 정도의 크기로 이루어짐 나. 출입수단의 제한이 있음 다. 연속작업을 위해 설계되지 않아 짧은 시간 동안만 머무르도록 지정된 장소/구역											Yes
																일반제한구역
													보일러,저장탱크,파이프라인, 핏트,하수관 등이 대표적
	유해공기			Yes
	□ NO											위 험
	작업 중 유해공기			Yes				⇒				허가필요
												□
	□ NO
	작업조건상 부가적 위험			Yes
									작업구역에 출입하기전 밀폐공간구역 출입허가서를 공사진행부서 팀장에게 득한다.
	□ NO
	기타 안전보건상 위험요소 존재			Yes
		NO				▶	작업허가 불필요

4		사전 밀폐공간 출입자(상시) 허가 승인

밀폐공간 상시 안전보건작업 허가서 ○ 작업기간: 2022년 5월 10일 ～ 2022년 6월 30일 ○ 작업장소: 북부수도사업소 노원구 관내 ○ 작업내용: 급수공사 업무수행 ○ 출입자명단: ********************************* 위 공간에서의 작업을 다음의 조건하에서만 허가함. 1. 안전조치 요구사항
확인항목				실시여부		확인결과
감시인 지정 및 배치				○ 상시 출입전 시행		○ 상시 출입전 유선 확인
사전조치(밸브차단, 불활성가스 차단 등)				○ 상시 출입전 시행		○ 상시 출입전 유선 확인
유해가스 측정				○ 상시 출입전 시행		○ 상시 출입전 유선 확인
환기시설 설치				○ 상시 출입전 시행		○ 상시 출입전 유선 확인
전화 및 무선기기 등 비상연락시설 구비				○ 상시 출입전 시행		○ 상시 출입전 유선 확인
작업허가서 비치				○ 상시 출입전 시행		○ 상시 출입전 유선 확인
공기호흡기 등 밀폐공간 안전장구 구비				○ 상시 출입전 시행		○ 상시 출입전 유선 확인
소화기 등 화재발생시 응급장비 구비				○ 상시 출입전 시행		○ 상시 출입전 유선 확인
2. 유해공기 측정결과
측정물질명		측정농도	측정시간		측정자 성명		확인자
산소농도		산소농도 18% 이상	상시 출입전 측정		상시 출입자		책임 기술자
3. 특별조치 필요사항: ➀ 상시 밀폐공간 출입자는 작업절차를 준수 ➁ 산소 및 유해가스 수시 측정으로 이상상황 발생시 작업중지
작업감독자	북부수도사업소 급수운영팀 서호태
최종허가자	북부수도사업소 급수운영과장

붙임  1) 밀폐공간작업 사전 허가 신청 공문 1부.

2) 밀폐공간경고표지 및 안전표지판, 위험장소 경고 1부.  끝.