문서번호	시설보수과-21351
결재일자	2022. 5. 18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	성동도로사업소장
김수천		김시련	05/18
			이경우
협 조
	주무관			정용재

안암교 등 3개소 정비계획 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022.5.17.

성동도로사업소

(시설보수과)

안암교 등 3개소 정비계획 검토보고

'21년 도로시설물 정밀안전점검 용역 결과 포장상태가 불량한

안암교 등 3개소에 대하여 포장 등 정비계획을 보고드림.

1		시설물 현황

□ 안암교 시설물 현황

구 분		내 용	구 분			내 용
시설물명(종별)		안암교(종외)	시설물번호			BR1965********
준공년월일		1965년 07월 14일	관리번호			-
시설물위치		서울특별시 동대문구 왕산로7길 15-4
설계하중		DB-18(DL-18)	노선명(이정)			왕산로
제원	연장	L=27.0m	폭		B=30.0m, 6차로
구조 형식	상부	RC Slab	신축 이음	A1		New Monocell Joint
	하부	교대 : 반중력식, 교각 : 벽식		A2		실런트형
교량받침		탄성받침	평면형상			직선, 사각(18°)
교차시설물		성북천	시공사			-

□ 서울숲다리 시설물 현황

구 분		내 용		구 분			내 용
시설물명(종별)		서울숲다리교(종외)		시설물번호			BR2005********
준공년월일		2005년 06월 30일		관리번호			-
시설물위치		서울특별시 성동구 성수동1가 719
설계하중		DB-24(DL-24)		노선명(이정)			뚝섬로
제원	연장	L=40.0m	폭		B=27.0m, 6차로
구조 형식	상부	STB		기초 형식		교대	말뚝기초
	하부	교대 : 역T형				교각	말뚝기초
교량받침		탄성받침		신축이음			New Monocell Joint
교차시설물		서울숲공원		시공사			경기산업개발(주)

□ 황학교 시설물 현황

시 설 물 명		황학교		시설물 번호			BR2005********
준공 년월일		2005년 09월 30일		관리번호			-
시설물 위치		서울특별시 성동구 청계천로 422~동대분구 신설동 109-13
설 계 하 중		DB-24, DL-24		노선명			난계로
제원	연 장	L = 45.0m(2@22.5m)	폭		B=30.6m(차도 : 21.1m, 보도 : 9.5m), 왕복 4차로
구조 형식	상 부	강상판형교		기초 형식		교대	강관파일
	하 부	교대/교각 : 다주식				교각	강관파일
교량받침		포트받침		신축이음			New Finger Joint
교차시설물 (철도,도로,하천)		하천(청계천)		통과높이			3.4~6.9m

2		시설물 정비계획

□ 안암교 정비계획

❍ 시설물 현황

- '21년 정밀안전점검결과 배수불량에 따른 누수 및 콘크리트열화 등이 다수  발생되었으며, 특히 버스중앙차로구간(1차로)은 소성변형 및 망상균열이  산재 되어있어 안전사고의 위험이 있음.

❍ 용역결과

- 포장구간은 우선정비 1순위 대상시설물로 부분적인 포장 보수는 시공      특성상 기존 포장체와 완벽한 일체화 시공이 어려우므로(일정두께 유지의      어려움, 분진 등으로 택코팅의 어려움 등), 교면방수를 포함한           80mm두께 전체의 교면포장 재시공으로 포장체가 일체화 될 수 있도록      시공하여야 한다.

❍ 정비계획

- 용역결과에 따라 안전사고 예방을 위해 시설물정비 및 재포장 하고자 함.

- 소요금액: 84,000천원

- 정비내역: 교면포장 5.4a, 교면방수 540㎡, 신축이음장치 1개소 등

□ 서울숲다리교 정비계획

❍ 시설물 현황

- '21년 정밀안전점검결과 포장구간은 소성변형 및 망상균열 등이 산재되어 있으며,

특히 버스전용차로 구간(1차로)은 소성변형이 심해 안전사고의 위험이 있음

❍ 용역결과

- 교면포장에서는 균열, 망상균열, 마모, 패임, 소성변형, 습윤 등의 손상이     국부적으로 조사되었으며. 손상 원인으로는 포장면의 노후화 및 시공     초기 다짐미흡, 장기간의 고온현상과 중차량의 반복하중 등에 의한       손상으로 판단되며 차량의 주행성 및 안전성과 시설물의 내구성 확보를     위하여 전면 재포장을 실시하는 것이 바람직함.

❍ 정비계획

- 용역결과에 따라 안전사고 예방을 위해 시설물정비 및 재포장하고자 함.

- 소요금액: 119,750천원

- 정비내역: 교면포장 8a, 교면방수 800㎡, 차선도색 등

□ 황학교 정비계획

❍ 시설물 현황

- '21년 정밀안전점검결과 포장구간은 전 경간이 소성변형이 발생된 상태이며,

균열 및 포장밀림 현상이 산재되어 있으며, 이로 인한 체수발생으로 안전사고의

위험이 있음.

❍ 용역결과

- 소성변형으로 인하여 손상율이 45%로 전반적인 재포장이 필요한        상태인 D등급으로 평가되어 재포장이 필요함.

❍ 정비계획

- 용역결과에 따라 안전사고 예방을 위해 시설물정비 및 재포장하고자 함.

- 소요금액: 113,734천원

- 정비내역: 교면포장 6.8a, 교면방수 675㎡, 차선도색 등.

3		조치계획

□ 상기 사항에 대하여 『2022년 교량 및 고가차도 일상유지보수공사

(연간단가)』업체로 하여금 우선 시공토록 하고 추후 설계변경 및

정산처리 하여 시설물 관리에 만전을 기하고자 함.

붙임 1. 개략공사비 1부.

2. 설계도면 1부.