문서번호	수도자재관리센터-23388
결재일자	2022. 5. 18.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		계량기관리팀장	소장
최희령		최성진	05/18
			박희복
협조	주무관		안병억
	주무관		성무랑

2022년 제2회

수도계량기 하자(성능)검사 결과보고

2022. 05

수도자재관리센터

(계량기관리팀)

2022년 제2회

수용가에 설치한 수도계량기 중 하자보증기한 내의 고장으로 철거 반납된 계량기에 대한 하자(성능)검사를 실시하고 그 결과를 보고 드림

수도계량기 하자(성능)검사 결과보고

□ 검사 개요

○ 추진근거 : 2022년 제2회 수도계량기 하자심사위원회 개최 계획

○ 검사기간 : 2022.05.09. ∼ 05.16.

○ 검사대상 : 하자보증기간 이내 철거반납 수도계량기

- 2022.01.01. ∼ 03.31까지 철거반납 수도계량기(총 505개)

▶ 대형(45개) : 일반(기계식) 3개, 디지털 42개

▶ 소형(460개) : 일반 230개, 디지털 64개, 동파안전 25개, 폴리캐톤 95개

디지털(폴리캐톤) 44개, 역류방지 2개

○ 검사방법 : 내압 오차 카운터 및 육안 누수검사 실시

- 1차 검사 : 성능검사(오차검사, 내압검사, 외관검사 등)

- 2차 검사 : 분해검사(오차성능검사 불합격품 분해검사)

○ 검 사 자 : *************

○ 입 회 자 : 외부 자문위원(2명) 및 해당업체 관계자

- 외부 자문위원 입회 일자

▶ 한국물기술연구원소속     *******: 2022.05.09 ~ 05.13.

▶ 한국계측기기연구조합소속 *******: 2022.05.16.

□ 1차 성능검사 결과

○ 대형 수도계량기 : 45개                              (단위/개)

연번	회사명	성능검사 결과					비고
		구경	검사량	합격	불합격	합격률(%)
1	*****	80~200mm	**	*	**	*****	검정8 포함
2	****	80~200mm	**	*	**	****	검정7 포함
합 계(평 균)			**	*	**	(******

○ 소형 수도계량기 : 460개                                 (단위/개)

연번	회사명	성능검사 결과					비고
		구경	검사량	합 격	불합격	합격률 (%)
1	*****	15~20mm	**	**	*	*****
2	*****	15~50mm	***	**	**	*****
3	******	15~25mm	*	*	*	*****
4	****	15~40mm	**	**	**	*****
5	******	15~50mm	**	**	**	*****
6	*****	15~20mm	**	**	*	*****
7	*****	15~40mm	*	*	*	*****
8	****	15~50mm	**	**	**	*****
9	*****	15~50mm	**	**	*	*****
10	****	15~50mm	**	**	**	*****
합 계(평 균)			***	***	***	*******

□ 향후 계획

○ 1차 성능검사 불합격품 분해검사 실시

○ 수도계량기 하자심사 위원회 개최

붙임 : 1. 대형 수도계량기 회사별 하자 성능검사 내역 1부

2. 소형 수도계량기 회사별 하자 성능검사 내역 1부  끝.