문서번호	정수과-21476
결재일자	2022. 6. 9.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수과장
문병욱		박형수	06/09
			정갑평
협조	주무관		代권학선
	주무관		김동선

아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을담다

수질자동측정기(일일)점검결과보고

(2022.06.08.)

2022. 6. 8.

구의아리수정수센터

정수과

▣ 점검 일자 :6월 8일

제 1 정 수 장
기종별	일일 점검사항	공정별	점검결과	작업사항 및 수리조치 내역
탁도계	: 광원램프및 Lense오염상태점검 : 세정장치 동작상태 점검 : 시료의 적정유입량 점검 : 측정조내(Cell) 침전물,오물, 기포발생여부 점검	착수정	***	******************************* ********************* ************************ **************** **************************************************************
		침전지	***
		여과지별(12대)	***
		여과 배출수	***
		여과 통합수	***
pH계	: 시료의 적정유입량 점검 : 전극내 및 홀더 오염상태	착수정	***
		응집지	***
		침전지	***
알카리도계	: 측정치와실험치 비교분석 : 전극 및 측정부 상태점검	착수정	***
		침전지	***
AUTO쟈-테스터	: 시료,시약,펌프,유닛 상태점검	착수정	***	****************************** ******************************* ************************** ***************** ***********************************************************************************************************
전기전도도	: 시료유입량,전극,오염상태	착수정	***
수 온	: 시료유입량,전극,전송,기타	착수정	***
입자계수기	: 시료유입량,센서,전송,기타	여과지,침전지	***
잔류염소계	: 시료의 적정유입량 점검 : 시약조 시약량 점검 : 측정치와 실험치 비교분석	착수정	***
		착수정(Total)	***
		침전지	***
		여과지	***
		정수지(A,B)	***
시료수펌프	: 과전류,소음,과열,급수상태	각 공정별	***

제 2 정 수 장
기종별	일일 점검사항	공정별	점검결과	작업사항 및 수리조치 내역
탁도계	: 광원램프및 Lense오염상태점검 : 세정장치 동작상태 점검 : 시료의 적정유입량 점검 : 측정조내(Cell) 침전물,오물, 기포발생여부 점검	착수정	***	******************************* ********************* *************************
		침전지	***
		여과지(10대)	***
		여과통합수	***
		여과배출수(2대)	***
pH계	: 시료의 적정유입량 점검 : 전극내 및 홀더 오염상태	착수정	***
		응집지(2대)	***
		침전지	***
알카리도계	: 측정치와실험치 비교분석 : 전극 및 측정부 상태점검	착수정	***
		침전지	***
CAST	: 시료,시약,Cell, 유닛상태	착수정	***	************************** ******************************* ******************************* ********
iPDA	:시료유입전자밸브 및 측정부 오염상태	응집지	***
전기전도도	: 시료유입량,전극,오염상태	착수정	***
수 온	: 시료유입량,전극,전송,기타	착수정	***
입자계수기	: 시료유입량,센서,전송,기타	여과지(10지)	***
잔류염소계	: 시료의 적정유입량 점검 : 시약조 시약량 점검 : 측정치와 실험치 비교분석	착수정	***
		침전지	***
		정수지(C,D)	***
시료수펌프	:과전류,소음,과열,급수상태	각 공정별	***

고 도 / 송 수
기종별	일일 점검사항	공정별	점검결과	작업사항 및 수리조치 내역
탁도계	: 광원램프및 Lense오염상태점검 : 세정장치 동작상태 점검 : 시료의 적정유입량 점검 : 측정조내(Cell) 침전물,오물, 기포발생여부 점검	활성탄지(2대)	***	********************************
		송 수	***
pH계	: 시료의 적정유입량 점검 : 전극내 및 홀더 오염상태	송 수	***
수 온	: 시료유입량,전극,전송,기타	활성탄지(2대)	***
		송 수	***
잔류염소	: 시료의 적정유입량 점검 : 시약조 시약량 점검 : 측정치와 실험치 비교분석	송 수 (용마1,월계1)	***
전기전도도	: 시료유입량,전극,오염상태	송 수	***
입자계수기	: 시료유입량,센서,전송,기타	활성탄지(2대)	***
TOC	: 시료 및 시약의 유입상태 : 펌프,튜브 및 유닛 상태	활성탄지(2대)	***
		오 존 후	***
잔류오존농도	: 시료유입량,전극,오염상태	오 존	***
과수농도	: 시료유입량,전극,오염상태	오 존	***

특 이 사 항
******************************* ********

끝.