문서번호	정수과-21519
결재일자	2022. 6. 13.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	구의아리수정수센터소장
문병욱		정갑평	06/13
			문인기
협 조
	주무관			박형수
	주무관			박석주
	주무관			김동선

“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!□

수질자동연속측정기(주간)점검결과보고

(2022. 6. 6.∼ 2022. 6. 10.)

2022. 6.

구의아리수정수센터

정수과

▣ 점검 일자 : 6월 6일  ∼ 6월 10일

제 1 정 수 장

기종별

주간 점검사항

공정별

점검결과

작업사항 및 수리조치 내역

탁도계

: 배선접속부 절연저항점검

: 광원램프및 Lense오염상태점검

: 영점,스팬 조정, 교정(변환기)

: 측정조, 탈포조, 세정장치점검

: 예비품 교체

착수정

***

************************************

*********************

******************

❍****************

****************

***	***	***	*****
***	***	***	*
***	****	****	*

침전수

***

여과지별(12대)

***

여과 배출수

***

여과 통합수

***

pH계

: 배선접속부 절연저항점검

: 검출부 오염 및 내부액점검

: 영점,스팬 조정, 교정(변환기)

: 예비품 교체

착수정

***

응집지

***

침전지

***

알카리도계

: 배선접속부 절연저항점검

: 전극부오염 및 배관접속부점검

: 영점,스팬 조정, 교정(변환기)

: 측정조, 시약조 점검

: 예비품 교체

착수정

***

침전수

***

AUTO쟈-테스터

: 시료,시약,펌프,유닛 상태점검

착수정

***

**************************

*****************

***	***	***	*****
******	****	****	*
*****	****	***	*
***	****	****	*
***	****	****

전기전도도

: 시료유입량,전극,오염상태

착수정

***

수  온

: 시료유입량,전극,전송,기타

착수정

***

입자계수기

: 시료유입량,센서,전송,기타

여과지,침전지

***

잔류염소계

: 배선접속부 절연저항점검

: 전극부오염 및 배관접속부점검

: 영점,스팬 조정, 교정(변환기)

: 측정조, 시약조 점검

: 예비품 교체

착수정

***

착수정(Total)

***

침전지

***

여과지

***

정수지(A)

***

시료수펌프

: 과전류,소음,과열,급수상태

각 공정별

***

제 2 정 수 장

기종별

주간 점검사항

공정별

점검결과

작업사항 및 수리조치 내역

탁도계

: 배선접속부 절연저항점검

: 광원램프및 Lense오염상태점검

: 영점,스팬 조정, 교정(변환기)

: 측정조, 탈포조, 세정장치점검

: 예비품 교체

착수정

***

*************************************

*********************

******************

************************

*****************

***	***	***	*****
***	***	***	*
***	****	****

침전수

***

여과지(10대)

***

여과통합수

***

여과배출수(2대)

***

pH계

: 배선접속부 절연저항점검

: 검출부 오염 및 내부액점검

: 영점,스팬 조정, 교정(변환기)

: 예비품 교체

착수정

***

응집지(2대)

***

침전지

***

알카리도계

: 배선접속부 절연저항점검

: 전극부오염 및 배관접속부점검

: 영점,스팬 조정, 교정(변환기)

: 측정조, 시약조 점검

: 예비품 교체

착수정

***

침전수

***

CAST

: Rinse volume 확인

: Sample pump tube 오염도,손상점검

: 시료,시약,Cell 유닛상태

착수정

***

*******************************

*********************************

*******************************

********

**************************

*****************

****************************************************************************************

iPDA

:시료유입전전자밸브 및 측정부  오염상태

응집지

***

전기전도도

: 시료유입량,전극,오염상태

착수정

***

수 온

: 시료유입량,전극,전송,기타

착수정

***

입자계수기

: 시료유입량,센서,전송,기타

여과지(10지)

***

잔류염소계

: 배선접속부 절연저항점검

: 전극부오염 및 배관접속부점검

: 영점,스팬 조정, 교정(변환기)

: 측정조, 시약조 점검

: 예비품 교체

착수정

***

침전수

***

정수지(B)

***

시료수펌프

: 과전류,소음,과열,급수상태

각 공정별

***

고 도 / 송 수
기종별	주간 점검사항	공정별	점검결과	작업사항 및 수리조치 내역
탁도계	: 배선접속부 절연저항점검 : 광원램프및 Lense오염상태점검 : 영점,스팬 조정, 교정(변환기) : 측정조, 탈포조, 세정장치점검 : 예비품 교체	활성탄지(2대)	***	**************************************
		송 수	***
pH계	: 배선접속부 절연저항점검 : 검출부 오염 및 내부액점검 : 영점,스팬 조정, 교정(변환기) : 예비품 교체	송 수	***
수 온	: 시료유입량,전극,전송,기타	활성탄지(2대)	***
		송 수	***
잔류염소	: 배선접속부 절연저항점검 : 전극부오염 및 배관접속부점검 : 영점,스팬 조정, 교정(변환기) : 측정조, 시약조 점검 : 예비품 교체	송 수 (용마1,월계1)	***
전기전도도	: 시료유입량,전극,오염상태	송 수	***
입자계수기	: 시료유입량,센서,전송,기타	활성탄지(2대)	***
TOC	: 시료 및 시약의 유입상태 : 펌프,튜브 및 유닛 상태	활성탄지(2대)	***
		오 존 후	***
잔류오존농도	: 시료유입량,전극,오염상태	오 존	***
과수농도	: 시료유입량,전극,오염상태	오 존	***

특 이 사 항 및 예비품(소모품, 시약)교체 내역
******************************* ********

끝.