문서번호	급수운영과-25777
결재일자	2022. 6. 21.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영팀장	급수운영과장
김재명		이문성	06/21
			이승완
협조

순찰점검 및 민원처리 (2022.6.21)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

북부수도사업소

급수운영과

순찰점검 및 민원처리 (노원구)

2022년06월21일(화) 맑음 22~34℃                       순찰자:김종필,김재명

관 로 점 검
점검구간	구 경 (mm)	3코스 순찰					점 검 내 용
노원구 (관 내)	80~2200	사업소→녹천교→동부간선도로→수락산길→한글비석로→노원로→화랑로→공릉구길→월계로→한천로→사업소					상수도시설물 단차,파손,누수 소음 등 특이사항 없음
현수관로	상계교:중랑천횡단 600mm-150m 지지대,보온카바,누수등 특이사항없음
하천횡단관로	노원교:중랑천횡단 800mm-150mm 세굴,누수등 특이사항없음
※ 적출내용 예 : 지상 누수, 불량 맨홀 (요철 등), 노면 함몰, 관로상 불법 적치, 기타
배수지 및 가압장
연 번	시설물명		구 분	용 량	적 출 내 용	처 리 내 용		비 고 (수 계)
1	공릉배수지		배수지	17만톤	순찰점검	정상 운영중		강북아리수 정수센터
2	월계배수지		배수지	10만톤	“	3지미운영(방수방식)		구의아리수 정수센터
3	상계2배수지		배수지	1400톤	“	정상 운영중		공릉배수지
3	중계가압장		가압장		“	정상 운영중		공릉배수지
4	상계가압장		가압장		“	정상 운영중		공릉배수지
현장(민원) 처리 현황
연 번	주 소			현장 (민원) 처리내용				비 고
1	상계6구역 재개발			- 침하,누수등 특이사항없음				***
2	중계역 편의시설공사			- 침하,누수등 특이사항없음				******
3	월계교~서라벌고교앞 (월계로)			- 동북선 경전철 현장 순찰 점검				*******
4	은행사거리~상계역 (한글비석로)			- 동북선 경전철 현장 순찰 점검				******
5	창동교~상계교			- 항타파일시공 및 공사장 확보				******
6	공릉역 편의시설공사			- 공사현장 순찰 점검, 상수도 맨홀 노출 확보				****
7	공릉동 683-1			- 옥내배관 감압변 고장으로 인한 소출수현상으로 수요가 이첩
8	월계동 881-2			- 맨홀 소음 고무패킹 삽입 조치후 소음해결
9	상계동 176-103			- 맨홀 소음 고무패킹 삽입 조치후 소음해결
10	상계동 602-3			- 25mm 밸브고장으로 지역담당 이첩
11	공릉동 371-10			- 80mm 계량기 및 밸브 이상없음
12

밸브 점검 및 조절
구 분	계	제 수 변		배기변	퇴수변	기 타 (소화전,다용도,신축관)	처 리 내 용
		400mm 이상	400mm 미만
점 검 누 계	151	27	83	2	10	29
점검 및 조절	0

유 관 기 관 공 사 장
연 번	공 사 명	위 치	공 사 내 용	시공사 (연락처)	적 출 내 용	조 치 내 용
1	동북선 도시철도 공사 (3공구)	월계교~서라벌고교앞	수직 파일 공사장 확보 터파기 구조물설치	******* **************	상수도 누수 및 시설물 순찰점검	특이사항없음
2	동북선 도시철도 공사 (4공구)	은행사거리~상계역	수직 파일 공사장 확보 터파기 구조물설치	******* ********	상수도 누수 및 시설물 순찰점검	특이사항없음
3	동부간선도로 지하차도공사	창동교~상계교	수직파일 및 공사장확보, 구조물설치	*****	상수도 누수 및 시설물 순찰점검	특이사항없음
4	공릉역 편의시설공사	공릉역 1번출구	수직파일 및 공사장확보	***** *************	상수도 누수 및 시설물 순찰점검	특이사항없음
5	중계역 편의시설공사	중계역 6번출구	700mm 매달기 안전확보	******* *************	상수도 누수 및 시설물 순찰점검	특이사항없음

제수변 조절 및 단수 현황
구 분	1	2	특이사항+ (적수, 문제점)
	맨홀소음 고무패킹 삽입	맨홀소음 고무패킹 삽입
	월계동 881-2	상계동 176-103
	80mm 계량기 및 밸브 점검
	공릉동 371-10

끝.