6월 자동심장충격기 장비 점검 관리 결과 보고(강남6-4)				결재	담당자				진압2대장		센터장
영동119안전센터-22025					김범석				최원석		07/01
											정병천
점 검 일 시	***********		소방서/부서명	*******************
제품명(제조사)	*****************************		제조년일	***********
제품시리얼번호	**********		차랑번호 (설치장소)	********		***				******
점검사항			양호	불량			비고(특이사항)
1. 본체 상태
- 청결함, 체액 오염 없음, 탈착 용이함			*
2. 패드(패들)
- 1개 패드가 미리 연결되어 있음			*				*****************
- 1개이상의 여분 패드가 있음			*				*****************
- 패들인 경우 청결함, 탈착 용이함			*
3.케이블 및 커넥터
- 3극 또는 12극 심전도 케이블, 커넥터			*
- 심장충격 패들 케이블			*
- 일회용 패드 케이블, 커넥터			*
4. 배터리
- 완충되어 있음			*
- 완충된 여분 배터리 있음			*
5. 일회용품
- 심전도용 전극			*
- 기록용지			*
- 패들인 경우 전극용 젤리			*
6. 작동 점검
- 전원 켠 후 기계 자체 점검 이상 없음			*
- 심장충격 기능 이상 없음			*
- 기록지 장착됨 및 출력 이상 없음			*
7. 사용실적
- 1개월 사용실적(횟수 기재)			*				**************
점 검 자 계급 소방사 성명 ***								김범석