문서번호	교통정보과-25563
결재일자	2022. 7. 18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		버스정보팀장	교통정보과장
오수년		가순종	07/18
			이수진
협조
	주무관		김경진

'22년 버스정보안내단말기(BIT) 사업관련 자재승인 검토결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022.  07. 18.(월)

도 시 교 통 실

(교통정보과)

'22년 버스정보안내단말기(BIT) 사업관련 자재승인 검토결과 보고

교통정보과장 :이수진☎2133-4950 버스정보팀장 :가순종☎4968 담당 : 오수년☎4940

'22년 버스정보안내단말기(BIT) 사업과 관련으로 감리단에 제출한 자재승인 요청 사항에 대하여 검토하고 그결과를 보고 드림

□ 관련근거

ㅇ GD********4-01(2022.7.7.) : 자재승인 제출건

- '22년 버스정보안내단말기(BIT) 설치 및 교체 사업과 관련하여 한국정보기술(주)에서 제출한 기자재(독립형 및 알뜰형) 승인요청 사항 검토

□ '22년 사업현황

ㅇ 건    명 : 2022년 버스정보안내단말기(BIT) 설치 및 교체 사업

ㅇ 규    모 : 총140대(BIT 신설 30대, 교체 110대)

ㅇ 계약금액 : ********

ㅇ 계약기간 : 2022.6.15.~2022.12.31.

ㅇ 계 약 자 : ***********

ㅇ 감 리 사 : ************************************

□ 주요검토 사항

ㅇ '22년 신설 및 교체사업 제안요청서의 버스정보안내단말기(BIT) 시스템 구성에 필요한 자재 및 기타 공사용 자재 규격, 최소사양 적합 여부

- 제안요청서에 제시된 제품(함체, 주제어부, 디스플레이, 서브보드, 파워서플라이, 누전차단기, 서지보호기 등)사양이 제출된 자재승인요청서와 동등이상의 규격 적합 여부

- 기타 공사에 포함된 케이블, 접지봉, IP 강관, 전선관 등의 KS 또는 동등이상의 제품 적용 여부 등

□ 감리원 자재승인 검토 결과

ㅇ 감리원 검토의견 : 적정

- 신설 및 교체사업의 제작사의 자재승인 요청사항에 대하여 검토한 결과 제안요청서의 명시된 규격과 동등이 이상의 제품을 선정하여 승인

ㅇ 독립형, 알뜰형 주요부품 비교

품명			시방서 규격	납품 규격	비고
함체	독립형	재질	EGI 1.6t	EGI 1.6t	동등이상
		도색	분체도장	분체도장
		LED 보호장치	강화유리 6㎜	강화유리 6㎜
	알뜰형	재질	알류미늄	알류미늄	동등이상
		도색	분체도장, 32㎛ 이상	분체도장, 32㎛ 이상
		LED 보호장치	강화유리 5㎜	강화유리 5㎜
주제어부	독립형 알뜰형	메인프로세서	Quad Cord 1㎓ 이상	Quad Cord 1.5㎓ 이상	동등이상
		메모리	1GB 이상	4GB 이상
		보조저장장치	16GB 이상	64GB 이상
디스플레이	독립형 알뜰형	모듈크기	128㎜×64㎜	128㎜×64㎜	동등이상
		해상도	96 × 32 이상	96 × 32 이상
		휘도	3500㏅/㎡ 이상	3500㏅/㎡ 이상
서브보드	독립형 알뜰형	모니터링	원격모니터링 및 제공	원격모니터링 및 제공	동등이상
		기타	온도, 습도, 팬동작, 도어(외부충격) 센서정보 제공	온도, 습도, 팬동작, 도어(외부충격) 센서정보 제공 자동온도조절 팬, 휘도센서를 통한 LED 밝기 조절, LED 제어
LED 파워서플라이	독립형	정격용량	350w × 2개, 700w	350w × 2개, 700w	동등이상
		입력전압	AC 220v	AC 170v~264v
		출력	DC 5v	DC 5v
	알뜰형	정격용량	300w	300w	동등이상
		입력전압	AC 220v	AC 170v~264v
		출력	DC 5v	DC 5v

※ BIT(독립형, 알뜰형) 시방서 대비 납품규격 비교표 2부

ㅇ 공사용 주요자재 비교

품명(규격)	시방서 규격	납품 규격	비고
전원케이블 (0.6/1㎸)TFR-CV 6㎟×2C	KS (0.6/1㎸)TFR-CV 6㎟×2C	KS (0.6/1㎸)TFR-CV 6㎟×2C	동등이상
접지케이블 (0.6/1㎸)TFR-GV 6㎟	KS (0.6/1㎸)TFR-GV 6㎟	KS (0.6/1㎸)TFR-GV 6㎟	동등이상
IP 강관(7m)	강관전주 7m	강관전주 7m	동등이상
접지봉(∅14×1000㎜)	∅14×1000㎜	∅14×1000㎜	동등이상

※ 공사용 자재(전선, 케이블, 접지봉 등) 비교표 1부.

□ 조치의견

ㅇ 자재승인 요청 사항에 대하여 검토한 결과 독립형 분체도장 두께를 알뜰형과 같이 32㎛이상, LED모듈 보호용 강화유리는 6㎜이상(독립형 6㎜, 알뜰형 5㎜)으로 제작토록 보완조치하고

ㅇ 기타 기자재는 제안요청서의 제품규격과 제작사의 사양서, 인증서 등을 확인한 결과 적정함에 따라 승인하고자 하며,

ㅇ 향후, 전파적합성 및 LED CHIP, 모듈 등에 대한 인증 시험 등을 이행하여 품질을 확보하고, 완제품에 대한 시연회를 실시하여 이상유무를 받드시 확인토록 업무지시 하고자 함

□ 행정사항

ㅇ 기자재 승인요청서에 대한 보안 및 승인 - 업무지시

첨부 : 1. 기자재 승인요청서 BIT(독립, 알뜰) 비교표 1부.

2. 기자재 승인요청서 (전기, 토목) 비교표 1부.  끝.