문서번호	급수운영과-27655
결재일자	2022. 7. 26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
급수운영팀장	급수관리팀장	급수운영과장	서부수도사업소장
김용만	박상열	김원수	07/26
			代박달경
협 조
	주무관		이기명
	주무관		김기문
	주무관		조민성
	주무관		최형진
	주무관		정원형

2022년 7월 안전보건 협의체 회의 개최 계획

2022.07.

서부수도사업소

(급수운영과)

'22년 7월 안전보건 협의체 회의 개최 계획

급수운영과장: 김원수☎3146-3640 급수운영팀장: 김용만☎3680 담당자: 김용만☎3680

우리 사업소의 사업장 내에서 업무수행 중 발생할 수 있는 산업재해 예방을 위하여 안전보건 협의체 회의를 아래와 같이 개최하고자 함.

□ 추진근거

○ 수급인 근로자 산업재해 예방 조치(산업안전보건법 제 63조, 64조)

○ 작업장 순희점검(시행규칙 제80조), 위생시설의 설치(시행규칙 제81조),

합동 보건·안전점검(시행규칙 제82조)

○ 안전보건 협의체 운영계획(시설관리과-657(2022.1.13.)호)

□ 회의개요

○ 일  시 : 2022. 7. 27.(수) 14:00

○ 장  소 : 비대면회의(서면) 개최  ※코로나19 대응단계 조정 시 변경 (대면시행)

○ 참석인원

- 도급인 : **************************

- 수급인 : ********************

(2022.7.월 기준)

연번	구분	공사명	업체명	담당자
1	**	*******************	******	***
2	**	******************	******	***
3	**	**********************	*****	***
4	**	*********************	*****	***
5	**	*************************	******	***
6	**	***********************	***	***
7	**	***********************************	*****	***
8	**	*********************************	*****	***
9	**	**************************	*****	***
10	**	*************************	******	***
11	**	**************************	******	***
12	**	***************************	******	***

□ 회의내용[붙임2 문서 참조]

○ 회의 협의사항

- 작업의 시작 시간

- 작업 또는 작업장 간의 연락방법

- 재해발생 위험이 있는 경우 대피방법

- 작업장에서의 법 제36조에 따른 위험성평가의 실시에 관한 사항

- 사업주와 수급인 또는 수급인 상호 간의 연락 방법 및 작업공정의 조정

○ 도급인 요구사항 전달

- 산업재해 발생 위험시 작업 중지

- 법적 안전보건교육 필수 이수 후 작업시행

- 근로자는 반드시 작업복·보호구를 점검 및 착용하고 작업 투입

- 건설장비 안전 수칙 준수

- 유해물질 경고표지 부착 및 MSDS 비치 철저

- 전기작업, 고소작업 시 안전계획서 작성 철저

○ ‘22.1분기『재해조사 대상 사망 사고』현황 보도 (고용노동부 22.5.5)

- 업종별 : 건설(△7명), 기타업종(△8명)은 전년 동기 대비 감소한 반면, 제조업(+7명)은 전년 동기 대비 증가

- 사고유형별 : 떨어짐, 끼임 등 재래형 사고는 전년 동기 대비 감소, 무너짐, 화재·폭발 등 사고는 전년 동기 대비 큰 폭 증가

＊떨어짐, 끼임 : ’21년 106명 ⇒ ‘22년 77명 (△29명 27.4%) 감소

＊무너짐, 화재, 폭발 : ’21년 12명 ⇒ ‘22년 25명 (+13명 108.3%) 증가

- 사고원인별 : 작업절차. 기준 미수립 (25.3%), 추락 방지조치 미실시(17.2%)

위험기계, 기구 안전조치 미실시(12.4%) 순으로 나타남

□ 최근 건설 현장 사고사례 전파

○ 2022.6.01 : 용인 건설현장 콘크리트 펌프카 전도사고 작업자 사망1명 발생

-  펌프카 아웃트리거의 지반이 붕괴 되면서  펌프카 붐대가 작업자의 머리가 맞는 사고

○ 2022.6.01 : 인천 건설현장 굴삭기 버킷이 탈락 사고 작업자 사망1명 발생

- 건설현장 굴삭기 버컷이 탈락하면서 작업자가 버컷에 맞는 사고 발생

○ 2022.6.08 : 성주 공사현장 굴착기 후진중 협착사고 사망1명 발생

- 공사 현장에서 굴착기 후진중 협착사고 관로 되메우기 작업 과정에서 노면 청소 중 후진하는 굴삭기 뒷바퀴에 작업자가 깔리는 사고 발생

○ 2022.6.22 : 서울 가건물 철거 현장 붕괴사고 부상 3명 발생

- 도봉구 창동민자역사 공사 현장의 가건물 바닥 철거 작업 중 건물 붕괴 사고 발생

○ 2022.6.30 : 용인 건설현장 4m 깊이 물웅덩이에 빠짐 사고 사망1명 발생

- 작업자가 폭우로 인해 생긴 물응덩이에 빠지는 사고가 발생

○ 2022.7.05 : 인천 공사장에서 열사병으로 쓰러져 사망1명 발생

- 최근 전국적으로 폭염주의보 상황 인천 신축 공사현장 내에서 온열 질환(열사병)

- 수분 및 식염 섭취 : 시원하고 깨끗한 물과 식염이 제공되어져야 하고 갈증을 느끼지 않더라도 규칙적인 섭취가 필요함

○ 2022.7.20 : 대구 저류조 청소 작업중 질식사고 사망 2명, 부상 1명 발생

- 저류조 청소 작업 현장에서 재해자가 의식을 잃고 쓰러져 1명 사망, 직원이 재해자를 구조하려던 중 함께 의식을 잃어 병원 이송중 사망

□ 안내사항

○ 작업장 순회 점검 실시 : 사업담당자

- 건설업은 2일에 1회 이상, 그 외 사업은 1주일에 1회 이상

○ 합동 안전·보건 점검 실시(도급인+수급인)

- 점검자 : 도급인, 도급인의 근로자, 수급인, 관계 수급인별 근로자

- 건설업 : 2개월에 1회 이상

□ 수급인 요청사항

○ 안전보건교육 장소 및 자료 제공, 위생시설 설치 장소 제공 또는 설치한 위생시설 이용 협조 등 요청사항이 있을 경우 사업담당자에게 요청하여 주시기 바랍니다.

□ 행정사항

○ 수급인에게 협의체 회의 개최 안내(사업 담당자)

붙임  1. 22년 7월 정기 안전보건협의체 회의록 1부.

2. 2022년 7월 회의자료 1부.

3. 수급사업장 순회점검표 1부. 끝.