건설기계 투입전 안전점검 FLOW

단 계	FLOW	업무 및 담당자
선 정		○ 시공사 - 작업계획서 작성 - 등록사항 검토 ․대여사업 확인 ․검사, 보험가입 등 ․제작연도 확인 ○ 감리단 ․작업계획서 확인 ․서류사항 확인
안전점검 실 시		○ 시공사 - 제작연도 5년이상 → 투입전 안전점검 실시 (구조부, 용접부 등 비파괴검사 실시) - 제작연도 5년 이내, 투입전 안전점검 3년 이내 ① 사용전 안전점검 실시 (시공사 안전관리자) ② 번호판 부착, 봉인 확인 ③ 등록사항 일치여부 - 안전점검 지적사항 미조치 → 장비사용 금지 ※ 안전점검기관 1.대한건설기계안전관리원 2.대한산업안전협회 3.한국산업안전
감리단 확 인		○ 감리단 - 계획서와 장비일치 확인 - 등록사항, 번호판 부착, 봉인 상태 현장 확인 ○ 공사관리관 - 발주청 지시사항 이행여부 수시 지도감독
작 업		○ 일일 사용전 점검실시 - 시공사 실시, 감리단 확인
반 출

작업계획서 작성

건설기계 선정

건설기계 반입전

서류검토

5년 이내

부적정

5년 이상

지적사항 조치

(건설기계대여사업자)

투입전 안전점검 신청

(시공사)

지적사항 조치확인

(안전점검기관)

안전점검 실시사항 확인

- 5년 이내 : 사용전 점검확인

- 5년 이상 : 투입전 안전점검

장비 사용

점검결과표 제출

(안전점검기관 ⇒

사업자, 시공사, 본부)

투입전 안전점검 실시

(유효기간 : 3년)

미조치

투입전 안전점검 실시

(안전점검기관)

사용전 안전점검 실시

(시공사 안전관리자)

조치완료 확인

적정

부적정

작업종료 반출

사업자 지적사항

조치 거부시 반출

및 장비 재선정