[별지 제109호서식] [신설 ’21.10.19.]

특정물품 선정심사 요청서
		안건번호	제2022-23호
	건 명	「1~5호선 미세먼지 측정기(5014i)」 물품 11종
		요청부서	대기환경처
		제출년월일	2022	년	08	월	29	일

[별지 제110호서식] [신설 ’21.10.19.]

특정물품 선정심사위원회 심사안건 개요

요청부서

대기환경처

요  청  일

2022.08.29.

총사업비

331,467,400원

특정물품비

331,467,400원

사업명

「1~5호선 미세먼지 측정기(5014i)」물품 11종

물품개요

(사업개요)

◦개요

- 지하역사 내 초미세먼지 측정기를 운용하는데 필요한 주요 물품

◦물품규모

- 1~5호선 초미세먼지 측정기(모델: 5014i) 물품 11종

※ 5014i(Thermo社, USA): 1~5호선 승강장 설치 (5호선 거여, 마천 및 하남구간

(미사, 하남풍산, 하남시청, 하남검단산) 제외)

심의안건

개    요

◦심사대상(심사안건)

- 초미세먼지 측정기(모델: 5014i) 물품 11종 특정물품 선정

심의

◦특정 물품 개요

연번	품 명	제조사	제품번호
1	Roll Filter	Thermo	P/N *******00
2	Pump Rebuild Kit for Pump	Thermo	P/N *******00
3	Measurement Interface Board	Thermo	P/N *******00
4	Tape Motor Assembly	Thermo	P/N *******00
5	Power Supply Assembly	Thermo	P/N *******00
6	PUMP, VAC, 110/230V, 50/60HZ	Thermo	P/N 10836-00
7	Proportional Valve Assembly	Thermo	P/N *******00
8	Detector Assembly(LND4335)	Thermo	P/N: *******00
9	Detector Amplifier	Thermo	P/N: 425454008
10	PCB Mainboard with Software	Thermo	P/N: 425454021
11	Protection Foil with Grid	Thermo	P/N: 425454007

◦심사요청 사유

- 특정물품 선정 심의대상 물품은 지하역사 내 초미세먼지

측정기를 운용하는데 필요한 주요 물품임

- 지하역사에 설치된 초미세먼지 측정기는 환경분야 시험검사 등에 관한 법률에 의거 형식승인을 취득한 측정기기로 측정기의 구조 및 성능 유지를 위하여 형식승인과 동일한 사양의 물품 적용 필요

- 실내공기질관리법 제4조의7에 따라 측정결과를 의무적으로 공개하고 있으며 측정기기의 안정적인 운영·관리를 위하여 성능과 품질이 검증된 물품의 수급 필요

- 유사 또는 동일한 규격의 타사 물품 적용 시 측정기와의

호환성 검증 불가로 측정기 제조사의 물품을 사용하고자 함

별첨서류

물품 규격서 1부.  끝.

[붙임5]

특정물품 선정 사전 검토서

□ 사업내용

사 업 명

「1~5호선 미세먼지 측정기(5014i)」물품 11종

요청부서

대기환경처

발주방법

제한입찰

총사업비

331,467,400원

특정물품비

331,467,400원

[사업개요]

◦물품규모

- 1~5호선 초미세먼지 측정기(모델: 5014i) 물품 11종

※ 5014i(Thermo社, USA): 1~5호선 승강장 설치 (5호선 거여, 마천 및 하남구간(미사, 하남풍산,

하남시청, 하남검단산) 제외)

[특정물품 개요]

◦특정물품 대상

- 물품 11종

연번	품 명	제조사	제품번호
1	Roll Filter	Thermo	P/N *******00
2	Pump Rebuild Kit for Pump	Thermo	P/N *******00
3	Measurement Interface Board	Thermo	P/N *******00
4	Tape Motor Assembly	Thermo	P/N *******00
5	Power Supply Assembly	Thermo	P/N *******00
6	PUMP, VAC, 110/230V, 50/60HZ	Thermo	P/N 10836-00
7	Proportional Valve Assembly	Thermo	P/N *******00
8	Detector Assembly(LND4335)	Thermo	P/N: *******00
9	Detector Amplifier	Thermo	P/N: 425454008
10	PCB Mainboard with Software	Thermo	P/N: 425454021
11	Protection Foil with Grid	Thermo	P/N: 425454007

◦특정물품 개요

- 특정물품 선정 심의대상 물품은 지하역사 내 초미세먼지 측정기를 운용

하는데 필요한 주요 물품

◦심사요청 사유

- 지하역사에 설치된 초미세먼지 측정기는 형식승인을 취득한 기기로, 측정기의

구조 및 성능 유지를 위하여 형식승인과 동일한 사양의 물품 적용 필요

- 실내공기질관리법 제4조의7에 따라 측정결과의 공개 및 효율적인

운영·관리를 위하여 성능과 품질이 검증된 물품 수급 필요

- 유사 또는 동일한 규격의 타사 물품 적용 시 측정기와의 호환성 및 안정성

검증 불가로 측정기 제조사의 물품을 사용하고자 함

□ 추진경위

○ 실내공기질관리법 (법률 제16307호,  2019. 4. 2 일부개정)

- 지하역사의 소유자 등은 측정기를 설치하여야 함

- 지하역사의 소유자 등은 측정결과를 공개하고 환경부령의 기준에 따라 유지관리해야 한다.

○ 사장-358호(2019. 4. 2.) 미세먼지(PM2.5) 측정기 구매설치(안)

○ 사장-617호(2021. 7. 16) 실내공기질모니터링 시스템 유지관리계획(안)

○ 대기환경처-2228(2022.05.23.)「『실내공기질 모니터링 시스템 유지관리 용역』변경 시행 보고」

붙임. 물품규격서: 초미세먼지 측정기(모델:5014i) 소모품 11종

1. Roll Filter

가. 개요

- 실내공기질 초미세먼지 자동측정기 내 농도측정을 위한 시료 포집 필터

- 형식승인과 동일한 사양의 측정기의 구조 및 성능 유지 필요

나. 세부사양

구 분	세 부 사 양
사진
용도	▪ 초미세먼지 농도 측정을 위한 시료 포집 필터
재질	▪ Glass Fiber
규격	▪ 40mm / 17m
사용기간	▪ 6개월/1개
참고사항	▪ Thermo社 P/N *******00

2. Pump Rebuild Kit for Pump

가. 개요

- 초미세먼지 자동측정기 펌프(P/N *******00)의 정상가동을 위한 유지관리 키트

- 형식승인과 동일한 사양의 측정기의 구조 및 성능 유지 필요

나. 세부사양

구 분	세 부 사 양
사진
용도	▪ 공기 유입시 압력을 발생시켜 역류 및 리크 발생을 방지
재질	▪ Teflon 외
규격	▪ 무게 10g, O-ring Ø 75
사용기간	▪ 1년/1개
참고사항	▪ Thermo社 P/N *******00

3. Measurement Interface Board

가. 개요

- 실내공기질 초미세먼지 자동측정기 내 측정부를 관할하는 회로 기판

- 형식승인과 동일한 사양의 측정기의 구조 및 성능 유지 필요

나. 세부사양

구 분	세 부 사 양
사진
용도	▪ 측정기 내 측정부 관할
규격	▪ 15-24V
사용기간	▪ 3~5년/1개
참고사항	▪ Thermo社 P/N *******00

4. Tape Motor Assembly

가. 개요

- 연속적인 초미세먼지 농도 측정을 위해 필터 테이프를 감아주는 부품

- 형식승인과 동일한 사양의 측정기의 구조 및 성능 유지 필요

나. 세부사양

구 분	세 부 사 양
사진
용도	▪ 필터 테이프 이동
재질	▪ Steel 외
규격	▪ 115VAC, 60Hz, 1.0rpm
사용기간	▪ 3~5년/1개
참고사항	▪ Thermo社 P/N *******00

5. Power Supply Assembly

가. 개요

- 실내공기질 초미세먼지 자동측정기 전원공급 장치

- 형식승인과 동일한 사양의 측정기의 구조 및 성능 유지 필요

나. 세부사양

구 분	세 부 사 양
사진
용도	▪ 전원공급
재질	▪ Steel 외
규격	▪ 24VDC
사용기간	▪ 1개/1년
참고사항	▪ Thermo社 P/N *******00

6. PUMP, VAC, 110/230V, 50/60HZ

가. 개요

- 실내공기질 초미세먼지 자동측정기의 시료 채취를 위한 부속 장치

- 형식승인과 동일한 사양의 측정기의 구조 및 성능 유지 필요

나. 세부사양

구 분	세 부 사 양
사진
용도	▪ 시료 흡입
재질	▪ Steel 외
규격	▪ 전원 110/230V, 50/60Hz / 압력범위 50~70mmHg
사용기간	▪ 2년/1개
참고사항	▪ Thermo社 P/N 10836-00

7. Proportional Valve Assembly

가. 개요

- 실내공기질 초미세먼지 자동측정기의 시료 채취 유량을 제어하는 부품

- 형식승인과 동일한 사양의 측정기의 구조 및 성능 유지 필요

나. 세부사양

구 분	세 부 사 양
사진
용도	▪ 유량 제어
재질	▪ Steel 외
규격	▪ 12V, 제어유량: 15~20 L/min
사용기간	▪ 2년/1개
참고사항	▪ Thermo社 P/N *******00

8. Detector Assembly (LND4335)

가. 개요

- 실내공기질 초미세먼지 자동측정기의 검출기

- 형식승인과 동일한 사양의 측정기의 구조 및 성능 유지 필요

나. 세부사양

구 분	세 부 사 양
사진
용도	▪ 베타선 검출 장치
재질	▪ Cathode material: Stainless steel
규격	▪ Max. Diameter: 63.4 mm / Path length: 12.45 mm
사용기간	▪ 3년/1개
참고사항	▪ Thermo社 P/N *******00 (LND4335)

9. Detector Amplifier

가. 개요

- 실내공기질 초미세먼지 자동측정기의 검출기에서 검출된 적은 양의 광을 측정 가능하게 증폭시켜주는 장치

- 형식승인과 동일한 사양의 측정기의 구조 및 성능 유지 필요

나. 세부사양

구 분	세 부 사 양
사진
용도	▪ 측정광 증폭 장치
재질	▪ SUS 외
규격	▪ 사이즈 140mm
사용기간	▪ 3년/1개
참고사항	▪ Thermo社 P/N 425454008

10. PCB Mainboard with Software

가. 개요

- 실내공기질 초미세먼지 자동측정기의 메인보드

- 형식승인과 동일한 사양의 측정기의 구조 및 성능 유지 필요

나. 세부사양

구 분	세 부 사 양
사진
용도	▪ 측정기 소프트웨어 제어보드
규격	▪ 15-24V
사용기간	▪ 2년/1개
참고사항	▪ Thermo社 P/N 425454021

11. Protection Foil with Grid

가. 개요

- 실내공기질 초미세먼지 자동측정기의 검출기 전단 베타선 전자 증폭 장치

- 형식승인과 동일한 사양의 측정기의 구조 및 성능 유지 필요

나. 세부사양

구 분	세 부 사 양
사진
용도	▪ 베타선 전자 증폭장치
재질	▪ SUS외
규격	▪ 전체 사이즈 35mm, 투과홀 사이즈 25mm
사용기간	▪ 5년/1개
참고사항	▪ Thermo社 P/N 425454007