아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	강동수도사업소
수신	수신자 참조
(경유)
제목	상수도공사 근로자 음주관리 강화계획 및 사고사례 전파

1. 안전조사과-27328(2022.10.28.), 안전조사과-27415(2022.10.31.)호와 관련입니다.

2. 건설공사장 근로자의 불안전한 행동으로 인해 발생할 수 있는 중대재해 예방을 위하여 '공공 공사장 내 근로자 음주 관리 강화 계획' 및 최근 발생한 상수도공사 사고사례를 알려드리니, 안전사고가 발생하지 않도록 사고예방에 철저를 기해 주시기 바랍니다.

□ 근로자 음주 관리 강화

1) 대상 공사장 : 시(사업소 포함) 발주 공공 공사장

2) 추진 시기 : 2022.11.1(화)부터

3) 추진 내용

가) 근로자 음주 측정 : 1일 2회 이상

① (작업 전) TBM(Tool Box Meeting) 시, 음주 측정 의무화

② (작업 중) 1일 1회 이상, 순찰 및 의심근로자 음주 측정

나) 음주 근로자 조치

① 혈중알콜농도 0.03% 이상 근로자 즉시 귀가 조치

※「도로교통법」‘술에 취한 상태, 혈중알콜농도 0.03% 이상인 경우로 한다

② 다음 작업 이전, 음주 예방 안전교육 후 작업 참여(교육일지 작성·관리)

※ 2회 이상 작업 중 음주 적발 근로자, 당해 공사장 영구 출입 금지 조치

□ 상수도 공사장 사고

1) 사고개요

가)일    시 : 2022. 10. 27.(목) 14:12

나)장    소 : 경기도 00시 00구 00동

다)사고내용 : 상수도관 교체공사 중 현장지반이 무너져 내려 작업 중이던 인부 2명                하반신 매몰

라)피해사항 : 부상 2명(허리 및 발목)

2) 상수도 공사장 붕괴사고 예방관련 준수사항

가)관로 굴착공사 시 붕괴사고를 방지할 수 있는 굴착 경사면 기울기 준수

(터파기 구배는 견질토사 1:0.1 적용을 원칙으로 하며 보통토사인 경우 1:0.3 적용)

나)흙막이 지보공 미설치 시 굴착 깊이 1.5m이하로 제한

다)공사중 굴착선단부 굴착토사 및 자재 중량물 적치 금지.  끝.

	강동수도사업소장
수신자	시지이엔씨(주), 철호건설(주), 부기건설(주), 다성엔지니어링(주), 광민공영(주), 강유건설(주), (주)태청건설, (주)정선토건, 리플래시기술(주), 코레콘산업(주), 보운종합건설(주), 진아기계, 삼대에스디건설(주), (주)호암토건, (주)혜영건설 등 대표이사
주무관	김민성		안전관리팀장	최진규		시설관리과장	윤복철		강동수도사업소장	11/01
유재명
협조자	급수운영과장	이규희
시행	시설관리과-33023	(	2022.11.01	)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 51, 시설관리과	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5219	/전송	02-3146-5239	/	ms001214@seoul.go.kr	/	부분공개(5)