문서번호	공원녹지정책과-15360
결재일자	2014.10.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		공원협력팀장	공원녹지정책과장
박나현		배희정	10/14 최현실
협조
	공원관리팀장		장상규

2014년 특별교부금 관련 창의놀이터

대상지 선정 자문회의 결과보고(‘14.10.7)

푸 른 도 시 국

(공원녹지정책과)

2014년 특별교부금 관련 창의놀이터

대상지 선정 자문회의 결과보고

특별교부금과 관련 『창의놀이터 조성사업』대상지 선정을 위해 창의놀이터 조성 적정성 등에 대한 자문 회의를 개최하고 결과를 보고드림.

□ 자문회의 개요

○ 일  시 : 2014.10.7.(화) 18:00 ~ 22:00

○ 장  소 : 더익스체인지 서울빌딩 8층 회의실

○ 참  석 : 9명

- 내부(4) : 공원녹지정책과장,

공원협력팀장, 공원관리팀장, 공원문화팀장

- 외부(5)

구 분	성 명	소 속
조 경	박문호	서울시립대 도시과학연구원 연구위원
	김연금	조경작업소 ‘울’ 대표
경관디자인	류재현	‘상상공장’ 대표
유아교육	신지연	삼육대학교 유아교육학과 교수
놀이시설	유송영	현대건설 건축기술지원실 부장

○ 자문안건

- 전문가 워크숍(‘14.9.12) 이후 수정 제출된 사업의 적정성 검토

‣ 대상지 : 19개소 [강남3, 관악8, 송파8(신청액 34억원)]

※ 전체 대상지 : 7개구 39개소 (신청액 75억원)

- 토의 및 자문을 통해 대상지 선정 검토 (적정·조건부 적정·부적정)

□ 자문결과

○ 수정 계획도가 일부 창의적인 요소가 포함된 계획도로 변화가 있으며, 일부 수정이 필요한 조건부 적정인 경우 자문결과대로 수정하여 최종안 재검토 필요

○ 창의놀이터 조성시 테마, 창의적 요소, 놀이시설 등에 대한 설명 ‘안내판’ 설치 필요

○ 모래놀이터가 있는 경우 음수대 설치 검토

□ 사업별 자문결과

(단위:㎡, 백만원)

자치구명	놀이터명	면적 및 예산(안)	자문내용	자문결과
송파구	능골 어린이공원	1,485 ※시설면적 :300 178	∘블럭놀이 및 벙커는 관리 운영주체(경로당, 자원봉사 등) 확인 후 설치검토 - 블록놀이 : 놀이 프로그램 도입 및 블록 유실방지 검토 - 벙커 : 모래와 고무포장이 함께 설치될 경우, 고무포장의 노후가 빨리 오고, 아이들이 다칠수 있으므로 관리가 필요함(벙커위의 모래 쓸어주기, 배수체계 검토 등)	적정
	동호수 어린이공원	1,469 ※시설면적 :410 262	∘안전을 고려하여 조합놀이대 물놀이 공간을 확장 검토 ∘환경놀이벽 보다는 유아창의놀이시설 설치 권장(환경놀이벽 제거 검토) - 관리 운영주체가 있다면 블록놀이 및 전통놀이 설치 권장	조건부 적정
	벌말 어린이공원	1,502 ※시설면적 :230 189	∘모래언덕은 시공 및 유지가 어려움으로, 탄성포장 마운딩으로 설치 검토 ∘케이블놀이는 안전을 고려하여 낮은 경사도로 설치 권장 ∘징검돌은 전체적인 배치 및 안전을 고려하여 놀이시설이 많은 곳에는 제외하여 설치할 것 ∘징검돌 설치시 밟는부분에 글,숫자 등을 입력하여 보완할 것(예:지석밟기) ∘모래놀이터에 모래밭 유지를 위한 청소도구 및 놀이강화를 위한 놀이시설(예 : 모래캔버스, 모래칠판 등) 설치검토	조건부 적정

(단위:㎡, 백만원)

자치구명	놀이터명	면적 및 예산(안)	자문내용	자문결과
송파구	부렴 어린이공원	1,659 ※시설면적 :310 206	∘멧돌돌리기, 이삭줍기 놀이시설은 관리 및 안전기준 적정 검토 후 설치 - 설치가 어려울 경우, 모래놀이터로 설치검토 ∘조합놀이대 원통형 슬라이드는 안전을 고려해 투명한 소재로 설치 ∘조합놀이대 장식 단순화 권장 ※조합놀이대를 축소하고 창의적인 놀이시설(장작오름놀이대, 이삭줍기 등)이 부각되도록 설치 권장	조건부 적정
	삼학사 어린이공원	1,648 ※시설면적 :340 249	∘조합놀이대 보강 검토 필요 - 뱃머리에 폐쇄적인 공간은 기능을 추가시켜 개방감 확보 필요 - 설치 및 유지관리가 가능한 범위안에서 기둥에 키나 돛(상징적의미,그늘막 역할) 설치 검토 ∘‘배 흔들놀이’ 설치시 안전기준 적정 검토(하중을 견디는 힘 등) ∘‘키 놀이대’를 다른 시설(조합놀이대 뱃머리, 바닥재 및 배 흔들놀이 등)과 연계하여 움직이는 기술 검토 후 설치	조건부 적정
	샛별 어린이공원	1,500 ※시설면적 :310 170	∘전반적인 시설물 재배치 검토 필요 - ‘우주여행공간’은 놀이기능 및 크기 등 검토 후 설치 ‣행성 궤도를 제대로 표현하여 교육적 의미를 주거나, ‣행성조형물을 돌리면 움직이게 만들어 놀이기능 강화(기술검토 필요) 등 - 조합놀이대 설치시 놀이기능 및 배치 등 고려하여 설치	조건부 적정
	잠실 근린공원	6,613 ※시설면적 :340 184	∘조합놀이대는 폐쇄적인 공간을 개방시켜주고, 장식적 요소를 단순화 시켜 설치 검토 ∘‘누에놀이터’는 안전기준 적정한 범위 내에서 확대하여 설치 검토 ※조합놀이대를 축소하고 창의적인 놀이시설(누에놀이터 - 누에놀이대, 양잠놀이대, 나방오름대 등)이 부각되도록 설치 권장	조건부 적정

(단위:㎡, 백만원)

자치구명	놀이터명	면적 및 예산(안)	자문내용	자문결과
송파구	홍이 어린이공원	1500 ※시설면적 :300 321	∘전반적으로 테마 재조정하여 재검토 필요 - 단순한 디자인으로 설치 검토	재검토
관악구	장미 어린이공원	423 120	∘시설물은 단순화 시켜 설치 권장 ∘노출되는 사면은 벽화를 그려 전체 공원의 연계성을 줄 것 ∘프로그램(스탬프 등)을 도입시켜 놀이기능 강화 할 것	조건부 적정
	난곡 어린이공원	695 130	∘안전기준에 적합하게 설치 ∘류재현위원의 자문을 받아 설계 보강	적정
	난우(미성동) 어린이공원	960 160	∘BOX형 조합놀이대의 폐쇄공간의 소재는 투명한 것으로 설치 권장	적정
	문성 어린이공원	984 120	∘노출되는 사면에 테마(우주)를 담아 설치 권장	적정
	선봉 어린이공원	1,020 180	∘도로와 접하는 부분의 녹지대 면적을 넓혀 안전 확보 할 것 ∘모험 놀이시설의 놀이가 연결되게 설치할 것	조건부 적정
	송학 어린이공원	1,012 110	∘유아들을 위한 놀이공간 확보할 것 (예:모래놀이터 연장, 작은 톰소여의 집 등) ∘조합놀이대의 모험놀이 네트 간격 등 안전기준 적정 검토 후 설치 ∘조합놀이대 원통형 슬라이드는 안전을 고려해 투명한 소재로 설치 검토	조건부 적정
	미림 어린이공원	185 90	∘입구에 휠체어, 유모차를 위한 램프설치(바닥에 야광별자리 등 설치 권장) ∘놀이기능에 충실한 시설물로 단순화 시켜 설치할 것 - 모래놀이터, 트램플린, 흔들그네 등 단순한 디자인으로 놀이기능을 강화한 것으로 설치 검토	조건부 적정

(단위:㎡, 백만원)

자치구명	놀이터명	면적 및 예산(안)	자문내용	자문결과
관악구	난우(난곡동) 어린이공원	241 90	∘도로벽(석축)을 활용하여 참여형 낙서벽(지우기가 용이한 칠판소재 권장) 설치로 경관 향상 및 연계성 확보 ∘언덕슬라이드는 원통형으로 할 경우 원통 위로 기어 올라가는 등 사고 위험이 있으므로 오픈형으로 교체하고, 주변은 완충기능(1.5m, 탄성, 잔디)설치할 것 ∘통나무놀이대와 사각네트놀이대는 놀이기능(오르기)이 중복되므로 1개를 제외하고 미끄럼틀 등 놀이시설 설치로 놀이기능 강화	조건부 적정
강남구	은행나무 어린이공원	1,647 240	∘조합놀이대 시설물 단순화 및 기능 강화 필요 - 조합놀이대 지붕의 구름보다는 오두막 지붕으로 수정하여 설치 - 전체적인 구조를 입체적이고 모험적인 구조로 수정하여 설치 검토(기능강화) ∘양조형물은 테마와 맞지 않고 기능이 없으므로 제외(시설물 단순화)	조건부 적정
	개나리 어린이공원	1.643 ※시설면적 :385 200	∘전반적으로 창의적인 형태(예:마당)로 재검토 필요 ※전반적으로 단품위주의 시설이 많음 ∘조합놀이대는 조형물 개념이 강하고 기능이 적으므로 제외 ∘‘동물숲 미로 탐험’ 설치시 바닥재 검토(모래포장 위에 설치 가능여부)	재검토
	일원목련 어린이공원	1,613 200	∘조합놀이대는 놀이시설 안전기준 적정 검토 후 설치 ∘디자인 컨셉 스토리보드 설치 검토 ∘조합놀이대 원통형 슬라이드는 안전을 고려해 투명한 소재로 설치 ∘전반적인 놀이시설 위치 재배치 - 동선 확보 및 안전거리 확보하고, 어려울 경우 일부 놀이시설 제외 ∘사슴조형물의 뿔은 위험할 수 있으므로, 투박한 형태로 볼륨감 있게 처리 할 것	조건부 적정

□ 향후계획

○ 자문결과에 따라 자치구에 설계 재검토 요청 후 대상지 최종 선정

○ 회의참석 전문가 자문수당 및 다과비 지급

- 자문수당 : 800,000원

∘ 참석수당 : 750,000원 (150,000원×5명)

∘ 검토수당 :  50,000원 (  50,000원×1명)

※안전검사기관(한국건설환경 시험연구원) 놀이시설 안전 검토 의뢰

- 다과비 : 110,000원

∘ 예산과목 : 푸른도시국 공원녹지정책과,공원이용서비스 만족도 향항, 시민참여 프로그램운영, 공원이용프로그램 운영, 사무관리비(100-201-01)

붙임 : 1. 회의자료 1부.

2. 참석명부 1부.  끝